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И.о. первого заместителья директора – 
главный инженер 
филиала «Владимирэнерго»
_______________ Виноградов А.А. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку сушильных шкафов


1. Технические требования, номенклатура и количество
1.1. Технические требования и характеристики сушильных шкафов должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1 (в таблице ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию).
Таблица 1
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Технические требования и характеристики

	1.
	Шкаф сушильный промышленный ШСВ-250-01
	Шт.
	1
	Объём рабочей камеры, л  250
Диапазон температур, °С +50…+250
Точность поддержания температуры, °С ±2
Неравномерность температуры по объему рабочей камеры, °С ±5
Температурный контроллер ТРМ500.Щ2.5А
Размер рабочей камеры (Ш*В*Г), мм 650x650x600
Материал рабочей камеры Нержавеющая сталь
Время выхода на максимальную температуру не более, мин 90
Потребляемая мощность, не более, кВт 2,5
Частота питающей сети, Гц 50±0.5
Напряжение питающей сети, В 220±22
Габаритные размеры (Ш*В*Г), мм 810x850x900
Масса прибора не более, кг 70
Средняя наработка на отказ не менее, ч 5000
Полный средний срок службы не менее, лет 10
Наличие вентилятора есть
Полка, шт.  1
Нагрузка на полку, кг 25



2.  Общие требования
К поставке допускается продукции, отвечающие следующим требованиям:
-  продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям.
- для импортных производителей, а также для отечественных сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
-  продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;
- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции. 
Продукция должна соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям  ГОСТ. 

3.  Условия поставки и упаковка
Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения заявленной номенклатуры должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.
Способ укладки и транспортировки заявленной продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузки/разгрузки, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
Упаковка должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы изделий.
Каждая партия должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ.
В комплект поставки должны входить: 
- продукция конкретного типа;
- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;
- техническое описание и эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;
- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемую продукцию на русском языке.

4. Гарантийные обязательства 
Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода контактов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Правила приемки
Все поставляемые товарно-материальные ценности проходят входной контроль, осуществляемый представителями Филиала и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.
 По результатам входного контроля при необходимости оформляется акт. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.
6. Срок поставки

Начало поставки: с момента заключения договора;
Окончание поставки: в течении 60 календарных дней с момента подачи заявки, но не позднее 31.12.2026 года.




Начальник УВС				                                                                  Ефимов С.В.
