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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc173230939][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТУ
	Технические условия

	ТТ
	Настоящие Технические требования


































1.2. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _GoBack]Поставка конструкций и деталей конструкций и деталей конструкций прочих для нужд БорогонскогоРЭС Центральных электрических сетей
2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]2.1. Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Сэндвич-панель кровельная с минераловатным наполнителем 6500х1200х150 мм RAL5015

	шт
	9
	25.11.23.161
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	2. 
	Сэндвич-панель стеновая с минераловатным наполнителем 6000х1200х150 мм RAL5015
	шт
	18
	25.11.23.161
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	3. 
	Сэндвич-панель стеновая с минераловатным наполнителем 4500х1200х150 мм RAL5015
	шт
	2
	25.11.23.161
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	4. 
	Сэндвич-панель стеновая с минераловатным наполнителем 5250х1200х150 мм RAL5015
	шт
	1
	25.11.23.161
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	5. 
	Планка стыковочная 2 м RAL5015
	шт
	30
	25.11.23.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	6. 
	Планка уголка внутреннего 2 м RAL5015

	шт
	109
	25.11.23.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	7. 
	Планка уголка наружного 2 м RAL5015

	шт
	38
	25.11.23.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	8. 
	Планка наличник 2 м RAL5015
	шт
	65
	25.11.23.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	9. 
	Планка дверная 2х15х5 см, длиной 2 м RAl5015
	шт
	6
	25.11.23.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	10. 
	Планка оконная 2х15х5 см, длиной 1,2 м RAL5015
	шт
	12
	25.11.23.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	11. 
	Планка откос оконный 1,2 м RAL5015
	шт
	12
	25.11.23.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции
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[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc50125131]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2. Требования к срокам поставки продукции (позиция №1-14 Таблицы 1):

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка конструкций и деталей конструкций прочих
	[bookmark: _Toc46743510_Копия_2]с даты подписания  договора
	В течении 60 календарных дней с даты подписания договора





[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1-11 Таблицы 1):  Поставка конструкций и деталей конструкций прочих
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.2.1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1.1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции №1-11 продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Указание характеристик в форме Приложения № 1 к Техническим требованиям
	Заполненная форма Приложения №1 к техническим требованиям в части столбцов раздела «Предложения участника», без внесения корректировок в прочие столбцы
	

	2.2.2
	Требования к доставке
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.2.1
	Место поставки (позиция №1-14 Таблицы 1)
	677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, проспект Михаила-Николаева , д. 26 Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго»
	Согласие с требованием
	Заполненная форма Приложения №1 к техническим требованиям в части столбцов раздела «Предложения участника», без внесения корректировок в прочие столбцы
	

	2.2.3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.3.1
	Период изготовления Позиции № 1-11 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Продукция, поставляемая в рамках настоящего договора, должна быть новой (не ранее 2025г. выпуска) ранее не использованной.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.3.2
	Гарантийный срок Позиции № 1-11 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Гарантийный срок на продукцию: в течении 12 месяцев с момента поставки на склад Покупателя
	Предложение по сроку гарантии на продукцию
	
	

	2.2.4
	Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием, подтверждающим технические характеристики (на этапе исполнения договора)
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.4.1
	Позиции № 1-14
Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Продукция должна иметь документы, подтверждающие соответствие ТУ и ГОСТ: сертификаты на продукцию (Руководство по эксплуатации, паспорта качества, декларация соответствия или другие документы, подтверждающие соответствие продукции) на русском языке, либо информационное письмо о том, что продукция, указанная в договоре, не подлежит обязательной сертификации.
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа /  Информационное письмо (на этапе исполнения договора)
	


	2.2.5
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.5.1
	Поставщик обеспечивает упаковку (укладку) товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.6
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	
	Сертификаты / технический паспорт, инструкции по эксплуатации, упаковочный лист, иные документы
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	
	
	

	3.1.
	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении
	



Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	


Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
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В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
*Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки».
Транспортные расходы, тара, упаковка, пломбирование и пр. сопутствующие затраты, в т.ч. связанные с транспортировкой должны быть учтены в цене продукции (к позициям № 1-14 Таблицы 1 Перечня и объёмов закупаемой продукции). 
4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора».
Требования отсутствуют.
5. Приложения 
Приложение № 1 к Техническим требованиям (Таблица 4. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции №1-10 перечня продукции));


	Согласовано:
Начальник СТОиР

__________________/Иванов А.А./
       (подпись)
«____»____________2026г.

	Составил:
Инженер 1 кат. СТОиР

__________________/Иванов Н.П./
       (подпись)
«____»____________2026г.












Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 4. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции №1-11 перечня продукции)
Наименование продукции: Поставка конструкций и деталей конструкций прочих
	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика
	Предложения участника

	
	
	
	ГОСТ/ТУ
	Технические и функциональные характеристики

	Место поставки
	Наименование продукции
	ГОСТ/ТУ
	Технические и функциональные характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Позиция 1
	Сэндвич-панель кровельная с минераловатным наполнителем 6500х1200х150 мм RAL5015

	ГОСТ 32603-2012
	Панели металлические трехслойные с утепление из минеральной ваты, соответствует ГОСТ 32603-2012
Размеры ДхШхТ: 6500х1200х150 мм
Тип замка: кровельный
Вид облицовки внутренняя: Накатка
Вид облицовки наружная: Накатка
Толщина листа облицовки: 0,5мм
Тип защитного покрытия облицовки: Полимерное
Цвет наружного покрытия облицовки: RAL 5015
Цвет внутреннего покрытия облицовки: RAL 9002
	
	
	
	

	2. 

	Позиция 2
	Сэндвич-панель стеновая с минераловатным наполнителем 6000х1200х150 мм RAL5015
	ГОСТ 32603-2012
	Панели металлические трехслойные с утепление из минеральной ваты, соответствует ГОСТ 32603-2012
Размеры ДхШхТ: 6000х1200х150 мм
Тип замка: Z-Lock
Вид облицовки внутренняя: Накатка
Вид облицовки наружная: Накатка
Толщина листа облицовки: 0,5мм
Тип защитного покрытия облицовки: Полимерное
Цвет наружного покрытия облицовки: RAL 5015
Цвет внутреннего покрытия облицовки: RAL 9002
	
	
	
	

	3. 
	Позиция 3
	Сэндвич-панель стеновая с минераловатным наполнителем 4500х1200х150 мм RAL5015
	ГОСТ 32603-2012

	Панели металлические трехслойные с утепление из минеральной ваты, соответствует ГОСТ 32603-2012
Размеры ДхШхТ: 4500х1200х150 мм
Тип замка: Z-Lock
Вид облицовки внутренняя: Накатка
Вид облицовки наружная: Накатка
Толщина листа облицовки: 0,5мм
Тип защитного покрытия облицовки: Полимерное
Цвет наружного покрытия облицовки: RAL 5015
Цвет внутреннего покрытия облицовки: RAL 9002
	
	
	
	

	4. 
	Позиция 4
	Сэндвич-панель стеновая с минераловатным наполнителем 5250х1200х150 мм RAL5015
	ГОСТ 32603-2012
	Панели металлические трехслойные с утепление из минеральной ваты, соответствует ГОСТ 32603-2012
Размеры ДхШхТ: 5250х1200х150 мм
Тип замка: Z-Lock
Вид облицовки внутренняя: Накатка
Вид облицовки наружная: Накатка
Толщина листа облицовки: 0,5мм
Тип защитного покрытия облицовки: Полимерное
Цвет наружного покрытия облицовки: RAL 5015
Цвет внутреннего покрытия облицовки: RAL 9002
	
	
	
	

	5. 
	Позиция 5
	Планка стыковочная 2 м RAL5015
	ГОСТ Р 52146-2003
	Гладкий крашеный стальной лист с полимерным покрытием RAL 5015, толщиной 0,45 мм, с рабочей шириной 180 мм, с обратным загибом 15 мм. Длина 2 м.
	
	
	
	

	6. 
	Позиция 6
	Планка уголка внутреннего 2 м RAL5015

	ГОСТ Р 52146-2003
	Гладкий крашеный стальной лист с полимерным покрытием RAL 5015, толщиной 0,45 мм, с рабочей шириной полок 180 мм, с обратным загибом 15 мм. Длина 2 м.
	
	
	
	

	7. 
	Позиция 7
	Планка уголка наружного 2 м RAL5015

	ГОСТ Р 52146-2003
	Гладкий крашеный стальной лист с полимерным покрытием RAL 5015, толщиной 0,45 мм, с рабочей шириной полок 180 мм, с обратным загибом 15 мм. Длина 2 м.
	
	
	
	

	8. 
	Позиция 8
	Планка наличник 2 м RAL5015
	ГОСТ Р 52146-2003
	Гладкий крашеный стальной лист с полимерным покрытием RAL 5015, толщиной 0,45 мм, с рабочей шириной 150 мм, с обратным загибом 15 мм. Длина 2 м.
	
	
	
	

	9. 
	Позиция 9
	Планка дверная 2х15х5 см, длиной 2 м RAL5015
	ГОСТ Р 52146-2003
	Гладкий крашеный стальной лист с полимерным покрытием RAL 5015, толщиной 0,45 мм, с рабочей шириной полок 150 мм, с обратным загибом 15 мм. Длина 2 м.
	
	
	
	

	10. 
	Позиция 10
	Планка оконная 2х15х5 см, длиной 1,2 м RAL5015
	ГОСТ Р 52146-2003
	Гладкий крашеный стальной лист с полимерным покрытием RAL 5015, толщиной 0,45 мм, с рабочей шириной полок 150 мм, с обратным загибом 15 мм. Длина 1,2 м.
	
	
	
	

	11. 
	Позиция 11
	Планка откос оконный 1,2 м RAL5015
	ГОСТ Р 52146-2003
	Гладкий крашеный стальной лист с полимерным покрытием RAL 5015, толщиной 0,45 мм, с рабочей шириной полок 150 мм, с обратным загибом 15 мм. Длина 1,2 м.
	
	
	
	



