


Приложение № 1 
к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой» 
от      №        

Технические требования 
[bookmark: _Hlk235180105]к упрощенной закупке «ОКПД2 77.39.19.120. Аренда модуля из блок-контейнеров для нужд объекта строительства Федоровский гидроузел»


1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
ОКПД2 77.39.19.120. Аренда модуля из блок-контейнеров для нужд объекта строительства Федоровский гидроузел.
2. ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА) 
АО «ЧиркейГЭСстрой».
Место нахождения / Почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Целью закупки является аренда модуля из блок-контейнеров для нужд объекта строительства Федоровский гидроузел

4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
4.1. Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.
4.2. Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице 1. 
4.3. Объемы поставки продукции, приведенные в таблице 1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора. 
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование
	Тип, серия, иные характеристики продукции 
	ГОСТ, ТУ [при наличии] 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Заполняется поставщиком в ТКП

	
	
	
	
	
	
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Итоговая стоимость позиции
(руб. без НДС)

	1
	Аренда модуля из трех блок-контейнеров для отдыха
	Габаритные размеры 7350х5850х2540 мм, Высота потолков вагона бытовки 2200мм
Основной каркас цельнометаллический – труба профильная 120х120х4 и труба профильная 60х60х3
стены: профнастил С-8, гидроветроизоляция, деревянная обрешетка, минеральная вата (50 мм), внутренняя отделка – OSB;
крыша плоская: профнастил Н-60-845, гидроветроизоляция, Доп. герметизация кровельного шва мастикой, минеральная вата (100 мм), потолок — OSB;
основание пола: труба профильная (80х40х2,0) с шагом 750 мм, гидроветроизоляция, деревянная обрешетка, минеральная вата (100 мм), OSB 15 мм, ковролин, основание подшито металлическим листом;
окна металлопластиковые двухстворчатые (белые) — 4 шт. 1200х1400 мм поворотно-откидные, подоконники 100 мм;
дверь входная - металлическая усиленная утеплённая с замком (Россия);
электрика: 6 светильников светодиодных (длинных), 2 выключателя 2-х клав., 4 двойных розеток (высота установки 300 мм от пола), 1 одинарная розетка под сплит-систему (высота установки 1700 мм от пола), автоматы защиты 6А-1 шт. и 16А-2 шт., дополнительный автомат 16А на сплит-систему – 1 шт.  Электропроводка: провод ВВГп-нг: на вводе 3х4 мм (ГОСТ), на розетки 3х2,5 мм (ГОСТ), на светильники;
сплит-система модели 12 «тепло-холод»;
установка на блоки (9 опорных точек).
1. Рукомойник
	-
	мес
	6
	
	



5. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Начало оказания услуг – с даты, заключения договора.
5.2. Окончание оказания услуг – в течение 6 месяцев с даты заключения договора.  

6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) 
6.1. Место поставки/выполнения работ: РФ, Краснодарский край, Абинский район, х.Екатериновский.
6.2. Указанный в таблице 1 объем Услуг не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Услуг в объемах в соответствии с собственными потребностями. 
6.3.  Требования к гарантии: гарантийный срок на оказанные услуги составляет не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания акта оказанных услуг.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
7.1. Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.
7.2. Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.

