                                                                                                                                                                                        







Технические требования на поставку МТР


«ОКПД2 26.51.52.110. Поставка  измерителя скорости  потока с регистратором ИСП-1М (или эквивалент) для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»»
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1. [bookmark: _Ref124942913][bookmark: _Ref124942916]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Ref124943483] Обозначения и сокращения

	-
	-

	
	



1.2. [bookmark: _Ref124943524] Наименование закупаемой продукции

Измеритель скорости  потока с регистратором ИСП-1М (или его эквиваленты, соответствующие техническим характеристикам и параметрам, указанным в таблице 3.1 настоящих технических требований).

1.3. [bookmark: _Ref124943607] Цель использования закупаемой продукции

[bookmark: _Ref124943717]Целью закупки является  приобретение  оборудования для  измерения измерение скорости водного потока.

2. Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Ref124943765] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Ref124943853]Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Измеритель скорости  потока с регистратором ИСП-1М (или эквивалент)
	шт
	1



[bookmark: _Ref124944214]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	-
	-
	-
	-




2.1.2. [bookmark: _Ref124944289]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг


[bookmark: _Ref124944389]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Измеритель скорости  потока с регистратором ИСП-1М (или эквивалент)
	С даты, следующей за датой заключения договора
	45 (сорок пять) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора



Таблица 2.2  Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	-
	-
	-
	-



:
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2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Ref124944990]Таблица 3.1 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Измеритель скорости  потока с регистратором ИСП-1М (или эквивалент)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование покупателя

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Минимальное  измеряемое значение скорости водного потока с лопастным винтом вертушки диаметром 70 мм, м/с
	не более 0,06

	1.2. [bookmark: _Ref124944058]
	Максимальное  измеряемое значение скорости водного потока с лопастным винтом вертушки диаметром 70 мм, м/с
	не менее 5

	1.3. 
	Минимальное  измеряемое значение скорости водного потока с лопастным винтом вертушки диаметром 120 мм, м/с
	не более 0,03

	1.4. 
	Максимальное  измеряемое значение скорости водного потока с лопастным винтом вертушки диаметром 120 мм, м/с
	не менее 5

	1.5. 
	Диапазон индикации и регистрации числа выходных сигналов вертушки, об
	От 0 до 9999 включительно

	1.6. 
	Диапазон измерений частоты вращения лопастного винта вертушки при работе с однооборотными и двадцатиоборотными вертушками, об/с
	От 0,05 до 50 включительно

	1.7. 
	Пределы допускаемой относительной погрешности преобразования скорости водного потока в частоту электрических импульсов (вертушкой) (dВ ) (V - измеренное значение скорости водного потока, м/с) для вертушки с лопастным винтом диаметром 70 мм, %
	не более dВ = ± [0,015 + 0,002 (5/V - 1)] × 100

	1.8. 
	Пределы допускаемой относительной погрешности преобразования скорости водного потока в частоту электрических импульсов (вертушкой) (dВ ) (V - измеренное значение скорости водного потока, м/с) для вертушки с лопастным винтом диаметром 120 мм, %
	не более dВ = ± [0,015 + 0,001 (5/V - 1)] × 100

	1.9. 
	Пределы допускаемой относительной погрешности преобразования частоты электрических импульсов в значение средней скорости водного потока преобразователем ПСВ-1 (dп) (n - измеренная частота вращения лопастного винта, об/с), %
	не более dп = ± [0,004 + 0,0003 (50/n - 1)] × 100

	1.10. 
	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений осреднённой по времени скорости водного потока измерителем ИСП-1М(dи) (Sqrt - корень квадратный), %
	не более dи= ± Sqrt ((dВ )2 + (dп)2)

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	-
	-

	3. [bookmark: _Ref124945369]
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1. 
	-
	-

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	4.1. 
	Диапазон рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	от -40 до +40 включительно

	4.2. 
	Диапазон рабочей температуры воды, °С
	от +1 до +30 включительно

	5. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	5.1. 
	Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия

	5.2. 
	Упаковка
	Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами

	5.3. 
	Доставка
	Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г.  Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации

	6.1. 
	-
	-

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	7.1. 
	Гарантийный срок эксплуатации 
	не менее срока, указанного в п. 4.1 проекта Договора

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	8.1. 
	Комплект поставки
	- Преобразователь сигналов вертушки ПСВ-1 (или эквивалент)
- Вертушка с лопастным винтом диаметром 70 мм
- Вертушка с лопастным винтом диаметром 120 мм
- Комплект сменных и запасных частей, инструмента и принадлежностей (комплект ЗИП)
- Катушка с сигнальным проводом
- Футляр
- Руководство по эксплуатации на измеритель скорости потока ИСП-1М
- Руководство по эксплуатации на преобразователь сигналов ПСВ-1
- Методика поверки
- Свидетельство о первичной поверке

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	9.1. 
	-
	-

	10. 
	Требования к экономическим параметрам

	10.1. 
	-
	-

	11. 
	Требования к сопутствующим услугам:

	11.1. 
	Требования к шефмонтажу

	11.1.1. 
	-
	-

	11.2. 
	Требования к шефналадке

	11.2.1. 
	-
	-

	11.3. 
	Требования к прочим услугам

	11.3.1. 
	-
	-

	12. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	12.1. 
	-
	-

	13. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	13.1. 
	Поставляемый Товар должен иметь свидетельство или сертификат об утверждении типа средств измерений
	Согласие с требованием






3. [bookmark: _Ref124945574]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки


3.1. Стоимость Товара в предложении участника указывается с учетом НДС/ без НДС, и должна включать  прибыль Поставщика, а также расходы Поставщика на производство или приобретение, транспортировку Товара до Места поставки, погрузку, разгрузку, перемещение по территории Покупателя, стоимость тары и упаковки, лицензий, необходимых для использования Товара (если применимо), подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в т. ч. по таможенному оформлению, если применимо), а также все прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара и исполнением иных обязательств по Договору.

