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1. [bookmark: _Ref124942913][bookmark: _Ref124942916]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Ref124943483] Обозначения и сокращения

	-
	-

	
	



1.2. [bookmark: _Ref124943524] Наименование закупаемой продукции

Комплект GNSS оборудования.

1.3. [bookmark: _Ref124943607] Цель использования закупаемой продукции

[bookmark: _Ref124943717]Целью закупки является  приобретение  оборудования для  геодезической съемки, плановой привязки дефектов.

2. Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Ref124943765] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Ref124943853]Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	GNSS приёмник AlphaGEO A10 (или эквивалент)
	компл
	1

	2.
	GNSS приёмник AlphaGEO A2 Plus (или эквивалент)
	компл
	1



[bookmark: _Ref124944214]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	-
	-
	-
	-




2.1.2. [bookmark: _Ref124944289]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

[bookmark: _Ref124944389]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	GNSS приёмник AlphaGEO A10 (или эквивалент)
	С даты, следующей за датой заключения договора
	45 (сорок пять) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора

	2. 
	GNSS приёмник AlphaGEO A2 Plus (или эквивалент)
	С даты, следующей за датой заключения договора
	45 (сорок пять) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора



Таблица 2.2  Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	-
	-
	-
	-



:
15


2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Ref124944990]Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): GNSS приёмник AlphaGEO A10 (или эквивалент).	
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование покупателя

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Диапазон измерений длины базиса, м
	От 70 до 30000 включительно

	1.2. 
	Частота вывода данных, Гц
	не менее 5

	1.3. [bookmark: _Ref124944058]
	Одновременно отслеживаемые сигналы
	GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS

	1.4. 
	Общее число каналов, шт
	не менее 1408

	1.5. 
	Доверительные границы абсолютной погрешности
измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режиме «Статика»  (в плане), мм
	не более ±2∙(2,5+0,5∙10-6∙D)

	1.6. 
	Доверительные границы абсолютной погрешности
измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режиме «Статика»  (по высоте), мм
	не более ±2∙(5,0+0,5∙10-6∙D)

	1.7. 
	Доверительные границы абсолютной погрешности
измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режимах «Кинематика с постобработкой» и «Кинематика
в реальном времени (RTK)  (в плане), мм
	не более ±2∙(5+0,5∙10-6∙D)

	1.8. 
	Доверительные границы абсолютной погрешности
измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режимах «Кинематика с постобработкой» и «Кинематика
в реальном времени (RTK)  (по высоте), мм
	не более ±2∙(10+0,8∙10-6∙D)

	1.9. 
	Доверительные границы абсолютной погрешности
измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режиме «Кинематика в реальном времени (RTK)» с
использованием инерциального (IMU) датчика  (в плане), мм
	не более ±2∙(5+0,5∙10-6∙D+0,2∙α), где D – измеряемое расстояние, мм,
α – угол отклонения вертикальной оси аппаратуры от направления на зенит в градусах

	1.10. 
	Доверительные границы абсолютной погрешности
измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режиме «Кинематика в реальном времени (RTK)» с
использованием инерциального (IMU) датчика  (по высоте), мм
	не более ±2∙(10+0,8∙10-6∙D+0,2∙α), где D – измеряемое расстояние, мм,
α – угол отклонения вертикальной оси аппаратуры от направления на зенит в градусах

	1.11. 
	Точность в режиме DGPS в плане
	не более ±2∙(250+1∙10-6∙D)

	1.12. 
	Точность в режиме DGPS по высоте
	не более ±2∙(500+1∙10-6∙D)

	1.13. 
	Допустимый наклон оборудования, °
	От 0 до 120 включительно

	1.14. 
	Максимальное время работы от батареи в режиме RTK, ч
	не менее 14

	1.15. 
	Объем встроенной памяти, Гб
	не менее 32

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	 -
	 -

	3. [bookmark: _Ref124945369]
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1. 
	Наличие коммуникационных портов: 
не менее 1-го порта USB;
наличие беспроводных подключений, Bluetooth, Wi-fi

	3.2. 
	Наличие встроенного 4G LTE - модема

	3.3. 
	Наличие встроенного УКВ-модема

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	4.1. 
	Диапазон рабочей температуры, °С
	От -45 до +75 включительно

	4.2. 
	Степень защиты корпуса электронного блока от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015
	не ниже IP67

	4.3. 
	-
	-

	5. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	5.1. 
	Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия

	5.2. 
	Упаковка
	Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами

	5.3. 
	Доставка
	Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г.  Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации

	6.1. 
	-
	-

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	7.1. 
	Гарантийный срок эксплуатации 
	не менее срока, указанного в п. 4.1 проекта Договора

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	8.1. 
	Комплект поставки
	- ГНСС-приемник AlphaGEO A10 (или эквивалент)– 1 шт.
- Блок питания 5V/3A – 1 шт.
- Кабель питания/данных USB Type-C – 1 шт.
- УКВ-антенна – 1 шт.
- Кейс для транспортировки и хранения – 1 шт.
- Веха – 1 шт.
-Свидетельство о поверке  - 1шт.

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	9.1. 
	-
	-

	10. 
	Требования к экономическим параметрам

	10.1. 
	-
	-

	11. 
	Требования к сопутствующим услугам:

	11.1. 
	Требования к шефмонтажу

	11.1.1. 
	-
	-

	11.2. 
	Требования к шефналадке

	11.2.1. 
	-
	-

	11.3. 
	Требования к прочим услугам

	11.3.1. 
	-
	-

	12. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	12.1. 
	-
	-

	13. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	13.1. 
	Поставляемый Товар должен иметь свидетельство или сертификат об утверждении типа средств измерений






Таблица 3.2 Требования к продукции

             Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1.1): GNSS приёмник AlphaGEO A2 Plus (или эквивалент).
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование покупателя

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Диапазон измерений длины базиса, м
	От 70 до 30000 включительно

	1.2. 
	Частота вывода данных, Гц
	не менее 5

	1.3. 
	Одновременно отслеживаемые сигналы
	GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS, IRNSS

	1.4. 
	Общее число каналов, шт
	не менее 1408

	1.5. 
	Доверительные границы абсолютной погрешности
измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режиме «Статика»  (в плане), мм
	не более ±2∙(2,5+0,5∙10-6∙D)

	1.6. 
	Доверительные границы абсолютной погрешности
измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режиме «Статика»  (по высоте), мм
	не более ±2∙(5,0+0,5∙10-6∙D)

	1.7. 
	Доверительные границы абсолютной погрешности
измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режимах «Кинематика с постобработкой» и «Кинематика
в реальном времени (RTK)  (в плане), мм
	не более ±2∙(5+0,5∙10-6∙D)

	1.8. 
	Доверительные границы абсолютной погрешности
измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режимах «Кинематика с постобработкой» и «Кинематика
в реальном времени (RTK)  (по высоте), мм
	не более ±2∙(10+0,8∙10-6∙D)

	1.9. 
	Доверительные границы абсолютной погрешности
измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режиме «Кинематика в реальном времени (RTK)» с
использованием инерциального (IMU) датчика  (в плане), мм
	не более ±2∙(5+0,5∙10-6∙D+0,2∙α), где D – измеряемое расстояние, мм,
α – угол отклонения вертикальной оси аппаратуры от направления на зенит в градусах

	1.10. 
	Доверительные границы абсолютной погрешности
измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режиме «Кинематика в реальном времени (RTK)» с
использованием инерциального (IMU) датчика  (по высоте), мм
	не более ±2∙(10+0,8∙10-6∙D+0,2∙α), где D – измеряемое расстояние, мм,
α – угол отклонения вертикальной оси аппаратуры от направления на зенит в градусах

	1.11. 
	Доверительные границы абсолютной погрешности
измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режиме «Кинематика в реальном времени (RTK)» с
использованием инерциального (IMU) датчика и
встроенного лазерного дальномера  (в плане), мм
	не более ±2∙(5+0,5∙10-6∙D+0,2∙α+5,0∙S) , где D – измеряемое расстояние, мм,
α – угол отклонения вертикальной оси аппаратуры от направления на зенит в градусах
S - коэффициент от 1 до 20, соответствующий
измеренному расстоянию от аппаратуры до точки съёмки с использованием встроенного
лазерного дальномера в метрах

	1.12. 
	Доверительные границы абсолютной погрешности
измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режиме «Кинематика в реальном времени (RTK)» с
использованием инерциального (IMU) датчика и
встроенного лазерного дальномера  (по высоте), мм
	не более ±2∙(10+0,8∙10-6∙D+0,2∙α+5,0∙S) , где D – измеряемое расстояние, мм,
α – угол отклонения вертикальной оси аппаратуры от направления на зенит в градусах
S - коэффициент от 1 до 20, соответствующий
измеренному расстоянию от аппаратуры до точки съёмки с использованием встроенного
лазерного дальномера в метрах

	1.13. 
	Точность в режиме DGPS в плане
	не более ±2∙(250+1∙10-6∙D)

	1.14. 
	Точность в режиме DGPS по высоте
	не более ±2∙(500+1∙10-6∙D)

	1.15. 
	Допустимый наклон оборудования, °
	От 0 до 120 включительно

	1.16. 
	Максимальная дальность измерений лазерного дальномера, м
	не менее 20

	1.17. 
	Максимальное время работы от батареи в режиме RTK, ч
	не менее 12

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	 -
	 -

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1. 
	Наличие коммуникационных портов: 
не менее 1-го порта USB;
наличие беспроводных подключений: Bluetooth

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	4.1. 
	Диапазон рабочей температуры, °С
	От -45 до +75 включительно

	4.2. 
	Степень защиты корпуса электронного блока от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015
	не ниже IP67

	4.3. 
	-
	-

	5. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	5.1. 
	Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия

	5.2. 
	Упаковка
	Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами

	5.3. 
	Доставка
	Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г.  Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации

	6.1. 
	-
	-

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	7.1. 
	Гарантийный срок эксплуатации 
	не менее срока, указанного в п. 4.1 проекта Договора

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	8.1. 
	Комплект поставки
	- ГНСС-приемник AlphaGEO A2 Plus (илиэквивалент) – 1 шт.
-Блок питания 5V/2A – 1 шт.
-Кабель питания/данных USB Type-C – 1 шт.
-Переходник ¼”/⅝” – 1 шт.
-Картонная коробка для транспортировки и хранения – 1 шт.
-Крепление к вехе (при покупке с контроллером A-Tab) – 1 шт.
-Контроллер AlphaGEO A-Tab с ПО SurPro (илиэквивалент)
-Доступ к сетям БС SmartNet или Геоспайдер (в комплектации Ровер)
-Свидетельство о поверке  - 1шт.

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	9.1. 
	-
	-

	10. 
	Требования к экономическим параметрам

	10.1. 
	-
	-

	11. 
	Требования к сопутствующим услугам:

	11.1. 
	Требования к шефмонтажу

	11.1.1. 
	-
	-

	11.2. 
	Требования к шефналадке

	11.2.1. 
	-
	-

	11.3. 
	Требования к прочим услугам

	11.3.1. 
	-
	-

	12. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	12.1. 
	-
	-

	13. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	13.1. 
	Поставляемый Товар должен иметь свидетельство или сертификат об утверждении типа средств измерений





3. [bookmark: _Ref124945574]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки


3.1. Стоимость Товара в предложении участника указывается с учетом НДС/ без НДС, и должна включать  прибыль Поставщика, а также расходы Поставщика на производство или приобретение, транспортировку Товара до Места поставки, погрузку, разгрузку, перемещение по территории Покупателя, стоимость тары и упаковки, лицензий, необходимых для использования Товара (если применимо), подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в т. ч. по таможенному оформлению, если применимо), а также все прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара и исполнением иных обязательств по Договору.
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