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1. [bookmark: _Ref124942913][bookmark: _Ref124942916]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Ref124943483] Обозначения и сокращения

	-
	-

	
	



1.2. [bookmark: _Ref124943524] Наименование закупаемой продукции

Автономные регистраторы уровня и температуры воды.

1.3. [bookmark: _Ref124943607] Цель использования закупаемой продукции

Целью закупки является  приобретение  оборудования  для точного измерения уровня и температуры жидкости в диагностических пьезометрах.
[bookmark: _Ref124943717]

2. Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Ref124943765] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Ref124943853]Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Автономный регистратор уровня и температуры воды 0-10 м
	шт
	5

	2.
	Коннектор
	шт
	5



[bookmark: _Ref124944214]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	-
	-
	-
	-




2.1.2. [bookmark: _Ref124944289]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

[bookmark: _Ref124944389]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Автономный регистратор уровня и температуры воды 0-10 м
	С даты, следующей за датой заключения договора
	45 (сорок пять) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора

	2. 
	Коннектор
	С даты, следующей за датой заключения договора
	45 (сорок пять) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора



Таблица 2.2  Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	-
	-
	-
	-



:
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2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Ref124944990]Таблица 3.1 Требования к продукции

                Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Автономный регистратор уровня и температуры воды 0-10 м
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование покупателя

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Диапазон измерений избыточного давления, метр вод. ст
	от 0 до 10 включительно

	1.2. [bookmark: _Ref124944058]
	Пределы допускаемой приведенной по-
грешности измерений давления, % (от ВПИ)
	не более ± 0,05

	1.3. 
	Предельное давление перегрузки 
	не менее 1,5 от ВПИ

	1.4. 
	Диапазон измерения температуры, °С
	от 0 до +50 включительно

	1.5. 
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °C
	не более ± 0,1

	1.6. 
	Предельно допустимый рабочий температурный диапазон, °С
	от 0 до + 70 включительно

	1.7. 
	Разрешающая способность канала измерений температуры, °C
	не более 0,01

	1.8. 
	Объем памяти, значений на канал
	не менее 2500000

	1.9. 
	Максимальное количество циклов перезаписи памяти
	не менее 100000

	1.10. 
	Единицы измерения
	Давление: фунт/кв. дюйм, кПа, бар, мбар, мм рт.ст., psi
Уровень: дюйм, фут, мм, см, м
Температура: °C, °F

	1.11. 
	Количество программируемых заданий на запись данных, шт.
	не менее 50

	1.12. 
	Интерфейс передачи данных
	Modbus/RS485, 4-20 мА

	1.13. 
	Продолжительность работы от источника питания, сутки
	при интервале записи 1 с – не менее 90


	1.14. 
	Максимальная продолжительность работы регистратора в режиме ожидания (при всех отключенных измерительных каналах), мес.
	не менее 12

	1.15. 
	Программируемый интервал записи данных с канала
	от 1 секунды до 168 часов включительно

	1.16. 
	Средняя наработка на отказ, ч
	не менее 50000

	1.17. 
	Средний срок службы регистратора, лет
	не менее 3

	1.18. 
	Максимальный срок хранения информации в памяти регистратора, лет
	не менее 5

	1.19. 
	Установка  задержки начала записи данных с канала (отложенный старт), ч
	от 1 до 744 включительно

	1.20. 
	Точность часов, минут
	не более ±1 в год

	1.21. 
	Наличие автоматической температурной компенсации

	1.22. 

	1.22.1
	-Регистратор должен иметь возможность работать (записывать и отображать данные в режиме реального времени) с кабелем;
- Работать в автономном режиме (без кабеля)

	1.22.2
	Включение (с задержкой) прибора в режим записи при помощи ПК/ мобильного устройства на базе ОС Android

	1.22.3
	Выключение прибора из режима записи при помощи компьютера/ мобильного устройства на базе ОС Android

	1.22.4
	Просмотр данных всех измерительных каналов в режиме реального времени при подключении к ПК/мобильному устройству на базе ОС Android

	1.22.5
	Программирование интервала записи данных измерительных каналов при подключении к ПК/мобильному устройству на базе ОС Android

	1.22.6
	Создание разных программ измерений (до 50) с возможностью установки различных режимов работы регистратора (включения/отключения отдельных каналов, задержек включения, длительности работы и цикла опроса, ввода текущих погодных условий) в пределах каждой программы

	1.22.7
	Сохранение записанных данных в виде файла в цифровом формате *.csv, *.txt

	1.22.8
	Просмотр данных в графическом виде (график глубина(давление)/время)

	1.22.9
	Связь с компьютером по USB 2.0, 3.0

	1.22.10
	Поддерживаемые операционные системы не ниже AlterOS 7 Final, Windows 10, Android 12

	1.22.11
	Возможность корректировки «0» в случае дрейфа, вызванного изменением атмосферного давления

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	-

	3. [bookmark: _Ref124945369]
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1. 
	Длина регистратора, мм
	не более 250

	3.2. 
	Диаметр регистратора, мм
	не более 25

	3.3. 
	Материал изготовления корпуса регистратора
	Титан

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	4.1. 
	Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ 14254-2015 (без подключения кабеля)
	не ниже IP 67

	4.2. 
	Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ 14254-2015 (с подключенным кабелем)
	не ниже IP 68

	5. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	5.1. 
	Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия

	5.2. 
	Упаковка
	Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами

	5.3. 
	Доставка
	Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г.  Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации

	6.1. 
	-
	-

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	7.1. 
	Гарантийный срок эксплуатации 
	не менее срока, указанного в п. 4.1 проекта Договора

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	8.1. 
	Комплект поставки
	- Регистратор уровня и температуры воды 
- Руководство по эксплуатации (паспорт)
-Сертификат калибровки  или свидетельство о поверке
- ПО для передачи полученных данных измерений  на ПК, просмотра получаемых данных измерений в режиме реального времени,  настройки интервалов записи, результатов измерений (версия для операционной системы не ниже AlterOS 7 Final)
-ПО для передачи полученных данных измерений  на ПК, просмотра получаемых данных измерений в режиме реального времени,  настройки интервалов записи, результатов измерений (версия для операционной системы не ниже Windows 10)
- ПО для передачи полученных данных измерений  на ПК, просмотра получаемых данных измерений в режиме реального времени,  настройки интервалов записи, результатов измерений (версия для операционной системы не ниже Android 12)

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	9.1. 
	-
	-

	10. 
	Требования к экономическим параметрам

	10.1. 
	-
	-

	11. 
	Требования к сопутствующим услугам:

	11.1. 
	Требования к шефмонтажу

	11.1.1. 
	-
	-

	11.2. 
	Требования к шефналадке

	11.2.1. 
	-
	-

	11.3. 
	Требования к прочим услугам

	11.3.1. 
	-
	-

	12. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	12.1. 
	-
	-

	13. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	13.1. 
	-




Таблица 3.2 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1.1): Коннектор.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование покупателя

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Длина кабеля, м
	не менее 1,0 и не более 1,5

	1.2. 

	1.2.1
	Сопряжение регистратора с ПК/ноутбуком/планшетным ПК/мобильным устройством для передачи данных и программирования регистратора

	1.3. 
	Подзарядка элемента питания регистратора при подключении его к ПК/от внешнего источника питания

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	-

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1. 
	Тип разъема для подключения к ПК/ноутбуку/планшетному ПК/мобильному устройству
	USB Type C

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	4.1. 
	Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ 14254-2015 (с подключенным кабелем)
	не ниже IP54

	5. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	5.1. 
	Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия

	5.2. 
	Упаковка
	Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами

	5.3. 
	Доставка
	Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г.  Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации

	6.1. 
	-
	-

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	7.1. 
	Гарантийный срок эксплуатации 
	не менее срока, указанного в п. 4.1 проекта Договора

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	8.1. 
	Комплект поставки
	-  Коннектор
- Адаптер USB Type C Female в USB 3.0

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	9.1. 
	-
	-

	10. 
	Требования к экономическим параметрам

	10.1. 
	-
	-

	11. 
	Требования к сопутствующим услугам:

	11.1. 
	Требования к шефмонтажу

	11.1.1. 
	-
	-

	11.2. 
	Требования к шефналадке

	11.2.1. 
	-
	-

	11.3. 
	Требования к прочим услугам

	11.3.1. 
	-
	-

	12. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	12.1. 
	-
	-

	13. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	13.1. 
	-






3. [bookmark: _Ref124945574]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки


3.1. Стоимость Товара в предложении участника указывается с учетом НДС/ без НДС, и должна включать  прибыль Поставщика, а также расходы Поставщика на производство или приобретение, транспортировку Товара до Места поставки, погрузку, разгрузку, перемещение по территории Покупателя, стоимость тары и упаковки, лицензий, необходимых для использования Товара (если применимо), подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в т. ч. по таможенному оформлению, если применимо), а также все прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара и исполнением иных обязательств по Договору.
3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки заполненную спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.
[bookmark: _Ref124946722]

