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1. [bookmark: _Ref124942913][bookmark: _Ref124942916]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Ref124943483] Обозначения и сокращения

	-
	-

	
	



1.2. [bookmark: _Ref124943524] Наименование закупаемой продукции

Профилометр INSIZE  ISR-S600 (или его эквиваленты, соответствующие техническим характеристикам и параметрам, указанным в таблице 3.1 настоящих технических требований).

1.3. [bookmark: _Ref124943607] Цель использования закупаемой продукции

[bookmark: _Ref124943717]Целью закупки является  приобретение  оборудования для   определения шероховатости бетона.

2. Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Ref124943765] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Ref124943853]Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Профилометр INSIZE  ISR-S600 (или эквивалент)
	шт
	1



[bookmark: _Ref124944214]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	-
	-
	-
	-








2.1.2. [bookmark: _Ref124944289]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг


[bookmark: _Ref124944389]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Профилометр INSIZE  ISR-S600 (или эквивалент)
	С даты, следующей за датой заключения договора
	60 (шестьдесят) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора



Таблица 2.2  Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	-
	-
	-
	-
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2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Ref124944990]Таблица 3.1 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Профилометр INSIZE  ISR-S600 (или эквивалент)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование покупателя

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Минимальное измеряемое значение шероховатости Ra, мкм
	не более 0,05

	1.2. 
	Максимальное измеряемое значение шероховатости Ra, мкм
	не менее 250

	1.3. 
	Минимальное измеряемое значение шероховатости Rz, мкм
	не более 0,1

	1.4. [bookmark: _Ref124944058]
	Максимальное измеряемое значение шероховатости Rz, мкм
	не менее 750

	1.5. 
	Пределы допускаемой
абсолютной погрешности измерений
параметров шероховатости Ra, Rz, мкм
	не более ±(0,015+0,05·R),
где R – измеренное
значение параметра
Ra или Rz, мкм

	1.6. 
	Диапазон
перемещения
наконечника щупа по
оси Z, мкм
	от -750 до +750
включительно

	1.7. 
	Параметры
шероховатости
	Ra, Rz, Rq, Rp, Rv,
Rt, Rsk, Rku, RSm,
Rc, RΔq, RΔa,
Rmax, RPc, Rδc,
Rmr, Rlr, Rlo,
RHSC, Rk, Rpk,
Rvk, Pa, Pq, Pp, Pv,
Pt, Pc, Psk, Pku,
PSm, PΔq, Pδc, PPc,
PLo, Plr, PHSC, Wa,
Wz, Wq, Wp, Wv,
Wt, Wsk, Wku,
WSm, Wc, WΔq,
WPc, Wδc, Wlo,
Wlr, Wdt, WHSC,
WDc, WDSm, Mr1,
Mr2, A1, A2, R, AR,
Rx, W, AW, Wx,
Wte, Rke, Rpke,
Rvke, A1e, A2e,
Mr1e, Mr2e

	1.8. 
	Объем внутренней памяти, значений
	не менее 4000

	1.9. 
	Отображение значений шероховатости, профиля и кривых на цветном  сенсорном экране

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	-
	-

	3. [bookmark: _Ref124945369]
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1. 
	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
	не более 320х210х80

	3.2. 
	Масса, кг
	не более 2,5

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	4.1. 
	Диапазон рабочей температуры, °С
	от +15 до +25 включительно

	5. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	5.1. 
	Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия

	5.2. 
	Упаковка
	Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами

	5.3. 
	Доставка
	Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г.  Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации

	6.1. 
	-
	-

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	7.1. 
	Гарантийный срок эксплуатации 
	не менее срока, указанного в п. 4.1 проекта Договора

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	8.1. 
	Комплект поставки
	-Профилометр
-Стандартный датчик для измерений шероховатости
-Мера шероховатости- 2 шт
-Сетевой адаптер
-Паспорт
-Футляр

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	9.1. 
	-
	-

	10. 
	Требования к экономическим параметрам

	10.1. 
	-
	-

	11. 
	Требования к сопутствующим услугам:

	11.1. 
	Требования к шефмонтажу

	11.1.1. 
	-
	-

	11.2. 
	Требования к шефналадке

	11.2.1. 
	-
	-

	11.3. 
	Требования к прочим услугам

	11.3.1. 
	-
	-

	12. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	12.1. 
	-
	-

	13. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	13.1. 
	Поставляемый Товар должен иметь свидетельство или сертификат об утверждении типа средств измерений
	Согласие с требованием


[bookmark: _GoBack]


3. [bookmark: _Ref124945574]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки


3.1. Стоимость Товара в предложении участника указывается с учетом НДС/ без НДС, и должна включать  прибыль Поставщика, а также расходы Поставщика на производство или приобретение, транспортировку Товара до Места поставки, погрузку, разгрузку, перемещение по территории Покупателя, стоимость тары и упаковки, лицензий, необходимых для использования Товара (если применимо), подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в т. ч. по таможенному оформлению, если применимо), а также все прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара и исполнением иных обязательств по Договору.
[bookmark: _Ref124946722]


