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1. [bookmark: _Ref124942913][bookmark: _Ref124942916]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Ref124943483] Обозначения и сокращения

	-
	-

	
	



1.2. [bookmark: _Ref124943524] Наименование закупаемой продукции

Комплект дополнительного оборудования  для  телеметрической сейсмостанции ТЕЛСС-3  .

1.3. [bookmark: _Ref124943607] Цель использования закупаемой продукции

[bookmark: _Ref124943717]Целью закупки является  приобретение  оборудования для дооснащения сейсмостанции ТЕЛСС 3 для проведения полевых сейсморазведочных работ (инженерно-геофизических изысканий, изучение верхней части разреза)  с целью расширения спектра решаемых задач при выполнении геофизических работ.

2. Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Ref124943765] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Ref124943853]Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Комплект дополнительного оборудования  для  телеметрической сейсмостанции ТЕЛСС-3  
	компл
	1



[bookmark: _Ref124944214]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	-
	-
	-
	-









2.1.2. [bookmark: _Ref124944289]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Ref124944389]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Комплект дополнительного оборудования  для  телеметрической сейсмостанции ТЕЛСС-3  
	С даты, следующей за датой заключения договора
	45 (сорок пять) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора



Таблица 2.2  Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	-
	-
	-
	-
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2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Ref124944990]Таблица 3.1 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Комплект дополнительного оборудования  для  телеметрической сейсмостанции ТЕЛСС-3  
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование покупателя

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	
	Полевые модули

	1.1. 
	Количество каналов, шт
	не менее 4

	1.2. [bookmark: _Ref124944058]
	Количество полевых модулей в звене, шт
	не менее 1

	1.3. 
	Мощность потребления модуля, Вт/канал
	не более 0,15

	1.4. 
	Потребляемая мощность, Вт
	не более 3

	1.5. 
	Габаритные размеры полевого модуля (длина х диаметр), мм
	не более 170х40

	1.6. 
	Масса полевого модуля, кг
	не более 0,5

	
	Телеметрические косы

	1.7. 
	Шаг между, м
	5

	1.8. 
	Количество каналов, шт
	4

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	-
	-

	3. [bookmark: _Ref124945369]
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1. 
	Экранирование антенны
	Да

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	4.1. 
	Все поставляемые модули, косы и геофоны должны быть полностью совместимы с сейсмостанцией ТЕЛСС 3: поддерживать штатную линию приема, протокол обмена данными и питание от аккумуляторного блока станции

	5. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	5.1. 
	Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия

	5.2. 
	Упаковка
	Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами

	5.3. 
	Доставка
	Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г.  Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации

	6.1. 
	-
	-

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	7.1. 
	Гарантийный срок эксплуатации 
	не менее срока, указанного в п. 4.1 проекта Договора

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	8.1. 
	Комплект поставки:
− Измерительный полевой модуль на 4 канала (ТЕЛСС 3) или эквивалент — 5 шт.
- Телеметрическая коса для сейсмостанции Телсс 3 (шаг 5 м) или эквивалент — 7шт.
- Вертикальный геофон в полевом корпусе РС 801 или эквивалент — 26 шт.
- Горизонтальный геофон в полевом корпусе РС 801 или эквивалент — 26 шт.
- Блок питания аккумуляторный или эквивалент — 1 шт.
- Зарядное устройство для блока питания или эквивалент — 1 шт.
- Транспортная сумка баул для сейсморазведочных кос или эквивалент — 2 шт.
- Кувалда с фиберглассовой ручкой 6 кг или эквивалент — 1 шт.
- Кувалда с фиберглассовой ручкой 8 кг или эквивалент — 1 шт.
- Титановая плашка под кувалду или эквивалент — 2 шт

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	9.1. 
	-
	-

	10. 
	Требования к экономическим параметрам

	10.1. 
	-
	-

	11. 
	Требования к сопутствующим услугам:

	11.1. 
	Требования к шефмонтажу

	11.1.1. 
	-
	-

	11.2. 
	Требования к шефналадке

	11.2.1. 
	-
	-

	11.3. 
	Требования к прочим услугам

	11.3.1. 
	-
	-

	12. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	12.1. 
	-
	-

	13. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	13.1. 
	-
	-





3. [bookmark: _Ref124945574]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки


3.1. Стоимость Товара в предложении участника указывается с учетом НДС/ без НДС, и должна включать  прибыль Поставщика, а также расходы Поставщика на производство или приобретение, транспортировку Товара до Места поставки, погрузку, разгрузку, перемещение по территории Покупателя, стоимость тары и упаковки, лицензий, необходимых для использования Товара (если применимо), подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в т. ч. по таможенному оформлению, если применимо), а также все прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара и исполнением иных обязательств по Договору.

