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Часть III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ



















ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по текущему ремонту производственных помещений Магистрально-сортировочного центра и административного здания 410700 УФПС Саратовской области АО «Почта России», расположенных по адресу: г. Саратов, Привокзальная пл., д.1


























г. Саратов, 2026 год
1. [bookmark: _GoBack]ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	3.
	Подрядчик
	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком 

	4.
	Объект
	Магистрально-сортировочный центр, административное здание УФПС Саратовской области

	5.
	Работы
	Выполнение работ по текущему ремонту производственных помещений Магистрально-сортировочного центра и административного здания УФПС Саратовской области

	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7.
	СНиП
	Санитарные нормы и правила

	8.
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	9.
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	10.
	ТЗ
	Техническое задание

	11.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик

	12.
	м
	Метр

	13.
	м2
	Квадратный метр

	14.
	м3
	Кубический метр

	15.
	шт.
	Штука

	16.
	т
	Тонна

	17.
	Компл.
	Комплект



2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
Выполнение работ по текущему ремонту производственных помещений Магистрально-сортировочного центра и административного здания 410700 УФПС Саратовской области АО «Почта России», расположенных по адресу: г. Саратов, Привокзальная пл., д.1.
3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к ТЗ). 
Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Начало выполнения Работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания договора. 
Окончание выполнения Работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала выполнения Работ.
4.2. Место выполнения Работ - 410700, г. Саратов, Привокзальная пл., д.1.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).
При организации и проведении работ на объекте Подрядчиком должны соблюдаться требования государственных стандартов, СНиП, санитарных норм и правил.
К выполнению работ относится также получение всех необходимых согласований условий производства работ на объектах с управляющими (ресурсными) организациями (при необходимости).
Работы выполняются с применением инструментов, машин и механизмов Подрядчика и за его счет.
Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет работы с применением материалов в объеме, соответствующем объему работ согласно Технического задания.
На объекте должен находиться общий журнал по форме КС-6, который должен предъявляться Заказчику и ежедневно заполняться Подрядчиком.
Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком у Подрядчика и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается, в противном случае по требованию Заказчика Подрядчик за свой счет вскрывает любую часть скрытых работ, а затем восстанавливает ее за свой счет. 
 Приемка результата выполненных работ осуществляется Заказчиком по окончании всех Работ Приемочной комиссией Заказчика при участии представителя Подрядчика.
Обязательным условием приемки Заказчиком результата работ по окончании всех работ, является соответствие результата выполненных работ условиям договора, требованиям законодательства Российской Федерации.
Работа по окончании всех работ считается выполненной после принятия Объекта приемочной комиссией, предоставления исполнительной документации, предусмотренной для данного вида работ, с приложением фотоотчета о проведении работ и подписания Акта по форме КС-2 и КС-3. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Требования к качеству Работ
Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (ред. от 30.01.2026);
– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
– Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 31.07.2025)
«О почтовой связи»;
– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1);
– ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденное постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17 сентября 2002 года N 123;
– СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

6.2. Условия выполнения работ
6.2.1. Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора разрабатывает сметную документацию на выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи  в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) и Методикой определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и направляет Заказчику на утверждение. 
           При отсутствии в действующих сборниках сметно-нормативной базы ценников на материальные ресурсы и оборудование, определение их сметной стоимости в локальных сметах допускается с использованием стоимостных показателей материальных ресурсов и оборудования на основании стоимости завода-изготовителя или стоимости, полученной в результате мониторинга цен в соответствии с п. 10 Методики определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. 
6.2.2. Подрядчик гарантирует, что является членом саморегулируемых организаций, членство в которых является обязательным в соответствии с применимым законодательством для выполнения Работ, обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения Работ самостоятельно и (или) с привлечением субподрядной организации, работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение Работ, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения Работ.
6.2.3. Работы должны выполняться в рабочее время с 08:00 часов  
до 17:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.
6.2.4. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.
6.2.5. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).
6.2.6. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.2.7. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).
6.2.8. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.2.9. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.2.10. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления
Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. 
По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.3. Требования к безопасности
6.3.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 
– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);
– «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденное постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17 сентября 2002 года N 123;
– ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности».
6.3.2. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.
Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.
Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. 
6.4. Требования к конфиденциальности
Требования установлены в проекте договора.

6.5. Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:
1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2,
2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;
3.	Счет-фактуру;[footnoteRef:2] [2:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС.] 

4.   Сметную документацию на выполненные работы;
5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);
6.	Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация).
7.	Акты освидетельствования скрытых Работ;
8.	Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
9.	Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения (при необходимости);

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических 
и иных документов (оформление результатов работ)
Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии 
с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок 
не более 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре. 
7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять 
не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта 
о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.
Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
     Не установлены.
9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	     1.
	Ведомость объемов работ
	9-12


                                                                                                              
                                                                                     
























   
Приложение № 1 к ТЗ


Ведомость объемов работ
на выполнение работ по текущему ремонту производственных помещений Магистрально-сортировочного центра и административного здания 410700 УФПС Саратовской области АО «Почта России», расположенных по адресу: г. Саратов, Привокзальная пл., д.1

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Локальный ремонт кровли производственного корпуса Магистрально-сортировочного центра

	1
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	100 м2
	3,8592

	2
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	м3
	0,3

	3
	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м
	100 м
	0,3

	4
	Смена: отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	0,02

	5
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком
	100 м
	0,35

	6
	Устройство колпаков над шахтами в два канала
	шт.
	1

	Раздел 2. Локальный ремонт канализационной сети в административном здании УФПС Саратовской области

	2.1. Демонтажные работы

	7
	Демонтаж: унитазов и писсуаров
	100 шт.
	0,03

	8
	Демонтаж: умывальников и раковин
	100 шт.
	0,02

	9
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,03

	10
	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии
	м3
	0,3

	11
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	0,05

	12
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
	100 м
	0,02

	13
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок
	100 м2
	0,071022

	2.2. Сантехнические работы санитарного узла

	14
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0,3

	15
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,2

	16
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	100 м
	0,02

	17
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
	100 м
	0,05

	18
	Смена: резиновых манжет к унитазам
	100 шт.
	0,03

	2.3. Ремонтно-строительные работы в помещениях санитарных узлов

	19
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	м3
	0,1

	20
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	0,1

	21
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм
	100 м2
	0,05

	22
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	100 м2
	0,03

	23
	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01
	100 м2
	0,03

	24
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных
	100 м2
	0,03

	2.4. Ремонт производственного помещения после проведения замены канализационной горизонтальной трубы

	25
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	0,538848

	26
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих
	100 м2
	0,021774

	27
	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен
	100 м2
	0,538848

	28
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,538848

	29
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,538848

	30
	Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса
	100 м2
	0,190896

	31
	Смена светильников: с люминесцентными лампами
	100 шт.
	0,03

	Раздел 3. Работы по замене канализационной трубы в производственном цехе Магистрально-сортировочного центра

	32
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм
	100 м
	0,16

	33
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,12

	Раздел 4. Демонтажные работы

	34
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,1503

	35
	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых (прим. ГКЛ с утеплителем 100мм)
	100 м2
	0,1503

	36
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок
	100 м2
	0,6

	37
	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: перегородок (демонтаж каркаса стен под облицовку стен и перегородок)
	100 м2
	0,6

	38
	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм
	100 м2
	0,2069

	39
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,3

	40
	Демонтаж магистралей: из каналов
	100 м
	0,03

	41
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт.
	0,04

	42
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,02

	43
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,09

	Раздел 5. Ремонт кирпичной кладки и укрепление проема ворот Магистрально-сортировочного центра

	44
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	м3
	0,04025

	45
	Армирование кладки стен и других конструкций
	т
	0,04

	46
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,059

	47
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,059

	Раздел 6. Прочие

	48
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	23,766

	49
	Организация вывоза мусора
	1т груза
	23,766




