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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ 
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	Покупатель
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России»

	2.
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором

	3.
	ГОСТ 
	Государственный стандарт Российской Федерации

	4.
	Товар, изделие
	Специальная одежда

	5.
	ТЗ
	Техническое задание


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)
Предмет закупки: Поставка специальной одежды для нужд АО «Почта России».
Цель поставки товара: обеспечение работников АО «Почта России» специальной одеждой для бесперебойной и качественной работы структурных подразделений. 
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к товару
Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц и соответствовать требованиям действующего законодательства. Товар не должен иметь повреждений и дефектов материала.

3.2. Спецификация поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование Товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) мужской, Ми: куртка, брюки (цвет-черный)
	шт
	16

	2
	Костюм/комплект для защиты от пониженных температур и ветра мужской (1 класс защиты), Тнв: куртка, брюки (цвет-черный)
	шт
	16

	3
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) женский ЗМи: куртка, брюки
	шт
	1403

	4
	Костюм/комплект для защиты от пониженных температур и ветра женский (1 класс защиты), Тнв, З
	шт
	58

	5
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) мужской, Ми; куртка, п/комбинезон
	шт
	21

	6
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) мужской, Ми: куртка, брюки
	шт
	603

	7
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) женский, Ми: куртка, брюки
	шт
	1615

	8
	Костюм/комплект для защиты от пониженных температур и ветра мужской (1 класс защиты), Тнв: куртка, полукомбинезон
	шт
	17

	9
	Костюм для защиты от термических рисков электрической дуги (2 уровень защиты), Эс: куртка, брюки
	шт
	10

	10
	Костюм/комплект от пониженных температур и ветра (1 класс защиты), Тнв, Эс: куртка, п/комбинезон
	шт
	2

	11
	Белье специальное хлопчатобумажное
	шт
	2

	12
	Куртка для защиты от пониженных температур и ветра мужская (1 класс защиты), Тнв 
	шт
	1581

	13
	Куртка для защиты от пониженных температур и ветра женская(1 класс защиты), Тнв 
	шт
	2082

	14
	Халат для защиты от общих производственных загрязнений, З 
	шт
	2

	15
	Плащ для защиты от воды (2 класс защиты) Ву
	шт
	2215

	16
	Жилет женский форменный, классический 
	шт
	150

	
	
	
	9793


3.3. Основные характеристики товара
Характеристики Товара должны соответствовать техническим характеристикам, установленным Приложением №1 к ТЗ. К Товару должны прилагаться сопроводительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным ТЗ и приложениями к нему – копии сертификатов или деклараций о соответствии на весь Товар. 
Сертификат (декларация) должен быть выдан именно на ту модель (артикул) Товара, которая поставляется. Сертификат (декларация) должен подтверждать соответствие Товара указанной в ТЗ нормативной документации (Технический Регламент, ГОСТы). В случае отсутствия требования по подтверждению соответствия нормативной документации (Технический Регламент, ГОСТы), предоставляется либо Отказное письмо органа по сертификации, либо сертификат добровольной системы сертификации, подтверждающий соответствие Товара требованиям ТЗ.
Размерный ряд:
	
	Мужская
	Женская

	Одежда (размер)
	 48-62
	44-70



Разбивка количества товара по размерам представлена в Приложении №2 к ТЗ. 

Комплектность товара
Каждая единица Товара, состоящая из нескольких предметов, поставляется единым комплектом.

3.4. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и требованиям следующих нормативных документов:
· требования к Товару зимнего ассортимента и материалам для его изготовления установлены в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования» (далее – ГОСТ 12.4.303-2016);
· требования к тканям зимнего ассортимента Товара установлены в соответствии с ГОСТ 11209-2014 «Межгосударственный стандарт. Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· требования к размерному ряду установлены в соответствии с ГОСТ 31399-2009 «Межгосударственный стандарт. Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды» и ГОСТ 31396-2009 «Межгосударственный стандарт. Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды»;
· требования к световозвращающим материалам установлены в соответствии с ГОСТ 12.4.281-2021 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования и методы испытаний» (далее - ГОСТ 12.4.281-2021);
· требования к стежкам, строчкам и швам установлены в соответствии с ГОСТ 29122-91 «Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам»;
· требования к фурнитуре Товара установлены в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования» (далее – ГОСТ 12.4.280-2014);
· требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению Товара установлены в соответствии с ГОСТ 10581-91 «Межгосударственный стандарт. Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» (далее – ГОСТ 10581-91).
В случае если в период поставки Товаров нормативно-правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, потеряют актуальность и прекратят свое действие, Поставщик обязан руководствоваться действующими нормативно-правовыми актами и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо потерявших актуальность.

3.5. Объем гарантий и гарантийный срок
Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев и исчисляется с момента подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.
Если производителем Товара установлен гарантийный срок, превышающий 12 (двенадцать) месяцев, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с требованиями Технического задания в течение гарантийного срока. При обнаружении в период гарантийного срока дефектов Товара Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар товаром надлежащего качества в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в проекте Договора, факсимильным сообщением или иным способом, указанным в проекте Договора. 
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Маркировка Товара должна соответствовать разделу 1 ГОСТ 10581-91.
Маркировка должна быть разборчивой, легкочитаемой и нанесена на поверхность изделия (этикетки), доступную для осмотра без снятия упаковки.
Обозначения маркировки должны быть стойкими к истиранию и должны сохраняться весь срок службы.
Каждая единица Товара должна иметь маркировку. 
Маркировка Товара должна соответствовать ГОСТ 12.4.103-2020 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация». 
Маркировка способов ухода за текстильной защитной одеждой производится в соответствии с ГОСТ 16958-71 (СТ СЭВ 1729-79) «Изделия текстильные. Символы по уходу». 
Символы, обозначающие способ ухода, должны быть вытканы или напечатаны на этикетках, которые вшиваются прямо в одежду или обувь, или нанесены непосредственно на изделия.
Маркировку допускается наносить на наименьшей упаковочной единице, если она портит внешний вид специальной одежды или препятствует ее правильному хранению, или несовместима с применением данной одежды. Маркировка и пиктограммы должны быть таких размеров, чтобы обеспечить быстрое распознавание и правильное понимание числовой информации.
Маркировка должна содержать следующую информацию:
· наименование, торговую марку или другое средство идентификации изготовителя или его уполномоченного представителя;
· наименование вида специальной одежды, коммерческое название или код;
· указание размера;
· номер стандарта, которому соответствует Товар;
· пиктограммы и (или) уровни эксплуатационных защитных свойств одежды.
Упаковочный ярлык применяют для маркировки группы изделий, упакованных в бумагу, полимерную пленку, пакет или другую тару, и связанных в пачку без упаковки, на которых должны быть указаны следующие реквизиты:
· наименование страны-изготовителя;
· фирменное наименование и местонахождение (адрес) изготовителя;
· обозначение стандарта или технического документа, обязательным требованиям которого соответствует изделие;
· наименование изделия;
· артикул и (или) модель изделия;
· размеры;
· количество изделий (комплектов, костюмов);
· цвет;
· информация о сертификации (в соответствии с требованиями национальных систем сертификации);
· штриховой код Товара (при его наличии);
· товарный знак изготовителя (при его наличии);
· номер упаковщика (при необходимости).
Поставщик несет полную ответственность за повреждения Товара, произошедшие вследствие ненадлежащей маркировки.
Информация в маркировке должна соответствовать предоставленным сертификатам, и соответствующую требованиям ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности», ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» для данного вида товара.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
В соответствии с ГОСТ 10581-91, Поставщик обязуется поставить Товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении.
В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку, пакеты должны быть закрыты со всех сторон.
В случае применения дополнительного упаковывания изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.
Товар укладывается по видам изделий не более 5 штук. Сложенные изделия перевязывают, одновременно прикрепляя упаковочный ярлык. 
На упаковке должны быть указаны размеры Товара 
На таре или упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты изготовителя, наименование Покупателя, наименование и количество поставляемого Товара.
6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки Товара
Срок поставки Товара: 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения договора.
Место поставки Товара: г. Москва, пос. Марушкинское, квартал №63, домовладение 1, строение 2 (ЛЦ Внуково 2).
6.2. Условия поставки Товара
Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1. настоящего ТЗ. Доставка товара до места, определенного Заказчиком, разгрузка, подъем товара до помещений Заказчика осуществляется силами Поставщика. 
Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара по электронной почте, указанной в Договоре, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента его поставки. Покупатель обязан в течении 1 (одного) рабочего дня письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность получить Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.
Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:45 часов.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Порядок сдачи и приемки
Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара и документов, указанных в п.7.2. настоящего ТЗ. Приемка осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя по усмотрению Покупателя. Не позднее чем за 1 (один) календарный день Покупатель обязан уведомить по электронной почте, указанной в договоре, Поставщика о дате приемки Товара. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.
7.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик поставляет Товар Покупателя с оформленными сопроводительными документами:
- товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД; 
-товарно-транспортными накладными по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожными накладными (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанными со стороны Поставщика; 
- документами, подтверждающими качество товара и его безопасность, если товар подлежит обязательной сертификации (паспорт качества/удостоверение качества/сертификат качества);
копиями сертификатов соответствия и(или) деклараций Таможенного союза о соответствии Товаров требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
- копией заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в отношении Товаров, изготовленных на территории Российской Федерации; копией деклараций о происхождении товара или сертификата о происхождении товара – для Товаров, изготовленных на территории других государств – членов Евразийского экономического союза.
- счет-фактурой[footnoteRef:1]/УПД. [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость.] 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
В процессе транспортировки Товар должен быть защищён от намокания, загрязнения и механических повреждений. 
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Хранение Товара до его отгрузки Покупателю должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 1058191, ГОСТ Р 57838-2017.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не установлены.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ 
Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
14.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения

	1.
	Технические характеристики Товара

	2.
	Количество специальной одежды по размерам
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Приложение №1
к Техническому заданию




Технические характеристики Товара

	№ п/п
	Наименование товара
	Описание, технические характеристики
	Пример

	1
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) мужской, Ми: куртка, брюки (цвет-черный)
	Соответствие стандартам:
- ТР ТС 019/2011,
- ГОСТ Р 12.4.280-2014,
Маркировка спецодежды выполнена с учетом требований ТР ТС 019/2011 (статьи 4 пунктов 4.10, 4.11, 4.12), ГОСТ 10581-91
Обозначения и сокращения наименования группы защиты (по ГОСТ 12.4.103-2020):
Ми – для защиты от механических воздействий: истирания.
Комплектация: куртка и брюки
Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок – 50%, пл. 210 г/м2
Отделка ткани: водоотталкивающая (ВО)
Застежка: центральная на молнии
Воротник: отложной
Регулировки по ширине: притачной пояс по низу куртки с эластичными вставками по бокам, манжеты с кнопками.
Карманы: верхние накладные с клапанами на текстильной застежке, боковые в шве.
Вентиляционные отверстия: под кокеткой спинки
	[image: ]

	2
	Костюм/комплект для защиты от пониженных температур и ветра мужской (1 класс защиты), Тнв: куртка, брюки (цвет-черный)
	Соответствие стандартам:
- ТР ТС 019/2011,
- ГОСТ Р 12.4.303-2016,
Маркировка спецодежды выполнена с учетом требований ТР ТС 019/2011 (статьи 4 пунктов 4.10, 4.11, 4.12), ГОСТ 10581-91
Обозначения и сокращения наименования группы защиты (по ГОСТ 12.4.103-2020):
- Тнв – от пониженных температур и ветра,
- ЗМи – от общих производственных загрязнений и механических воздействий: истирания.
Класс защиты: 1-й, I-IIклиматический пояс
Комплектация: куртка с капюшоном и брюки.
Ткань верха: смесовая, полиэфир – 50%, хлопок – 50%, 215 г/м2, 
Отделка ткани: водоотталкивающая (ВО).
Утеплитель: синтепон, 100 г/м2, куртка – 3 слоя; брюки – 2 слоя.
Капюшон: съемный, регулирующийся по лицевому вырезу.
Регулировки по ширине: по низу куртки, поясу, манжеты с резинкой или патой на текстильной застежке.
Карманы: нагрудный с клапаном, нижние с клапанами, на рукаве.
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	3
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) женский ЗМи: куртка, брюки
	Соответствие стандартам:
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014
Обозначения и сокращения наименования группы защиты (по ГОСТ 12.4.103-2020):
З - от общих производственных загрязнений,
Ми - от истирания
Комплектация: куртка и брюки
Цвет: Темно-синий с васильковым,
Состав ткани: 100% хлопок.
Плотность: 235 г/м².
Отделка ткани: ВО (влагоотталкивающая).
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	4
	Костюм/комплект для защиты от пониженных температур и ветра женский (1 класс защиты), Тнв, З
	Соответствие требованиям:
ГОСТ 12.4.303-2016
ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019/2011
Обозначения и сокращения наименования группы защиты (по ГОСТ 12.4.103-2020):
Тнв – от пониженных температур и ветра
З – от общих производственных загрязнений
Класс защиты: 1-й, I-IIклиматический пояс
Комплектация: куртка, брюки с бретелями 
Цвет: темно-синий с васильковым
Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с внутренним ветрозащитным клапаном, с отложным меховым воротником, со съемным капюшоном. Низ куртки стягивается кулисой. 2 боковых накладных кармана с клапанами, 1 внутренний нагрудный карман. Рукава с трикотажными напульсниками.
Съемный утепленный капюшон с козырьком, с подбородочной частью (ушками) на липучке, с кулисей по лицевому вырезу.
Брюки с широким поясом, застегивающимся на пуговицы, с застежкой гульфика на молнию.  Передние половинки брюк с наколенниками и с накладными карманами с наклонным входом. Расширенный пояс простеган зигзагообразными строчками. На поясе 5 шлевок для ремня и пуговицы для крепления бретелей. Съемные бретели со вставкой с двойной эластичной тесьмой сзади. 
Световозвращающие полосы шириной 50мм на полочках, спинке и по низу брюк. 
Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 г/м², ПУ-покрытие.
Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя.
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	5
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) мужской, Ми; куртка, п/комбинезон
	Цвет: основной цвет – темно-синий,
дополнительный цвет – василек. 
Соответствие требованиям:
- ТР ТС 019/2011,
- ГОСТ Р 12.4.280-2014,
Маркировка спецодежды выполнена с учетом требований ТР ТС 019/2011 (статьи 4 пунктов 4.10, 4.11, 4.12), ГОСТ 10581-91
Обозначения и сокращения наименования группы защиты (по ГОСТ 12.4.103-2020):
Ми – для защиты от механических воздействий: истирания.
Комплектация: куртка и полукомбинезон
Требования к применяемым материалам.
Основная ткань верха должна соответствовать требованиям ГОСТ 11209-2014 «Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний». Ткань по своему составу подразделяется как хлопчатобумажная или смешанная (хлопкополиэфирная) с содержанием в составе не более 20% полиэфира, плотностью не более 260 не менее 220 г/м2, с отделкой ВО. По типу взаимных переплетения нитей основы и утка ткань подразделяется как саржевая.
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	6
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) мужской, Ми: куртка, брюки
	Соответствие требованиям:
- ТР ТС 019/2011,
- ГОСТ Р 12.4.280-2014,
Маркировка спецодежды выполнена с учетом требований ТР ТС 019/2011 (статьи 4 пунктов 4.10, 4.11, 4.12), ГОСТ 10581-91
Обозначения и сокращения наименования группы защиты (по ГОСТ 12.4.103-2020):
Ми – для защиты от механических воздействий: истирания.
Комплектация: куртка и брюки
Куртка с центральной застежкой на пуговицы, с втачными рукавами, с втачным отложным воротником. Полочки с кокетками из отделочной ткани, с 2-мя нагрудными накладными карманами с клапанами. Спинка с кокеткой из отделочной ткани. По швам притачивания кокеток полочек и спинки проходит световозвращающая полоса 50 мм. Рукава с манжетами, застегивающимися на пуговицу.  
Брюки с притачным поясом со шлевками, с застежкой гульфика на молнию. Пояс застегивается на прорезную петлю и пуговицу. Передние половинки с боковыми накладными карманами с наклонным входом.  Задние половинки брюк с вытачками по линии талии.
Ткань основная: смешанная с ВО; не более 65% ПЭ, не менее 35% ХЛ; плотность не менее 200 г/м2; цвет основной – темно-синий, отделочный – васильковый.
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	7
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) женский, Ми: куртка, брюки
	Соответствие требованиям:
- ТР ТС 019/2011,
- ГОСТ Р 12.4.280-2014,
Маркировка спецодежды выполнена с учетом требований ТР ТС 019/2011 (статьи 4 пунктов 4.10, 4.11, 4.12), ГОСТ 10581-91
Обозначения и сокращения наименования группы защиты (по ГОСТ 12.4.103-2020):
Ми – для защиты от механических воздействий: истирания.
Комплектация: куртка и брюки
Куртка с центральной застежкой на пуговицы, с втачными рукавами, с втачным отложным воротником. Полочки с кокетками из отделочной ткани, с 2-мя нижними накладными карманами, с нагрудным накладным карманом. Спинка с кокеткой из отделочной ткани. Регулировочная кулиса по линии талии. Рукава с манжетами, застегивающимися на пуговицу.  
Брюки с притачным поясом со шлевками, с застежкой гульфика на молнию. Пояс застегивается на прорезную петлю и пуговицу. Передние половинки с боковыми накладными карманами с наклонным входом.  Задние половинки брюк с вытачками по линии талии.
Ткань основная: смешанная с ВО; не более 65% ПЭ, не менее 35% ХЛ; плотность не менее 200 г/м2; цвет основной – темно-синий, отделочный – васильковый.
	[image: ]

	8
	Костюм/комплект для защиты от пониженных температур и ветра мужской (1 класс защиты), Тнв: куртка, полукомбинезон
	Соответствие требованиям:
ГОСТ 12.4.303-2016
ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019/2011
Обозначения и сокращения наименования группы защиты (по ГОСТ 12.4.103-2020):
Тнв – от пониженных температур и ветра
Класс защиты: 1-й, I-IIклиматический пояс
Комплектация: куртка, п/комбинезон
Цвет: темно-синий с васильковым
Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 г/м², ПУ-покрытие.
Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя.
Капюшон: съемный
Защитные элементы: две ветрозащитные планки, внутренние манжеты по низу брюк, напульсники рукавов
Регулировки: по талии, манжетам, низу куртки
Усилительные накладки: в области коленей
Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке, капюшону, низу брюк

	[image: Куртка муж утепл БАЙКАЛ-2_1]
[image: Полукомбинезон муж утепл БАЙКАЛ 2_1]

	9
	Костюм для защиты от термических рисков электрической дуги (2 уровень защиты), Эс: куртка, брюки
	ТР ТС 019/2011 /
ГОСТ Р 12.4.234-2012
Комплектация: куртка и брюки
Защитные свойства:
2 уровень защиты – не менее 10 кал/см2
Обозначения и сокращения наименования группы защиты (по ГОСТ 12.4.103-2020):
Эс – от воздействия статического электричества
Ткань: антиэлектростатические термостойкие материалы (арамидное волокно не менее 90%)
Куртка с потайной застежкой на пуговицы и липучкой на воротнике.
Воротник-стойка.
Карманы: 2 нагрудных с клапанами на липучке и с объемом со стороны рукавов, вверху правого кармана расположена шлевка для крепления бейджа или рации; 2 боковых накладных с клапанами на липучке и с объемом со стороны центральной застежки; 1 внутренний карман слева.
Низ куртки на поясе, с патами по бокам для регулирования ширины
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	10
	Костюм/комплект от пониженных температур и ветра (1 класс защиты), Тнв, Эс: куртка, п/комбинезон
	Соответствие требованиям:
ТР ТС 019/2011 /
ГОСТ Р 12.4.234-2012
Комплектация: куртка, п/комбинезон
Обозначения и сокращения наименования группы защиты (по ГОСТ 12.4.103-2020):
Тнв - от пониженных температур и ветра 1,2 класс
Эс – от воздействия статического электричества
Ткань: антиэлектростатические термостойкие материалы (арамидное волокно не менее 90%)
Одежда не должна иметь внешних металлических деталей.
Конструкция должна обеспечивать максимально возможное удобство, а также предусматривать простое и правильное надевание/снятие.
Фурнитура комплекта и детали его отделки должны быть термостойкими.
Швейные нитки должны быть огнестойкими.
Застежки должны легко расстегиваться для обеспечения быстрого удаления одежды в случае необходимости.
	

	11
	Белье специальное хлопчатобумажное
	Соответствие требованиям:
ТР ТС 017/2011
ГОСТ 31408-2009
Состав: 100% хлопок, пл. 150+/- 10% г/м2
Линейные размеры после мокрой обработки должны меняться не более +/- 5 %
Комплектация: фуфайка, кальсоны

	[image: https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=daf68cb89f232a351762034877018951-l&n=13]

	12
	Куртка для защиты от пониженных температур и ветра мужская (1 класс защиты), Тнв 
	Цвет: основной цвет – темно-синий,
дополнительный – василек.
Сезон: зима
Класс защиты: 1-й, I-IIклиматический пояс
Соответствие требованиям:
ТР ТС 019/2011,
ГОСТ 12.4.303-2016,
ГОСТ 12.4.280-2014
Обозначения и сокращения наименования группы защиты (по ГОСТ 12.4.103-2020):
Тнв – от пониженных температур и ветра
Комплектация: куртка
Куртка с центральной застежкой на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан. Воротник-стойка, утепленный флисом. Боковые накладные карманы с клапаном, внутренний карман для документов. Кулиски по талии и по низу куртки. Рукава с внутренними полушерстяными напульсниками. Утепленный капюшон пристегивается на молнию.
Ткань верха: не менее 100% полиамид с полиуретановым водонепроницаемым ветрозащитным покрытием и водоотталкивающей отделкой, плотность не менее 120 г/м2.
Утеплитель: синтепон, не менее 100 г/м2, 3 слоя

	



[image: Куртка муж утепл БАЙКАЛ-2_1]

	13
	Куртка для защиты от пониженных температур и ветра женская(1 класс защиты), Тнв 
	Цвет: основной цвет – темно-синий,
дополнительный – василек.
Сезон: зима
Класс защиты: 1-й, I-IIклиматический пояс
Соответствие требованиям:
ТР ТС 019/2011,
ГОСТ 12.4.303-2016,
ГОСТ 12.4.280-2014
Обозначения и сокращения наименования группы защиты (по ГОСТ 12.4.103-2020):
Тнв – от пониженных температур и ветра
Комплектация: куртка
Куртка с центральной застежкой на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан. Воротник-стойка, утепленный флисом. Боковые накладные карманы с клапаном, внутренний карман для документов. Кулиски по талии и по низу куртки. Рукава с внутренними полушерстяными напульсниками. Утепленный капюшон пристегивается на молнию.
Ткань верха: не менее 100% полиамид с полиуретановым водонепроницаемым ветрозащитным покрытием и водоотталкивающей отделкой, плотность не менее 120 г/м2.
Утеплитель: синтепон, не менее 100 г/м2, 3 слоя

	



[image: Куртка муж утепл БАЙКАЛ-2_1]


	14
	Халат для защиты от общих производственных загрязнений, З 
	Халат удлиненного покроя
Цвет: белый
Соответствие стандартам: 
ТР ТС 019/2011
Обозначения и сокращения наименования группы защиты (по ГОСТ 12.4.103-2020):
З – от общих производственных загрязнений
Состав: хлопок 100%, плотность 142 г/м2
Застежка центральная бортовая на пуговицах.
Рукава длинные втачные с притачной манжетой на пуговицу.
Карманы накладные
	[image: Халат медицинский женский]

	15
	Плащ для защиты от воды (2 класс защиты), Ву
	Цвет: синий
Соответствие стандартам:
ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р 12.4.288-2013
Обозначения и сокращения наименования группы защиты (по ГОСТ 12.4.103-2020):
Ву – защитная одежда с водоупорной пропиткой.
Материал: полиэфир - 100%, прочная плащевая ткань с ПВХ покрытием. Плотность ткани — 225 гр./м²
Застежка: на молнии, с клапаном против ветра
Защитные элементы: проклеенные швы, капюшон, внутренние манжеты рукавов на эластичной тесьме.
Регулировка: по лицевому вырезу капюшона
Карманы: накладные с клапанами
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	16
	Жилет женский форменный, классический 
	Жилет прилегающего силуэта с V-образным вырезом горловины, на подкладке, с застежкой на 4 петли.
Полочки жилета с отрезными бочками, с расположением кармана с листочкой в бочке. Центральная часть полочки с нагрудной вытачкой из рельефа. Линия борта по низу полочки оформлена «уголком». 
Спинка жилета с отрезными бочками и со средним швом. По линии талии расположены 2 полупояса с 2-мя металлическими пряжками, регулирующийся по длине. 
Жилет застегивается на 4 пуговицы черного цвета диаметром 15 мм. Жилет укомплектован 1 запасной пуговицей. По горловине, по бортам и по краям листочек проложена декоративная строчка (вспушка – имитация ручного стежка) гарусной нитью синего цвета. Декоративная строчка 0,5 см×0,5 см должна выполняться на спецмашине ручного стежка, частота стежка согласно ГОСТ 12807-2003 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек, швов». 
Для изготовления верха жилета - ткань верха эластичная, с пропиткой «защита от сминаемости», с антипиллинговой и антистатической обработкой, полотняного переплетения. 
Воздухопроницаемость - не менее 40 дм3/ м2·с;
Несминаемость - не менее 55 %, пиллингуемость - не более 5 пиллей на 10 см2 согласно ГОСТ 29223-91 «Ткани плательные, плательно-костюмные и костюмные из химических волокон. Общие технические условия»;
Состав: 30-35% вискоза, 60-65% полиэстер, наличие эластана - от 2% до 5%;
Плотность ткани: 210-230 г/м²; 
Цвет: синий, Post Blue, Pantone 661 C.
Для прокладки в полочки, карманы, обтачки, подборта жилета - материал прокладочный тканый трикотажный дублерин с регулярным точечным клеевым покрытием, плотность - 55 г/м², состав - 100% полиэфир. 
  Для подкладки жилета. - материал подкладочный: 
Состав: 95-98% полиэстер, 2,0-5,0% эластан либо 100% полиэстер с эффектом «стрейч», с антистатической обработкой (параметры в соответствии с ГОСТ 20272-2014 «Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия»); плетение - «полотняное». Плотность - 95-100 г/м². Цвет: синий, Post Blue, Pantone 661 C.

В борта жилета - Нетканая нитепрошивная лента прямая серая, состав 100% полиэстер.
В пройму и в горловину жилета - Нетканая нитепрошивная лента косая серая, состав 100% полиэстер.
Для фиксации полупоясов жилета - Пряжка и рамка одинарная жилеточная металлическая 20 мм, цвет - никель.
Для прокладывания отделочной строчки по горловине, бортам и листочкам жилета - Нитки комплексные (мультифиламентные) гарусные, 100% полиэстер, цвет: синий, Post Blue, Pantone 661 C, крутка № 20.
Требования к изготовлению
Число стежков, виды и параметры швов в жилете должны соответствовать ГОСТ 12807-2003 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек, швов».
Определение качества жилетов в соответствии с ГОСТ 4103-82 «Изделия швейные. Методы контроля качества». В жилетах не допускаются: заутюженные сборки и складки переда, отклеивание прокладочного материала.
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Приложение № 2 к ТЗ


Количество специальной одежды по размерам


	№п/п
	Наименование товара /
	Размер
	Кол-во (шт.)

	
	
	 44-46
	 48-50
	 52-54
	 56-58
	 60-62
	 64-66
	68-70
	

	1
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) мужской, Ми: куртка, брюки (цвет-черный)
	
	5
	6
	4
	1
	
	
	16

	2
	Костюм/комплект для защиты от пониженных температур и ветра мужской (1 класс защиты), Тнв: куртка, брюки (цвет-черный)
	
	5
	6
	4
	1
	
	
	16

	3
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) женский ЗМи: куртка, брюки
	138
	350
	478
	275
	118
	44
	
	1403

	4
	Костюм/комплект для защиты от пониженных температур и ветра женский (1 класс защиты), Тнв, З
	8
	15
	19
	9
	7
	
	
	58

	5
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) мужской, Ми; куртка, п/комбинезон
	 
	6
	8
	5
	2
	
	
	21

	6
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) мужской, Ми: куртка, брюки
	3
	157
	236
	150
	47
	10
	
	603

	7
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) женский, Ми: куртка, брюки
	226
	420
	530
	242
	145
	52
	
	1615

	8
	Костюм/комплект для защиты от пониженных температур и ветра мужской (1 класс защиты), Тнв: куртка, полукомбинезон
	 
	5
	6
	4
	2
	 
	
	17

	9
	Костюм для защиты от термических рисков электрической дуги (2 уровень защиты), Эс: куртка, брюки
	
	2
	4
	4
	
	
	
	10

	10
	Костюм/комплект от пониженных температур и ветра (1 класс защиты), Тнв, Эс: куртка, п/комбинезон
	
	
	2
	
	
	
	
	2

	11
	Белье специальное хлопчатобумажное
	
	
	2
	
	
	
	
	2

	12
	Куртка для защиты от пониженных температур и ветра мужская (1 класс защиты), Тнв 
	1
	404
	655
	386
	117
	18
	 
	1581

	13
	Куртка для защиты от пониженных температур и ветра женская(1 класс защиты), Тнв 
	135
	464
	750
	520
	160
	37
	16
	2082

	14
	Халат для защиты от общих производственных загрязнений, З 
	
	2
	
	
	
	
	
	2

	15
	Плащ для защиты от воды (2 класс защиты) Ву
	46
	764
	852
	404
	115
	34
	
	2215

	16
	Жилет женский форменный, классический 
	20
	40
	50
	20
	20
	 
	
	150
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