Техническое задание

на поставку оборудования
для создания МСОН Кочковского района Новосибирской области 

1. Наименование: поставка оборудования и необходимых материалов для создания муниципальных систем оповещения населения (МСОН) Новосибирской области в рамках функционирования, расширения и модернизации компонентов обеспечения безопасности населения, среды обитания и муниципальной инфраструктуры (Кочковского района). 
Поставка выполняется в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в проектно-технической документации «Создание муниципальных систем оповещения населения Новосибирской области» шифр ККТ-222/25-м-МСОН от 2025 года (для Кочковского района): которая размещена по следующей ссылке:
https://drive.rt.ru/pbl/bd2e43ae-8996-11f1-b11a-b026285a8d4e

2. Сроки поставки оборудования: 90 календарных дней с момента заключения договора. Возможна досрочная поставка.
3. Требования к поставке:
[bookmark: undefined]Наименование оборудования указано в Таблице 1 настоящего ТЗ.
Тактико-технические характеристики используемого оборудования указаны в Таблице 2 настоящего Технического задания.
4. Требования по передаче Покупателю технических или иных документов по завершению поставки: Продавец предоставляет соответствующие сертификаты (иные документы), подтверждающие качество материалов (в случае, если наличие этих документов предусмотрено законодательством) и быть пригодными для использования.
5. Требования по гарантии: 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем акта приема-передачи оборудования.  Объем предоставления гарантий качества - 100% всего объема поставляемого оборудования.  Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Покупателем документа о приемке.
Подрядчик гарантирует, что поставляемого оборудование соответствует требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент поставки.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после подписания акта приема-передачи оборудования.  
Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки поставленного оборудования, то Подрядчик, в случае, если не докажет, что недостатки возникли после их передачи Покупателю вследствие нарушения им использования оборудования, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы, обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования оборудования по назначению в течение всего гарантийного срока, указанного в  Техническом задании.

	

Таблица  №1
к Техническому заданию

Наименование и количество поставляемого оборудования

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Ед.изм.
	Кол -во

	1
	Сервисный маршрутизатор
	шт.
	1

	2
	Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент)
	шт.
	3

	3
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) (или эквивалент)
	к-т
	11

	4
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) (или эквивалент)
	к-т
	12

	5
	[bookmark: undefined_Копия_1]Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт), (или эквивалент) на опоре
	к-т
	3

	6
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт), (или эквивалент) на опоре
	к-т
	2

	
	
	
	

	7
	Комплект ЗИП
	к-т
	1

	7.1
	АЕСФ.468354.015-25 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (25 Исполнение), Ethernet, 400 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ
	шт.
	1

	7.2
	Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н (или эквивалент)
	шт.
	4

	7.3
	GSM роутер iRZ RL21 «или эквивалент»
	шт.
	1

	7.4
	Блок питания 12V, 1A, тип разъема MicroFit (4 Pin) для модемов и роутеров
	шт.
	1

	7.5
	Мультидиапазонная антенна MB3000MG (или эквивалент)
	шт.
	1

	7.6
	Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент)
	шт.
	1

	7.7
	АЕСФ.468933.003 ЗИП-Г для П-166М СЗО-3 АЕСФ.468354.015 ТУ
	шт.
	5



1. Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) (или эквивалент)- из расчета за 1 (один) комплект
Состав Системы громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт):
1. АЕСФ.468354.015-25 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (25 Исполнение), Ethernet, 400 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ – 1 шт.
2. Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н (или эквивалент) – 4 шт.
3. GSM роутер iRZ RL21 «или эквивалент» - 1 шт.
4. Блок питания – 1 шт.
5. Мультидиапазонная антенна MB3000MG – 1 шт.

2. Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) (или эквивалент)– из расчета за 1 (один) комплект
Состав Системы громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт):
1. АЕСФ.468354.015-20 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (20 Исполнение), Ethernet, 600 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ – 1 шт.
2. Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н (или эквивалент) – 6 шт.
3. GSM роутер iRZ RL21 «или эквивалент» - 1 шт.
4. Блок питания – 1 шт.
5. Мультидиапазонная антенна MB3000MG – 1 шт.

3. Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт), (или эквивалент) на опоре – из расчета за 1 (один) комплект
Состав Системы громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт):
1. АЕСФ.468354.015-26 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (26 Исполнение), Ethernet, 200 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ – 1 шт.
2. Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н (или эквивалент) – 2 шт.
3. GSM роутер iRZ RL21 «или эквивалент» - 1 шт.
4. Блок питания – 1 шт.
5. Мультидиапазонная антенна MB3000MG – 1 шт.

4. Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт), (или эквивалент) на опоре – из расчета за 1 (один) комплект
Состав Системы громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт):
1.	АЕСФ.468354.015-25 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (25 Исполнение), Ethernet, 400 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ – 1 шт.
2.	Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н (или эквивалент) – 4 шт.
3.	GSM роутер iRZ RL21 «или эквивалент» - 1 шт.
4.	Блок питания – 1 шт.
5.	Мультидиапазонная антенна MB3000MG – 1 шт.

Примечание: к указанному в таблице № 1 оборудованию: Мегафон РМ-25СПА, Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н, Мультидиапазонная антенна MB3000MG сопряжения не требуется.


Таблица №2
к Техническому заданию

Технические характеристики

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика товара

	
	
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1.
	АЕСФ.468354.015-26 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (26 Исполнение), Ethernet, 200 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ
(или эквивалент)


	Характеристики:

	
	
	Вид
	На интегральных схемах

	
	
	Количество каналов
	≥2

	
	
	Тип усилителя по полосе частот
	Широкополосный

	
	
	Выходная мощность, Вт
	Не менее 200

	
	
	Выходное напряжение, В
	120

	
	
	Усилительный модуль, состоящий из усилителя мощности трансляционного, обеспечивающий усиление и трансляцию сигналов сиренного или речевого оповещения через подключенные к нему громкоговорители
	Наличие

	
	
	Сопряжение с КТСО П-166М, имеющейся у Заказчика
	Наличие

	
	
	Способ управления изделием
	Изделие работает под управлением П-166М БУ или П-166М КПУ

	
	
	Управление
	Изделие предназначено для работы по каналам Ethernet посредством TCP/ip и UDP/ip и обеспечивает:
- прием команд, речевой информации и передачу сигналов подтверждения устройству управления своего уровня;
- включение усилительно-коммутационного блока СГС-22-М(Е) в режиме ретрансляции речевой информации и в режиме сирены;
- включение электропитания усилителей радиотрансляционного узла и подачу на их входы звукового сигнала оповещения;
- управление внешними устройствами путем переключения программно управляемых контактов и подачу на вход внешних устройств речевой информации и сигналов оповещения, а также прием от них сигнала подтверждения в виде срабатывания нормально
разомкнутого контакта.

	
	
	Поддержка цифровых каналов связи с коммутацией пакетов
	- 10Base-T (IEEЕ 802.3i)
- 100Base-TX (IEEE 802.3u)

	
	
	Исполнение
	Термошкаф с монтажной панелью настенный

	
	
	Габаритные размеры шкафа Ш*Г*В, мм
	Не более 600 х не более 400 х не более 800

	
	
	Масса, кг
	Не более 70

	
	
	Бесперебойное питание
	- Не менее 6 часов в дежурном режиме
- не менее 1 часа в режиме трансляции сигналов сиренного и речевого оповещения

	
	
	АКБ, номинальное напряжение, В
	24

	
	
	Входное напряжение
	230/400 В (при допустимых отклонениях напряжения сети от минус 10 до плюс 10 %). частотой 50 Гц ± 2 % (ГОСТ 29322-2014). Допускается электропитание от сетей постоянного тока напряжением (24 ±4) В. (48 ±12) В

	
	
	Температурный режим
	В диапазоне не уже:
от -50 °С  до +50   °С

	
	
	Степень защиты
	Не менее IP65

	
	
	Режим работы изделия
	Непрерывный круглосуточный

	2.
	АЕСФ.468354.015-25 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (25 Исполнение), Ethernet, 400 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ
(или эквивалент)
	Характеристики:

	
	
	Вид
	На интегральных схемах

	
	
	Количество каналов
	≥2

	
	
	Тип усилителя по полосе частот
	Широкополосный

	
	
	Выходная мощность, Вт
	Не менее 400

	
	
	Усилительный модуль, состоящий из усилителя мощности трансляционного, обеспечивающий усиление и трансляцию сигналов сиренного или речевого оповещения через подключенные к нему громкоговорители
	Наличие

	
	
	Сопряжение с КТСО П-166М, имеющейся у Заказчика
	Наличие

	
	
	Способ управления изделием
	Изделие работает под управлением П-166М БУ или П-166М КПУ

	
	
	Управление
	Изделие предназначено для работы по каналам Ethernet посредством TCP/ip и UDP/ip и обеспечивает:
- прием команд, речевой информации и передачу сигналов подтверждения устройству управления своего уровня;
- включение усилительно-коммутационного блока СГС-22-М(Е) в режиме ретрансляции речевой информации и в режиме сирены;
- включение электропитания усилителей радиотрансляционного узла и подачу на их входы звукового сигнала оповещения;
- управление внешними устройствами путем переключения программно управляемых контактов и подачу на вход внешних устройств речевой информации и сигналов оповещения, а также прием от них сигнала подтверждения в виде срабатывания нормально
разомкнутого контакта.

	
	
	Поддержка цифровых каналов связи с коммутацией пакетов
	- 10Base-T (IEEЕ 802.3i)
- 100Base-TX (IEEE 802.3u)

	
	
	Исполнение
	Термошкаф с монтажной панелью настенный

	
	
	Габаритные размеры Ш*Г*В, мм
	Не более 600 х не более 400 х не более 800

	
	
	Масса, кг
	Не более 70

	
	
	Бесперебойное питание
	- Не менее 6 часов в дежурном режиме
- не менее 1 часа в режиме трансляции сигналов сиренного и речевого оповещения

	
	
	АКБ, номинальное напряжение, В
	24

	
	
	Входное напряжение, В
	230/400 В (при допустимых отклонениях напряжения сети от минус 10 до плюс 10 %). частотой 50 Гц ± 2 % (ГОСТ 29322-2014). Допускается электропитание от сетей постоянного тока напряжением (24 ±4) В. (48 ±12) В

	
	
	Температурный режим
	В диапазоне не уже:
от -50 °С до +50   °С

	
	
	Степень защиты
	Не менее IP65

	
	
	Режим работы изделия
	Непрерывный круглосуточный

	3.
	АЕСФ.468354.015-20 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (20 Исполнение), Ethernet, 600 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ
(или эквивалент)
	Характеристики:

	
	
	Вид
	На интегральных схемах

	
	
	Количество каналов
	≥ 2

	
	
	Тип усилителя по полосе частот
	Широкополосный

	
	
	Выходная мощность, Вт
	Не менее 600

	
	
	Усилительный модуль, состоящий из усилителя мощности трансляционного, обеспечивающий усиление и трансляцию сигналов сиренного или речевого оповещения через подключенные к нему громкоговорители
	Наличие

	
	
	Сопряжение с КТСО П-166М, имеющейся у Заказчика
	Наличие

	
	
	Способ управления изделием
	Изделие работает под управлением П-166М БУ или П-166М КПУ

	
	
	Управление
	Изделие предназначено для работы по каналам Ethernet посредством TCP/ip и UDP/ip и обеспечивает:
- прием команд, речевой информации и передачу сигналов подтверждения устройству управления своего уровня;
- включение усилительно-коммутационного блока СГС-22-М(Е) в режиме ретрансляции речевой информации и в режиме сирены;
- включение электропитания усилителей радиотрансляционного узла и подачу на их входы звукового сигнала оповещения;
- управление внешними устройствами путем переключения программно управляемых контактов и подачу на вход внешних устройств речевой информации и сигналов оповещения, а также прием от них сигнала подтверждения в виде срабатывания нормально
разомкнутого контакта.

	
	
	Поддержка цифровых каналов связи с коммутацией пакетов
	- 10Base-T (IEEЕ 802.3i)
- 100Base-TX (IEEE 802.3u)

	
	
	Исполнение
	Термошкаф с монтажной панелью настенный

	
	
	Габаритные размеры Ш*Г*В, мм
	Не более 600 х не более 400 х не более 800

	
	
	Масса, кг
	Не более 70

	
	
	Бесперебойное питание
	- Не менее 6 часов в дежурном режиме
- не менее 1 часа в режиме трансляции сигналов сиренного и речевого оповещения

	
	
	АКБ, номинальное напряжение, В
	12

	
	
	Входное напряжение, В
	230/400 В (при допустимых отклонениях напряжения сети от минус 10 до плюс 10 %). частотой 50 Гц ± 2 % (ГОСТ 29322-2014). Допускается электропитание от сетей постоянного тока напряжением (24 ±4) В. (48 ±12) В

	
	
	Температурный режим
	В диапазоне не уже:
от -50 °С до +50 °С

	
	
	Степень защиты
	Не менее IP65

	
	
	Режим работы изделия
	Непрерывный круглосуточный

	4.
	Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н (или эквивалент)

	Характеристики:

	
	
	Мощность при номинальном напряжении
	не менее 100

	
	
	Степень защиты
	Не менее IP-54

	
	
	Номинальное напряжение, В
	Соответствует выходному напряжению устанавливаемого усилительного оборудования

	6.
	Блок питания
	Характеристики:

	
	
	Назначение
	Обеспечение защиты от перенапряжения таким образом, что при отказе одного из компонентов канал на выходе не превышает 25 В (прямой ток) на протяжении 250 мс. Защита от короткого замыкания Защита блока питания устроена таким образом, что короткое замыкание на выходе не приводит к возгоранию, удару током или к повреждениям блока питания.

	
	
	Вход
	100-240В/50-60Гц

	
	
	Выходное напряжение
	12В

	
	
	Ток нагрузки
	не более 1000мА

	
	
	Интерфейс подключения
	MicroFit (4 Pin)

	7.
	GSM роутер iRZ RL21 «или эквивалент»
	Характеристики:

	
	
	Высота, U
	1

	
	
	Количество блоков питания
	≥1

	
	
	Количество портов 100BASE-TX (FastEthernet; стандарт IEEE 802.3u)
	≥4

	
	
	Возможность установки в стандартную телекоммуникационную стойку (ширина 19 дюймов)
	Нет

	
	
	Возможность установки в узкую телекоммуникационную стойку (ширина 10 дюймов)
	Нет

	
	
	Тип охлаждения
	Пассивное

	
	
	Направление воздушного потока
	От передней части назад (front-to-back)

	
	
	Тип блоков питания (по типу движения электрического тока)
	Для постоянного тока (DC)

	
	
	Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице
	Совмещённый

	
	
	Резервирование модуля управления
	Нет

	
	
	Резервирование коммутационной матрицы
	Нет

	
	
	Схема резервирования коммутационной матрицы N+1
	Нет

	
	
	Возможность поддержки горячей замены блоков питания
	Нет

	
	
	Схема резервирования блоков электропитания N+1
	Нет

	
	
	Модульный
	Нет

	
	
	Наличие встроенного резервного аккумуляторного блока питания
	Нет

	
	
	Наличие встроенного датчика отказа блоков питания
	Нет

	
	
	Функции фильтрации трафика предназначенного для модуля управления
	Да

	
	
	Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей
	Нет

	
	
	Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации
	Нет

	
	
	Наличие аппаратного ускорителя маршрутизации/пересылки (hardware routing/forwarding accelerator)
	Нет

	
	
	Наличие аппаратного ускорителя шифрования (hardware cryptographic accelerator)
	Нет

	
	
	Возможность кластеризации
	Нет

	
	
	Возможность балансировки нагрузки между устройствами в кластере
	Нет

	
	
	Возможность управления устройством по протоколу SSHv1
	Нет

	
	
	Возможность управления устройством по протоколу SSHv2
	Да

	
	
	Возможность управления устройством по протоколу Telnet
	Да

	
	
	Возможность управления устройством по протоколу HTTP
	Да

	
	
	Возможность управления устойством по протоколу HTTPS
	Да

	
	
	Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов (например, File Transfer Protocol (FTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP))
	Да

	
	
	Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов (например, SSH File Transfer Protocol (SFTP), FTP over SSL (FTPS))
	Нет

	
	
	Возможность выгрузки файлов с устройства по нешифрованному протоколу передачи файлов (например, File Transfer Protocol (FTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP))
	Да

	
	
	Возможность выгрузки файлов с устройства по шифрованному протоколу передачи файлов (например, SSH File Transfer Protocol (SFTP), FTP over SSL (FTPS))
	Нет

	
	
	Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики
	Да

	
	
	Тип интерфейса консольного порта
	RS232

	
	
	Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту
	Да

	
	
	Поддержка автосогласования (autonegotiation)
	Да

	
	
	Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover)
	Да

	
	
	Наличие встроенного температурного датчика
	Нет

	
	
	Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения
	Нет

	
	
	Наличие портов USB
	Нет

	
	
	Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU)
	Да

	
	
	Поддержка ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames)
	Да

	
	
	Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN)
	Да

	
	
	Возможность настройки портов в гибридный режим работы (поддерживают приём и передачу и тегированного, и нетегированного трафика одновременно)
	Да

	
	
	Поддержка протокола SNMPv1 (Simple Network Management Protocol version 1)
	Нет

	
	
	Поддержка протокола SNMPv2c (Community-Based Simple Network Management Protocol version 2)
	Да

	
	
	Поддержка протокола SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3)
	Да

	
	
	Поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol)
	Да

	
	
	Поддержка протокола RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
	Да

	
	
	Поддержка протокола MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol)
	Да

	
	
	Наличие защиты от смены корневого устройства в домене STP (Root Guard / Protection)
	Да

	
	
	Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах
	Да

	
	
	Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit)
	Да

	
	
	Наличие дополнительной защиты от возникновения петель в домене STP (Loop Guard / Protection)
	Да

	
	
	Поддержка агрегирования каналов (без протокола)
	Да

	
	
	Поддержка протокола агрегирования каналов LACP (Link Aggregation Control Protocol)
	Да

	
	
	Поддержка IPv6
	Нет

	
	
	Поддержка статической маршрутизации IPv4
	Да

	
	
	Поддержка статической маршрутизации IPv6
	Нет

	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv1 (Routing Information Protocol version 1)
	Нет

	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv2 (Routing Information Protocol version 2)
	Нет

	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPng (Routing Information Protocol next generation)
	Нет

	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv2 (Open Shortest Path First version 2)
	Да

	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3)
	Да

	
	
	Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации OSPF для multicast-трафика (MOSPF)
	Нет

	
	
	Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации OSPF для Segment Routing (RFC 8665)
	Нет

	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
	Нет

	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP IPv6 (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol with IPv6 support)
	Нет

	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)
	Нет

	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-ISv6 (Intermediate System to Intermediate System with IPv6 support)
	Нет

	
	
	Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации IS-IS для Segment Routing (RFC 8667)
	Нет

	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации BGP (Border Gateway Protocol)
	Да

	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации BGPv6 (Border Gateway Protocol with IPv6 support)
	Нет

	
	
	Поддержка мультипротокольного расширения протокола динамической маршрутизации BGP (Multiprotocol Extensions for BGP; MBGP)
	Нет

	
	
	Поддержка возможности распространения MPLS меток средствами протокола BGP (RFC 3107 - Carrying Label Information in BGP-4)
	Нет

	
	
	Поддержка балансировки нагрузки на каналы связи средствами IP ECMP (equal cost multipath)
	Нет

	
	
	Поддержка балансировки нагрузки на каналы связи средствами MPLS ECMP (equal cost multipath)
	Нет

	
	
	Поддержка маршрутизации на основе политик (Policy-Based Routing; PBR)
	Да

	
	
	Поддержка механизма полисинга трафика (traffic policing)
	Да

	
	
	Поддержка механизма шейпинга трафика (traffic shaping)
	Нет

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями RED (random early detection)
	Нет

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями ARED (advanced random early detection)
	Нет

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями GRED (generalized random early detection)
	Нет

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями RRED (robust random early detection)
	Нет

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями WRED (weighted random early detection)
	Нет

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями CBQ (class-based queueing)
	Нет

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями FQ (fair queuing)
	Нет

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями WFQ (weighted fair queuing)
	Нет

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями RR (round-robin)
	Нет

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin)
	Нет

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями DWRR (deficit weighted round robin)
	Нет

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями DRR (deficit round robin)
	Нет

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями HTB (hierarchical token bucket)
	Нет

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями TBF (token bucket filter)
	Нет

	
	
	Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти (например, SSD)
	Да

	
	
	Поддержка механизма NAT (Network Address Translation)
	Да

	
	
	Наличие ALG (Application-Level Gateway)
	Да

	
	
	Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства
	Нет

	
	
	Поддержка зеркалирования траффика (traffic mirroring) на удаленный хост (не подключённый непосредственно к устройству)
	Нет

	
	
	Поддержка записи системных событий (логов) на внешний носитель памяти (например, USB flash-накопитель)
	Да

	
	
	Поддержка отправки системных событий (логов) на удалённое хранилище (например, syslog-сервер)
	Да

	
	
	Возможность работы в качестве контроллера беспроводных точек доступа (Wi-Fi controller)
	Нет

	
	
	Возможность работы в качестве точки доступа к беспроводной сети (Wi-Fi access point)
	Да

	
	
	Возможность работы в качестве DHCP-сервера
	Да

	
	
	Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером
	Нет

	
	
	Возможность работы в качестве DHCP-клиента
	Да

	
	
	Возможность работы в качестве DHCP relay агента
	Да

	
	
	Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP)
	Да

	
	
	Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP (таких как ARP-spoofing)
	Нет

	
	
	Наличие функции Proxy ARP
	Нет

	
	
	Наличие функции Local Proxy ARP
	Нет

	
	
	Наличие функций защиты от подмены IP-адреса (IP-spoofing)
	Нет

	
	
	Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов
	Нет

	
	
	Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов
	Нет

	
	
	Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов
	Нет

	
	
	Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p)
	Нет

	
	
	Поддержка механизма маркировки трафика Type of Service (ToS)
	Нет

	
	
	Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ)
	Нет

	
	
	Поддержка multicast-протокола маршрутизации IGMP (Internet Group Management Protocol)
	Да

	
	
	Наличие механизма IGMP snooping
	Да

	
	
	Поддержка multicast-протокола маршрутизации DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol)
	Нет

	
	
	Поддержка multicast-маршрутизации с помощью PIM (Protocol Independent Multicast)
	Нет

	
	
	Поддержка технологии Shortest Path Bridging (SPB; IEEE 802.1aq)
	Нет

	
	
	Поддержка протокола LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
	Нет

	
	
	Поддержка механизма AAA (Authentication, Authorization, Accounting)
	Нет

	
	
	Поддержка протокола RADIUS для AAA
	Нет

	
	
	Поддержка протокола Diameter для AAA
	Нет

	
	
	Поддержка протокола Kerberos для AAA
	Нет

	
	
	Поддержка протокола LDAP для AAA
	Нет

	
	
	Поддержка SAML (Security Assertion Markup Language)
	Нет

	
	
	Поддержка гранулярного контроля доступа к устройству (granular access control)
	Нет

	
	
	Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x)
	Нет

	
	
	Возможность работы в качестве DNS-клиента (DNS client)
	Да

	
	
	Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server)
	Нет

	
	
	Возможность работы в качестве DNS-прокси (DNS proxy)
	Нет

	
	
	Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client)
	Да

	
	
	Возможность работы в качестве NTP-сервера (NTP server)
	Да

	
	
	Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ)
	Нет

	
	
	Поддержка механизма многопротокольной коммутации по меткам (MultiProtocol Label Switching, MPLS)
	Нет

	
	
	Поддержка протокола динамического распространения MPLS меток Label Distribution Protocol (LDP)
	Нет

	
	
	Поддержка протокола динамического распространения MPLS меток Resource Reservation Protocol (RSVP)
	Нет

	
	
	Поддержка BGP-MPLS виртуальных частных сетей IPv4 (RFC 4364)
	Нет

	
	
	Поддержка BGP-MPLS виртуальных частных сетей IPv6 (RFC 4659)
	Нет

	
	
	Поддержка BGP-MPLS виртуальных частных сетей для многоадресной передачи (RFC 6513)
	Нет

	
	
	Поддержка BGP-MPLS ethernet виртуальных частных сетей (RFC 7432 - EVPN MPLS)
	Нет

	
	
	Поддержка MPLS виртуального частного провода (VPWS)
	Нет

	
	
	Поддержка виртуального частного провода (VPWS) с сигнализацией EVPN
	Нет

	
	
	Поддержка стандарта RFC 7348 (VXLAN)
	Нет

	
	
	Поддержка стандарта RFC 8365 (EVPN-VXLAN)
	Нет

	
	
	Поддержка VXLAN L2 gateway
	Нет

	
	
	Поддержка VXLAN L3 gateway
	Нет

	
	
	Поддержка механизма склеивания VXLAN и MPLS доменов для EVPN
	Нет

	
	
	Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP
	Нет

	
	
	Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола MPLS
	Нет

	
	
	Поддержка протокола резервирования VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)
	Да

	
	
	Поддержка протокола резервирования CARP (Common Address Redundancy Protocol)
	Нет

	
	
	Наличие механизмов сетевой балансировки нагрузки (multi-WAN routing / multihoming)
	Нет

	
	
	Поддержка протокола PPP (Point-to-Point Protocol)
	Да

	
	
	Поддержка протокола PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)
	Да

	
	
	Поддержка протокола PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)
	Да

	
	
	Наличие встроенного модуля для подключения к сетям мобильной (сотовой) связи
	Да

	
	
	Возможность использования USB-портов для подключения внешних модемов для доступа к сетям мобильной (сотовой) связи
	Нет

	
	
	Наличие механизмов фильтрации трафика с сохранением информации о сессии (stateful)
	Нет

	
	
	Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless)
	Нет

	
	
	Наличие механизмов фильтрации трафика по TCP/UDP портам
	Да

	
	
	Наличие механизмов фильтрации трафика по сигнатурам приложений
	Нет

	
	
	Наличие системы обнаружения сетевых вторжений (Network Detection System, NDS)
	Нет

	
	
	Наличие системы предотвращения сетевых вторжений (Network Prevention System, NPS)
	Нет

	
	
	Наличие антивируса
	Нет

	
	
	Наличие системы предотвращения потери/утечек информации (Data Loss/Leak Prevention, DLP)
	Нет

	
	
	Наличие системы фильтрации веб-сайтов на основе контента (web-filtering / content filtering)
	Нет

	
	
	Наличие системы фильтрации URL-адресов (URL filtering)
	Нет

	
	
	Поддержка создания IPSec VPN туннелей
	Да

	
	
	Поддержка создания SSL VPN туннелей
	Нет

	
	
	Поддержка протокола Multiple Registration Protocol (MRP; стандарт IEEE 802.1ak)
	Нет

	
	
	Поддержка балансировки по неэквивалентным путям для протокола IP
	Да

	
	
	Поддержка балансировки по неэквивалентным путям для протокола MPLS
	Нет

	
	
	Поддерживаемые стандарты беспроводной связи
	2G, 3G, 4G

	8.
	Сервисный маршрутизатор
	Возможность балансировки нагрузки между устройствами в кластере
	Нет

	
	
	Возможность выгрузки файлов с устройства по нешифрованному протоколу передачи файлов (например, File Transfer Protocol (FTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP))
	Да

	
	
	Возможность выгрузки файлов с устройства по шифрованному протоколу передачи файлов (например, SSH File Transfer Protocol (SFTP), FTP over SSL (FTPS))
	Да

	
	
	Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов (например, File Transfer Protocol (FTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP))
	Да

	
	
	Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов (например, SSH File Transfer Protocol (SFTP), FTP over SSL (FTPS))
	Да

	
	
	Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU)
	Да

	
	
	Возможность использования USB-портов для подключения внешних модемов для доступа к сетям мобильной (сотовой) связи
	Да

	
	
	Возможность кластеризации
	Да

	
	
	Возможность настройки портов в гибридный режим работы (поддерживают приём и передачу и тегированного, и нетегированного трафика одновременно)
	Да

	
	
	Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером
	Да

	
	
	Возможность поддержки горячей замены блоков питания
	Да

	
	
	Возможность работы в качестве DHCP relay агента
	Да

	
	
	Возможность работы в качестве DHCP-клиента
	Да

	
	
	Возможность работы в качестве DHCP-сервера
	Да

	
	
	Возможность работы в качестве DNS-клиента (DNS client)
	Да

	
	
	Возможность работы в качестве DNS-прокси (DNS proxy)
	Да

	
	
	Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server)
	Да

	
	
	Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client)
	Да

	
	
	Возможность работы в качестве NTP-сервера (NTP server)
	Да

	
	
	Возможность работы в качестве контроллера беспроводных точек доступа (Wi-Fi controller)
	Нет

	
	
	Возможность работы в качестве точки доступа к беспроводной сети (Wi-Fi access point)
	Нет

	
	
	Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту
	Да

	
	
	Возможность управления устойством по протоколу HTTPS
	Нет

	
	
	Возможность управления устройством по протоколу HTTP
	Нет

	
	
	Возможность управления устройством по протоколу SSHv1
	Нет

	
	
	Возможность управления устройством по протоколу SSHv2
	Да

	
	
	Возможность управления устройством по протоколу Telnet
	Да

	
	
	Возможность установки в стандартную телекоммуникационную стойку (ширина 19 дюймов)
	Да

	
	
	Возможность установки в узкую телекоммуникационную стойку (ширина 10 дюймов)
	Нет

	
	
	Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей
	Нет

	
	
	Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации
	Нет

	
	
	Количество блоков питания
	≥ 2

	
	
	Количество портов 1000BASE-T (GigabitEthernet; стандарт IEEE 802.3ab)
	≥ 8

	
	
	Высота, U
	1

	
	
	Количество портов SFP 1 Gbit/s (стандарт SFF INF-8074i)
	≥ 4

	
	
	Количество портов SFP+ (10 Gbit/s; стандарт SFF SFF-8472)
	≥ 2

	
	
	Наличие ALG (Application-Level Gateway)
	Да

	
	
	Наличие антивируса
	Нет

	
	
	Наличие аппаратного ускорителя маршрутизации/пересылки (hardware routing/forwarding accelerator)
	Нет

	
	
	Наличие аппаратного ускорителя шифрования (hardware cryptographic accelerator)
	Нет

	
	
	Наличие встроенного датчика отказа блоков питания
	Да

	
	
	Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения
	Да

	
	
	Методы распространения MPLS меток протокола LDP
	DU

	
	
	Модульный
	Нет

	
	
	Наличие встроенного модуля для подключения к сетям мобильной (сотовой) связи
	Нет

	
	
	Наличие встроенного резервного аккумуляторного блока питания
	Нет

	
	
	Наличие встроенного температурного датчика
	Да

	
	
	Наличие дополнительной защиты от возникновения петель в домене STP (Loop Guard / Protection)
	Нет

	
	
	Наличие защиты от смены корневого устройства в домене STP (Root Guard / Protection)
	Нет

	
	
	Наличие механизма IGMP snooping
	Нет

	
	
	Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit)
	Да

	
	
	Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах
	Да

	
	
	Наличие механизмов сетевой балансировки нагрузки (multi-WAN routing / multihoming)
	Да

	
	
	Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов
	Нет

	
	
	Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов
	Нет

	
	
	Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов
	Нет

	
	
	Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless)
	Да

	
	
	Наличие механизмов фильтрации трафика по TCP/UDP портам
	Да

	
	
	Наличие механизмов фильтрации трафика по сигнатурам приложений
	Да

	
	
	Наличие механизмов фильтрации трафика с сохранением информации о сессии (stateful)
	Да

	
	
	Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики
	Да

	
	
	Наличие портов USB
	Да

	
	
	Наличие системы обнаружения сетевых вторжений (Network Detection System, NDS)
	Да

	
	
	Наличие системы предотвращения потери/утечек информации (Data Loss/Leak Prevention, DLP)
	Нет

	
	
	Наличие системы предотвращения сетевых вторжений (Network Prevention System, NPS)
	Да

	
	
	Наличие системы фильтрации URL-адресов (URL filtering)
	Да

	
	
	Наличие системы фильтрации веб-сайтов на основе контента (web-filtering / content filtering)
	Да

	
	
	Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP)
	Нет

	
	
	Наличие функции Local Proxy ARP
	Нет

	
	
	Наличие функции Proxy ARP
	Нет

	
	
	Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP (таких как ARP-spoofing)
	Да

	
	
	Наличие функций защиты от подмены IP-адреса (IP-spoofing)
	Да

	
	
	Направление воздушного потока
	От передней части назад (front-to-back)

	
	
	Поддержка BGP-MPLS ethernet виртуальных частных сетей (RFC 7432 - EVPN MPLS)
	Нет

	
	
	Поддержка BGP-MPLS виртуальных частных сетей IPv4 (RFC 4364)
	Да

	
	
	Поддержка BGP-MPLS виртуальных частных сетей (VPLS)
	BGP-signaling (Kompella), LDP-signaling (Martini)

	
	
	Поддержка BGP-MPLS виртуальных частных сетей IPv6 (RFC 4659)
	Нет

	
	
	Поддержка BGP-MPLS виртуальных частных сетей для многоадресной передачи (RFC 6513)
	Нет

	
	
	Поддержка IPv6
	Да

	
	
	Поддержка MPLS виртуального частного провода (VPWS)
	Да

	
	
	Поддержка SAML (Security Assertion Markup Language)
	Нет

	
	
	Поддержка VXLAN L2 gateway
	Нет

	
	
	Поддержка VXLAN L3 gateway
	Нет

	
	
	Поддержка ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames)
	Да

	
	
	Поддержка multicast-маршрутизации с помощью PIM (Protocol Independent Multicast)
	Нет

	
	
	Поддержка multicast-протокола маршрутизации DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol)
	Нет

	
	
	Поддержка multicast-протокола маршрутизации IGMP (Internet Group Management Protocol)
	Нет

	
	
	Поддержка автосогласования (autonegotiation)
	Да

	
	
	Поддержка агрегирования каналов (без протокола)
	Да

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями ARED (advanced random early detection)
	Нет

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями CBQ (class-based queueing)
	Да

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями DRR (deficit round robin)
	Нет

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями DWRR (deficit weighted round robin)
	Нет

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями FQ (fair queuing)
	Да

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями GRED (generalized random early detection)
	Да

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями HTB (hierarchical token bucket)
	Да

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями RED (random early detection)
	Да

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями RR (round-robin)
	Да

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями RRED (robust random early detection)
	Нет

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями TBF (token bucket filter)
	Да

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями WFQ (weighted fair queuing)
	Да

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями WRED (weighted random early detection)
	Нет

	
	
	Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin)
	Да

	
	
	Поддержка балансировки нагрузки на каналы связи средствами IP ECMP (equal cost multipath)
	Да

	
	
	Поддержка балансировки нагрузки на каналы связи средствами MPLS ECMP (equal cost multipath)
	Нет

	
	
	Поддержка балансировки по неэквивалентным путям для протокола IP
	Да

	
	
	Поддержка балансировки по неэквивалентным путям для протокола MPLS
	Нет

	
	
	Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP
	Да

	
	
	Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола MPLS
	Нет

	
	
	Поддержка виртуального частного провода (VPWS) с сигнализацией EVPN
	Нет

	
	
	Поддержка возможности распространения MPLS меток средствами протокола BGP (RFC 3107 - Carrying Label Information in BGP-4)
	Да

	
	
	Поддержка гранулярного контроля доступа к устройству (granular access control)
	Да

	
	
	Поддержка записи системных событий (логов) на внешний носитель памяти (например, USB flash-накопитель)
	Да

	
	
	Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x)
	Нет

	
	
	Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти (например, SSD)
	Да

	
	
	Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства
	Да

	
	
	Поддержка зеркалирования траффика (traffic mirroring) на удаленный хост (не подключённый непосредственно к устройству)
	Нет

	
	
	Поддержка маршрутизации на основе политик (Policy-Based Routing; PBR)
	Да

	
	
	Поддержка механизма AAA (Authentication, Authorization, Accounting)
	Да

	
	
	Поддержка механизма NAT (Network Address Translation)
	Да

	
	
	Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p)
	Да

	
	
	Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ)
	Да

	
	
	Поддержка механизма маркировки трафика Type of Service (ToS)
	Да

	
	
	Поддержка механизма многопротокольной коммутации по меткам (MultiProtocol Label Switching, MPLS)
	Да

	
	
	Поддержка механизма полисинга трафика (traffic policing)
	Да

	
	
	Поддержка механизма склеивания VXLAN и MPLS доменов для EVPN
	Нет

	
	
	Поддержка механизма шейпинга трафика (traffic shaping)
	Да

	
	
	Поддержка мультипротокольного расширения протокола динамической маршрутизации BGP (Multiprotocol Extensions for BGP; MBGP)
	Да

	
	
	Поддержка отправки системных событий (логов) на удалённое хранилище (например, syslog-сервер)
	Да

	
	
	Поддержка протокола Diameter для AAA
	Нет

	
	
	Поддержка протокола Kerberos для AAA
	Нет

	
	
	Поддержка протокола LDAP для AAA
	Да

	
	
	Поддержка протокола LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
	Да

	
	
	Поддержка протокола MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol)
	Нет

	
	
	Поддержка протокола Multiple Registration Protocol (MRP; стандарт IEEE 802.1ak)
	Нет

	
	
	Поддержка протокола PPP (Point-to-Point Protocol)
	Да

	
	
	Поддержка протокола PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)
	Да

	
	
	Поддержка протокола PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)
	Да

	
	
	Поддержка протокола RADIUS для AAA
	Да

	
	
	Поддержка протокола RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
	Да

	
	
	Поддержка протокола SNMPv1 (Simple Network Management Protocol version 1)
	Да

	
	
	Поддержка протокола SNMPv2c (Community-Based Simple Network Management Protocol version 2)
	Да

	
	
	Поддержка протокола SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3)
	Да

	
	
	Поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol)
	Да

	
	
	Поддержка протокола агрегирования каналов LACP (Link Aggregation Control Protocol)
	Да

	
	
	Поддержка протокола динамического распространения MPLS меток Label Distribution Protocol (LDP)
	Да

	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации BGP (Border Gateway Protocol)
	Да

	
	
	Поддержка протокола динамического распространения MPLS меток Resource Reservation Protocol (RSVP)
	Нет

	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации BGPv6 (Border Gateway Protocol with IPv6 support)
	Да

	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
	Нет

	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP IPv6 (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol with IPv6 support)
	Нет

	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)
	Да

	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-ISv6 (Intermediate System to Intermediate System with IPv6 support)
	Да

	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv2 (Open Shortest Path First version 2)
	Да

	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3)
	Да

	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPng (Routing Information Protocol next generation)
	Да

	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv1 (Routing Information Protocol version 1)
	Нет

	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv2 (Routing Information Protocol version 2)
	Да

	
	
	Поддержка протокола резервирования CARP (Common Address Redundancy Protocol )
	Нет

	
	
	Поддержка протокола резервирования VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)
	Да

	
	
	Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации IS-IS для Segment Routing (RFC 8667)
	Нет

	
	
	Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации OSPF для Segment Routing (RFC 8665)
	Нет

	
	
	Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации OSPF для multicast-трафика (MOSPF)
	Нет

	
	
	Поддержка создания IPSec VPN туннелей
	Да

	
	
	Поддержка создания SSL VPN туннелей
	Нет

	
	
	Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN)
	Да

	
	
	Поддержка стандарта RFC 7348 (VXLAN)
	Нет

	
	
	Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ)
	Да

	
	
	Поддержка стандарта RFC 8365 (EVPN-VXLAN)
	Нет

	
	
	Поддержка статической маршрутизации IPv4
	Да

	
	
	Поддержка статической маршрутизации IPv6
	Да

	
	
	Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover)
	Да

	
	
	Поддержка технологии Shortest Path Bridging (SPB; IEEE 802.1aq)
	Нет

	
	
	Резервирование коммутационной матрицы
	Нет

	
	
	Резервирование модуля управления
	Нет

	
	
	Схема резервирования блоков электропитания N+1
	Да

	
	
	Схема резервирования коммутационном матрицы N+1
	Нет

	
	
	Тип блоков питания (по типу движения электрического тока)
	Для переменного тока (AC), Для постоянного тока (DC)

	
	
	Тип интерфейса консольного порта
	RJ-45

	
	
	Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице
	Совмещённый

	
	
	Тип охлаждения
	Активное

	
	
	Функции фильтрации трафика предназначенного для модуля управления
	Да

	9.
	Мультидиапазонная антенна MB3000MG (или эквивалент)
	Характеристики

	
	
	Тип по направленности
	Всенаправленная

	
	
	Вид
	Внешняя (уличная)

	
	
	Тип
	Индивидуальная

	
	
	Тип внутренней антенны
	Комбинированная

	
	
	Тип по усилению
	Пассивная

	
	
	Тип по диапазону принимаемых частот
	Дециметровая

	
	
	Максимальное значение диапазона рабочих радиочастот
	≥1000

	
	
	[bookmark: undefined_Копия_2]Входное сопротивление
	≥ 50

	
	
	Принимаемые сигналы
	UHF (ДМВ)

	
	
	[bookmark: undefined_Копия_3]Максимальная допустимая мощность
	≥ 50

	
	
	Коэффициент усиления
	≥15

	
	
	Максимальная температура эксплуатации
	≥50

	
	
	Минимальная температура эксплуатации
	≤-20

	
	
	Максимальная ветровая нагрузка
	≥150 километров в час

	
	
	Коэффициент стоячей волны (КСВ)
	≤2,9

	
	
	Тип по конструкции
	Неразборная

	
	
	Тип оконечного разъема кабеля
	SMA-гнездо

	
	
	Поддерживаемые стандарты беспроводной связи
	2G, 
3G,
4G

	10.
	Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент)
	Характеристики:

	
	
	Мощность номинальная, Вт
	Не менее 25

	
	
	Мощность пиковая, Вт
	Не более 50

	
	
	Питание от литиевого аккумулятора
	Наличие литиевого аккумулятора с зарядным устройством

	
	
	Питание от батареек
	Возможность питания от батареек размерности С (LR14)

	
	
	Питание от сети
	Возможность питания от 12 Вольт

	
	
	Воспроизведение
	Речевое оповещение через микрофон, сиренное оповещение

	
	
	Запись речевых сообщений и звуков на внутреннюю память
	Длительность не менее 240 секунд

	
	
	Воспроизведение с запоминающих устройств
	USB-накопитель, карта памяти SD

	
	
	Разрешение файлов для воспроизведения
	MP3, MP4

	
	
	Наличие линейного входа
	AUX

	
	
	Материал корпуса
	ABS пластик (ударопрочный)

	
	
	Вес, кг
	Не более 1,5

	
	
	Ремень наплечный
	наличие
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	АЕСФ.468933.003 ЗИП-Г для П-166М СЗО-3 АЕСФ.468354.015 ТУ
	Характеристики:

	
	
	Состав
	АЕСФ.468363.017 Модуль коммутации – 1 шт.
АЕСФ.468366.002 Блок управления индикации - 1 шт.
АЕСФ.468739.001 Усилитель мощности - 1 шт.
ИБП СибРезерв 1000М – 1 шт.
Преобразователь AC/ DC LRS-150-12 MW – 1 шт.
Преобразователь AC/ DC LRS-350-48 MW – 2 шт.
Трансформатор ПКФЛ 671114.893 (600ВА) – 1 шт.



	
При указании в описании оборудования, в локальных сметах на конкретные товарные знаки (марки), знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, следует рассматривать такие указания как несущие информационный характер и не являющиеся требованиями к используемым товарам в соответствии с требованиями положений Закона, читать их, как сопровождающиеся словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости материалов, конструкций, оборудования или изделий, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких материалов, конструкций, оборудования или изделий с материалами, конструкциями, оборудованием или изделиями, указанными в описании технического задания, в локальных сметах.

* Примечание: Все товарные знаки, содержащиеся в проектно-сметной документации (ПСД) сопровождаются словами «или эквивалент». Указание на товарный знак не сопровождается словами «или эквивалент» в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия приобретаемого оборудования с уже имеющимся у Заказчика оборудованием (основание – пп. б) пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: несовместимость товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимость обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком). Оборудование с пометкой «(ЗИП)» имеет одинаковые технические характеристики с оборудованием под тем же названием, но без пометки «(ЗИП)».
Документы, подтверждающие основания применения данного исключения:  Письмо АО «Азимут» (разработчика и производителя КТСО П-166М)  от 17 июля 2024 года исх. № 3701 «О сопряжении оборудования», Акт по результатам совместных испытаний функционирования пульта управления и усилительно-коммуникационных блоков СГС-22МЕ с установленными в них модулями сопряжения П-166М МС в составе КТСО П-166М от 10 апреля 2020 года. 
В письме № 3701 от 17.07.2024 производитель АО «Азимут» сообщает о том, что комплекс технических средств оповещения П-166М имеет программно-техническое сопряжение с комплексами П-160, П-164, П-166, оборудованием серии СГС-22МЕ (производства ООО «Элес») и системой цифрового наземного эфирного телерадиовещания с использованием оборудования ООО «СтримЛабс». Наличие программно-аппаратного сопряжения подтверждено проведенными совместными приемочными испытаниями.

Характеристиками эквивалентности принять технические характеристики, указанные в таблице №2 к Техническому заданию.

[bookmark: undefined_Копия_4]При замене оборудования технических средств оповещения для МСОН на эквивалент, оно должно иметь акт совместных испытаний производителей оборудования с участием представителей федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и полномочных представителей предприятий, в соответствии с п. 5.1.8.2 ГОСТ Р 42.3.01-2021. 
Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 является составной частью КТСО П-166М и производится АО ПК «Азимут», поэтому имеет максимально совместимый функционал и не требует каких-либо дополнительных протоколов и иных документов, подтверждающих программно-аппаратное сопряжение.
При замене оборудования технических средств оповещения для МСОН на эквивалент Продавец обязан провести мероприятия своими силами и за свой счёт по внесению изменений в проектную техническую документацию. Изменения в проектную техническую документацию вносятся в соответствии с  ГОСТ 21.101.-2026, ГОСТ Р 21.1101-2013.
Все технические средства оповещения, устанавливаемые в пунктах оповещения должны иметь программно-техническое сопряжение (п. 5.1.8.1 ГОСТ Р 42.3.01-2021) и обеспечивать программно-аппаратную совместимость с существующей муниципальной системой оповещения населения КТСО П-166М производства АО «КЗТА», имеющейся у Заказчика. 
Пункт оповещения Кочковского района должен управляться (запускаться и контролироваться) из пункта управления оповещением РСОН по адресу: Российская Федерация, 630007, Новосибирская обл, Новосибирск г, Советская, д.4А (далее – пункт управления оповещением).
Программно-аппаратная совместимость предполагает поддержку максимального функционала, заложенного производителем П-166М, включая:
 осуществление запуска с пункта управления оповещением региональной (муниципальной) системы оповещения (РСОН, МСОН) расположенного г. Новосибирск, ул. Советская, 4а;
 оборудование должно поддерживать передачу о несанкционированном вскрытии оборудования оконечной точки оповещения;
 поддержка всех типов сигналов, заложенных производителем П-166М (непрерывная сирена, сирена прерывистая, речь с микрофона, речь записанных сообщений, оповещение индивидуально, оповещение в группе).

Специализированное программное обеспечение технического средства оповещения населения должно использовать программное обеспечение, включённое в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и соответствовать  ГОСТ Р 56939-2024 ( п.5.1.9 ГОСТ Р 42.3.01-2021).

Системы громкоговорящей связи: 
- должны программно-аппаратно сопрягаться с КТСО П-166М (производства АО «КЗТА»), имеющейся у Заказчика; 
- должны обеспечивать совместимость с системой КТСО П-166М производства АО «КЗТА», имеющейся у Заказчика.
	Типы
используемого
 оборудования
	Тип аппаратуры/
канала для удаленного управления
	Способ управления

	
	
	Удаленный (автоматизированный) запуск
(с ЕДДС МР; основного и запасного ПУ РАСЦО НСО)
	Местный (ручной) запуск

	Система громкоговорящей связи, всепогодное исполнение (управление по Ethernet и GSM каналу)
	П-166М/
интернет общего пользования с «белым» статическим ip- адресом и скорость передачи не ниже 512 кбит/с
	Трансляция сигнала
«Внимание всем» - звук сирены;
речь с микрофона;
Трансляция заранее подготовленных речевых сообщений.
	-

	Мегафон рупорный ручной

	-
	-
	Трансляция сигнала
«Внимание всем» - звук сирены, речь с микрофона;
Трансляция заранее подготовленных речевых сообщений.



Примечание: Интернет общего пользования используется для организации поверх него защищённой виртуальной сети.


Таблица №3
к Техническому заданию

Место поставки оборудования 
	[bookmark: _GoBack]№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Место поставки

	1. 
	Сервисный маршрутизатор
	1
	ЕДДС, с. Кочки, ул. Революционная, 11

	2. 
	АЕСФ.468354.015-25 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (25 Исполнение), Ethernet, 400 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ (ЗИП)
	1
	ЕДДС, с. Кочки, ул. Революционная, 11

	3. 
	Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н (или эквивалент) (ЗИП)
	4
	ЕДДС, с. Кочки, ул. Революционная, 11

	4. 
	GSM роутер iRZ RL21 «или эквивалент» (ЗИП)
	1
	ЕДДС, с. Кочки, ул. Революционная, 11

	5. 
	Блок питания 12V, 1A, тип разъема MicroFit (4 Pin) для модемов и роутеров (ЗИП)
	1
	ЕДДС, с. Кочки, ул. Революционная, 11

	6. 
	Мультидиапазонная антенна MB3000MG (или эквивалент) (ЗИП)
	1
	ЕДДС, с. Кочки, ул. Революционная, 11

	7. 
	Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) (ЗИП)
	1
	ЕДДС, с. Кочки, ул. Революционная, 11

	8. 
	АЕСФ.468933.003 ЗИП-Г для П-166М СЗО-3 АЕСФ.468354.015 ТУ (ЗИП)
	5
	ЕДДС, с. Кочки, ул. Революционная, 11

	9. 
	Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент)
	1
	п.Николаевский (ЕДДС, с. Кочки, ул. Революционная, 11)

	10. 
	Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент)
	1
	п. Новый вокзал (ЕДДС, с. Кочки, ул. Революционная, 11)

	11. 
	Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент)
	1
	п. Земировский
(ЕДДС, с. Кочки, ул. Революционная, 11)

	12. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Кочки,
ул. Лахина, 32

	13. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Кочки,
ул. Некрасова, 52

	14. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Быструха, ул. Лермонтова, 20

	15. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Быструха, ул. Советская, 16

	16. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Красная Сибирь, ул. Покрышкина, 35

	17. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Красная Сибирь, ул. Кирова, 24/1

	18. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Решеты, ул. Попова, 10

	19. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Решеты, ул. Ленина, 18

	20. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Решеты,
ул. Карасукская, 24

	21. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Черновка,
переулок 1 Степной, 1/1

	22. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	С. Решеты, ул. Горького, 24/1

	23. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Быструха, ул. Центральная, 60

	24. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	п. Ермаковский, ДК, ул. Ленина, 30

	25. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Жуланка, ул. Лахина, 54

	26. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	п. Республиканский, ул. Центральная, 24

	27. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Красная Сибирь, ул. Комсомольская, 6

	28. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	п. Новые Решеты, ул. Школьная, 2г

	29. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Новоцелинное, ул. Комсомольская, 11

	30. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Решеты, ул. Ленина, 4

	31. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	п. Троицкий, ул. Новая, 1а

	32. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Черновка, ул. Полевая, 24

	33. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	д. Букреево Плесо, ул. Советская, 8

	34. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	д. Букреево Плесо, ул. Большевистская

	35. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт), на опоре
	1
	с. Жуланка, ул. Степная, 8, кв. 2

	36. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт), на опоре
	1
	с. Жуланка, ул. Калинина, 43, кв.1

	37. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт), на опоре
	1
	с. Жуланка, ул. Лахина д.33

	38. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт), на опоре
	1
	с. Кочки, ул. Плотниковой д.73а

	39. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт), на опоре
	1
	с. Жуланка, ул. Советская, 30





