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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на поставку расходных материалов к печатающей технике для нужд УФПС Тюменской области

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	Покупатель
	Акционерное общество «Почта России» в лице УФПС Тюменской области

	2.
	Поставщик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое поставляет товар в соответствии с заключенным договором.

	3.
	Печатающая техника, (печатающее устройство)
	Устройства с функцией вывода текстовой или графической информации на бумагу или другой твёрдый физический носитель

	4.
	Оригинальный расходный материал
	Расходный материал, изготовленный производителем печатающей техники специально для своих устройств.

	5.
	Товар
	Расходные материалы к печатающей технике

	6.
	ТЗ
	Техническое задание

	7.
	Методика
	Методика тестирования Товара на соответствие требованиям Технического задания



2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

[bookmark: _GoBack]Поставка расходных материалов к печатающей технике для нужд УФПС Тюменской области.
 Расходные материалы к печатающей технике в соответствии со Спецификацией поставляемого товара (п. 3.2 настоящего ТЗ) и ТЗ поставляются в целях обеспечения бесперебойной печати в АО «Почта России».

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1. Требования к товару
Поставляемый Товар, включая его отдельные детали, компоненты и составные части, должен:
- быть новым (не бывшим ранее в использовании, не восстановленным, не перезаправленным, не прошедшим ремонт, в том числе замену составных частей, восстановление потребительских свойств);
- не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика;
- не приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором он будет установлен и для которого он предназначен; 
- не являться выставочным образцом;
- быть свободным от прав третьих лиц;
- полностью обеспечивать функциональность и диагностику, предусмотренную конструкцией печатающей техники, для которой он предназначен, а также взаимодействие с программно-аппаратными средствами управления этой печатающей техникой, предусмотренными её производителем.
3.2. Спецификация поставляемого Товара

	№ п/п
	Наименование Товара
	Наличие чипа
	Описание закупаемого товара
	Параметры соответствия
	Кол-во, 
штука

	1. 
	Картридж для МФУ HP  LaserJet  Pro M428fdn с чипом
	с чипом
	Цвет: черный
	Ресурс: – не менее 10000 страниц
	15

	2. 
	Картридж для МФУ HP  LaserJet M227fdn
	с чипом
	Цвет: черный
	Ресурс: – не менее 3500 страниц
	300

	3. 
	Фотобарабан для  МФУ HP  LaserJet M227fdn
	c чипом
	Цвет: черный
	Ресурс: – не менее 23000 страниц
	800

	4. 
	Картридж  для принтера Brother HL L5200DW
	с чипом
	Цвет: черный
	Ресурс: – не менее 8000 страниц
	20

	5. 
	Картридж для МФУ Sumsung Express M2070
	с чипом
	Цвет: черный
	Ресурс: – не менее 1800
	1800

	6. 
	Картридж для МФУ Sumsung Express M2870
	с чипом
	Цвет: черный
	Ресурс: – не менее 3000 страниц
	150

	7. 
	Картридж для принтера Kyocera Ecosys P3055dn
	с чипом
	Цвет: черный
	Ресурс: – не менее 12500 страниц
	100

	8. 
	Картридж для принтера Xerox Phaser 3330
	с чипом
	Цвет: черный
	Ресурс: – не менее 15000 страниц
	20

	9. 
	Картридж для МФУ HP  LaserJet M1120
	с чипом
	Цвет: черный
	Ресурс: – не менее 2000 страниц
	100

	10. 
	Картридж для МФУ HP  LaserJet M1212nf
	с чипом
	Цвет: черный
	Ресурс: – не менее 1600 страниц
	100

	11. 
	Картридж для принтера HP  LaserJet 1020
	с чипом
	Цвет: черный
	Ресурс: – не менее 2000 страниц
	60

	12. 
	Картридж для МФУ HP  LaserJet M1536
	с чипом
	Цвет: черный
	Ресурс: – не менее 2100 страниц
	100

	13. 
	Картридж для принтера HP E60155dn
	с чипом
	Цвет: черный
	Ресурс: – не менее 50000  страниц
	5

	14. 
	Картридж для принтера Sumsung M4020
	с чипом
	Цвет: черный
	Ресурс: – не менее 15000 страниц
	20

	15. 
	Фотобарабан  для принтера Xerox Phaser 3330
	с чипом
	Цвет: черный
	Ресурс: – не менее 30000 страниц
	30

	16. 
	Картридж для HP LaserJet MFP M132nw
	с чипом
	Цвет: черный
	Ресурс: – не менее 1400 страниц
	60

	17. 
	Фотобарабан для HP LaserJet MFP M132nw
	с чипом
	Цвет: черный
	Ресурс: – не менее 12000 страниц
	5

	18. 
	Картридж для HP LaserJet MFP M426fdn
	с чипом
	Цвет: черный
	Ресурс: – не менее 9000 страниц
	10

	19. 
	Картридж для МФУ НР LaserJet Enterprise 712dn
	с чипом
	Цвет: черный
	Ресурс: – не менее 17500 страниц
	20

	20. 
	Картридж для hp Color LaserJet CP1515n (черный)
	с чипом
	Цвет: черный
	Ресурс: – не менее 2200 страниц
	15

	21. 
	Картридж для hp Color LaserJet CP1515n (голубой)
	с чипом
	Цвет: голубой
	Ресурс: – не менее 1400 страниц
	15

	22. 
	Картридж для hp Color LaserJet CP1515n (желтый)
	с чипом
	Цвет: желтый
	Ресурс: – не менее 1400 страниц
	15

	23. 
	Картридж для hp Color LaserJet CP1515n (пурпурный)
	с чипом
	Цвет: пурпурный
	Ресурс: – не менее 1400 страниц
	15

	24. 
	Картридж для HP LaserJet M125RNW Pro
	с чипом
	Цвет: черный
	Ресурс: – не менее 1500 страниц
	10

	
	3785



3.3. Основные характеристики Товара
3.3.1.	Товар должен иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в модели печатающей техники, для которой он предназначен.
3.3.2.	Каждая единица Товара по качеству, комплектности и типу тонера должна соответствовать техническим условиям изготовителя печатающей техники, для которой предназначен Товар.
3.3.3.	Товар должен правильно определяться печатающей техникой, для которой он предназначен, при использовании Товара в печатной технике Покупателя программно-аппаратные средства управления этой печатающей техникой должны корректно отображать информацию о состоянии Товара (если предусмотрено функционалом печатающего устройства): процент оставшегося тонера, состояние близкого окончания тонера, количество напечатанных страниц. Электронные чипы в Товаре (если такие предусмотрены конструкцией печатающей техники, для которой предназначен Товар и указаны в Спецификации поставляемого Товара согласно п. 3.2. настоящего ТЗ), должны обеспечивать полную функциональную совместимость с этой печатающей техникой, должны быть надёжно зафиксированы на корпусе Товара. После установки Товара не должно выдаваться сообщений о проблемах с Товаром (в т.ч. требований заменить Товар, сообщений об ошибках, преждевременных сообщений об окончании тонера в Товаре и т.п.). 
3.3.4.	Качество Товара должно гарантировать отсутствие возможности высыпания из него тонера, в т.ч. при встряхивании. При работе Товар не должен допускать загрязнения тонером подающего тракта печатающей техники, в которой он установлен.
3.3.5.	Качество сборки, монтажа и внешний вид Товара должны соответствовать следующим требованиям:
- корпус Товара не должен иметь повреждений, царапин, сколов и следов вскрытия и/или использования;
- фотовал Товара при повороте должен иметь ровное глянцевое покрытие без царапин, полос и следов тонера;
- чека с запорной лентой в Товаре (в случаях, если она предусмотрена в Оригинальном расходном материале для предназначенной печатающей техники) должна составлять единое целое с боковиной корпуса Товара и иметь одну консистенцию пластика с корпусом Товара (в т.ч. не должна быть подклеена к корпусу);
- все детали и сборочные единицы в Товаре должны быть закреплены прочно, без перекосов;
- в Товаре все имеющие резьбу самонарезающие винты и детали не должны иметь повреждений, должны быть закручены с усилием, обеспечивающим надёжное крепление и не приводящим к разрушению посадочного места;
- пластмассовые элементы и металлические детали Товара не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, способных препятствовать нормальной работе Товара;
- подвижные элементы Товара (шторки, заслонки) должны легко перемещаться без перекосов и заеданий;
- контакты электрических цепей в Товаре не должны быть деформированы, на их поверхностях не должно быть загрязнений, коррозии и дефектов покрытия.
3.3.6.	Требования к процессу, параметрам и качеству печати с использованием Товара:
- процесс печати с использованием Товара должен быть без стуков, скрипов и прочих посторонних шумов, нехарактерных посторонних запахов, отсутствующих при использовании Оригинальных расходных материалов;
- ресурс печати Товара должен соответствовать параметрам, указанным для него в Спецификации поставляемого Товара (п. 3.2. настоящего ТЗ) с учётом требований п. 3 Методики (приложение к ТЗ). Нарушение этих требований будет являться основанием для признания Товара не соответствующим условиям ТЗ и подлежащим замене;
- тонер в Товаре должен соответствовать требованиям к нему, определённым производителем Оригинальных расходных материалов, должен обеспечивать аналогичное с Оригинальными расходными материалами качество печати; 
- использование Товара в печатающей технике Покупателя не должно приводить к появлению загрязнений и деформаций на бумаге, на которой производится печать. На отпечатках (на лицевой и оборотной стороне) не должно быть искажений изображения и шрифтов, явных дефектов изображения, в т.ч. пятен, полос, точек, фона, не связанных с текстом или изображением печатаемого документа, изображение должно быть ярким, чётким, не иметь ореола, не иметь плохо пропечатанных областей. Тестовая страница, отпечатанная с использованием Товара, должна быть идентична по качеству тестовой странице, отпечатанной с использованием аналогичного Оригинального расходного материала;
- при распечатывании тестовой страницы, содержащей 100% заливку черным цветом, не должно наблюдаться неравномерной плотности печати, полос и повторяющихся дефектов;
- распечатанные текст или изображение не должны смазываться при контакте с поверхностью бумаги.
3.4. Комплектность товара
Каждая единица поставляемого Товара по комплектности должна соответствовать условиям, заявленным производителем.
3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
Товар должен быть изготовлен с соблюдением требований к безопасности товара в соответствии с нормативными документами: 
- ГОСТ Р 56691-2015 «Безопасность потребительских товаров. Руководящие указания для поставщиков и распространителей продукции» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2015 г. № 1738-ст);
- ГОСТ ИСО 14123-1-2000 «Безопасность оборудования. Снижение риска для здоровья от опасных веществ, выделяемых оборудованием. Часть 1. Основные положения и технические требования» (введен в действие с 1 июля 2003 г. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 29 апреля 2002 г. № 178-ст).
3.6. Объем гарантий и гарантийный срок
3.6.1.	Срок гарантии на Товар составляет 12 месяцев. Начало гарантийного периода исчисляется с момента подписания Покупателем накладной формы ТОРГ-12/УПД.
3.6.2.	Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого Товара без дополнительных расходов со стороны Покупателя. Под гарантийным обслуживанием подразумевается замена Поставщиком поставленного Товара при обнаружении Покупателем брака, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Покупателя, при этом срок замены не должен превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления от Покупателя о выявленном браке.
3.6.3.	Гарантия Поставщика распространяется на все потери и/или повреждения, вызванные неправильной упаковкой либо маркировкой Товара.
3.6.4.	Поставщик гарантирует отсутствие поломок печатающей техники по вине поставленного им Товара. При выходе из строя печатающей техники Покупателя по вине некачественного Товара Поставщик производит ремонт или замену этой печатающей техники за свой счет в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии от Покупателя на авторизованный электронный адрес Поставщика, а также оплачивает все связанные с этим транспортные и другие сопутствующие расходы. Достаточным основанием для такой претензии будет являться официальное заключение о выходе из строя печатающей техники Покупателя по вине некачественного Товара, сделанное организацией, обслуживающей печатающую технику Покупателя, либо сторонней независимой организацией, сертифицированной на обслуживание печатающей техники данного типа и производства.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
4.1. На заводскую упаковку каждой единицы Товара должна быть нанесена информация, содержащая следующие данные: 
- товарный знак (при наличии) и/или наименование производителя; 
- наименование печатающей техники, в котором может быть использован Товар; 
- наименование, тип и артикул (код) Товара;
- дата изготовления (или срок годности/использования), если это предусмотрено производителем. 
4.2. На корпусе Товара должны присутствовать: 
- товарный знак (при наличии) и/или наименование производителя;
- артикул (код) Товара. Артикул (код) Товара, указанный на корпусе Товара, должен соответствовать артикулу (коду) на заводской упаковке Товара.
Этикетки и наклейки на корпусе Товара должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Товар должен поставляться в заводской упаковке (коробке). Внутри коробки Товар должен быть упакован в электростатический пакет, предохраняющий Товар от воздействия пыли, влаги и света, с использованием амортизационных прокладок (вставка из папье-маше, надувная защитная упаковка, и т.п.). 
Упаковка Товара должна обеспечивать:
- сохранность Товара и его качества при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировке и хранении;
- необходимую защиту от внешних факторов. Изнутри упаковка не должна содержать просыпанного тонера, влаги, пыли и инородных предметов.
6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки
6.1.1.	 Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не более 20 календарных дней с даты заключения договора. 
6.1.2.	Товар поставляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: 625041, г. Тюмень, ул. Бакинских Комиссаров, д.6.А, часы работы понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00, суббота-воскресенье выходной.
6.2. Условия поставки
Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 настоящего Технического задания. Доставка товара до места, определенного Заказчиком, разгрузка, подъем товара до помещений Заказчика осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик обязан предупредить Заказчика о поставке товара не менее чем за 1 (один) день путем его уведомления по указанным в Договоре средствам связи.
 

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Порядок сдачи и приемки
Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара и документов, указанных в п. 7.2 настоящего ТЗ. При приёмке Товара Покупатель вправе провести проверку качества Товара (всей партии Товара целиком, либо любой её части) для подтверждения его соответствия требованиям настоящего ТЗ, как самостоятельно, так и с привлечением экспертов из уполномоченных сторонних организаций. При проведении самостоятельной проверки, Покупатель принимает решение о соответствии Товара требованиям настоящего ТЗ, основываясь на Методике, содержащейся в приложении к настоящему ТЗ. Если по итогам проверки Товар (партия Товара целиком, либо её часть) признан не соответствующим требованиям ТЗ, Покупатель имеет право не принять Товар, признанный несоответствующим требованиям ТЗ, а Поставщик должен произвести его замену на Товар, соответствующий требованиям ТЗ, в срок, указанный Покупателем, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Покупателя. При этом Товар, подлежащий замене, не считается поставленным. 
Проведение проверки является правом, а не обязанностью Покупателя. Покупатель вправе принять решение о несоответствии партии Товара требованиям ТЗ в ходе эксплуатации Товара, основываясь на показаниях счётчиков печатающей техники, качества отпечатков, сделанных с использованием Товара, и заключений о выходе из строя печатающей техники Покупателя по вине некачественного Товара, сделанное компанией, обслуживающей печатающую технику Покупателя.
Покупатель вправе провести проверку по Методике, указанной в приложении к ТЗ, любого из артикулов (кодов) поставленного Товара в любое время действия договора, при этом результаты проверки распространяются на весь неиспользованный Покупателем Товар данного артикула (кода). Партия Товара или её часть, признанная по итогам такой проверки несоответствующей требованиям ТЗ, подлежит замене. Поставщик обязан произвести его замену на Товар, соответствующий требованиям ТЗ, в соответствии с требованиями п. 3.6 настоящего ТЗ. В этом случае замене также подлежит и то количество Товара, которое было использовано для тестирования.
7.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик поставляет Товар с оформленными сопроводительными документами:
- товарной накладной формы ТОРГ-12/УПД;
- счет-фактурой.[footnoteRef:1] [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.] 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Транспортировка, погрузка и выгрузка Товара должны обеспечивать полную его сохранность, в том числе характеристики, и не нарушать его соответствие требованиям настоящего ТЗ.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Хранение Товара должно обеспечивать сохранность его характеристик и не нарушать его соответствие требованиям настоящего ТЗ.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не установлены.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Товар должен удовлетворять общим требованиям безопасности, указанным в п. 3.5 настоящего ТЗ. 
Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.
Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Методика тестирования Товара на соответствие требованиям Технического задания 
	9





Приложение к ТЗ

МЕТОДИКА 
проверки Товара на соответствие требованиям
 Технического задания

	Общий порядок осуществления проверки Товара на соответствие требованиям ТЗ:
1. Проверка партии Товара одной модели производится путём визуального осмотра и последующего тестирования от 1 (одной) до 3 (трёх) единиц Товара (по усмотрению Покупателя), произвольно выбранных из этой партии. При проверке производится видеофиксация всех этапов осмотра и тестирования, при этом при тестировании ресурса Товара допускается перерыв в видеофиксации после распечатки первых страниц и до появления признаков выработки ресурса Товара или до снижения качества печати до неприемлемого уровня.
2. При визуальном осмотре выбранных единиц Товара проверяется соответствие Товара следующим требованиям ТЗ: 
· Товар должен быть поставлен в заводской упаковке (коробке);
· на заводскую упаковку каждой единицы Товара должна быть нанесена информация, содержащая следующие данные: товарный знак (при наличии) и/или наименование производителя; наименование печатающей техники, в котором может быть использован Товар; наименование, тип и артикул (код) Товара; дата изготовления (или срок годности/использования) (если это предусмотрено производителем) в соответствии с п. 4. ТЗ;
· упаковка Товара не должна иметь повреждений и деформаций 
в соответствии с п. 5. ТЗ;
· внутри коробки Товар должен быть упакован в электростатический пакет, предохраняющий Товар от воздействия влаги и света, с использованием амортизационных прокладок (вставка из папье-маше, надувная защитная упаковка, и т.п.) в соответствии с п. 5. ТЗ;
· упаковка Товара обеспечивает сохранность Товара и его качества при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировке и хранении, необходимую защиту от внешних факторов в соответствии с п. 5. ТЗ;
· при вскрытии электростатического пакета на Товаре не должно быть следов воздействия влаги и пыли в соответствии с п. 5. ТЗ;
· изнутри упаковка не должна содержать просыпанного тонера, пыли и инородных предметов в соответствии с п. 5. ТЗ;
· на корпусе Товара должны присутствовать: товарный знак (при наличии) и/или наименование производителя, артикул (код) Товара. Артикул (код) Товара, указанный на корпусе Товара, должен соответствовать артикулу (коду) на заводской упаковке Товара в соответствии с п. 4. ТЗ;
· на Товаре, включая его отдельные детали, компоненты и составные части, должны отсутствовать следы использования в соответствии с п. 3.1. ТЗ;
· корпус Товара не должен иметь повреждений, царапин, сколов и следов вскрытия и/или использования в соответствии с п. 3.3.6. ТЗ;
· фотовал Товара при повороте должен иметь ровное глянцевое покрытие без царапин, полос и следов тонера в соответствии с п. 3.3.6. ТЗ;
· чека с запорной лентой в Товаре (в случаях, если она предусмотрена в Оригинальном расходном материале для печатающей техники, для которой предназначен Товар) должна составлять единое целое с боковиной корпуса Товара и иметь одну консистенцию пластика с корпусом Товара (в т.ч. не должна быть подклеена к корпусу) (п. 3.3.6. ТЗ);
· детали и сборочные единицы в Товаре должны быть закреплены прочно, без перекосов в соответствии с п. 3.3.6. ТЗ;
· самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, не должны иметь повреждений, должны быть закручены без разрушения посадочного места в соответствии с п. 3.3.6. ТЗ;
· пластмассовые элементы и металлические детали Товара не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, способных препятствовать нормальной работе Товара в соответствии с п. 3.3.6. ТЗ;
· подвижные элементы Товара (шторки, заслонки) должны легко перемещаться без перекосов и заеданий в соответствии с п. 3.3.6. ТЗ);
· контакты электрических цепей в Товаре не должны быть деформированы, на их поверхностях не должно быть загрязнений, коррозии и дефектов покрытия в соответствии с п. 3.3.6. ТЗ;
· качество Товара должно обеспечивать не высыпание из него тонера, в т.ч. при встряхивании в соответствии с п. 3.3.5. ТЗ;
· электронный чип в Товаре (если он предусмотрен конструкцией печатающей техники, для которой предназначен Товар) должны быть надёжно зафиксирован на корпусе Товара в соответствии с п. 3.3.4. ТЗ.
Если в ходе визуального осмотра обнаружено единичное несоответствие выбранных единиц Товара вышеуказанным требованиям ТЗ, то производится новая выборка от 1 (одной) до 3 (трёх) единиц Товара, и визуальный осмотр повторяется. В случае обнаружения 3 (трёх) единиц Товара, не соответствующих требованиям ТЗ, последующее тестирование данной модели Товара не производится, а вся партия Товара этой модели признаётся не соответствующей требованиям ТЗ и подлежит замене. 
3.  После визуального осмотра производится тестирование Товара на соответствие следующим требованиям ТЗ:
· Товар должен иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в модели печатающей техники, для которой он предназначен в соответствии с п. 3.3.2. ТЗ;
· Товар должен правильно определяться печатающей техникой, для которой он предназначен, при использовании Товара в печатной технике Покупателя программно-аппаратные средства управления ею должны корректно отображать информацию о состоянии Товара (если предусмотрено функционалом печатающего устройства): процент оставшегося тонера, состояние близкого окончания тонера, количество напечатанных страниц. Электронные чипы в Товаре (если такие предусмотрены конструкцией печатающей техники, для которой предназначен Товар) должны обеспечивать полную функциональную совместимость с этой печатающей техникой, должны быть надёжно зафиксированы на корпусе Товара. После установки Товара не должно выдаваться сообщений о проблемах с Товаром (в т.ч. требований заменить Товар, сообщений об ошибках, преждевременных сообщений об окончании тонера в Товаре и т.п.) в соответствии с п. 3.3.4. ТЗ;
· процесс печати с использованием Товара должен быть без стуков, скрипов и прочих посторонних шумов, нехарактерных посторонних запахов, отсутствующих при использовании Оригинальных расходных материалов в соответствии с п. 3.3.7. ТЗ;
· ресурс печати Товара должен соответствовать параметрам, указанным для него в Спецификации поставляемого Товара, указанной в п. 3.2 настоящего ТЗ) в соответствии с п. 3.3.7. ТЗ;
· на отпечатках (на лицевой и оборотной стороне) не должно быть явных дефектов изображения, в т.ч. пятен, полос, точек, фона, не связанных с текстом или изображением печатаемого документа, изображение должно быть ярким, чётким, не иметь ореола, не иметь плохо пропечатанных областей в соответствии с п. 3.3.7. ТЗ;
· распечатанные текст или изображение не должны смазываться при контакте с поверхностью бумаги в соответствии с п. 3.3.7. ТЗ.
Тестирование Товара на соответствие вышеуказанным требованиям ТЗ производится путём установки Товара в печатающую технику Покупателя и осуществлением односторонней печати монохромной тестовой страницы с 5% заполнением, определенной стандартом ISO/IEC 19752 (приложение № 1 к настоящей Методике). Для Товара с цветным монохромным тонером используется тестовая страница цвета, соответствующего цвету тонера в Товаре. 
Допускается осуществление печати тестовой страницы на листах, на которых уже ранее производилась печать, на их чистой стороне (далее – черновики).
Печать осуществляется непрерывно, за исключением остановок для подзагрузки бумаги в печатающее оборудование и технических перерывов во избежание перегрева печатающего устройства.  
Печать ведётся до выработки ресурса Товара или до снижения качества печати до уровня, несоответствующего требованиям п. 3.3.7. ТЗ. 
В процессе тестирования допускается единичное встряхивание Товара при появлении первого предупреждения об окончании тонера или при снижении яркости печати / появлении не пропечатанных областей. При этом напечатанные листы со сниженным качеством отпечатка при оценке фактического ресурса Товара не учитываются.
До начала тестирования ресурса расходного материала и после его окончания осуществляется печать тестовой страницы печатающей техники с данными об установленном в нём Товаре.
По итогам тестирования Товара сравнивается среднее значение ресурса выбранных единиц Товара с параметрами ресурса, указанными для него в Спецификации поставляемого Товара (п. 3.2. настоящего ТЗ), при этом под ресурсом Товара понимается количество тестовых страниц, отпечатанных с качеством, соответствующим требованиям п. 3.3.7. ТЗ.
Если среднее значение ресурса выбранных единиц Товара, в соответствии с требованиями Стандарта ISO/IEC 19752, отклоняется от параметров ресурса, указанными для него в Спецификации поставляемого Товара, в меньшую сторону не более чем на 5% (значение ресурса Товара обладает достоверностью 95%), партия Товара данного типа признаётся соответствующей требованиям ТЗ и подлежит приёмке.
Приложения:
Приложение № 1. Стандартный текстовый документ (стандартная тестовая страница) для оценки ресурса согласно ISO/IEC 19752 – на 1 странице.
Приложение № 2. Протокол проверки Товара на соответствие требованиям Технического задания – на 1 странице.
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Приложение № 2 
к Методике проверки Товара 
на соответствие требованиям
Технического задания
ПРОТОКОЛ 
проверки Товара на соответствие требованиям Технического задания
«__» ________20__г.
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий протокол о том, что нами проведена проверка поставленного Товара на соответствие требованиям Технического задания по договору от ___________ 20__ года № _______
	Наименование Товара
	Дата предоставления Товара Поставщиком
	Заявленный ресурс аналогичного оригинального расходного материала
	Модель оборудования 
для тестирования Товара

	Фактический ресурс Товара
	Заключение
	Дата тестирования

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Приложения: (при наличии)

Протокол составлен в 2 экземплярах.
Приемочная комиссия в составе __ человек:

Председатель комиссии :   Должность	Ф.И.О
Члены комиссии:                Должность          Ф.И.О
                                             Должность           Ф.И.О
						
Представитель Поставщика
Ф.И.О
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Amet, consectetuer adipiscing elit, sud diam nonummy nibh veniam,
recneps adipiscing elit. sed diam nonummy nibtil laoreet dolore magmana
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