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Москва, 2026
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ 
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	Покупатель
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России»

	2.
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором

	3.
	ГОСТ 
	Государственный стандарт Российской Федерации

	4.
	Товар
	Сумки согласно п. 3.2. Технического задания

	5.
	ТЗ
	Техническое задание


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)
Предмет закупки: Поставка сумок для нужд АО «Почта России».
Цель поставки товара: обеспечение работников АО «Почта России» сумками для бесперебойной и качественной работы структурных подразделений. 
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к товару
Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц. 
3.2. Спецификация поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование Товара
	Единица измерения 
	Количество поставляемого товара

	1.
	Cумка почтальона поясная
	штука
	400

	2.
	Сумка-тележка почтальона
	штука
	450

	3.
	Сумка инкассаторская 400х400 мм
	штука
	950

	4.
	Сумка инкассаторская 400х600 мм
	штука
	150


3.3. Основные характеристики товара
Характеристики Товара должны соответствовать:
- Техническим требованиям к сумке почтальона поясная (Приложение №1 к настоящему ТЗ);
- Техническим требованиям к сумке-тележке почтальона многофункциональной (Приложение №2 к настоящему ТЗ);
- Техническим требованиям к сумке инкассаторской (Приложение №3 к настоящему ТЗ).

3.4. Комплектность товара
Определена Приложением №1, Приложением №2, Приложением №3 к Техническому заданию.

3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
В соответствии с Приложением №1, Приложением №2, Приложением №3 к Техническому заданию.

3.6. Объем гарантий и гарантийный срок
Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев и исчисляется с момента подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.
Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с требованиями технического задания в течение гарантийного срока. При обнаружении в период гарантийного срока дефектов Товара Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар товаром надлежащего качества в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в проекте Договора, факсимильным сообщением или иным способом, указанным в проекте Договора. 
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Требования к маркировке определены в Приложении №1, Приложении №2, Приложением №3 к Техническому заданию.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Требования к упаковке определены в Приложении №1, Приложении №2, Приложением №3 к Техническому заданию.
6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки Товара
6.1.1. Срок поставки Товара: 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения договора.
6.1.2. Место поставки Товара: г. Москва, пос. Марушкинское, квартал №63, домовладение 1, строение 2 (ЛЦ Внуково 2).
6.2. Условия поставки Товара
Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1.1. настоящего ТЗ, единоразово, в объеме, указанном в п. 3.2. настоящего ТЗ. Доставка товара до места, определенного Заказчиком, разгрузка, подъем товара до помещений Заказчика осуществляется силами Поставщика. 
Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара по электронной почте, указанной в Договоре, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента его поставки. Покупатель обязан в течении 1 (одного) рабочего дня письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность получить Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.
Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:45 часов.

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Порядок сдачи и приемки
Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара и документов, указанных в п. 7.2. настоящего ТЗ. Приемка осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя по усмотрению Покупателя. Не позднее чем за 1 (один) календарный день Покупатель обязан уведомить по электронной почте, указанной в договоре, Поставщика о дате приемки Товара. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.
7.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик поставляет Товар Покупателя с оформленными сопроводительными документами:
- товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД; 
- документами, подтверждающими качество товара и его безопасность, если товар подлежит обязательной сертификации (паспорт качества/удостоверение качества/сертификат качества);
- счет-фактурой[footnoteRef:1]. [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость.] 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
В процессе транспортировки Товар должен быть защищён от намокания, загрязнения и механических повреждений.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Не установлены.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не установлены.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ 
Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
14.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Технические требования к сумке почтальона поясной
	

	2.
	Технические требования к сумке-тележке почтальона многофункциональной
	

	3.
	Технические требования к сумке инкассаторской
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Приложение №1
к Техническому заданию на поставку сумок для нужд АО «Почта России»

Технические требования к сумке почтальона поясной

1. [bookmark: _Toc415091819]Назначение
1.1.  Cумка почтальона поясная (далее – сумка) предназначена для доставки денежных средств, обеспечивая их сохранность. Эскиз сумки представлен на рисунке 1.
1.2.  Сумка должна фиксироваться на поясе при помощи стропы. Длина стропы регулируется.

[image: ]
Рисунок 1. Эскиз сумки почтальона поясной 

2. [bookmark: _Toc415091820]Общие характеристики
2.1. Сумка должна быть изготовлена в соответствии с настоящими техническими требованиями и требованиями ГОСТ 28631-2005 «Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия».
2.2. Подкладочная ткань по физико-механическим показателям должна соответствовать требованиям ГОСТ 20272-2014 «Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия».

3. Требования к материалам
3.1. Материалы, применяемые для изготовления сумки, должны соответствовать п.5.2 ГОСТ 28631-2005, характеристики материалов должны соответствовать п.5.3.1, п.5.3.2 ГОСТ 28631-2005 для сумок хозяйственных, пляжных из искусственной кожи, дублированных тканей, с пропиткой или покрытием, п. 5.3.3, п. 5.3.4, п. 5.3.5 ГОСТ 28631-2005. Характеристики материалов, используемых при пошиве сумки, приведены в таблице №1.
Таблица №1 
	№
	Наименование
	Характеристика
	Цвет
	Назначение

	1
	Основная ткань
	100% полиэстер с нанесением полиуретанового покрытия (ПУ); 
способ плетения ткани – кареточная ткань;
поверхностная плотность – не менее 450 г/м2; 
плотность ткани – не менее 600 den; 
водоупорность ткани – не менее 1000 мм водяного столба
	Синий
Pantone 2119C
	Основные детали

	2
	Основная ткань
	100% полиэстер с нанесением полиуретанового покрытия (ПУ); 
способ плетения ткани – кареточная ткань;
поверхностная плотность – не менее 450 г/м2; 
плотность ткани – не менее 600 den; 
водоупорность ткани – не менее 1000 мм водяного столба
	Серый
Pantone 432C
	Основные детали

	3
	Ткань подкладочная 
	100% полиэстер полотняного переплетения;
плотность – не менее 210 den;
поверхностная плотность – не менее 110 г/м2; 
стойкость к истиранию – не менее 500 циклов, без осыпаемости
	Черный
100% Black
	Основные детали

	4
	Порилекс
	толщина – 4-5 мм; 
плотность – 100-117 г/м2
	-
	Внутренние детали

	5
	Кедер литой 
	Полиэтилен;
Обтянут материалом верха
	-
	Фурнитура

	6
	Стропа 
	100% нейлон;
плотность – не менее 150 den; 
ширина 38 ± 1 мм
	Синий Pantone 2189C 
	Фурнитура

	7
	Лента контактная 
	Полипропилен; 
номинальная ширина – не менее 25 мм
	Синий Pantone 2119C
	Фурнитура

	8
	Лента окантовочная 
	100% полиэстер
	Синий Pantone 2119C
	Фурнитура

	9
	Молния 
спираль типа 7
	Полипропилен; рулонная
	Синий Pantone 2119C
	Фурнитура

	10
	Бегунок полуавтомат
	Металлический цинкосодержащий сплав;
покрытие – эмаль
	Черный
100% Black
	Фурнитура

	11
	Навеска на бегунок из стропы 
	100% нейлон;
ширина – не менее 10 мм
	Синий Pantone 2189C
	Фурнитура

	12
	Пряжка регулировочная
	Пластик; на стропу, шириной 38 мм (см. п.6 таблицы № 1)
	Черный
100% Black
	Фурнитура

	13
	Пряжка стреловидная 
	Пластик; на стропу, шириной 38 мм (см. п.6 таблицы № 1)
	Черный
100% Black
	Фурнитура

	14
	Нитки усиленные 
	100% полиэстер
	Pantone 2119C, 432C
	Фурнитура



3.2. Материал верха сумки должен быть формоустойчивым. На наружной стороне сумки допускаются дефекты, разрешенные
ГОСТ28631-2005 для сумок дорожных, хозяйственных, спортивных, пляжных, чемоданов. Общее количество дефектов в одной сумке – 3 (по ГОСТ 28631-2005). В изделиях не допускаются пороки, перечисленные в п. 5.4.4 ГОСТ 28631-2005.
3.3. Сумка должна быть сшита нитками из полиэстера в тон сшиваемой ткани. При пошиве сумки должны применяться стежки, строчки и швы, предусмотренные ГОСТ 12807-2003 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов» для соответствующей технологической операции.

4. Требования к конструкции
4.1. Сумка должна соответствовать следующим габаритным размерам:
длина – 235 мм (± 5 мм);
высота – 125 мм (± 5 мм);
ширина – 60 мм (± 5 мм).
4.2. Вес сумки – не более 200 г (± 10 г).
4.3. Сумка должна быть прямоугольной формы с закругленными углами.
4.4. Конструкция сумки полужесткая. Метод изготовления: прошивной, выворотной.
4.5. Все детали сумки должны быть выполнены с подкладкой, основные детали за исключением верхних ботанов укреплены порилексом (см. табл. №1, п. 4), внутренние швы должны быть окантованы.
4.6. Сумка должна состоять из двух независимых отделений, закрывающихся на молнию (см. табл. №1, п. 9). На бегунок должна быть закреплена навеска из стропы (см. табл. №1, п. 11).
4.7. Все стенки сумки должны быть укреплены кедером для усиления формоустойчивости и повышения износостойкости изделия (см. табл. №1, п. 5).
4.8. Кедер должен быть обтянут материалом верха (см. табл. №1, п. 2).
4.9. На передней стенке сумки должен быть врезной карман, закрывающийся на молнию (см. табл. №1, п. 9). На бегунок должна быть закреплена навеска из стропы (см. табл. №1, п. 11). Разрез кармана должен быть на расстоянии 35 мм (± 5 мм) от верхнего края сумки.
4.10. На задней стенке сумки с внешней стороны должен быть накладной карман, закрывающийся при помощи контактной ленты (см. табл. №1, п. 7). Карман должен быть сшит вместе с основной деталью. Высота кармана – не менее 90 мм (± 5 мм) от нижнего края сумки.
4.11. Стропа для фиксации сумки на поясе (см. табл. №1, п. 6) должна крепиться к выступающим по бокам нашивным частям на стенке сумки, прилегающей к телу. Стропа должна состоять из двух частей, скрепленных стреловидной пряжкой (см. табл. №1, п. 13). Каждая часть должна крепиться одним концом к сумке на соответствующей стороне. Стропа дополнительно укрепляется зигзагом.
4.12. Размеры нашивных частей должны быть не менее 65 мм х 100 мм (±5 мм). Длина правой нашивной части с учетом размера стреловидной пряжки (часть пряжки должна иметь три зубца) и стропы – 210мм (± 10 мм). Длина левой части с учетом размера стреловидной пряжки (гнездовая часть пряжки), регулировочной пряжки и стропы – 1000 мм (± 5 мм).
4.13. Стропа должна иметь регулировочную пряжку для регулирования объема пояса (см. табл. №1, п. 12).
4.14. Нанесение логотипа на сумку не требуется.

5. Требования к маркировке, упаковке 
5.1. Каждая сумка должна быть упакована в потребительскую тару обеспечивающую защиту от повреждений при транспортировке. Упаковка в транспортную тару – по ГОСТ 25871-2021.
5.2. Маркировка потребительской тары – по ГОСТ 25871-2021.



Приложение №2
к Техническому заданию на поставку сумок для нужд АО «Почта России»

Технические требования к сумке-тележке почтальона многофункциональной

1. Назначение
1.1. Сумка почтальона многофункциональная (далее – сумка) крепится на тележку почтовую (далее – тележка). Внешний вид сумки представлен в приложении № 1 к настоящим техническим требованиям. 
1.2. Сумка предназначена для доставки периодических печатных изданий, почтовых отправлений и товарно-материальных ценностей.

2. Общие характеристики сумки
2.1. Сумка должна быть изготовлена в соответствии с настоящими техническими требованиями и требованиями ГОСТ 28631-2005 «Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия».
2.2. Подкладочная ткань по физико-механическим показателям должна соответствовать требованиям ГОСТ 20272-2014 «Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия».

3. Требования к материалам
3.1. Материалы, применяемые для изготовления сумки, должны соответствовать п.5.2. ГОСТ 28631-2005, характеристики материалов должны соответствовать п.5.3.1., п.5.3.2. ГОСТ 28631-2005 для сумок хозяйственных, пляжных из искусственной кожи, дублированных тканей, с пропиткой или покрытием, п. 5.3.3., п. 5.3.4., п. 5.3.5. ГОСТ 28631-2005. Характеристики материалов, используемых при пошиве сумки, приведены в таблице № 1.
Таблица № 1 
	№
	Наименование
	Характеристика
	Цвет
	Назначение

	1
	Основная ткань
	Ткань синтетическая 100% полиэстер с полимерным полиуретановым покрытием (ПУ);
способ плетения ткани – кареточная ткань; поверхностная плотность – не менее 450 г/м2; 
плотность ткани – не менее 600 den; 
водоупорность ткани – не менее 1000 мм водяного столба
	Синий
Pantone 2119C
	Основные детали

	2
	Основная ткань
	Ткань синтетическая 100% полиэстер с полимерным полиуретановым покрытием (ПУ);
способ плетения ткани – кареточная ткань; поверхностная плотность – не менее 450 г/м2; 
плотность ткани – не менее 600 den; 
водоупорность ткани – не менее 1000 мм водяного столба
	Серый
Pantone 432C
	Основные детали

	3
	Ткань подкладочная 
	100% полиэстер полотняного переплетения; 
плотность – не менее 210 den;
поверхностная плотность – не менее 110 г/м2; 
стойкость к истиранию – не менее 500 циклов, без осыпаемости
	Черный
100% Black
	Основные детали

	4
	Пенополиэтиле-новое полотно
	Полистирол, 
толщина – не менее 1,5 мм
	-
	Внутренние детали

	5
	Порилекс 
	Толщина – 4-5 мм; 
плотность – 100-117 г/м2
	-
	Внутренние детали

	6
	Кедер литой 
	Полиэтилен. 
Обтянут материалом верха
	Серый
Pantone 432C 
	Фурнитура

	7
	Стропа 
	100% нейлон, 
плотность – не менее 150 den; 
ширина 50 ± 1 мм (ручки сумки);
ширина 25 ± 1 мм (застежка клапана сумки)
	Синий
Pantone 2189C 
	Фурнитура

	8
	Лента контактная 
	Полипропилен, 
номинальная ширина – не менее 25 мм
	Синий Pantone 2119C
	Фурнитура

	9
	Лента окантовочная 
	100% полиэстер
	Синий Pantone 2119C
	Фурнитура

	10
	Молния спираль типа 7 
	Полипропилен, рулонная
	Синий Pantone 2119C
	Фурнитура

	11
	Бегунок полуавтомат
	Металлический цинкосодержащий сплав, покрытие эмаль
	Черный
100% Black
	Фурнитура

	12
	Навеска на бегунок из стропы шириной не менее 10 мм
	100% нейлон
	Синий Pantone 2189C
	Фурнитура

	13
	Пластиковая  стреловидная пряжка 
	Пластик; на стропу, шириной 25 мм (см. п.7 табл. № 1)
	Черный
100% Black
	Фурнитура

	14
	Шнур 
	Полипропилен; диаметр шнура – 5 мм
	Черный
100% Black
	Фурнитура

	15
	Фиксатор 
	Пластик
	Черный
100% Black
	Фурнитура

	16
	Пукли 
D = 40мм
	ПВХ
	Черный
100% Black
	Фурнитура

	17
	Нитки усиленные 
	100% полиэстер
	Pantone 2119C, 432C
	Фурнитура



3.2. [bookmark: _GoBack]Материал верха сумки должен быть формоустойчивым. На наружной стороне сумки допускаются дефекты, разрешенные
ГОСТ 28631-2005 для сумок дорожных, хозяйственных, спортивных, пляжных, чемоданов. Общее количество дефектов в одной сумке – не более 3 (по ГОСТ 28631-2005). В изделиях не допускаются пороки, перечисленные в п. 5.4.4. ГОСТ 28631-2005.
3.3. Сумка должна быть сшита нитками из полиэстера в тон сшиваемой ткани. При пошиве сумки должны применяться стежки, строчки и швы, предусмотренные ГОСТ 12807-2003 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов» для соответствующей технологической операции.
4. Требования к конструкции сумки
4.1. Сумка должна соответствовать следующим габаритным размерам:
Длина – 305 ± 5 мм;
Высота – 410 ± 5 мм;
Ширина – 305 ± 5 мм.
4.2. Масса сумки должен быть не более 1800 г.
4.3. Сумка должна быть прямоугольной формы с закругленными углами.
4.4. Конструкция сумки полужесткая. Метод изготовления - прошивной, выворотной.
4.5. Все детали сумки должны быть выполнены с подкладкой, основные детали – укреплены порилексом, внутренние швы должны быть окантованы.
4.6. Сумка должна состоять из основного отделения, двух боковых врезных карманов и накладного кармана на лицевой стороне сумки. Карманы должны закрываться на молнию. На бегунок молнии должна быть закреплена навеска из стропы (см. табл. №1, п. 12). 
4.7. Стенки и нижний ботан должны состоять из последовательно сшитых слоев.
4.7.1. Наружный слой должен быть выполнен из ткани полиамидной (см. табл. №1, п.п. 1, 2).
4.7.2. Защитный слой должен быть выполнен из порилекса (см. табл. №1, п. 5).
4.7.3. Укрепляющий слой должен быть выполнен из пенополиэтиленового полотна (см. табл. №1, п. 4).
4.7.4. Второй защитный слой должен быть выполнен из порилекса (см. табл. №1, п. 5).
4.7.5. Внутренний слой должен быть выполнен из подкладочной ткани (см. табл. №1, п.3).
4.8. Стенки сумки, нижний ботан, клапан, передняя стенка накладного кармана сумки должны быть укреплены кедером для усиления формоустойчивости и повышения износостойкости сумки. На дне сумки должны быть установлены пукли (см. табл. №1, п.16). Пукли должны быть прошиты сквозь пенополиэтиленовое полотно.
4.9. Кедер должен быть обтянут материалом верха (см. табл. №1, п. 2).
4.10. По верхнему канту сумки должна быть пришита кулиска из подкладочной ткани высотой не менее 200 мм (± 5 мм). По всему верхнему краю кулиски должен быть вшит шнур с фиксатором (см. табл.№1, п.п.14, 15).
4.11. Клапан сумки должен быть пришит к левому клинчику сумки.
4.12. Клапан должен состоять из последовательно сшитых слоев.
4.12.1. Наружный слой должен быть выполнен из ткани полиамидной (см. табл. №1, п. 2).
4.12.2. Защитный слой должен быть выполнен из порилекса (см. табл. №1, п. 5).
4.12.3. Внутренний слой должен быть выполнен из подкладочной ткани.
4.13. Клапан должен надеваться на сумку сверху и закрывать её по периметру. Боковые детали клапана должны быть размером не менее 70 мм (± 2 мм).
4.14. Клапан должен застегиваться на правом клинчике сумки при помощи стреловидной пряжки (см. табл. №1, п. 13).
4.15. Для закрепления сумки на тележке на задней стенке сумки с внешней стороны должна быть пришита полоса ткани высотой 220 мм (± 5 мм). Полоса должна быть выполнена из основного материала сумки (см. табл. №1, п. 1). Длина полосы должна быть на 30 мм (± 5 мм) больше, чем ширина задней стенки сумки.
4.16. На внешней стороне дна сумки с лицевого края должна быть прикреплена контактная лента для крепления сумки к тележке.
4.16.1. Контактная лента должна крепиться по центру края сумки.
4.16.2. Контактная лента состоит из двух частей. Одна часть ленты должна быть пришита к дну сумки. Вторая часть ленты – свободна. Когда сумка крепится на тележку, свободный край ленты охватывает трубку тележки и прилипает к второму, пришитому к дну сумки, концу ленты. Таким образом сумка фиксируется на тележке.
4.17. На задней стенке сумки с её внешней стороны по центру должна крепиться петля-ручка. Высота ручки должна быть не менее 110 мм (± 5 мм) (см. табл. №1, п. 7). 

5.Требования к конструкции тележки
5.1. Схема тележки представлена в приложении № 2 к настоящим техническим требованиям.
5.2. Масса тележки вместе с сумкой – не более 5000 г. 
5.3. Грузоподъемность тележки вместе с сумкой при подъеме – не менее 10 кг, при перемещении – не менее 30 кг.
5.4. Тележка – цельносварное изделие, сварка П/А. Материал – труба электросварная, наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 1,0 мм по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные». Окраска трубы порошковая, RAL 5002. 
5.5. Колесо тележки – металлическое, обрезиненное, диаметр колеса – 125 мм. Количество колес – 2. Крепление колес на ось тележки должно быть исполнено с применением подшипника скольжения или качения. 
Возможно применение внутреннего встроенного в колесо роликового или шарикового подшипника качения с использованием в качестве наружной обоймы (посадочной поверхности) оси тележки. 
Обеспечить отсутствие осевого биения колеса тележки на оси, а также наличие в подшипнике консистентной смазки.
Обязательное наличие с двух сторон колеса защитных металлических чашек с плотным прилеганием к поверхности колеса для исключения попадания загрязнений внутрь подшипника. 
Шины колес должны плотно прилегать к ободьям по всей окружности и не должны сниматься при движении. Образец колес представлен в приложении №2 (рисунок 2) настоящих технических требований. 
5.6. На поверхностях металлических деталей не должно быть трещин, вмятин, следов коррозии, сколов, заусенцев. Гнутые детали не должны иметь трещин, надрывов. Гофры на деталях из труб не должны быть более 2 мм. Гофры на ручках не допускаются. В сварных соединениях не допускаются непровары, трещины, прожоги, подрезы.
5.7. Колеса должны вращаться плавно, без заеданий. Момент сопротивления вращению не должен быть более 0,2 Н м.
5.8. Ручка тележки должна быть снабжена резиновым или пластиковым держателем. Держатель изготовлен из резины средней жесткости. Посадочный диаметр подходит к диаметру трубы по итоговым показателям. Держатель должен плотно прилегать к трубе без видимых следов клея. Внешний вид держателя представлен в приложении №2 (рисунок 3) настоящих технических требований.
6. Требования к маркировке, упаковке 
6.1. Каждая сумка должна быть упакована в потребительскую тару, обеспечивающую защиту от повреждений при транспортировке. Маркировка потребительской тары – по ГОСТ 25871-2021. 
6.2. Упаковка сумок в транспортную тару – по ГОСТ 25871-2021.
6.3. Каждая тележка должна быть упакована в потребительскую тару, обеспечивающую защиту от повреждений при транспортировке. На каждой тележке должна быть нанесена маркировка со следующей информацией:
- производитель;
- страна изготовитель;
- артикул;
- наименование;
- дата производства.
Маркировку допускается наносить на бирках или ярлыках.



Приложение № 1 
к Техническим требованиям к сумке-тележке почтальона многофункциональной
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Приложение № 2 
к Техническим требованиям к сумке-тележке почтальона многофункциональной
Схема тележки
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Рис. 1 Схема тележки (размеры указаны в мм)
[image: C:\Users\Anastasia Ivanchenko\Downloads\44cd80e986ac6beedcd647336e64f614.jpg]


Рис. 2 Внешний вид колес тележки
[image: C:\Users\Anastasia Ivanchenko\Downloads\telegka-20-kg (1) (1).jpg]

Рис. 3 Внешний вид держателя, размещенного на тележке.


Приложение №3
к Техническому заданию на поставку сумок для нужд АО «Почта России»

Технические требования к сумке инкассаторской

1. Назначение
1.1. Сумка инкассаторская (далее – сумка) предназначена для перевозки наличных денежных средств, обеспечивая их сохранность при доставке и не позволяющая осуществить их вскрытие без видимых следов нарушения целостности. Сумка представляет собой прямоугольный мешок с металлической складывающейся квадратной рамкой сверху, которая снабжена замком.
2. Общие требования к материалам
2.1. Сумка должна быть изготовлена из брезента – плотной суровой парусины, пропитанной огнеупорными и водоотталкивающими составами по ГОСТ 15530-93 «Парусины и двунитки. Общие технические условия». Номинальная поверхностная плотность ткани – не менее 550 г/м2. 
2.2.  По физико-механическим показателям сумки должны соответствовать следующим нормам:
 - разрывная нагрузка бокового шва мешка – не менее 421 (43) Н (кгс);
 - влажность сумок – не более 14%. 
2.3. Пошив сумок должен осуществляться армированными нитками с полиэфирной оплеткой 70 ЛЛ по ГОСТ 30226-93 «Нитки обувные. Хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия». Допускается использование армированных ниток 45 ЛЛ по ГОСТ Р 53019-2008 «Нитки швейные для изделий технического и специального назначения. Технические условия». Цвет ниток должен быть в тон сшиваемой ткани. Двойные внутренние швы сумки для прочности дополнительно укрепить материалом - плащевой или двухнитевой хлопчато – бумажной тканью.
2.4. Каркас сумки с замком должен изготавливаться из листовой оцинкованной стали ОН-НР с дифференцированным покрытием по ГОСТ 14918-2020, стали БТ-ПН-НО по ГОСТ 19904-90, фиксироваться заклепочными соединениями с применением не менее 16 заклепок 3х5 мм из углеродистой стали (ГОСТ 10300-80, ГОСТ 10304-80). Соединение неподвижное. Сумка закрывается на замок «ушки», оснащенный отверстиями для опечатывания пломбой. Для удобства открывания сумки снаружи под замком прикрепить «язычок» из ткани. 
2.5. Внутри сумки должен быть карман для хранения документов. Карман представляет собой сложенный вдвое отрезок ткани, таким образом, чтобы после того, как один верхний край кармана будет пришит к верхнему краю мешка, а боковые стороны кармана сшиты, образовался карман для документов с заданными размерами (таблица № 1). Допускается пошив кармана из 2-х кусков ткани, наличие 3-х швов: по бокам и по дну кармана. 
2.6. Материалы и комплектующие отечественного и импортного производства, применяемые при изготовлении сумок, должны соответствовать требованиям нормативной и технической документации на них, отвечать требованиям национальных и межгосударственных стандартов, сопровождаться документом, удостоверяющим их качество, и быть разрешенными к применению органами Роспотребнадзора.

3. [bookmark: _Toc415091822]Требования к конструкции
3.1. Размеры сумки представлены в таблице № 1.
Таблица № 1
	Тип сумки
	Габаритные размеры сумки
	Размер кармана

	
	Длина сумки, мм
	Высота сумки, мм
	Длина кармана, мм
	Высота кармана, мм

	1 тип
	400 (± 5 мм)
	400 (± 5 мм)
	100 (± 5 мм)
	120 (± 5 мм)

	2 тип
	400 (± 5 мм)
	600 (± 5 мм)
	100 (± 5 мм)
	120 (± 5 мм)



4. Требования к маркировке, упаковке 
4.1. Каждая сумка должна быть упакована в потребительскую тару обеспечивающую защиту от повреждений при транспортировке. Маркировка потребительской тары – по ГОСТ 25871-2021. 
4.2. Упаковка сумок в транспортную тару – по ГОСТ 25871-2021.
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