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ОКПД2 49.42.19.000
«Капитальный ремонт турбины ст. №11 Жигулевской ГЭС, 
в части транспортировки корпуса и деталей рабочего колеса 
с филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС» на АО «ТЯЖМАШ».


Лот №___________




СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3
1.1.	Обозначения и сокращения…………………………………………………………………………………..	3
1.2.	Наименование закупаемой продукции………………………………………………………………………	4
1.3.	Цель оказания услуг…………………………………………………………………………………………..	4
1.4.	Существующее положение…………………………………………………………………………………...	4
Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4
1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)………………………………………………………………………………………………………………	5
1.6.	Иные требования и сведения общего характера…………………………………………………………….	5
2.	Требования к продукции	6
2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг……………………………………………………………	6
2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	6
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	6
2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6
2.2.	Требования к качеству услуг…………………………………………………………………………………7
Таблица 4. Требования к качеству услуг	7
3.	Приложения	..13



1. [bookmark: _Toc149124001]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc149124002][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ПАО
	публичное акционерное общество

	ГЭС
	гидроэлектростанция 

	ГА
	гидроагрегат

	РК
	рабочее колесо

	ТТ
	технические требования





1.2. [bookmark: _Toc149124003][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 49.42.19.000 «Капитальный ремонт турбины ст. №11 Жигулевской ГЭС, в части транспортировки корпуса и деталей рабочего колеса с филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС» на АО «ТЯЖМАШ».
1.3. [bookmark: _Toc149124004][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг
Перевозка корпуса и деталей РК гидроагрегата ст.№11 с филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС» на АО «ТЯЖМАШ» в г. Сызрань для капитального ремонта.

1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc149124005]Существующее положение
В 2027-28 гг на филиале ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС» запланирован капитальный ремонт гидроагрегата ст.№11 с переводом гидротурбины в поворотно-лопастной режим работы. После разборки гидроагрегата и частичной разборки РК на монтажной площадке здания ГЭС (демонтажа обтекателя РК, днища РК, крышки штока РК, лопастей РК, крышки РК, поршня РК, штока РК и крестовины РК) дальнейшую разборку, дефектацию и ремонт кинематики РК необходимо выполнить в заводских условиях на АО «ТЯЖМАШ» в г. Сызрань.
[bookmark: _Toc149124006]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Корпус РК (в сборе с втулкой направляющей-1шт., втулками наружными цапф лопастей-5шт., втулками внутренними цапф лопастей-5шт., цапфами-5шт., кольцами опорными-5шт., рычагами-5шт., серьгами-5шт., проушинами-5шт.), днище РК и крестовина РК гидроагрегата ст.№11.
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»,  Российская Федерация, Самарская обл., 
г. Жигулевск, 
ул. Московское шоссе, д.2
	Турбина гидравлическая поворотно-лопастная осевая ПЛ 30/877-В-930 ст. №11 
(Номер ОС: 10901040000025960000)
	нет


1.5. [bookmark: _Toc149124007][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1. [bookmark: _Toc149057440][bookmark: _Toc149124008][bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Toc149057440][bookmark: _Toc149124008][bookmark: _Hlk48209761]
1. [bookmark: _Toc149057441][bookmark: _Toc149124009][bookmark: _Toc149057441][bookmark: _Toc149124009]
2. [bookmark: _Toc149124010][bookmark: _Toc149057442][bookmark: _Toc149124010][bookmark: _Toc149057442]
3. [bookmark: _Toc149057443][bookmark: _Toc149124011][bookmark: _Toc149057443][bookmark: _Toc149124011]
4. [bookmark: _Toc149057444][bookmark: _Toc149124012][bookmark: _Toc149057444][bookmark: _Toc149124012]
5. [bookmark: _Toc149057445][bookmark: _Toc149124013][bookmark: _Toc149057445][bookmark: _Toc149124013]
1.5.1. [bookmark: _Toc149057446][bookmark: _Toc149124014]Заказчик планирует перевезти негабаритный груз в соответствии с табл. 1 настоящих Технических требований). Перевозку груза, указанного в табл. 1 необходимо выполнять  на двух транспортных средствах. Погрузка груза на транспорт Исполнителя осуществляется на монтажной площадке Филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» силами Заказчика.
1.5.2. [bookmark: _Toc149057447][bookmark: _Toc149124015]Исполнитель должен иметь для исполнения договора квалифицированный и аттестованный персонал на каждую единицу техники.
1.5.3. [bookmark: _Toc149057448][bookmark: _Toc149124016]Перевозка негабаритного груза должна осуществляться в соответствии с законодательством РФ.
1.5.4. [bookmark: _Toc149057449][bookmark: _Toc149124017]Перевозка негабаритного груза должна быть согласована  по всему маршруту движения с органами управления автомобильными дорогами, балансодержателями искусственных сооружений и коммуникаций, отделениями железных дорог (мосты, путепроводы, железнодорожные переезды,  подземные трубопроводы и кабели, воздушные линии электроснабжения и связи и т.п.), службами, уполномоченными органами субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления, управлять улично-дорожной сетью городов и других населенных пунктов.
1.5.5. [bookmark: _Toc149057450][bookmark: _Toc149124018]Исполнитель обязан обеспечить диспетчерский контроль за перевозкой негабаритного груза, при возникновении нештатной ситуации, немедленно принять меры для устранения факторов способных повлиять на не своевременную доставку груза в пункт назначения, незамедлительно информировать Заказчика обо всех случаях задержки транспортных средств, которые повлекли или могут повлечь за собой нарушение срока перевозки, или не обеспечение их сохранности с указанием причин возникновения.
1.5.6. Исполнитель обязан в течении 24 часов с момента сообщения о готовности корпуса РК и  деталей РК к отгрузке прибыть на загрузку в Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2 и в течении 48 часов доставить корпус РК и детали РК в АО «ТЯЖМАШ» по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, зд. 13.

1.6. [bookmark: _Toc149124019][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Иные требования и сведения общего характера
[bookmark: _Toc51339693]Транспортировка груза по маршруту г. Жигулёвск — г. Сызрань в составе: 
1. корпус РК (в сборе с втулкой направляющей - 1 шт., втулками наружными цапф лопастей - 5 шт., втулками внутренними цапф лопастей - 5 шт., цапфами РК - 5 шт., кольцами опорными - 5 шт., рычагами - 5 шт., серьгами - 5 шт., проушинами - 5 шт.) 4200 мм, Н= 3430 мм, масса 131 000 кг, восстановительная стоимость: 125 665 598,73 руб.;
2. крестовина РК (ДхШхВ) 2850х2850х900 мм, масса 15995 кг, восстановительная стоимость: 15 343 673,68 руб.;
3. днище РК 3600 мм, Н=1500 мм, масса 9931 кг, восстановительная стоимость:                                     9 526 603,52 руб.










2. [bookmark: _Toc149124020]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc149124021]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc149124022]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc149124023][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Перевозка корпуса РК (в сборе с втулкой направляющей-1шт., втулками наружными цапф лопастей-5шт., втулками внутренними цапф лопастей-5шт., цапфами-5шт., кольцами опорными-5шт., рычагами-5шт., серьгами-5шт., проушинами-5шт.), днища РК и крестовины РК гидроагрегата ст.№11 по маршруту: 
г. Жигулёвск – г. Сызрань.
	Перевозка
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc149124024][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc149124025][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Перевозка корпуса РК (в сборе с втулкой направляющей-1шт., втулками наружными цапф лопастей-5шт., втулками внутренними цапф лопастей-5шт., цапфами-5шт., кольцами опорными-5шт., рычагами-5шт., серьгами-5шт., проушинами-5шт.),  днища РК и крестовины РК гидроагрегата ст.№11 по маршруту: 
г. Жигулёвск – 
г. Сызрань.
	30.08.2027*
	29.10.2027*

	[bookmark: _Toc46743510_Копия_1]*Сроки услуг по перевозке груза ориентировочные и могут быть изменены Заказчиком.



0

6

2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc149124026][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc149124027]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг/этапа услуг (Перевозка корпуса РК (в сборе с втулкой направляющей-1шт., втулками наружными цапф лопастей-5шт., втулками внутренними цапф лопастей-5шт., цапфами-5шт., кольцами опорными-5шт., рычагами-5шт., серьгами-5шт., проушинами-5шт.), днища РК и крестовины РК гидроагрегата ст.№11): 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Маршрут передвижения
	Перевозка корпуса РК (в сборе с втулкой направляющей-1шт., втулками наружными цапф лопастей-5шт., втулками внутренними цапф лопастей-5шт., цапфами-5шт., кольцами опорными-5шт., рычагами-5шт., серьгами-5шт., проушинами-5шт.), днища РК и крестовины РК гидроагрегата ст.№11 по маршруту: г. Жигулёвск  – г. Сызрань.
	
	
	

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Ответственность Исполнителя в части оказания услуг
	Исполнитель несет ответственность за качество, работоспособность, функциональные свойства и технические характеристики автотранспорта, используемой для оказания услуг в соответствии с настоящими техническими требованиями и действующих нормативных актов РФ, сроков исполнения, в полном объеме, с надлежащим качеством.
	
	
	

	1.3. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к персоналу Исполнителя
	Лица, управляющие автотранспортом, должны иметь действующие водительское удостоверение с разрешенной категорией.
	
	
	

	1.3.2. 
	
	Исполнитель обязан назначить своего полномочного представителя, имеющего право осуществлять оперативную связь с представителем Заказчика. Полномочия представителя должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью, передаваемой Заказчику в течение 3 (трех) дней с даты заключения Договора.
	
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к соблюдению Исполнителя технологической, производственной и трудовой дисциплин
	Исполнитель должен соблюдать требования технологической, производственной и трудовой дисциплины.
	
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Соответствие ТС законодательству РФ
	Исполнитель должен соблюдать законодательство РФ при эксплуатации, обслуживании и предоставлении услуг автотранспорта Заказчику.
	
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Обязанности Исполнителя
	Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность груза с момента принятия его для перевозки и до момента выдачи грузополучателю или управомоченному им лицу.
В случае утраты, гибели, порчи груза, его стоимость возмещается Заказчику в полном объеме, а именно  указанную в п.1.6 ТТ заявленную восстановительную стоимость.
	
	
	

	4.2. 
	
	Исполнитель обязан нести все расходы, связанные с эксплуатацией автотранспорта, включая, но не ограничиваясь расходами на заработную плату членам экипажей, оплату топлива, горюче-смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей, оплату ремонта и запасных частей для спецтехники, оплату стоимости налоговых пошлин, страховых сборов, оплату штрафов, и иных расходов, возникающих в связи с эксплуатацией спецтехники.
	
	
	

	4.3. 
	
	Исполнитель оплачивает за свой счет сборы, пошлины, дорожные, экологические, въездные и другие платежи, связанные с осуществлением перевозки.
	
	
	

	4.4. 
	Ответственность Исполнителя
	Исполнитель обязан освободить Заказчика от ответственности за которую отвечает Исполнитель, выплат по претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с оказанием Услуг, а также компенсировать ущерб, связанный с причинением Исполнителем вреда жизни или здоровью людей, имуществу Заказчика  или третьих лиц, окружающей среде, без какого-либо ограничения размера такого возмещения, включая затраты, связанные с устранением последствий материального ущерба, в том числе: затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования, затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; дополнительные расходы на оплату работ/услуг в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения работ, в том числе в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков оказанных Услуг.
	
	
	

	5. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Опыт работы
	Опыт выполнения аналогичных работ.
Наличие у Участника закупки опыта оказания аналогичных услуг не менее 3 лет, при этом за данный период участником должны быть исполнены обязательства (выполнены указанные работы) как минимум по 3 договорам в объёмах, не менее 30% от НМЦ лота.
Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне и годовых объёмах выполнения аналогичных договоров», приведенной в Документации о закупке.

	
	
	

	6. 
	Прочие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Адрес места нахождения груза и грузоотправитель
	Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Московское шоссе, д.2, 
монтажная площадка здания ГЭС, отм.50 (53.423192, 49.479693).
Погрузка груза на транспорт Исполнителя осуществляется силами и средствами Заказчика на монтажной площадке Филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС».
	
	
	

	6.2. 
	Адрес места доставки груза и грузополучатель
	Российская Федерация, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, зд. 13, АО «ТЯЖМАШ».  Разгрузка груза в месте доставки осуществляется силами и средствами АО «ТЯЖМАШ».
	
	
	

	6.3. 
	Способ транспортировки груза
	Транспортировка груза осуществляется в горизонтальном положении «открытое место» с учетом фиксации от возможных перемещений при транспортировке.

1 место: Корпус РК (в сборе с втулкой направляющей-1шт., втулками наружными цапф лопастей-5шт., втулками внутренними цапф лопастей-5шт., цапфами-5шт., кольцами опорными-5шт., рычагами-5шт., серьгами-5шт., проушинами-5шт.) на транспортировочной площадке (Приложение №1. Эскиз корпуса РК, фото 1).

2 место: днище РК и крестовина РК (Приложение №2. Эскиз крестовины РК, Приложение №3. Эскиз днища РК)
За 5 рабочих дней до начала выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику на согласование схему раскладки и крепления груза на полуприцепе автотранспортного средства.
	
	
	

	6.4. 
	Метод крепления на транспортное средство и упаковка
	Корпус РК (в сборе с втулкой направляющей-1шт., втулками наружными цапф лопастей-5шт., втулками внутренними цапф лопастей-5шт., цапфами-5шт., кольцами опорными-5шт., рычагами-5шт., серьгами-5шт., проушинами-5шт.), днище РК и крестовину РК гидроагрегата ст.№11   установить на «подкладки» (листовая резина, доски, фанеру, бруски). Крепление груза производится силами и средствами Исполнителя. Упаковка груза и погрузка производится Заказчиком.
	
	
	

	6.5. 
	Способ крепления
	Крепление производить за не обработанные поверхности (например, за лучи крестовины с помощью цепей и талрепов). 
	
	
	

	6.6. 
	Стоимость перевозки
	Стоимость перевозки негабаритного груза является фиксированной и постоянной на протяжении всего срока действия договора.
	
	
	

	6.7. 
	Подтверждение оказания услуг
	Исполнитель обязан предоставить Заказчику Акт об оказании услуг, оригиналы товаросопроводительных документов (Транспортная накладная), подтверждающих прием-передачу грузов, Счет и при необходимости иные документы.
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3. [bookmark: _Toc149124028]Приложения

Приложение №1. Эскиз корпуса РК.
Приложение №2. Эскиз крестовины РК.
Приложение №3. Эскиз днища РК.


