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Техническое задание
Поставка камер видеонаблюдения(Калининград)


















Требования к качеству, упаковке и поставке товара: 
Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: 236006, Калининградская область, г. Калининград, Московский пр-т, 190, 5 этаж, товар поставляется в один этап, в срок до в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта.
- При наличии заводской упаковки Товар поставляется в заводской упаковке, при отсутствии данной упаковки Товар поставляется в обеспечивающей безопасность, сохранность Товара при транспортировке и хранении упаковке. 
- Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара. 
- Доставка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет средств Поставщика.
- Поставляемый Товар должен быть полностью укомплектован.
- Качество Товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям, требованиям безопасности и сопровождаться сертификатами соответствия и паспортами качества для данного вида Товара. Гарантийный срок на Товар не менее 24 месяцев. 
- Товар должен быть новым (ранее не использованным) и не бывшим в употреблении. 
- Наименование товара и производитель поставляемых товаров должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в предоставляемых при поставке товара документах.
- Товар должен входить в реестр Минпромторга, как товар произведённый в РФ. 
- Данная спецификация будет являться приложением к договору 
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги.
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позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Обоснование использования дополнительной характеристики
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	Единица измерения
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характеристики
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	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	
	

	




1
	IP видеокамера цилиндрическая


	КТРУ: 
ОКПД2: 26.70.13.000
		 исполнение
	уличная   
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 тип камеры
	цифровая   
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Тип конструкции камеры
	Цилиндрическая   
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Цветное видеоизображение
	Наличие   
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Размер матрицы не менее 1/2.5 дюйма
	Наличие   
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Тип матрицы
	КМОП   
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Минимальное фокусное расстояние объектива
	   ≤6.4
	ММ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Максимальное фокусное расстояние объектива
	≥ 118  
	ММ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Максимальное разрешение передаваемого изображения по горизонтали, пиксель
	≥ 2688  
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Максимальное разрешение передаваемого изображения по вертикали, пиксель
	≥ 1520  
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 число мегапикселей матрицы
	≥ 4 и ≤8
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Тип объектива
	Моторизованный   
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Автоматическая фокусировка
	Наличие   
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Аппаратный расширенный динамический диапазон (AWDR)
	≥ 140  
	дБ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Система шумоподавления 3DNR
	Наличие   
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Частота кадров при максимальном разрешении видеоизображения, кадров в секунду
	≥ 50  
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Максимальный угол обзора объектива по горизонтали, градусов
	≥ 55 и <90
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Поддержка функций компенсации засветки HLC, BLC
	Наличие   
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Светочувствительность в режиме «день», цветное изображение
	   ≤0.009
	лк
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Светочувствительность в режиме «ночь», черно-белое изображение при выключенной инфракрасной подсветке
	   ≤0.0018
	лк
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Оптическое увеличение, раз
	≥ 20  
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Поддержка стандартов сжатия H.265, H.264
	Наличие   
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Число одновременно кодируемых видеопотоков
	≥ 3  
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Поддержка стандарта ONVIF 2.6
	Наличие   
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Инфракрасная подсветка
	Наличие   
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Дальность инфракрасной подсветки
	≥ 180  
	М
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Переключение режимов «день» и «ночь»
	Наличие   
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Аппаратный датчик освещенности
	Наличие   
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Механический инфракрасный фильтр
	Наличие   
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Минимальная рабочая температура
	   ≤-40
	[0*]C
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Максимальная рабочая температура
	≥ 60  
	[0*]C
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Степень защиты корпуса от внешних воздействий не ниже IP 66
	Наличие   
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Материал корпуса (кожуха)
	Металл   
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Масса
	   ≤3
	КГ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Поддержка сетевых протоколов: TCP/IP, HTTP, FTp, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP, SMTP, PPPoE, UPnP, RTMP
	Наличие   
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Поддержка электропитания видеокамеры по технологии PoE
	Наличие   
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Разъем RJ45 (8P8C)
	Наличие   
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Встроенная видеоаналитика
	Наличие   
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Функция детекции лиц
	Наличие   
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Управление из веб-интерфейса
	Наличие   
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Возможность ограничения частоты кадров до 15 кадров в секунду
	Наличие   
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Многоуровневый доступ с защитой паролем и фильтром по IP, HTTPS
	Наличие   
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Кронштейн для крепления цилиндрической камеры на столб в комплекте поставки
	Наличие   
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	



	108.00
	шт





   


 

