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Технические требования на поставку МТР
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc903_40715321][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc905_40715321][bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	МТР
	Материально-технические ресурсы, включая материалы и запчасти

	ПК
	Персональный компьютер

	ТТ
	Технические требования





1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc907_40715321][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.40.33 «Поставка МТР для системы технологического телевидения Филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС».
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc909_40715321][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
МТР закупаются для использования в производственной деятельности.
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc913_40715321][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc75446571][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
		Товары поставляются на склад Заказчика по адресу: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350.
1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc915_40715321][bookmark: _Toc75446572][bookmark: _Hlk482097611][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Иные требования и сведения общего характера
Участник готовит и предоставляет информацию согласно требованиям настоящих ТТ как в текстовой форме, так и в виде заполнения таблиц, указанных в настоящем ТТ. Все включенные в предложение в соответствии с настоящими ТТ таблицы Участника должны иметь электронную версию в формате совместимом с программными продуктами AlterOffice, LibreOffice и MS Office.
Участник должен представить техническое предложение, состоящее из комментариев по исполнению требований Таблицы 3 настоящих ТТ, заполнив столбец 6 «Предложение участника по характеристикам и параметрам».
При составлении технического предложения возможно использование эквивалентной продукции. Эквивалентной продукцией является товар, который по техническим и функциональным характеристикам, установочным размерам, не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. 
Неисполнение вышеуказанных требований будет служить основанием для отклонения заявки Участника.

2. [bookmark: __RefHeading___Toc917_40715321][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc919_40715321][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc921_40715321][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc923_40715321][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1. Перечень и объем закупаемых товаров
	№
п/п
	Наименование товаров
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Поворотная IP видеокамера iFlow F-IP-2420CSZ32
	шт.
	3

	2
	Промышленный PoE-инжектор OSNOVO Midspan-1/903G Gigabit Ethernet на 90W
	шт.
	3


	3
	Коммутатор доступа MES2324
	шт.
	4

	4
	Блок питания, EDR-120-24, 24В,5А,120Вт MEAN WELL Артикул: EDR-120-24
	шт.
	3

	5
	Анкерный болт с гайкой МЕТАЛЛСЕРВИС М12x200

	шт.
	20

	6
	Гофрированная труба ПНД Gigant лёгкая черная D16
с зондом, стойкая к УФ
	м
	600

	7
	Кабель REXANT витая пара UTP 4PR 24AWG, CAT5e наружный OUTDOOR черный, бухта 305 м или эквивалент
	м
	305

	8
	Силовой кабель ввгнг(a)-ls ПРОВОДНИК 3x2,5мм2, OZ10264L150
	м
	300

	9
	Настенный кронштейн с монтажной коробкой для поворотных камер iFlow F-AY10013
	шт.
	3

	10
	Клипса для гофротрубы Электропласт d16 мм (ЭП), черная 16KL100BL
	шт.
	600

	11
	Распорный дюбель Чапай 6х40 шипы+усы, полипропилен Tech-Krep
	шт.
	600

	12
	Саморез Стройметиз 3,5x45мм, гипрок-дерево, желтый цинк
	шт.
	600


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc925_40715321][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc927_40715321][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки товаров
	№ п/п
	Наименование товара / партии товаров
	Требования к началу срока поставки товаров
	Требования к окончанию срока поставки товаров

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поворотная IP видеокамера iFlow F-IP-2420CSZ32
	С даты подписания договора
	Не позднее  30 календарных дней с даты подписания договора

	2. 
	Промышленный PoE-инжектор OSNOVO Midspan-1/903G Gigabit Ethernet на 90W
	
	

	3. 
	Коммутатор доступа MES2324
	
	

	4. 
	Блок питания, EDR-120-24, 24В,5А,120Вт MEAN WELL Артикул: EDR-120-24
	
	

	5. 
	Анкерный болт с гайкой МЕТАЛЛСЕРВИС М12x200
	
	

	6. 
	Гофрированная труба ПНД Gigant лёгкая черная D16
с зондом, стойкая к УФ
	
	

	7. 
	Кабель REXANT витая пара UTP 4PR 24AWG, CAT5e наружный OUTDOOR черный, бухта 305м
	
	

	8. 
	Силовой кабель ввгнг(a)-ls ПРОВОДНИК 3x2,5мм2, OZ10264L150
	
	

	9. 
	Настенный кронштейн с монтажной коробкой для поворотных камер iFlow F-AY10013
	
	

	10. 
	Клипса для гофротрубы Электропласт d16 мм (ЭП), черная 16KL100BL
	
	

	11. 
	Распорный дюбель Чапай 6х40 шипы+усы, полипропилен Tech-Krep
	
	

	12. 
	Саморез Стройметиз 3,5x45мм, гипрок-дерево, желтый цинк
	
	



2

2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc929_40715321][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к товарам
[bookmark: _GoBack]Наименование товаров (Таблица 1.)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Поворотная IP видеокамера iFlow F-IP-2420CSZ32
	DORI Детекция 25 пикс/м
Матрица1/2.8″ Progressive Scan CMOS
Режим «День / ночь» ИК-фильтр
Зум 32 × оптич. зум, 16 × цифровой зум
Максимальное разрешение 1920 × 1080
Фокусное расстояние От 4.8 до 153.6 мм
Поворот 360°
Наклон От -5 до +90° (автоповорот)
3D позиционирование
Отображение PTZ-позиции
Основной поток 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Видеосжатие H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG
Битрейт видео От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с
Сетевое хранениеNAS (NFS, SMB / CIFS), ANR, NVR
Протоколы IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP,
RTCP, RTP, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, APIONVIF
Интерфейс Ethernet1 RJ45 auto 10 / 100M порт Ethernet
Рабочие условия От -40 до +65 °C, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Питание AC 24 В (адаптер 220/24В входит в комплект поставки), макс. 20 Вт; PoE (802.3at)
Защита IP66, IK10, TVS 6000 В грозозащита, защита от импульсных и переходных перенапряжений
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Промышленный PoE-инжектор OSNOVO Midspan-1/903G Gigabit Ethernet на 90W
	Выходное напряжение 52 В
Скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/с
Max мощность 90 Вт
Интерфейс LAN IN, PoE OUT
Поддерживаемые стандарты
IEEE 802.3af/at/bt
PoE питание 90 Вт
Напряжение 48-57 В
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Коммутатор доступа MES2324
	Интерфейсы 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 24
10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) 4
Консольный порт RS-232 (RJ-45) 1
Пропускная способность 128 Гбит/с
Объём буферной памяти 1,5 МБ
Объем ОЗУ (DDR3) 512 МБ
Объем ПЗУ (RAW NAND) 512 МБ
Таблица MAC-адресов 16384
Таблица VLAN 4094
Количество VRRP-маршрутизаторов 255
Link Aggregation Groups (LAG)
48 групп, до 8 портов в одном LAG
Качество обслуживания QoS
8 выходных очередей на порт
Размер Jumbo-фреймов
Максимальный размер пакетов 10240 байт
Стекирование 8 устройств
Питание 110–250 В AC, 50–60 Гц или 36–72 B DC
Рабочая температура от -20 до +50°С
Охлаждение Пассивное
Исполнение 19", 1U
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Блок питания, EDR-120-24, 24В,5А,120Вт MEAN WELL Артикул: EDR-120-24
	Выходное напряжение 24 В 
Выходной ток 5 А 
Мощность 120 Вт 
Размеры 40x125.2x113.5 мм 

	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Анкерный болт с гайкой МЕТАЛЛСЕРВИС М12x200
	Диаметр резьбы М10
Диаметр установки 12 мм
Длина анкера 200 мм
Материал С1008
	Согласие с требованием
	
	

	1.6. 
	Гофрированная труба ПНД Gigant лёгкая черная D16
с зондом, стойкая к УФ
	Материал ПНД
Внешний диаметр 16 мм
Внутренний диаметр 10.7 мм
Цвет черный
Степень защиты 55 IP
Min радиус изгиба 48 мм
Разрывная прочность 200 Н
Устойчивость к ультрафиолету
Температура эксплуатации
от -55 до +90 °С
с протяжкой
	Согласие с требованием
	
	

	1.7. 
	Кабель REXANT витая пара UTP 4PR 24AWG, CAT5e наружный OUTDOOR черный, бухта 305м
	витая пара UTP 4PR 24AWG CAT5e наружный OUTDOOR черный
	Согласие с требованием
	
	

	1.8. 
	Силовой кабель ввгнг(a)-ls ПРОВОДНИК 3x2,5мм2, OZ10264L150
	ВВГнг(А)-LS
Количество жил 3 шт
Сечение жилы кабеля 2.5 мм²
Номинальное напряжение 660 В
Материал медь
Структура жилы ОП
Диаметр 12.2 мм
Изоляция ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
Материал оболочки ПВХ (PVC)
Цвет черный
Форма провода Круглый
	Согласие с требованием
	
	

	1.9. 
	Настенный кронштейн с монтажной коробкой для поворотных камер iFlow F-AY10013
	Цвет  Белый
Материал Алюминий
Размер D209.2×310×399.1мм
	Согласие с требованием
	
	

	1.10. 
	Клипса для гофротрубы Электропласт d16 мм (ЭП), черная 16KL100BL
	Материал пластик
Размер 16 мм
Цвет черный

	Согласие с требованием
	
	

	1.11. 
	Распорный дюбель Чапай 6х40 шипы+усы, полипропилен Tech-Krep
	Длина 40 мм
Диаметр 6 мм
Тип распорный
Материал Полипропилен
	Согласие с требованием
	
	

	1.12. 
	Саморез Стройметиз 3,5x45мм, гипрок-дерево, желтый цинк
	Наконечник острый
Шлиц Phillips (PH)
Размер шлица PH2
Диаметр 3.5 мм
Длина 45 мм
Форма головки потайная
Тип резьбы редкая
Материал Сталь
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Поставка товаров осуществляется Поставщиком по адресу: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Московское шоссе, д.2,
г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к  упаковке
	Поставляемые товары должны быть в оригинальной заводской упаковке производителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.
	Входной контроль качества поставляемой продукции.
	Организация входного контроля поставляемых товаров выполняется Поставщиком совместно с Заказчиком.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4.
	Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение
	Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение товаров (в том числе по территории Покупателя) осуществляется Поставщиком. Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения товаров должна быть включена в стоимость Товара.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Требования к сроку гарантии на поставляемые МТР
	Срок гарантии на поставляемые товары должен быть не менее 12 месяцев  с даты подписания универсального передаточного акта.
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Требования гарантийному обслуживанию
	Требования к гарантийному обслуживанию:
- в обязанности поставщика входит гарантийное обслуживание поставляемых  продукции на протяжении всего гарантийного срока;
- эксплуатация поставляемых товаров осуществляется силами персонала заказчика.
- на протяжении всего указанного срока поставщик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление или замену вышедших из строя товаров (в случае, если причина дефекта не связана с неправильной эксплуатацией данной продукции.);
- гарантийный срок увеличивается на время устранения дефекта или замены товара, возникшего в период гарантийного обслуживания;
- замена товара производится поставщиком по адресу, указанному Заказчиком
	[bookmark: __RefHeading___Toc933_40715321][bookmark: _Toc126936407]Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с товаром
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с товаром
	Поставщик обязан одновременно с передачей товаров передать Заказчику относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
 - сертификаты качества;
- технические паспорта;
- руководства по эксплуатации;
- протоколы заводских испытаний (при их наличии);
- упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
- товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
- товарную накладную унифицированной формы.
	Согласие с требованием
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc935_40715321][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включается.

