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Техническое задание
на оказание услуг по предоставлению информации с установленных элементов весового и габаритного контроля транспортных средств на автоматическом пункте весогабаритного контроля (АПВГК), расположенного на участке автодороги Шадринск – Миасское км 75+210 и по обслуживанию оборудования (Комплексов ФВФ) весового и габаритного контроля транспортных средств на автоматическом пункте весогабаритного контроля (АПВГК), расположенного на участке автодороги Шадринск – Ялуторовск км 86+700
1. Цели и задачи 
- повышение безопасности дорожного движения на территории Курганской области;
- обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Курганской области;
- эффективное обеспечение работы весогабаритного контроля ТС;
1.2. Основными задачами являются:
•	Повышение качества контроля проезда транспортных средств, перевозящих тяжеловесные и крупногабаритные грузы;
•	Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования путем:
•	недопущения несанкционированного проезда транспортных средств, с превышением предельно допустимых норм весогабаритных параметров транспортных средств, установленных на территории РФ;
•	принятия необходимых мер по поддержанию эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, на основе обобщения и анализа полученных данных о суммарной нагрузке, создаваемой транспортными средствами в процессе жизненного цикла автомобильных дорог;
•	Увеличение срока службы дорожного покрытия и искусственных сооружений;
•	Повышение уровня безопасности дорожного движения.

2. Перечень сокращений и обозначений

	Сокращения, обозначения, термины
	Значение

	1
	2

	АПВГК
	Автоматический пункт весогабаритного контроля

	VPN
	Виртуальная частная сеть (Virtual Private Network)

	Автоматическая фиксация (автоматический режим работы)
	Режим работы специальных технических средств, обеспечивающий выявление фиксируемого события без участия человека (оператора), формирование и хранение необходимой и достаточной доказательной базы для вынесения постановлений по делам об административных правонарушениях.

	ВГК
	Весогабаритный контроль

	ГРЗ
	Государственный регистрационный знак

	Комплекс ФВФ/Оборудование
	Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

	Опора
	Несущая конструкция, используемая для монтажа элементов ТСАФ

	ПДД
	Правила дорожного движения Российской Федерации

	ПО
	Программное обеспечение

	ТС
	Транспортное средство

	Полное распознавание ГРЗ
	Результирующая последовательность кодов символов, полностью соответствующая цифробуквенной последовательности исходного ГРЗ ТС

	Полоса движения
	Любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд

	Проезжая часть
	Элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых ТС

	Различимый ГРЗ
	Визуально различимый с расстояния не менее 40 метров государственный регистрационный знак, соответствующий Конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года

	Рубеж контроля
	Место размещения Комплексов ФВФ

	Условное распознавание ГРЗ
	Результирующая последовательность кодов символов, отличающаяся от цифробуквенной последовательности исходного ГРЗ одним символом; при этом нераспознанный символ заменен символом сомнения

	Цель
	ТС, зафиксированное ТСАФ в Зоне контроля

	КоАП РФ
	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

	Модуль
	 Модуль  обработки выявленных фактов уклонения от ВГК путем скрытия ГРЗ


3. Назначение и состав Комплексов ФВФ -элементов весового и габаритного контроля (далее ВГК)
В соответствии с требованиями п. 38 приказа Министерства транспорта РФ 31 августа 2020 г. № 348 “Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств”, на АПВГК, расположенных на участках автомобильных дорог (Приложение 1 к Техническому заданию) необходимо установить средства для формирования обзорной фотографии транспортных средств  и средства фотовидеофиксации государственных регистрационных номеров транспортных средств с функцией распознавания таких номеров и формирования фронтальной фотографии транспортных средств. Установка Комплексов ФВФ  на рубеже контроля в соответствии с Техническим заданием позволяет выявить факты уклонения от ВГК путем скрытия ГРЗ (далее – элементы ВГК), зафиксированных АПВГК с закрытым ГРЗ, по установленным признакам выявления ТС с незакрытым ГРЗ по маршруту следования и информационной интеграцией двух и более зафиксированных проездов в единую карточку зафиксированного нарушения правил движения ТКТС (присвоение ГРЗ) с отражением даты и времени фиксации, направления движения и времени прохождения в пути от точки дислокации АПВГК (фиксация проезда с закрытым ГРЗ) до точек дислокации средств фотовидеофиксации, находящихся на пути следования по маршруту движения (фиксация проезда с открытым ГРЗ).

4. Функциональные требования к модулю обработки выявленных фактов уклонения от ВГК путем скрытия ГРЗ.
	В рамках функционирования модуля происходит процесс обработки автоматически выявленных фактов сокрытия ГРЗ, за счет интеграции данных от АПВГК, камеры с функцией распознавания ГРЗ и средствами ФВФ, находящихся вблизи АПВГК и на связанных участках. Модуль позволяет:
• Выявить факт сокрытия ГРЗ грузовым;
• Найти ТС по фактам сокрытия ГРЗ на комплексах ФВФ, находящихся вблизи АПВГК и на связанных участках (при их проезде ТС);
• Рассчитать фактическое время фиксаций на АПВГК (со скрытым ГРЗ) и ФВФ (с распознанным ГРЗ);
• Сопоставить выявленные факты и интегрировать факт проезда в единую карточку нарушения;
•	Собрать доказательную базу по каждому подозрению на сокрытие ГРЗ
•	Подтвердить или отклонить каждое подозрение на сокрытие ГРЗ 
Подозрения на сокрытие ГРЗ 
Модуль на основе данных о фиксациях ТС на комплексах ФВФ и камерах с функциями распознавания ГРЗ должен выявлять подозрения на уклонения от ВГК путем скрытия ГРЗ на основе выполнения набора следующих критериев:
a.	Проезд выполнен грузовым ТС и присутствует признак наличия нарушения (по общей массе, нагрузке на ось или превышение габаритов);
b.	Предполагаемый маршрут, проходящий через АПВГК (фиксации ТС на ФВФ должны объединяться в маршрут, который предположительно также проходит через АПВГК);
Поиск похожих ТС по их характеристикам должен осуществляться на основе исторических данных о характеристиках ТС, накопленных в базе данных по результатам прошлых фиксаций ТС с данным ГРЗ на АПВГК:
4.2.	Просмотр фактов уклонения от ВГК путем сокрытия ГРЗ
	При выполнении проверки или просмотра фактов уклонений должны отображаться следующие параметры фактов проездов со скрытым ГРЗ, выбранных АПВГК, со следующими данными:
•	ГРЗ;
•	Идентификационный номер и координаты АПВГК;
•	Даты и времени фиксации на ФВФ;
•	Дата и время фиксации на АПВГК;
	Модуль должен предоставлять возможность выбора подходящих фиксаций из числа найденных комплексом в автоматическом режиме и возможность запуска операций "Подтвердить" и "Отклонить".
	Пользователь просматривает и выполняет подтверждение факта выбор фиксаций похожих ТС или отклоняет факт, после чего факт сохраняется в разделе подтвержденных или отклоненных соответственно.
4.3.	Просмотр отчетов по сокрытию ГРЗ
В модуле должны быть доступны следующие отчеты:
	-Топ нарушителей, скрывающих ГРЗ;
- Количество подтвержденных фактов скрытия ГРЗ за выбранный период;
	Пользователь может указать параметры формирования отчета: Период - выбор дат начала и окончания периода, за который анализируются факты;
	Отчет должен представлять собой таблицу, содержащую следующие поля:
a.	ГРЗ
b.	Количество подтвержденных фактов скрытия ГРЗ за выбранный период;
c.	Изображения ТС с читаемым (распознанным) ГРЗ.
	Пользователь должен иметь возможность при выборе конкретной строки отчета (ГРЗ) перейти к списку подтвержденных фактов по данному ГРЗ.

5. Краткие характеристики элементов ВГК (комплексов ФВФ).
5.1. На объекте км 75+210 автомобильной дороги Шадринск – Миасское в Катайском муниципальном округе Исполнитель осуществляет за счет собственных средств, доставку, установку Комплексов ФВФ (Оборудование) в соответствии с Техническим заданием, и обязуется оказать услуги в соответствии с условиями настоящего Технического задания. Тип и места устанавливаемых элементов ВГК для каждого конкретного места размещения определяются Исполнителем по результатам натурного обследования мест установки АПВГК.
5.2. На объекте км 86+700 автомобильной дороги Шадринск – Ялуторовск в Шатровском муниципальном округе Курганской области Заказчик передает Исполнителю по акту приема-передачи комплексы ФВФ в кол-ве 2 штук (по адресу: г. Курган, ул. Свердлова, д. 13). Исполнитель осуществляет за счет собственных средств, доставку, установку Комплексов ФВФ в соответствии с Техническим заданием, и обязуется оказать услуги в соответствии с условиями настоящего Технического задания. Тип и места устанавливаемых элементов ВГК (комплексов ФВФ) для каждого конкретного места размещения определяются Исполнителем по результатам натурного обследования мест установки АПВГК.
Эксплуатация Оборудования позволит повысить безопасность дорожного движения, использовать его в целях осуществления контроля за дорожным движением, фиксации административных правонарушений, совершаемых участниками дорожного движения.
Элементы ВГК (комплексы ФВФ), в том числе перечисленные в составе приложений, предназначены для статистического анализа транспортного потока в целях выявления параметров транспортного потока и контроля за количеством и качеством проездов для последующего анализа в целях формирования целевых показателей для автоматизации транспортной подсистемы и формирования задач развития сегмента транспортного контроля, повышения безопасности на транспорте. 
Точное место установки элементов ВГК (средств ФВФ) определяется Исполнителем на этапе разработки эскизного проекта и согласовывается с Заказчиком. Эскизный проект направляется электронно посредство электронной почты:  pshenichnikova-nm@ural.rt.ru.

6. Требования к установке элементов ВГК (Комплексов ФВФ).
6.1. Общие требования.
6.1.1. Выполнение установки предполагает следующие работы:
- установку опор (стоек), либо использование существующей инфраструктуры;
- монтаж элементов ВГК (Комплексов ФВФ);
- монтаж бокса для аккумуляторных батарей (боксы должны быть окрашены в серый цвет и иметь нанесенную светоотражающую ленту желтого цвета по периметру);
- подключение к каналам связи для передачи данных;
- настройку и пуско-наладку Оборудования;
· обеспечение электропитания, в том числе от аккумуляторных батарей/источников бесперебойного питания.
[bookmark: _GoBack]- установка (строительно-монтажные работы) комплексов ФВФ; 
-проведение пуско-наладочных работ, достаточных для полноценного функционирования комплексов ФВФ;
-  тестирование   комплексов ФВФ с целью проверки их соответствия требованиям Технического задания с участием представителей Заказчика.
Срок выполнения работ:  в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания  контракта с Государственным заказчиком. Датой начала оказания Услуг является дата подписания акта тестирования, подтверждающая прохождение тестирования по результатам работ. 
6.2. Требования к размещению оборудования элементов ВГК.
6.2.1. Расстояние от нижнего края оборудования до поверхности дорожного покрытия (высота установки) должно соответствовать ГОСТ Р 57145-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения».
6.2.2. В случае необходимости получения согласований с государственными органами, органами местного самоуправления, иными заинтересованными службами и организациями на проведение Работ, данные согласования должны быть получены Исполнителем самостоятельно.
6.2.3. Устанавливаемые элементы ВГК (Комплексы ФВФ) должны работать от источников бесперебойного питания и иметь возможность для подключения в постоянным источникам электроснабжения.

6.3. Требования к качеству услуг, к техническим и функциональным характеристикам услуг: 
6.3.1. Комплексы ФВФ, с которых передаётся информация, должны быть размещены на территории Курганской области, зафиксированная информация должна передаваться с комплексов ФВФ в ГКУ «Курганавтодор». Точкой входа для приема данных с комплексов ФВФ является серверная ГКУ «Курганавтодор», размещенная по адресу: г. Курган, ул. Володарского, д.103.
6.3.2.	Исполнитель на весь срок оказания услуг должен обеспечивать работоспособность и функционирование комплексов ФВФ в соответствии с нормо-часами в размере 500 (пятьсот) часов в месяц, осуществлять эксплуатацию комплексов ФВФ, каналов связи, нести расходы на их содержание, технологическое обслуживание, включая расходы на ремонт, расходы на проведение поверки комплексов ФВФ в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, на оплату каналов связи.
Согласование размещения комплексов ФВФ для оказания Услуг Исполнитель осуществляет своими силами за свой счет без привлечения Заказчика. Исполнитель выполняет подключение к каналам связи комплексов своими силами и за свой счет. Условия подключения каналов связи Исполнитель осуществляет своими силами за свой счет без привлечения Заказчика. С целью обеспечения передачи данных о событиях, фиксируемых комплексами ФВФ, Исполнитель обеспечивает пропускную способность канала связи, необходимую для качественного оказания Услуг. 
6.3.3.	Комплексы, размещенные на территории Курганской области, должны в любое время суток и при любых погодных условиях обеспечивать выполнение функций и требований, предусмотренных Техническим заданием, на протяжении всего срока оказания услуг.
6.3.4.	На весь срок оказания услуг все комплексы должны иметь действующие свидетельства об утверждении типа средства измерения в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений.
6.3.5.	Комплексы должны являться средствами измерения, внесенными в государственный реестр средств измерений, размещенный на официальном сайте Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений -ФГИС «АРШИН».
6.3.6.	На момент оказания Услуг все комплексы ФВФ должны иметь действующие свидетельства о поверке.
6.4.	Порядок передачи информации с комплексов ФВФ.
6.4.1.	Исполнитель в дату начала выполнения работ разрабатывает график осуществления мероприятий по установке комплексов ФВФ (далее – график).
6.4.2.	Основанием для начала осуществления Исполнителем мероприятий по установке боксов является разработанный график.
6.4.3.	Исполнитель должен провести за свой счет весь необходимый комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ (далее - Работы), достаточных для полноценного функционирования комплексов ФВФ. Срок выполнения Работ в течении 5 (пяти)  календарных дней с момента подписания  контракта с Государственным заказчиком . На момент начала оказания Услуг, комплексы ФВФ должны быть протестированы с целью проверки их соответствия требованиям Технического задания с участием представителей Заказчика. По итогам тестирования составляется акт тестирования, который подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя и содержит информацию о прохождении/не прохождении тестирования (фактом прохождения тестирования является поступление материалов с комплексов ФВФ в ПО для дальнейшего формирование материалов по факту сокрытия ГРЗ). Датой начала оказания Услуг является дата  подписания акта тестирования, подтверждающая прохождение тестирования. 
6.5.	Требования к работоспособности: 
6.5.1.	Подтверждением оказанной услуги и основанием для оплаты за отчетный период является журнал статистики работы комплексов ФВФ в часовых разрезах (приложение №2), помимо прочего, содержащий следующие разделы:
№ комплекса ФВФ;
тип комплекса ФВФ;
адрес установки комплекса ФВФ;
6.5.2.	- услуга признается не оказанной и не подлежит оплате в случаях:
- истечение срока действия свидетельства о поверке комплекса ФВФ;
- отсутствие данных с комплекса ФВФ (камеры комплекса ФВФ) (отсутствует удаленный доступ к комплексу ФВФ, более 72 часов непрерывного времени, за исключением периода регламентного обслуживания;
6.5.3.	Исполнитель не несет ответственность за ненадлежащее оказание услуг в следующих случаях неработоспособности, независящих от Исполнителя:
нарушения в работе каналов связи, при условии своевременной оплаты услуг связи;
нарушения электроснабжения, при условии своевременной оплаты услуг электроснабжения;
вандализма и (или) иных противоправных действий третьих лиц (в случае предоставления документального подтверждения данного факта);
осуществления уполномоченными органами государственной власти действий, препятствующих установке и (или) использованию комплекса ФВФ, в том числе осуществления следственных мероприятий, направленных на выявление лиц, совершивших противоправные деяния.
внешние факторы, а именно работа регулировщика, ремонт дороги, работа специальной техники.
6.5.4.	В случае неработоспособности комплекса ФВФ Исполнитель своими силами и за свой счет в течение 72 (семидесяти двух) часов устраняет обстоятельства неработоспособности комплекса ФВФ либо заменяет неработоспособный комплекс ФВФ на работоспособный. При этом комплексы ФВФ должны соответствовать всем требованиям, предъявляемым к таким комплексам.
6.5.5.	Требования к порядку оплаты:
В случае неработоспособности более установленной величины нормо-часов в соответствии с п.6.5.4. Технического задания в течение месяца, услуга по предоставлению информации с такого АПВГК за соответствующий отчетный период считается не оказанной и не подлежит оплате.
6.6.	В целях поддержания комплексов ФВФ в работоспособном состоянии Исполнитель осуществляет своими силами и за свой счет эксплуатационно-техническое и  регламентно-профилактическое обслуживание каждого комплекса ФВФ в течение срока оказания услуг.
6.7.	Требования к диспетчерской службе:
6.7.1.	 Исполнитель должен организовать работу диспетчерской службы в режиме 24 (двадцать четыре) часа 7 (семь) дней в неделю для обеспечения мониторинга и своевременного контроля за работоспособностью комплексов ФВФ. Диспетчерская служба в режиме 24 (двадцать четыре) часа 7 (семь) дней в неделю осуществляет мониторинг и контроль за работоспособностью комплексов ФВФ, создаёт заявки в случае обнаружения неработоспособного комплекса ФВФ и контролирует их выполнение.
6.7.2.	Исполнитель предоставляет Заказчику список и контакты ответственных лиц, отвечающих за работу диспетчерской службы по запросу.
6.8.	Исполнитель может привлечь к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц (далее - Соисполнители). Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Соисполнителями. Привлечение Соисполнителей не влечет за собой изменение цены Договора.
6.9.	При использовании в процессе оказания Услуг охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих самому Исполнителю или третьим лицам, Исполнитель гарантирует, что охраняемые результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц не нарушены.
6.10. Требования к качеству и безопасности Услуг:
6.10.1.	Исполнитель должен гарантировать качество и безопасность услуг
в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами охраны труда, экологии, техники безопасности и пожарной безопасности.
6.11. Техническое обслуживание мест размещения комплексов ФВФ
6.11.1. В техническое обслуживание мест размещения комплексов ФВФ входит ежемесячно: 
•	Внешний и внутренний осмотр бокса на предмет механических повреждений; 
•	Проверка надежности установки; 
•	Визуальная проверка отсутствия посторонних предметов, загрязнения и атмосферных осадков внутри шкафа;
•	Удаление загрязнений с поверхности бокса (пыль, грязь, влага, наклейки, инородное окрашивание, надписи), устранение механических повреждений корпуса;
•	Удаление загрязнений с поверхности бокса, столбиков, дорожных знаков и табличек (грязь, наклейки, инородное окрашивание, надписи), с проведением при необходимости их замены.
Срок проведения технического обслуживания размещения комплексов ФВФ равен сроку оказания Услуг по Договору.
6.12. Оказание услуг по предварительной обработке материалов проездов транспортных средств (далее – ТС), поступающих с установленных элементов весового и габаритного контроля транспортных средств на автоматических пунктах весогабаритного контроля (АПВГК), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Кургана,  связанных с вынесением постановлений по делам об административных правонарушениях.
В соответствии с требованиями технического задания, Исполнитель должен осуществить обработку материалов, поступивших от непосредственного руководителя (либо лица назначенным Руководителем), в которую входит: поиск транспортных средств на комплексах фото-видеофиксации (далее – комплекс ФВФ) и обзорных камерах, расположенных в попутном направлении перед АПВГК согласно схеме (схема расположения АПВГК и комплексов ФВФ предоставляется после подписания договора).
Исполнитель обязуется проводить поиск ТС на комплексах ФВФ во временном промежутке времени 30 минут до планируемого времени проезда ТС места с установленным комплексом ФВФ и обзорной камерой и 30 минут после планируемого времени проезда ТС места с установленным комплексом ФВФ и обзорной камерой (планируемое время проезда ТС в определенной точке Исполнитель высчитывает самостоятельно с учетом скоростного режима движения на данном участке автомобильной дороги).
Поиск ТС на комплексах осуществляется путем входа на WEB интерфейс комплекса ФВФ (WEB-интерфейс: веб-страница или совокупность веб-страниц, предоставляющая пользовательский интерфейс для взаимодействия с сервисом или устройством посредством протокола HTTP и веб-браузера.) и просмотром фото материалов, сформированных на комплексе ФВФ за необходимый промежуток времени. (логин/пароль для доступа к WEB интерфейсу предоставляется после подписания договора).
Поиск ТС на обзорных камерах осуществляется путем входа на WEB интерфейс программного обеспечения с архивными видео записями (WEB-интерфейс: веб-страница или совокупность веб-страниц, предоставляющая пользовательский интерфейс для взаимодействия с сервисом или устройством посредством протокола HTTP и веб-браузера.) и просмотром фото материалов, сформированных на комплексе ФВФ за необходимый промежуток времени. (логин/пароль для доступа к WEB интерфейсу предоставляется после подписания договора).
Исполнитель обязан разработать отчет и согласовать его с Руководителем (либо с лицом назначенным Руководителем) в течении трех рабочих дней после подписания договора. В составе отчета должны быть обязательные поля: дата и время фиксации ТС на АПВГК, дата и время фиксации ТС на комплексе ФВФ, дата и время фиксации ТС на обзорной камере, причина отсутствия фиксации ТС (не работало оборудование или в данный промежуток времени ТС не проезжало), в отчет вставлены фото материалы, каждый материал должен быть сгруппирован в одну читаемую линию, промежутки между материалами должны быть визуально разделимы.
Исполнитель обязан сравнивать промежутки времени проезда ТС с временем работы комплекса ФВФ по средствам системы мониторинга (доступ к системе мониторинга предоставляется после подписания договора). Так же предоставлять информацию о неработающих комплексах ФВФ и обзорных камер в отчетах, параллельно оформлять заявки в техническую поддержку производителям комплексов ФВФ или непосредственно руководителю (либо лицу назначенным Руководителем) по средствам электронной почты.
Исполнитель должен иметь персональный компьютер или ноутбук высокой производительности с подключением к сети Internet пропускной способностью не менее 50 мб/с для возможности воспроизведение видео файлов с удаленных ресурсов в режиме реального времени.
7. Заказчик обязуется:
7.1. Согласовать места размещения элементов ВГК (комплексов ФВФ.)
7.2. При необходимости по запросу Исполнителя оказывать содействие в получении технических условий на размещение и подключение попутных комплексов ФВФ.
7.3. Исполнитель обеспечивает сетевую сопряженность между комплексом фото-видео фиксации и сервером с развернутым ПО по средствам VPN.

8. Срок и место оказания Услуг.
8.1. Сроки оказания Услуг:
- начало предоставления услуг: с 01.09.2026 г.
- окончание предоставления услуг: 31.01.2027 г.
 
8.2. Место оказания Услуг:  
8.2.1. км 75+210 автомобильной дороги Шадринск – Миасское в Катайском муниципальном округе;
8.2.2. км 86+700 автомобильной дороги Шадринск – Ялуторовск в Шатровском муниципальном округе Курганской области


Приложение № 1
к Техническому заданию

АПВГК подлежащие дооснащению Модулем
	№
п/п
	Наименование, место расположения с координатами
	Количество
устанавливаемых
элементов ВГК

	1
	Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Курганской области: Шадринск – Миасское в Катайском муниципальном округе на участке км 75+210  55.920729 62.569752
	3

	2
	Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Курганской области: Шадринск – Ялуторовск в Шатровском муниципальном округе на участке км 86+700 56.370983 64.807649
	2


Примечание: Точное место установки элементов ВГК (комплексов ФВФ) определяется Исполнителем на этапе разработки эскизного проекта и согласовывается с Заказчиком.
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