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1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	Заказчик
	Акционерное общество «Сервисная компания РусГидро»  (АО «СК РусГидро»)

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	ТТ
	Технические требования

	Товар
	Фасадные подъемники 






1.2. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 28.22.11.190 Поставка фасадных подъемников для нужд АО «СК РусГидро».

1.3. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Фасадные подъемники закупаются под собственные нужды, для последующего использования при техническом обслуживании на объекте: в соответствии с условиями п. 1.4 Договора.

1.4. [bookmark: _Toc75446571][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
[bookmark: _Hlk48209761]Место поставки Товара: в соответствии с условиями п. 1.4 Договора.
Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Объекты Заказчика с ограниченным допуском, проход/проезд на территорию осуществляется по предварительно оформленным пропускам.

1.5. [bookmark: _Toc75446572][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Иные требования и сведения общего характера 
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Тара, упаковка Товара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке любым транспортом, погрузке и разгрузке. Каждое место (упаковка) поставляемого товара должно иметь упаковочный лист, наклеенный на место, отражающий содержание данной упаковки. В упаковочном листе должно быть отражено: наименование, количество и первичная маркировка товара.
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям (максимальных и (или) минимальных значений таких показателей, а также значений показателей, которые не могут изменяться) указаны в Приложении №1.

















2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Фасадный подъемник
	шт
	1

	2. 
	Фасадный подъемник
	шт
	1

	3. 
	Консольный уголок, в комплекте 2 шт
	комплект
	5

	4. 
	Консоль усиленная 
	шт
	3

	5. 
	Груз бетонный 
	шт
	48

	6. 
	Площадка выносная передвижная 
	шт
	1

	7. 
	Конструкция отвода троса
	шт
	2



[bookmark: _Toc75446577]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Шефмонтаж 
	Условная единица
	1














2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Фасадный подъемник
	с даты заключения договора
	в течение 30 календарных дней с даты заключения договора

	2. 
	Фасадный подъемник
	
	

	3. 
	Консольный уголок, в комплекте 2 шт
	
	

	4. 
	Консоль усиленная 
	
	

	5. 
	Груз бетонный 
	
	

	6. 
	Площадка выносная передвижная 
	
	

	7. 
	Конструкция отвода троса
	
	




[bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc75446580][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Шефмонтаж 
	Не позднее 7 (семи) календарных дней с момента окончания срока поставки
	Не позднее 
12 (двенадцати) календарных дней с момента окончания срока поставки
	



0
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к качеству продукции 
 
Наименование продукции (позиция № 1-7 Таблицы 1.1): ОКПД2 28.22.11.190 Поставка фасадных подъемников для нужд АО «СК РусГидро»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	-
	-

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Вся поставляемая продукция должна соответствовать действующим требованиям в Российской Федерации ГОСТам, ТУ, техническому регламенту Таможенного союза, требованиям на её изготовление, использование, иметь сертификаты качества, техническое описание продукции, инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия на русском языке. 
В случае, если продукция иностранного происхождения, соответствующий товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями международных стандартов, действующих на территории Российской Федерации.
Победитель закупки при поставке продукции должен предоставить:
    • на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия – заверенные держателем документа либо заверенные нотариально копии сертификатов систем обязательной сертификации или деклараций о соответствии;
    • на товар, не подлежащий обязательному подтверждению соответствия, но соответствие, которого может быть подтверждено сертификатами существующих систем добровольной сертификации – заверенные держателем документа либо заверенные нотариально копии сертификатов существующих систем добровольной сертификации. 
Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством.
	Согласие с требованием
	-

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Конструкция
	 -прочность и устойчивость: конструкция должна выдерживать нагрузки, указанные в технической документации, и быть устойчивой к ветровым нагрузкам и другим внешним воздействиям;
-безопасность: должны быть предусмотрены защитные ограждения, предотвращающие случайное выпадение людей или предметов;
- мобильность и маневренность: конструкция должна обеспечивать возможность перемещения по фасаду здания с минимальными усилиями.
	Согласие с требованием
	-

	3.2. 
	Изготовление
	- качество материалов: используемые материалы должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям стандартов безопасности;
- точность сборки: все элементы должны быть собраны с соблюдением технологических регламентов, что гарантирует их долговечность и надежность.
	Согласие с требованием
	-

	3.3
	Материалы
	- металлические конструкции: должны быть изготовлены из прочных и устойчивых к коррозии материалов, таких как сталь;
- элементы крепления: должны быть выполнены из материалов, устойчивых к износу и воздействию окружающей среды;
 - защитные покрытия: все металлические элементы должны иметь антикоррозийные покрытия для продления срока службы.
	Согласие с требованием
	-

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Окружающая среда в которой может
эксплуатироваться подъемник: 
- температура  от - 20 °С до +40 °С;
- относительная влажность воздуха до 90% при температуре от - 20 °С до +40 °С;
- взрывобезопасная среда;
- пожаробезопасная среда.
	Согласие с требованием
	

	5. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах по месту доставки; не допускаются механические повреждения товаров, в том числе допущенные при транспортировке, разгрузочных работах (в случае повреждения поставляемого товара при транспортировке все необходимые процедуры по его замене выполняет Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления заказчиком (получателем) такого требования; не допускаются повреждения индивидуальной упаковки товара, в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах.
	Согласие с требованием
	-

	5.2. 
	Место поставки 
	В соответствии с условиями п. 1.4 Договора
	Согласие с требованием
	-

	5.3. 
	Поставка продукции осуществляется силами и средствами Поставщика. 
	Согласие с требованием
	-

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Техническое обслуживание
	Предоставить подробное предложение по периодичности всех осмотров и проверок  соответствии с:
- руководством по эксплуатации;
- федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения» (утверждены приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №461)
	Согласие с требованием
	-

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-

	7.1. 
	В момент передачи продукции Покупателю, продукция должна иметь гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания Заказчиком УПД. Гарантия распространяется на весю поставляемую продукцию.
В случае поставки продукции ненадлежащего качества, поставки некомплектного товара, недопоставки товара, замена поставленного товара товаром надлежащего качества, доукомплектование и/или допоставка товара, производится Поставщиком в срок не более 7 (семи) дней со дня подписания двустороннего акта, оформленного по факту приемки товара. Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой поставленного товара товаром надлежащего качества, допоставкой и/или доукомплектованием поставленного товара, а также представлением надлежащим образом оформленного пакета первичной документации осуществляются за счет Поставщика и его силами.
	

Согласие с требованием
	-

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю относящиеся к нему документы (паспорт подъемника, руководство по эксплуатации, сертификаты качества, Сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 и другие документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для данного вида Товара). Передаваемые Поставщиком документы должны быть заверены подлинными оттисками печатей производителя и/или Поставщика.
Товар должен иметь инструкции (памятки) и (или) другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	Согласие с требованием
	-

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-

	9.1. 
	Основные технические нормы,
в соответствии с которыми
изготовлен подъемник
	- GB/T 19155-2017 «Временно установленное подвесное
оборудование доступа» и соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461;
 - Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
	Согласие с требованием
	-

	10. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-

	10.1. 
	Требования к назначенному сроку службы
	Срок службы продукции не менее 10 лет.
	Согласие с требованием
	-

	11. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-

	11.1. 
	Требования к шефмонтажу
	-//-
	-//-

	11.1.1. 
	Контроль соответствия работ технической документации и рекомендациям производителя.
	Согласие с требованием
	-

	11.1.2. 
	Консультации Поставщиком монтажников Заказчика по сложным вопросам сборки, крепления, выравнивания и подключения узлов.
	Согласие с требованием
	-

	11.1.3. 
	Проверка Поставщиком качества монтажных оснований, фундамента, анкерных креплений.
	Согласие с требованием
	-

	11.1.4. 
	Инструктаж по соблюдению требований безопасности.
	Согласие с требованием
	-

	11.1.5. 
	Участие в предварительных испытаниях и пусконаладочных работах.
	Согласие с требованием
	-

	11.2. 
	Требования к результату шеф-монтажа
	-//-
	-//-

	11.2.1. 
	Подтверждение Поставщиком корректности установки фасадного подъемника персоналом Заказчика, документальное сопровождение процесса, подписание акта с оценкой качества.
	Согласие с требованием
	-

	12. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-

	12.1. 
	Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать установленным Техническими требованиями, действующим стандартам качества, ГОСТам, техническим условиям (ТУ), медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.
	Согласие с требованием
	-



2.2.1. 	В составе заявки необходимо предоставить:
 -Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 

 1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;
2) Габаритные и установочные чертежи, чертежи компоновки оборудования.
3) Схему электрическую монтажную фасадного подъемника.
[bookmark: _Hlk140587872][bookmark: _Hlk140587872]


11
	
3. [bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке, с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг по шефмонтажу в произвольной форме.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.



4. [bookmark: _Toc75446584]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. В рамках реализации договора сметную документацию в обоснование стоимости сопутствующих услуг (шефмонтаж) необходимо составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шефмонтажу, указанными в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям».

5. [bookmark: _Toc75446585][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Приложения


Приложение №1: Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции

Приложение №2: Требования к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шефмонтажу.
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Приложение №1 к ТТ
Таблица 3.1. Требования к продукции 
Наименование продукции: Фасадные подъемники 
	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика 
	Предложения участника

	
	
	
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Наименование продукции
	Технические и функциональные характеристики

	1
	2
	3
	5
	7
	9

	1.
	Позиция 1
	Фасадный подъемник
	Тип подъемника: Двух подвесной
Материал подъемника: сталь; 
Вес в сборе: не более 3170 кг;
Вес рабочей площадки: не более 620 кг;
Высота подъема: не более 100 м;
Скорость подъема: не менее 9м/мин но не более 11 м/мин;
Количество лебедок: не менее 2 шт.
Тип лебедки: с канатоведущими шкивами;
Тип привода: электрический;
Тяговое усилие одной лебедки: не менее 10 кН;
Количество электродвигателей: не менее 2 шт;
Мощность электродвигателя: не менее 2,0 кВт;
Напряжение: 380В;
Номинальный ток: не менее 3,7 А;  
Класс защиты — не ниже IP54;
Диаметр подъемного каната: не менее 10,2 мм
Диаметр предохранительного каната: не менее 10,2 мм;
Максимальная длина каната: не менее 200 м.
Разрывное усилие каната: не менее 75 кН;
Габариты рабочей площадки: не менее 10000х650х1460 мм;
Размеры рабочей площадки - не менее
1000х690х1180(борт)х1080(борт) мм
Грузоподъемность: не менее 1000 кг;
Консоли — не мене 2шт;
Вылет консоли – не менее 2,7 м
Исполнение — Влагозащищенное;
Материал контргрузов: армированный бетон;
Вес контргрузов – не менее 1200 кг.
Температурный режим: от -20 С до +40 С;
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.
Предложения по:
- Типу подъемника;
- Весу в сборе, в кг;
- Весу рабочей площадки, в кг;
- Высоте подъема, в м;
- Скорости подъема, в м/мин;
- Количестве лебедок,в шт;
- Типу лебедки;
- Типу привода;
- Тяговому  усилию одной лебедки, в кН;
- Количеству электродвигателей, в шт.;
- Мощности электродвигателя, в кВт;
- Напряжению, в В;
- Номинальному току, в А;
- Классу защиты;
- Диаметру подъемного каната,в мм;
- Диаметру предохранительного каната, в мм;
- Максимальной длине каната, в м;
- Разрывному усилию каната, в кН;
- Габаритам рабочей площадки, в мм;
- Размеры рабочей площадки, в мм;
- Грузоподъемность: не менее 1000 кг;
- Консоли, в шт;
- Вылет консоли, в  м;
- Исполнение;
- Материалу контргрузов;
- Весу контргрузов, в кг;
- Температурному режиму,  в С;

	2.
	Позиция 2
	Фасадный подъемник
	Тип подъемника: Двух подвесной
Материал подъемника: сталь; 
Вес в сборе: не более 3170 кг;
Вес рабочей площадки: не более 620 кг;
Высота подъема: не более 100 м;
Скорость подъема: не менее 9м/мин но не более 11 м/мин;
Количество лебедок: не менее 2 шт.
Тип лебедки: с канатоведущими шкивами;
Тип привода: электрический;
Тяговое усилие одной лебедки: не менее 10 кН;
Количество электродвигателей: не менее 2 шт;
Мощность электродвигателя: не менее 2,0 кВт;
Напряжение: 380В;
Номинальный ток: не менее 3,7 А;  
Класс защиты — не ниже IP54;
Диаметр подъемного каната: не менее 10,2 мм
Диаметр предохранительного каната: не менее 10,2 мм;
Максимальная длина каната: не менее 200 м.
Разрывное усилие каната: не менее 75 кН;
Габариты рабочей площадки: не менее 10000х650х1460 мм;
Размеры рабочей площадки - не менее
1000х690х1180(борт)х1080(борт) мм
Грузоподъемность: не менее 1000 кг;
Исполнение — Влагозащищенное;
Температурный режим: от -20 С до +40 С;

	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.
Предложения по:
- Типу подъемника;
- Весу в сборе, в кг;
- Весу рабочей площадки, в кг;
- Высоте подъема, в м;
- Скорости подъема, в м/мин;
- Количестве лебедок,в шт;
- Типу лебедки;
- Типу привода;
- Тяговому  усилию одной лебедки, в кН;
- Количеству электродвигателей, в шт.;
- Мощности электродвигателя, в кВт;
- Напряжению, в В;
- Номинальному току, в А;
- Классу защиты;
- Диаметру подъемного каната,в мм;
- Диаметру предохранительного каната, в мм;
- Максимальной длине каната, в м;
- Разрывному усилию каната, в кН;
- Габаритам рабочей площадки, в мм;
- Размеры рабочей площадки, в мм;
- Грузоподъемность: не менее 1000 кг;
- Исполнение;
- Температурному режиму,  в С;

	3.
	Позиция 3
	Консольный уголок
	Консольный уголок изготовлен для применения в
комплекте с фасадными подъёмниками. Он имеет максимальный вылет точки подвеса 1000 мм и устанавливается на парапет или иное вертикальное сооружение из железобетона или иного материала с достаточной несущей способностью. Сварная конструкция имеет треугольную форму и изготовлена из трубы 80*80*4.  Два таких консольных уголок, должны выдерживать полезную нагрузку, которая складывается из двух сумм:
1. вес конструкции фасадного подъемника с учетом
высоты подъема.
2. номинальный вес груза.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: согласие с требованием.

	4.
	Позиция 4
	Консоль усиленная 
	Вылет передней балки: не более 2м;
Грузоподъемность:  не менее 1000 кг;
Масса (комплект): не более 335 кг;
Сечение передней балки: не более 80х80х4 мм;
Длина передней балки: не менее 3,3 м;
Расстояние между опорами: не более 5,2 м;
Масса консоли с балластом: не менее 1800 кг;
Коэффициент устойчивости: не менее 2,0
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.
Предложения по:
 - Вылету передней балки, в м;
- Грузоподъемности, в кг;
- Массе (комплекта), в кг;
- Сечению передней балки, в мм;
- Длине передней балки, в м;
- Расстоянию между опорами, в  м;
- Массе консоли с балластом, в кг;
- Коэффициенту устойчивости, в числовом значении.

	5.
	Позиция 5
	Груз бетонный 
	Вес одного контргруза армированного из бетона: не менее 25кг;
Общий вес контргрузов: не менее 1200 кг
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание технических характеристик:
 - Весу одного контргруза армированного из бетона, в кг;
 - Общему весу контргрузов, в кг.

	6.
	Позиция 6
	Площадка выносная передвижная 
	Площадка выносная передвижная (далее по тексту Площадка)
разработана и изготовлена для применения в комплекте с фасадными подъёмниками  максимальной грузоподъёмностью ФП не менее 1000 кг. Площадка имеет вылет от точки подвеса 1200 мм шириной не менее 800 мм и устанавливается на внутреннюю балюстраду корзины подъемника.
Площадка включает в себя поручень  раму торцевую , раму опорную , основание , отсек противовеса , распорки , а также комплект метизов и такелажных приспособлений для окончательной сборки и монтажа. 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание технических характеристик:
- вылету от точки подвеса, в мм;
- ширине, в мм;
- месту крепления к корзине подъемника (с предоставлением схемы крепления корзины подъемника с Площадкой).

	7.
	Позиция 7
	Конструкция отвода троса
	Дополнительный элемент, предназначенный для
увеличения вылета каната по вертикальной оси.
Балка 80 * 80 * 4 с приваренным оголовком длиной от
600 до 1200 мм (в зависимости от места использования)
и вилами для установки контргрузов.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: согласие с требованием.






[bookmark: _Hlk48222348]Приложение №2 к ТТ


Требования к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шеф-монтажу


1. Стоимость шефмонтажных услуг определять отдельным расчетом. Расчет стоимости шефмонтажных услуг выполняется по форме 1 (прил.2.1) с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности. 
1. Участник (Исполнитель, контрагент) предоставляет расчет на шефмонтажные услуги по факту поставки товара на объект. 
2. Расчет стоимости шефмонтажных услуг предоставить в формате: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью).




































Приложение № 2.1
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шеф-монтажу 
                                                                                                            
Образец № 1
	Приложение №_____
к договору от ______№_______ 
(дополнительному соглашению)
	
СОГЛАСОВАНО:
________________(Поставщик)
________________ И.О.Ф

	
УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________И.О.Ф.



Расчет стоимости
шефмонтажных услуг
                                                            
Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шефмонтажных услуг_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование монтажной организации ________________________________
Наименование организации заказчика _________________________________
1. Расчет заработной платы							руб. без НДС
	№ п.п.
	Перечень предоставляемых услуг
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Итого заработной платы, в руб. __________________________________________________________
2. Расчет стоимости предоставляемых услуг
2.1 Накладные расходы, %_______________________________________________________________
2.2 Себестоимость услуг _______________________________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, % __________________________________________________________
Итого _______________________________________________________________________________
3. Командировочные расходы (по расчету) _________________________________
Всего без НДС (руб.) _____________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Составил:            /должность, организация/                                    /подпись/   /расшифровка подписи/

Проверил:            /должность, организация/                                    /подпись/   /расшифровка подписи/



