
Технические требования к продукции
 (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках поставляемой продукции) 

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	код ОКПД-2
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Водонепроницаемый видеоэндоскоп МЕГЕОН 33101
	Разрешение; кадры 680×480 точек; 30 кадров /с
Глубина цветопередачи - 24 бит
Фокусное расстояние - 6  см
Подсветка - 4 светодиода
Дальность подсветки - Регулируемая
Угол обзора - 62°
Диаметр камеры -14,5 мм
Длина зонда - 10 м
Интерфейс USB 2.0/1.1
Температура эксплуатации, °С 0...+80 °С
Условия хранения −20...+80° С; 5...85% RH
Вес, 220 г
	 26.60.12.119 
	шт
	1

	2
	iCartool IC-V116A-10 с длиной зонда 10 метров и двумя камерами 
	Элементы питания аккумулятор
Диаметр камеры - 8 мм
Степень защиты - IP67
Max угол обзора - 78 град
Фокусное расстояние - 20-120 мм
Размер дисплея - 5 дюйм
Разрешение 1280x720 px
Передача изображения на ПК SD-карта, WiFi
Длина зонда - 10 м
Возможность работы со смартфоном - да
Внутренняя память - 2 457,6 Мб
Время работы на одном заряде - 5 ч
Рабочая температура от - 10 до +60 °С
Вес нетто -1.15 кг
	 26.60.12.119 
	шт
	1



Условия поставки:

	Требования к поставке продукции
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.

	Место поставки продукции
	[bookmark: _GoBack]676730, Амурская область, пгт Талакан, Склад ТМЦ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»

	Условия поставки
	Доставка продукции производится Поставщиком (транспортом поставщика, за его счет) на склад Заказчика.



