УТВЕРЖДАЮ
    Директор
    УФПС Красноярского края
________________________
 
_____________Е.В.Малышева
     подпись                  

«___» ____________ 2026г.




[bookmark: _Hlk196120086]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по ремонту кровли в ОПС 663069 Еловка для нужд ОП Железногорский почтамт УФПС Красноярского края АО "Почта России".
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России»

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	3.
	Подрядчик
	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком 

	4.
	ОПС, Объект
	Отделение почтовой связи

	5.
	Работы
	Выполнение работ по ремонту кровли в ОПС 663069 Еловка для нужд ОП Железногорский почтамт УФПС Красноярского края АО "Почта России".

	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7.
	СНиП
	Санитарные нормы и правила

	8.
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	9.
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	10.
	ТЗ
	Техническое задание

	11.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик

	12.
	СП
	Свод правил


2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
Выполнение работ по ремонту кровли в ОПС 663069 Еловка для нужд ОП Железногорский почтамт УФПС Красноярского края АО "Почта России".
ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ). 
Работы выполняются с целью экстренной ликвидацией повреждений (протечек, разрушений), устранение угрозы для жизни людей и предотвращение дальнейшего разрушения несущих конструкций и внутренних помещений. Это неотложные меры, направленные на герметизацию и восстановление защитных функций крыши. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1 Срок начала выполнения Работ – с момента подписания Договора. Срок окончания выполнения Работ – 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания настоящего Договор.
[bookmark: _GoBack]3.2 Место выполнения Работ Красноярский край, Большемуртинский район, с. Еловка, ул. Центральная, д. 1А.
4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Требования к качеству Работ
Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (ред. от 27.12.2019);
– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018);
– Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 29.06.2018)
«О почтовой связи»;
– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
[bookmark: _Hlk200013303]– ГОСТ 22270-2018 «Межгосударственный стандарт. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования»
– СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
– ГОСТ Р 59637-2021 «Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте.
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
– СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
– СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 С Изменением №1 от 11.06.2020 г.;
– Правила по охране труда в строительстве, утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте".
6.2. Условия выполнения работ
6.2.1.	Работы должны выполняться в рабочее время с 9:00 часов 
до 18:00 часов в рабочие дни, кроме дней, официально объявленных праздничными.
6.2.2.	Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте
только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.
6.2.3.	Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать 
и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).
6.2.4.	Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, невосстановлеными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающими высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.2.5.	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта 
(в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ 
от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).
6.2.6.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность 
на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками 
и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.2.7.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.2.8.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку 
и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.
Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором 
и другими предметами. 
По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.
6.3. Требования к безопасности
6.3.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 
– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018);
– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
– Правила по охране труда в строительстве, утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте".
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
6.3.2. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.
Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты 
и сигналы, видимые в любое время суток.
Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной 
за эксплуатацию этих сооружений. 
6.4. Требования к конфиденциальности
Требования установлены в проекте договора.
6.5. Требования к сдаче-приемке работ
При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:
1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2.
2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат 
по унифицированной форме КС-3.
3.	Счет-фактуру.[footnoteRef:1] [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС.] 

4.	Сметную документацию на выполненные работы.
5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений).
6.	Акты освидетельствования скрытых Работ.
7.Счет на оплату
6.6.	Требования по передаче заказчику закупки технических 
и иных документов (оформление результатов работ)
Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии 
с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок 
не более 1 (одного) рабочего дня с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре. 
7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять 
не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.
Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.


8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Ведомость объемов работ
	8











Приложение № 1 к ТЗ 
Выполнение работ по ремонту кровли в ОПС 663069 Еловка для нужд ОП Железногорский почтамт УФПС Красноярского края АО "Почта России".
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Кровля. Демонтажные работы

	1
	Устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов: по готовым прогонам
	100 м2
	2,1
	ГЭСН12-01-007-03
	 

	2
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2
	2,1
	ГЭСНр58-01-001-01
	 

	Раздел 2. Кровля. Монтажные работы.

	3
	Устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов: с симметричными кромками по деревянной обрешетке с ее устройством
	100 м2
	2,1
	ГЭСН12-01-007-01
	 

	4
	Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым
	100 компл
	0,21
	ФСБЦ-01.1.01.01-0002
	 

	5
	Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 7-волновые, толщина 5,2 мм
	м2
	283,5
	ФСБЦ-01.1.01.04-1018
	 

	6
	Установка водосточной системы из ПВХ: желобов
	100 м
	0,15
	ГЭСН12-01-036-01
	 

	7
	Наконечник универсальный из ПВХ для водосточных систем, диаметр 100 мм
	шт
	2
	ФСБЦ-12.1.01.04-0010
	 

	8
	Устройство металлической водосточной системы: воронок
	шт
	2
	ГЭСН12-01-035-02
	 

	9
	Воронка водоприемная из ПВХ для водосточных систем, диаметр желоба 150, диаметр трубы 100 мм
	шт
	2
	ФСБЦ-12.1.01.04-0011
	 

	10
	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб
	м
	12
	ГЭСН12-01-035-03
	 

	11
	Кронштейн желоба из ПВХ для водосточных систем, диаметр желоба 125 мм, размеры 138х125х56 мм
	шт
	30
	ФСБЦ-12.1.01.04-0046
	 

	12
	Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм
	шт
	12
	ФСБЦ-12.1.01.05-0022
	 

	13
	Колено трубы 67° из ПВХ для водосточных систем, диаметр 100 мм
	шт
	6
	ФСБЦ-12.1.01.04-0007
	 

	14
	Труба из ПВХ для водосточных систем, диаметр трубы 82 мм, толщина стенки 1,63 мм, длина 2000 мм
	шт
	6
	ФСБЦ-12.1.01.04-0041
	 

	Раздел 3. Мусор перевозится до г. Красноярска

	15
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	4,4
	47-1
	 

	16
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 90 км
	т
	4,4
	02-15-1-01-0090
	 

	17
	Разгрузка с автотранспортного средства: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	4,4
	47-2
	 

	Раздел 4. Перевозка грузов (Краснояск -Еловка 90 км. -30+90км)

	Груз I класса. Асбоцементные листы.

	18
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	т
	-4,2
	01-20-1-01-0030
	 

	19
	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 90 км
	т
	4,2
	01-20-2-01-0090
	 

	Груз II класса. Пиломатериал

	20
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	т
	-1,5
	01-20-1-01-0030
	 

	21
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 90 км
	т
	1,5
	01-20-1-01-0090
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