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1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения

	МОГ
	Мобильная огневая группа Минобороны России

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	БЛА
	Беспилотный летательный аппарат

	АТЗ
	Антитеррористическая защищенность

	ТЭК
	Топливно – энергетический комплекс

	АНВ
	Акт незаконного вмешательства

	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»






1.2. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.30.11.192 Поставка радиостанций носимых Hytera HP785 UHF с запасными аккумуляторами для мобильных огневых групп Минобороны России.
1.3. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель, задачи использования закупаемой продукции
Целью данной поставки является исполнение поручения Президента Российской Федерации от 10.04.2026 № Пр-867.
Реализация мер защиты Филиала от АНВ с использованием БЛА.
Задачей данной поставки является оснащение развертываемых в Филиале мобильных огневых групп необходимым оборудованием и снаряжением.
1.4 [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc75446570]Существующее положение
     Мобильные огневые группы в Филиале отсутствуют, ранее не разворачивались. 
[bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Hlk48209761]
2 [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1]Требования к продукции
2.1 [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Радиостанция носимая Hytera HP785 UHF
	комплект
	5

	2. 
	Аккумулятор к радиостанции Hytera HP785 
	комплект
	10



2.1.2 [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Поставка товара осуществляется одной партией.
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Радиостанция 
Hytera HP785 UHF
	с даты заключения договора
	30 (тридцать) календарных дней

	2. 
	Аккумулятор к радиостанции  Hytera HP785
	с даты заключения договора
	30 (тридцать) календарных дней
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2.2 [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: радиостанция Hytera HP785 UHF 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Тип радиостанции — Портативная
Диапазон частот: 136-174 МГц. / 400-470 МГц
Количество частотных каналов — не менее 1024, 64 зоны;
Стандарт защиты IP68, 
Наличие опциональных GPS/ГЛОНАСС/BDS и запись переговоров на Micro SD
Кодирование AES256, DCS и CTCSS, DMR
Выходная мощность: UHF: 1 Вт/4 Вт; VHF: 1 Вт/5 Вт
Устойчивость к электростатическому разряду: МЭК 61000-4-2 (уровень 4) ±8 кВ (при контакте) ±15 кВ (через воздух)
Тип используемого аккумулятора: Li-polymer.
Ёмкость используемого аккумулятора: не менее 3000 мАч.

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	2.1. 
	Максимальная защита корпуса. Корпус должен соответствовать классу защиты IP68 и военному стандарту MIL-STD-810G:
Полная водонепроницаемость. Ударопрочность.

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	3.1. 
	Климатическое исполнение поставляемого оборудования
	Рабочая температура: от - 30С до  +60 С.

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Место поставки
	Оборудование должно быть доставлено Поставщиком по адресу: Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, 2, филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».
Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки.

	4.2. 
	Условия транспортировки
	Транспортировка оборудования должна выполняться в соответствии с требованиями производителей оборудования. Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение оборудования (в том числе по территории Заказчика) осуществляется подрядчиком. Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения оборудования должна быть включена в стоимость оборудования.

	4.3. 
	Требования к упаковке
	Упаковка должна исключать возможность механических повреждений и воздействий климатических факторов внешней среды на оборудование.

	4.4. 
	Требования к приемке
	Приемка оборудования осуществляется на склад Заказчика при подписании товарной накладной ТОРГ-12.

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	5.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок службы закупаемого оборудования не менее 12 мес. с даты подписания ТОРГ-12.
В течение гарантийного срока оборудование должно надежно и правильно функционировать без осуществления дополнительных затрат или работ со стороны Заказчика. На протяжении всего гарантийного срока подрядчик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление вышедшего из строя оборудования (в случае, если причина дефекта не связана с неправильной эксплуатацией). Гарантийный срок увеличивается на время простоя оборудования, необходимое на устранение гарантийного дефекта.

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	6.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы:
технические паспорта, руководства по эксплуатации, ремонту, описание, сертификаты соответствия, (предоставляются Заказчику вместе с поставляемой продукцией в электронном виде и на бумажном носителе на русском языке).

	6.2. 
	Комплектация оборудования
	Комплектация оборудования должна соответствовать техническому паспорту, (руководству по эксплуатации) на оборудование.
Дополнительная комплектация оборудования: 
2 (два) дополнительных аккумулятора для каждой носимой радиостанции (2400 mAh Li-polymer) — итого 10 шт.
Срок службы батареи (рабочий цикл 5/5/90, высокая мощность передачи)	24h (GNSS disabled)/20h (GNSS enabled).
Срок службы батареи (рабочий цикл 50%, высокая мощность передачи)	Support End to End Encrypt, Over the Air Encrypt. AES optional.



3 [bookmark: __RefHeading___Toc172817189]Требования к документации по ценообразованию
3.1. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим ТТ (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).
4 Приложения
[bookmark: _Hlk87532473]Приложение: Форма спецификации к поставляемому оборудованию.




















Приложение к Техническим требованиям

[bookmark: _Ref40301253][bookmark: _Hlk48224758]ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
Поставщик должен предоставить технико-коммерческое предложение, которое включает соответствующую форму:

	№ поз.
	Наименование Товара
	



Артикул, тип, марка
	Завод изготовитель
	



Страна происхождения Товара[footnoteRef:2] [2:  В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).] 

	Страна регистрации производителя Товара
	Код ОКПД 2 (с наименованием)
	Единица измерения
	



Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей)[footnoteRef:3] [3:  Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».] 


	Количество
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена, руб. без НДС
	НДС
(___%) руб.
	Стоимость, руб., с НДС
	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие
