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Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 26.51.53 

Поставка электродвигателя и частотных преобразователей для комплектации лабораторного оборудования лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».

Лот № 




[bookmark: _Toc226119936][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1.1.1. [bookmark: _Toc226119937][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственный стандарт, национальный стандарт РФ

	ГОСТ Р
	Государственные стандарты, принимаемые только в России



1.2.1.1. [bookmark: _Toc226119938]Наименование закупаемой продукции
Поставка электродвигателя и частотных преобразователей для комплектации лабораторного оборудования лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
1.3.1.1. [bookmark: _Toc226119939]Цель поставки
Использование закупаемой продукции для комплектации лабораторного оборудования лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
1.4.1.1. [bookmark: _Toc226119940][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604]В настоящее время в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» отсутствует лабораторная база по направлению исследований глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов.
Поставка закупаемой продукции осуществляются для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21.

[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc46743509_Копия_1][bookmark: _Hlk49857604_Копия_1][bookmark: _Toc226119941][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
1.5.1.1. [bookmark: _Toc226119942]Требования к объемам и срокам поставки
1.5.1.1.1. [bookmark: _Toc226119943]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc226119944]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Асинхронный электродвигатель АИР 112 M2 У2, 7,5 кВт, 3000 об/мин, 220/380В, IP54
	шт.
	1

	2. 
	Векторный частотный преобразователь INNOVERT ITD752U43B3 7,5 кВт х 380В 17 А, или его аналоги
	шт.
	1

	3. 
	Доставка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21.
	Усл.ед.
	1











1.5.2.1.1. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc226119945][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc226119946][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Асинхронный электродвигатель АИР 112 M2 У2, 7,5 кВт, 3000 об/мин, 220/380В, IP54
	С даты, следующей за датой заключения Договора.
	В течение 10 календарных дней с даты заключения договора

	2. 
	Векторный частотный преобразователь INNOVERT ITD752U43B3 7,5 кВт х 380В 17 А, или его аналоги
	С даты, следующей за датой заключения Договора.
	В течение 10 календарных дней с даты заключения договора
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1.6.1.1. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc226119947]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc226119948] Таблица 3. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc226119949]Наименование продукции: Асинхронный электродвигатель АИР 112 M2 У2, 7,5 кВт, 3000 об/мин, 220/380В, IP54
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Назначение
	Комплектации лабораторной установки масляной агломерации.

	1.2. 
	Типоразмер
	АИР 112 M2

	1.3. 
	Климатическое исполнение и категория размещения
	У2 (умеренный климат, закрытое помещение с естественной вентиляцией без кондиционирования)

	1.4. 
	Номинальная мощность на валу, кВт
	7,5

	1.5. 
	Синхронная частота вращения, об/мин
	3000

	1.6. 
	Номинальная асинхронная частота вращения, об/мин
	2800-2950

	1.7. 
	Напряжение питания, В
	220/380

	1.8. 
	Частота сети, Гц
	50

	1.9. 
	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015
	IP54

	1.10. 
	Способ охлаждения
	Самовентиляция

	1.11. 
	Режим работы
	S1 (продолжительный)

	1.12. 
	КПД (при номинальной нагрузке), не менее, %
	87

	1.13. 
	Масса, кг
	45-50

	1.14. 
	Диаметр вала, мм
	32

	1.15. 
	Монтажное исполнение
	IM 2081 (комбинированное)

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	-
	-

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1. 
	Материал корпуса и щитов
	Чугун или алюминиевый сплав.

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Требования к транспортировке
	Транспортировка силами и средствами поставщика

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	5.1. 
	Срок гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	6.1. 
	Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества либо декларация соответствия;
Паспорт изделия;
руководства по эксплуатации;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД.

	7. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	7.1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120




Наименование продукции: Векторный частотный преобразователь INNOVERT ITD752U43B3 7,5 кВт х 380В 17 А, или его аналоги 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	8. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	8.1. 
	Назначение
	Управление асинхронным электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 380 В, 50 Гц, в составе лабораторной установки масляной агломерации.

	8.2. 
	Количество фаз
	3

	8.3. 
	Номинальное входное напряжение, В
	304-456

	8.4. 
	Частота сети, Гц
	50/60 (±5%)

	8.5. 
	Номинальный входной ток, А
	20,5

	8.6. 
	Номинальная мощность на выходе, кВт
	7,5

	8.7. 
	Номинальный выходной ток, не менее, А
	17

	8.8. 
	Перегрузочная способность, %
	150 в течении 1 мин,
180 в течении 20 с

	8.9. 
	Выходное напряжение, В
	0-380

	8.10. 
	Диапазон регулирования частоты, Гц
	0-320

	8.11. 
	Тип управления
	Векторное

	8.12. 
	Переключение векторного режима по скорости / по моменту
	Обязательно

	8.13. 
	Регулировка пониженного напряжения
	Обязательна

	8.14. 
	Ручное/автоматическое нарастание момента
	Обязательно

	8.15. 
	Многофункциональные клеммы ввода/вывода
	Обязательны

	8.16. 
	Простой ПЛК
	Обязателен

	8.17. 
	Работа с предустановленными скоростями
	Обязательна

	8.18. 
	Автоподхват
	Обязателен

	8.19. 
	Ограничение по току
	Обязательно

	8.20. 
	Отслеживание момента
	Обязательно

	8.21. 
	Функция автоматической регулировки напряжения
	Обязательна

	8.22. 
	ПИД-регулятор
	Обязателен

	8.23. 
	Ограничение по моменту
	Обязательно

	8.24. 
	Компенсация скольжения
	Обязательна

	8.25. 
	Защита от межфазного КЗ
	Обязательна

	8.26. 
	Защита от КЗ между фазой и землёй
	Обязательна

	8.27. 
	Источник задания частоты
	Пульт управления, клеммы программируемых входов вверх/вниз, порт связи, аналоговые входы AI1 AI2, клемма импульсного входа

	8.28. 
	Габаритные размеры, не более, мм
	285х155х180

	9. 
	Требования к безопасности

	9.1. 
	-
	-

	10. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	10.1. 
	-
	-

	11. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	11.1. 
	Требования к транспортировке
	Транспортировка силами и средствами поставщика

	12. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	12.1. 
	Срок гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	13. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	13.1. 
	Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества либо декларация соответствия;
Паспорт изделия;
руководства по эксплуатации;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД.

	14. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	14.1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120




	
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	14.2. 
	Срок гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	15. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	15.1. 
	Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества либо декларация соответствия;
Паспорт изделия;
руководства по эксплуатации;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД.

	16. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	16.1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120
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