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1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc236060960]Обозначения и сокращения

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	РПУ
	Резервный пункт управления



1.2. [bookmark: _Toc236060961]Наименование закупаемой продукции
«Поставка комплектующих и материалов для создания резервного пункта управления (РПУ) филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» в помещении производственного здания»
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc236060962]Цель использования закупаемой продукции 
Создания резервного пункта управления (РПУ) филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».
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1.4. [bookmark: _Toc236060964]Требования к объемам и срокам поставки
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[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc236060966]Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Кабельная продукция

	1.1
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)- LS 10х1,5
	м
	2 300

	1.2
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)- LS 4х2,5
	м
	2 300

	   1.3
	Провод установочный ПуГВ 1х0,75
	м
	800

	   1.4
	Провод установочный ПуГВ 1х1,5
	м
	300

	2. 
	Кнопки 

	2.1
	Кнопка КМЕ4110мС-красный-1но+0нз-цилиндр-IP40
	шт
	44

	   2.2
	Защита от нажатия гриб КМЕ 5 ЗК02 
	шт
	44

	3. 
	Переключатель КПЕ 4620 -РС черный 2но+0нз 3 положения 
	шт
	66

	4. 
	Комплектующие и материалы для монтажа

	   4.1
	Колодка клеммная на DIN-рейку винтовая ETEK UK-6N 6мм 41A серая
	шт
	400

	   4.2
	Крышка клеммы концевая D-UK 4/10
	шт
	20

	   4.3
	Винтовая перемычка ETEK FBI 10-6 совместимая с блоками клемм  ETEK UK-6N
	шт
	10

	   4.4
	Ограничитель на DIN-рейку DEKraft 32057DEK ФК-102 с 1 винтом, пластик
	шт
	10

	   4.5
	DIN-рейка L2000 (200 см) оцинкованная IEK
	шт
	2

	   4.6
	Наконечники штыревые втулочные изолированные 8 мм НШВИ 0,75 кв.мм. (красные)
	уп/шт
	1/1 000

	   4.7
	Наконечники штыревые втулочные изолированные 8 мм НШВИ 1,5 кв.мм. (красные)
	уп/шт
	1/500

	   4.8
	Ответвитель прокалывающий скотчлок Craft Pro — 1,5 кв.мм
	шт
	200

	   4.9
	Ответвитель прокалывающий скотчлок Craft Pro — 2,5 кв.мм
	шт
	200

	  4.10
	Держатель этикеток (разборный) ДЭ-22
	шт
	110

	  4.11
	ПВХ пластик листовой 3мм 400х500мм
	шт
	6

	  4.12
	Шурупы саморезы с круглой головкой 2,6Х20
	шт
	20

	  4.13
	Кабельные бирки У-136
	шт
	500

	  4.14
	Огнезащитный герметик ОГНЕЗА-ГТ — 3кг
	шт
	3

	  4.15
	Кабельные стяжки 4х200
	уп/шт
	10/100

	  4.16
	Шланг для защиты кабелей  d 25 мм
	м
	50

	  4.17
	Крепеж-площадка держатель проводов под стяжку 10х15 мм, хомут, саморез, белый
	уп/шт
	1/60

	  4.18
	Трубка ПВХ 3мм "кембрик"
	м
	30

	  4.19   
	Трубка ПВХ 4мм "кембрик"
	м
	30

	  4.20
	Термоусадочная трубка с клеем Medium Wall 19/6 (3к1)
	м
	10

	  4.21
	Медная шина заземления с изоляторами Cabeus CGB-IN-1U-20-19 , 20 точек подключения, 19" дюймов
	шт
	2

	  4.22
	Кабельное крепление, хомут SQ0804-0073 ККХ-3/69-90 мм (универсальное) TDM Electric
	шт
	10

	  4.23
	Короб перфорированный 00270RL RL12 80х100 синий, длина 2000 мм
	шт
	4

	  4.24
	Кабельный ввод гофры в бокс - переходник для гофры 25мм, цвет серый 
	шт
	4
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Комплектующие и материалы для создания резервного пункта управления (РПУ) филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» в помещении производственного здания (п.п. 1-4 таблицы 1.1.) 
	С даты заключения договора
	В течение 2-х месяцев с даты заключения договора (но не позднее 30.10.2026)
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1.5. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc236060969]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc236060970] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиции №№1-4 Таблицы 1.1.)

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)- LS 10х1,5
	Контрольный экранированный кабель, с медной жилой, с отсутствием защитного покрова, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности
(не распространяет горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением (low smoke)): количество жил – 10,
сечение жилы – 1,5 мм2.  
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)- LS 4х2,5
	Контрольный экранированный кабель, с медной жилой, с отсутствием защитного покрова, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности
(не распространяет горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением (low smoke)): количество жил – 4,
сечение жилы – 2,5 мм2.  
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Провод установочный ПуГВ 1х0,75
	Медная однопроволочная или многопроволочная жила;
изоляция из ПВХ пластиката.
Число жил и номинальное сечение, кв.мм - 1/0,75.
Наружный диаметр кабеля, мм - 2,6.
Масса 1 км кабеля, кг - 9.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Провод установочный ПуГВ 1х1,5
	Медная однопроволочная или многопроволочная жила;
изоляция из ПВХ пластиката.
Число жил и номинальное сечение, кв.мм - 1/1,5.
Наружный диаметр кабеля, мм - 3,4.
Масса 1 км кабеля, кг - 19,1.
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Позиции №№ 2-4 таблицы 1.1.
	В соответствии с указаниями в столбце 2 таблицы 1.1.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к изготовлению
	В соответствии с ГОСТ
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Условия доставки
	Габаритный груз в заводской упаковке, без механического воздействия на упаковку.
Приемка поставляемой продукции будет осуществляться на складе Заказчика. Поставщик должен предусмотреть отправку своего представителя для осуществления приемки.
Входной контроль включает внешний осмотр поставленных МТР на предмет отсутствия физических дефектов упаковки. 
Продукция должна быть поставлена в будние рабочие дни с 8-00 до 15-00 по местному времени.
Поставщик должен уведомить Заказчика о поставке продукции не позднее дня, предшествующего дню поставки, необходимо также указать марку и государственный номер автомобиля, на котором будет осуществляться поставка, а также  ФИО и номер водительского удостоверения водителя.
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Место поставки оборудования
	Поставка осуществляется на склад заказчика: Московское шоссе, д.2, 
г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Назначенный срок службы
	Не менее 10 лет.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Срок  гарантии на кабельную продукцию, оборудование, комплектующие и материалы для монтажа
	Срок гарантии на МТР составляет 12 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Документы, передаваемые вместе с МТР при поставке
	Поставщик должен обеспечит наличие документов:
- сертификаты соответствия ГОСТ;
- паспорт;
- товарная накладная по форме ТОРГ-12 (2 шт.).
	Согласие с требованием
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