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Технические требования на поставку МТР
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[bookmark: _Toc236053611][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1.1.1. [bookmark: _Toc236053612][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственный стандарт, национальный стандарт РФ

	ГОСТ Р
	Государственные стандарты, принимаемые только в России



1.2.1.1. [bookmark: _Toc236053613]Наименование закупаемой продукции
Поставка ёмкостей  для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
1.3.1.1. [bookmark: _Toc236053614]Цель поставки
Использование закупаемой продукции для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
1.4.1.1. [bookmark: _Toc236053615][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604]В настоящее время в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» отсутствует лабораторная база по направлению исследований глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов.
Поставка закупаемой продукции осуществляются для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21.

[bookmark: _Hlk49857604_Копия_1][bookmark: _Toc46743509_Копия_1][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc236053616][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.5.1.1. [bookmark: _Toc236053617]Требования к объемам и срокам поставки
1.5.1.1.1. [bookmark: _Toc236053618]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc236053619][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Емкость К 200 литров с лопастной мешалкой с обрешеткой

	шт.
	2

	2. 
	Ёмкость К 200 литров с обрешеткой

	шт.
	3

	3. 
	Емкость K 100 литров с пропеллерной мешалкой с обрешеткой

	шт.
	1

	4. 
	Доставка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21.
	Усл.ед.
	1



1.5.2.1.1. [bookmark: _Toc236053620][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc236053621][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 


	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Емкость К 200 литров с лопастной мешалкой с обрешеткой

	С даты, следующей за датой заключения Договора.
	В течение 10 календарных дней с даты заключения договора

	2. 
	Ёмкость К 200 литров с обрешеткой

	С даты, следующей за датой заключения Договора.
	В течение 10 календарных дней с даты заключения договора

	3. 
	Емкость K 100 литров с пропеллерной мешалкой с обрешеткой

	С даты, следующей за датой заключения Договора.
	В течение 10 календарных дней с даты заключения договора



1.6.1.1. [bookmark: _Toc236053622][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc236053623] Таблица 3. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc236053624]Наименование продукции: Емкость К 200 литров с лопастной мешалкой с обрешеткой Артикул: TKL200S4, MTK200
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Назначение
	Приготовления различного рода маловязких эмульсий, смесей, растворов и суспензий в жидкой среде с максимальной плотностью 1,3 г/см, динамической вязкостью жидкой фазы 0,05 Ра/сек.

	1.2. 
	Объём (литры)
	200

	1.3. 
	Высота, не более (метры)
	1,5

	1.4. 
	диаметр, не более (метры)
	0,72

	1.5. 
	Форма дна
	Коническая

	1.6. 
	Диапазон рабочих температур (0С)
	От -30 до +60

	1.7. 
	Перемешивающее устройство
	Лопастная мешалка

	1.8. 
	Тип привода перемешивающего устройства
	Электромеханический

	1.9. 
	Мощность двигателя перемешивающего устройства, кВт
	0,25

	1.10. 
	Частота вращения вала перемешивающего устройства, об/мин
	[bookmark: _GoBack]140

	1.11. 
	Расположение перемешивающего устройства
	По вертикальной оси ёмкости

	1.12. 
	Толщина стенки ёмкости, не менее (миллиметры)
	3

	1.13. 
	Обрешетка
	Обязательна

	1.14. 
	Материал обрешетки
	Окрашенный металл

	1.15. 
	Расстояние от нижней точки дна емкости до основания, при вертикальном расположении в обрешетке, не менее (миллиметры)
	350

	1.16. 
	Вес, не более (килограммы)
	70

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	-
	-

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1. 
	Материал
	Химически стойкий полиэтилен (LLDPE)

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Требования к транспортировке
	Транспортировка силами и средствами поставщика

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	5.1. 
	Срок гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	6.1. 
	Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества либо декларация соответствия;
Паспорт изделия;
руководства по эксплуатации;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД.

	7. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	7.1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120




Наименование продукции: Ёмкость К 200 литров с обрешеткой  Артикул: TK200S4, MTK200
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	8. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	8.1. 
	Назначение
	Хранение различного рода жидкостей, смесей и растворов

	8.2. 
	Объём (литры)
	200

	8.3. 
	Высота, не более (метры)
	1,3

	8.4. 
	Диаметр, не более (метры)
	0,72

	8.5. 
	Форма дна
	Коническая

	8.6. 
	Диапазон рабочих температур (0С)
	От -30 до +60

	8.7. 
	Толщина стенки ёмкости, не менее (миллиметры)
	3

	8.8. 
	Поддерживающий каркас
	Обязателен

	8.9. 
	Материал каркаса
	Окрашенный металл

	8.10. 
	Расстояние от нижней точки дна емкости до основания, при вертикальном расположении в каркасе, не менее (миллиметры)
	350

	8.11. 
	Вес, не более (килограммы)
	50

	9. 
	Требования к безопасности

	9.1. 
	-
	-

	10. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	10.1. 
	Материал
	Химически стойкий полиэтилен (LLDPE)

	11. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	11.1. 
	Требования к транспортировке
	Транспортировка силами и средствами поставщика

	12. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	12.1. 
	Срок гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	13. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	13.1. 
	Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества либо декларация соответствия;
Паспорт изделия;
руководства по эксплуатации;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД.

	14. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	14.1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120




[bookmark: _Toc188954123][bookmark: _Toc188954123]
Наименование продукции: Емкость K 100 литров с пропеллерной мешалкой с обрешеткой Артикул: TKN100S4, MTK100

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	15. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	15.1. 
	Назначение
	Мешалки предназначены для перемешивания жидкости с максимальной плотностью 1,3 г/см3, динамической вязкостью жидкой фазы ‐ 6 Ра/сек.

	15.2. 
	Объём (литры)
	100

	15.3. 
	Высота, не более (метры)
	1,41

	15.4. 
	диаметр, не более (метры)
	0,54

	15.5. 
	Форма дна
	Коническая

	15.6. 
	Диапазон рабочих температур (0С)
	От -30 до +60

	15.7. 
	Перемешивающее устройство
	пропеллерная мешалка

	15.8. 
	Мощность двигателя перемешивающего устройства, кВт
	0,25

	15.9. 
	Частота вращения вала перемешивающего устройства, об/мин
	1400

	15.10. 
	Обрешетка
	Обязательна

	15.11. 
	Материал обрешетки
	Окрашенный металл

	16. 
	Требования к безопасности

	16.1. 
	-
	-

	17. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	17.1. 
	Материал
	Химически стойкий полиэтилен (LLDPE)

	18. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	18.1. 
	Требования к транспортировке
	Транспортировка силами и средствами поставщика

	19. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	19.1. 
	Срок гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	20. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	20.1. 
	Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества либо декларация соответствия;
Паспорт изделия;
руководства по эксплуатации;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД.

	21. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	21.1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120




