
















Технические требования на оказание услуг


«ОКПД2 71.12.4. Оказание услуг по техническому обслуживанию и организации поверки (калибровки) автоматизированных испытательных комплексов «АСИС» для нужд АО «ВНИИГ им. Веденеева»»


Лот № 























1. Общие сведения


1.1. Наименование закупаемых услуг
Услуги по техническому обслуживанию и организации поверки (калибровки) автоматизированных испытательных комплексов «АСИС».


1.2. Цели и задачи. Существующее положение
Целью закупки услуг является своевременное выполнение технического обслуживания и организация поверки  оборудования на объектах Заказчика.


Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
	195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21
	Согласно Перечню, указанному в Приложении 1 к настоящим ТТ.
	




2. Требования к закупаемым услугам
2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. Требования к перечню и объему услуг
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Техническое обслуживание и организация поверки (калибровки) автоматизированных испытательных комплексов «АСИС».
	усл. ед.
	1









2.1.2. Требования к срокам оказания услуг 
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поверка (калибровка) средств измерений и аттестация испытательного оборудования (пункты 1 – 8 перечня оборудования)
	С даты, следующей за датой подписания договора
	через 12 месяцев с момента начала оказания Услуг, или достижения предельной суммы договора, указанной в 4.1 Договора в зависимости от того какой срок наступит ранее.
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2.2. Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1Таблицы 2): Техническое обслуживание и организация поверки (калибровки) автоматизированных испытательных комплексов «АСИС».
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1.
	Требования к оказанию услуг

	1.1
	Порядок проведения технического обслуживания оборудования

	1.1.1
	Перечень работ, входящих в ТО устройств одноплоскостного среза (все модификации)
·Внешний осмотр устройства
·Очистка, смазка поршня пневмоцилиндра
·Проверка хода поршня пневмоцилиндра
·Регулировка пневмоклапанов (по необходимости).
·Регулировка соосностимежду  верхним и нижним кольцами срезной каретки.
·Контроль регулируемого зазора между верхним и нижним кольцом
·Проверка хода штока редуктора, работоспособности  шагового двигателя, работоспособности концевиков.
·Прочистка, продувка дренажных отверстий
·Запуск устройства на испытание в тестовом режиме на создание минимальной-максимальной нагрузки.
·Проверка работоспособности измерительных каналов
·Градуировка измерительных каналов
·Проведение тестовых испытаний по «быстрой схеме»

Перечень работ, входящих в ТО  устройств трехосного сжатия (все модификации)
·Внешний осмотр устройства
·Проверка хода поршня пневмоцилиндра
·Регулировка пневмоклапанов (по необходимости).
·Проверка хода штока редуктора, работоспособности  шагового двигателя, работоспособности концевиков.
·Прочистка, продувка дренажных отверстий камеры трехосного сжатия, ответных частей штекеров.
·Запуск устройства на испытание в тестовом режиме на создание минимальной-максимальной нагрузки.
·Протяжка резьбовых соединений устройств нагружения
·Смазка входного отверстия штока камеры ТС
·Проверка на герметичность камеры ТС
·Проверка на герметичность датчиков давления
·Проверка на герметичность вспомогательных устройств создания давления (нагнетатель, панель управления дав-лением)
·Проверка хода поршня нагнетателя,работоспособности  шагового двигателя, работоспособности концевиков.
·Проверка работоспособности измерительных каналов
·Градуировка измерительных каналов
·Проведение тестовых испытаний по «быстрой схеме»

Перечень работ, входящих в ТО устройств для проведения испытаний одноосного сжатия
и растяжения, шариковым штампом, морозного пучения (все модификации)
·Внешний осмотр устройства
·Проверка хода штока редуктора, работоспособности  шагового двигателя, работоспособности концевиков.
·Запуск устройства на испытание в тестовом режиме на создание минимальной-максимальной нагрузки.
·Протяжка резьбовых соединений устройств нагружения
·Смазка входного отверстия штока приспособлений
·Проверка работоспособности измерительных каналов
·Градуировка измерительных каналов
·Проведение тестовых испытаний по «быстрой схеме»

	1.1.2
	Перечень оборудования Заказчика указаны в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям.

	1.1.4
	Перечень СИ и ИО Заказчика указаны в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям.

	2
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя

	2.1
	Исполнитель обязан передавать сведения о результатах поверки  в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФОЕИ)

	2.2
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг

	2.2.1
	По результатам оказания Услуг предоставляется:
«Свидетельство о поверке» или «Извещение о непригодности к применению» на бумажных носителях на каждое СИ, оформленные в соответствии с «Порядком проведения поверки средств измерений, требованиями к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденными Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 2510 от 31.07.2020 или  «Сертификат о калибровке» с протоколом калибровки на каждое СИ, оформленный в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» или «Аттестат» на испытательное оборудование с протоколом аттестации, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».

	3
	Требования к исполнителю  и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	3.1
	Услуги должны оказываться лицом,  аккредитованным в установленном порядке согласно требованиям Федерального  закона "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" от 28.12.2013 N 412-ФЗ на право проведения поверки  средств измерений,  имеющим действующий Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений (на право поверки средств измерений или на право поверки и калибровки средств измерений) с соответствующей областью аккредитации.
В случае, если Исполнитель аккредитован только на право поверки СИ, он также обязан иметь документ, подтверждающий его компетентность в части выполнения калибровочных работ и подтверждающий его соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»





3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки


3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. В стоимость оказания услуг должны быть включены все затраты и расходные материалы, необходимые для оказания услуг согласно Техническим требованиям, любые другие сопутствующие расходы Исполнителя, все налоги, сборы и другие обязательные платежи.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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