



Коммерческое предложение
на поставку вагон-бытовки 11940х16800х2630 мм
(из 14 вагон-бытовок 5970х2400х2630 мм)
1.Планировка помещений: 16800
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сплит-система


высота потолков 2200 мм                                                                             - 4 шт.                   – 3 шт.
2. Вагон-бытовка состоит из (поштучно - указываются дополнительно устанавливаемые элементы):
· основной каркас цельнометаллический - труба профильная (120х120х4,0) и (80х40х3,0) окрашен в коричневый цвет;
· стены: профнастил оцинкованный С-8 (0,40 мм), гидроветроизоляция, деревянная обрешетка, минеральная вата (50 мм), внутренняя отделка – OSB 9 мм;
· крыша плоская (герметизация кровельных стыков – самоклеющейся лентой Технониколь): профнастил оцинкованный Н-60 (0,45 мм), гидроветроизоляция, труба профильная (50х25х2,0), минеральная вата (100 мм), потолок — OSB 9 мм;
· основание пола: труба профильная (80х40х3,0) с шагом 750 мм, гидроветроизоляция, деревянная обрешетка, минеральная вата (100 мм), OSB 15 мм, линолеум бытовой, снизу дно подшито оцинкованным профнастилом;
· окна металлопластиковые (белые) —7 шт. 1400х1100 мм с поворотно-откидной створкой, подоконники 100 мм;
· дверь входная - металлическая (толщина металла 2 мм), утеплённая с замком (Россия), внутренняя отделка двери – лист металлический оцинкованный;
· электрика: 20 светильников светодиодных (длинных), 2 выключатель 2-х клав., 8 двойных розеток (высота установки 300 мм от пола), 2 одинарные розетки под сплит-системы (высота установки 1700 мм от пола), автоматы защиты 6А-1 шт. и 16А-3 шт., дополнительные автоматы защиты 16А-2 шт. на сплит-системы. Электропроводка: провода  ВВГп-нг: на вводе 3х6 мм (ГОСТ), на розетки 3х2,5 мм (ГОСТ), на светильники 2х1,5 мм (ТУ);
· [bookmark: _Hlk133226034][bookmark: _Hlk196808913]сплит-система модели 30 «тепло-холод»-2 шт.
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