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1. [bookmark: __RefHeading___Toc7017_899461045][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7019_899461045]Наименование закупаемой продукции
	СТО
	стандарт организации

	ТТ
	технические требования


1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7021_899461045]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 23.64.10.110 Поставка смесей строительных на Колымскую ГЭС для нужд Башкирского филиала.
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc8323_2243388018]Цель использования закупаемой продукции
Закупаемая продукция предназначена для Выполнение монтажных работ в части инженерно-технических средств защиты, включая поставку оборудования и материалов по 3-м системам (системе контроля и управление доступом; системе охранной, телевизионной; инженерно-технических средств защиты) комплексной системы безопасности Колымской ГЭС в рамках инвестиционного проекта у взаимозависимого лица по лоту №0012-ТПиР БЕЗОП-2026-КЭ-КГЭС, подписанного между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК».
2. [bookmark: __RefHeading___Toc8325_2243388018][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc124846885][bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7023_899461045][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7025_899461045][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc7027_899461045][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	Смеси сухие (Для бетона В20 F300) (ГОСТ 27006-2019)
	кг 
	147 896
	

	2
	Цемент М500 (ГОСТ 31108-2020)
	кг 
	23 700
	


[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7029_899461045]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: __RefHeading___Toc7031_899461045][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	5
	[bookmark: _Toc46743510]6

	1.
	ОКПД2 23.64.10.110 Поставка смесей строительных на Колымскую ГЭС для нужд Башкирского филиала.
	С даты заключения договора
	До 31.08.2026

	 Срок поставки – 10 календарных дней с даты направления Заявки Поставщику. 
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7033_899461045][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc547856221]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc7035_899461045][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 23.64.10.110 Поставка смесей строительных на Колымскую ГЭС для нужд Башкирского филиала.
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3
	4

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Смеси сухие (Для бетона В20 F300) (ГОСТ 27006-2019)

	1.1.1
	Щебень 
	Количество щебня для смеси
	83 448 кг

	1.1.1.1
	
	Фракция
	5-20 мм

	1.1.1.2
	
	Тип щебня
	Гранит

	1.1.1.3
	
	Соответствие стандарту 
	ГОСТ  8267-93

	1.1.1.4
	
	Марка по дробимости (прочности)
	М800

	1.1.1.5
	
	Морозостойкость
	F300

	1.1.1.6
	
	Содержание зерен слабых пород
	5% по массе

	1.1.1.7
	
	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 
	 35% по массе

	1.1.1.8
	
	Содержание зерен пылевидных и глинистых
	 1% по массе

	1.1.1.9
	
	Насыпная плотность 
	1300 кг

	1.1.2
	Песок
	Количество песка для смеси
	64 448 кг

	1.1.2.1
	
	Содержание зерен крупностью свыше 10 мм 
	0% по массе

	1.1.2.2
	
	Содержание зерен крупностью свыше 5 мм 
	 2,56 % по массе

	1.1.2.3
	
	Содержание зерен крупностью свыше 0,16 мм 
	 5,68 % по массе

	1.1.2.4
	
	Модуль крупности 
	2,63

	1.1.2.5
	
	Класс крупности 
	2 класс

	1.1.2.6
	
	Содержание пылевидных и глиняных частиц 
	 2,68 % по массе

	1.1.2.7
	
	Содержание глины в комках
	0% по массе

	1.1.2.8
	
	Насыпная плотность кг/м3
	1465

	1.1.2.9
	
	Содержание глинистых частиц методом набухания 
	0 % по массе

	1.1.2.10
	
	Влажность 
	3,1% 

	1.1.2.11
	
	Соответствие стандарту 
	ГОСТ 8736-2014

	1.2
	Цемент (ГОСТ 31108-2020)  
	Марка цемента
	М500

	1.2.1
	
	Класс прочности 
	42,5 

	1.2.2
	
	Прочность на сжатие (в возрасте 28 суток)
	 49,2 МПа

	1.2.3
	
	Прочность на сжатие (в возрасте 2 суток)
	17,0 МПа

	1.2.4
	
	Специальная добавка 
	0%

	1.2.5
	
	Начало схватывания
	 45 минут

	1.2.6
	
	Насыпная плотность сухого цемента
	 1200 кг/м3

	1.2.7
	
	Фасовка
	50 кг

	1.2.8
	
	Морозостойкость
	Не менее 70 циклов

	1.2.9
	
	Ложное схватывание 
	нет

	1.2.10
	
	Нормальная густота цементного теста 
	28,5 %

	1.2.12
	
	Технологическая добавка «Интенсификатор помола Hemix E900» в пересчете на сухое вещество 
	0,03%

	1.2.13
	
	Группа эффективности пропаривания 
	1

	1.2.14
	
	Соответствие стандарту 
	ГОСТ 31108-2020

	2.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	2.1
	Место поставки
	Филиал «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго», Российская Федерация, Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье.

	2.2
	Поставка
	Поставка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени).
Поставка товара осуществляется по заявкам транспортом и силами Поставщика.
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту поставки. Поставка Товаров должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные Договором сроки.

	2.3
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям.

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Гарантия, не менее
	3/4 (три четверти) от общего гарантийного срока хранения продукции, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Общий гарантийный срок хранения Продукции должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты ее изготовления, если более длительный срок не установлен производителем (изготовителем) Продукции. Изготовитель гарантирует соответствие цемента требования стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течений 60 суток  исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документ о качестве продукции 
	Сертификат качества (паспорт) в 2 экз.;
Упаковочный лист на каждую партию отгруженной Продукции в 2 экз.;
Иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документа-ми, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.



	Покупатель:
	Поставщик:

	Директор Башкирского филиала
АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Уфа

_________________ / А.И. Муртазин
м.п.
	Директор
ООО «_____________________________»

____________________ / _____________ /
м.п.



