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ОКПД 2.    26.51.53
Поставка комплекта оборудования лабораторной гидроциклонной установки  и  Гидроциклона ГЦП-50-10
для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов 
АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
Лот № 
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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc236230743]Общие сведения
1.1.1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc236230744]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственный стандарт, национальный стандарт РФ

	ГОСТ Р
	Государственные стандарты, принимаемые только в России



1.2.1.1. [bookmark: _Toc236230745]Наименование закупаемой продукции
Поставка комплекта оборудования лабораторной гидроциклонной установки  и гидроциклона ГЦП-50-10 для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева»
[bookmark: _Toc236230746]Цель поставки
Использование закупаемой продукции для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
1.3.1.1. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc236230747]Существующее положение
[bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509]В настоящее время в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» отсутствует лабораторная база по направлению исследований глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов.
Поставка закупаемой продукции осуществляются для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21.
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc236230748][bookmark: _Hlk49857604_Копия_1][bookmark: _Toc46743509_Копия_1][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
1.4.1.1. [bookmark: _Toc236230749]Требования к объемам и срокам поставки
1.4.1.1.1. [bookmark: _Toc236230750]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc236230751][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Лабораторная гидроциклонная установка в составе:
	комплект
	1

	1.1
	Опорная рама лабораторной установки УЛГ подвижная на поворотных грузовых колесах, исполнение — углеро- дистая сталь
	шт
	1

	1.2
	Емкость подготовительная лабораторной установки
УЛГ, полипропилен, (V 150 литров)
	шт
	1

	1.3
	Емкость песковая лабораторной установки УЛГ, поли- пропилен, (V 120 литров)
	шт
	1

	1.4
	Емкость верхнего слива лабораторной установки УЛГ, полипропилен, (V 120 литров)
	шт
	1

	1.5
	Трубная обвязка лабораторной установки УЛГ, поли- пропилен, резиновый рукав
	комплект
	1

	1.6
	Патрубок слива фильтрата и патрубок питания гидро- циклона, резина
	комплект
	1

	1.7
	Питающий винтовой насос Н1В 6/5-5 380В
	шт
	1

	1.8
	Эл. шкаф подключения установки управления насосом с регулятором частоты
	комплект
	1

	1.9
	Манометр механический с разделителем сред
	комплект
	1

	1.10
	Гидроциклон ГЦП-50
	комплект
	1

	1.11
	Якорная мешалка для перемешивания пульпы для подачи в насос

	шт
	1

	2
	Гидроциклон ГЦП-50-10 в комплекте с насадкой песко- вой d-4 мм (материал исполнения — полиуретановый корпус)
	шт
	3

	3
	Доставка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21.
	Усл.ед.
	1



1.4.2.1.1. [bookmark: _Toc236230752][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc236230753][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Комплект оборудования лабораторной гидроциклонной установки
	С даты, следующей за датой заключения Договора.
	В течение 40 рабочих дней с даты заключения договора



1.5.1.1. [bookmark: _Toc236230754][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc236230755] Таблица 3. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc236230756]Наименование продукции: Установка лабораторная гидроциклонная
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Количество емкостей, шт
	3

	1.2. 
	Количество питающих насосов
	1

	1.3. 
	Размер не более (ВШГ):
	1780*1200*1100 мм

	1.4. 
	Напряжение  В
	 380

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	-
	-

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1. 
	-
	-

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Требования к транспортировке
	Транспортировка силами и средствами поставщика

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	5.1. 
	Срок гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	6.1. 
	Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества либо декларация соответствия;
Паспорт изделия;
руководства по эксплуатации;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД.

	6.2. 
	Опорная рама лабораторной установки УЛГ подвижная на поворотных грузовых колесах, исполнение - углеро-дистая сталь
	1 шт.

	6.3. 
	Емкость подготовительная лабораторной установки УЛГ, полипропилен, (V 150 литров)
	1 шт.

	6.4. 
	Емкость песковая лабораторной установки УЛГ, поли-пропилен, (V 120 литров)
	1 шт.

	6.5. 
	Емкость верхнего слива лабораторной установки УЛГ, полипропилен, (V 120 литров)
	1 шт.

	6.6. 
	Трубная обвязка лабораторной установки УЛГ, поли-пропилен, резиновый рукав
	1 комплект

	6.7. 
	Патрубок слива фильтрата и патрубок питания гидро-циклона, резина
	1 комплект

	6.8. 
	питающий винтовой насос Н1В 6/5-5 380В
	1 шт

	6.9. 
	Эл. шкаф подключения установки управления насосом с регулятором частоты
	1 комплект

	6.10. 
	Манометр механический с разделителем сред
	1 комплект

	6.11. 
	Гидроциклон ГЦП-50
	1 комплект

	6.12. 
	Якорная мешалка для перемешивания пульпы для по-дачи в насос
	1 шт

	7. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	7.1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120





[bookmark: _Toc236230757]Наименование продукции: Гидроциклон ГЦП-50-10 в комплекте с насадкой песковой d-4 мм (материал исполнения - полиурета-новый корпус)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	8. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	8.1. 
	Диаметр цилиндрической части, мм
	50

	8.2. 
	Угол конуса, град
	10

	8.3. 
	Диаметр сливного отверстия, мм
	10; 12

	8.4. 
	Диаметр пескового отверстия, мм
	2; 3; 4; 6; 8; 10; 12

	8.5. 
	Рабочее давление перед гидроциклоном, МПа
	0,1÷0,3±0,05

	8.6. 
	Масса, кг не более
	[bookmark: _GoBack]3,6

	9. 
	Требования к безопасности

	9.1. 
	-
	-

	10. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	10.1. 
	-
	-

	11. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	11.1. 
	Требования к транспортировке
	Транспортировка силами и средствами поставщика

	12. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	12.1. 
	Срок гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	13. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	13.1. 
	Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества либо декларация соответствия;
Паспорт изделия;
руководства по эксплуатации;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД.

	14. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	14.1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120





