[bookmark: _GoBack]














[bookmark: _Hlk196120086]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Выполнение работ по ремонту кровель зданий ОПС для нужд УФПС Омской области»















г. ОМСК, 2026

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России» в лице УФПС Омской области

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	3.
	Подрядчик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором.

	4.
	ОПС, Объект
	Отделение почтовой связи

	5.
	Работы
	«Выполнение работ по ремонту кровель зданий ОПC для нужд УФПС Омской области»

	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7.
	СНиП
	Санитарные нормы и правила

	8.
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	9.
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	10.
	ТЗ
	Техническое задание

	11.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик

	12.
	СП
	Свод правил



2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
Выполнение работ по ремонту кровель зданий ОПC для нужд УФПС Омской области.

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ. 
Работы выполняются с целью экстренной ликвидацией повреждений (протечек, разрушений), устранение угрозы для жизни людей и предотвращение дальнейшего разрушения несущих конструкций и внутренних помещений. Это неотложные меры, направленные на герметизацию и восстановление защитных функций крыши. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1 Начало выполнения Работ: не позднее 3 (трёх) календарных дней с даты подписания договора. 
Окончание выполнения Работ: не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты начала выполнения Работ.
4.2 Место выполнения Работ:
4.2.1  ОПС 644018, г. Омск: ул. 4 Кордная д. 44;
4.2.2  ОПС 644121, ул. Котельникова д. 8, пом. 1П;
4.2.3  ОПС 646116, ул. 33 Северная д. 40А, пом. 2П;
4.2.4  ОПС 644083, ул. Менделеева д. 15;
4.2.5  ОПС 644089, ул. 50 лет Октября д. 116, пом. 1П;
4.2.6  ОПС 644106, ул. Дианова 7В, пом. 3П;
4.2.7  ОПС 644119, ул. Степанца 10 к.1, пом. 2П;
4.2.8  ОПС 644117, ул. 3-я Молодёжная д. 49 пом. 2П;
4.2.9  ОПС 644110, ул. Стрельникова, д. 6, пом. 2П;
4.2.10  ОПС 644090, ул. Сергея Тюленина, д. 5Б, пом. 2П;
4.2.11  ОПС 644109, ул. Моторная, д. 11. Дом. 2П.
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ           Ведомость видов и объёмов работ.

Отделение ОПС 644018, г. Омск, ул. Кордная 44

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	0,1

	2
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами, материалами рулонными битумными кровельными и гидроизоляционными ТПП, наплавляемыми, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 с заменой 1 слоя 
	100 м2
	0,06

	3
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм
	100 м2
	0,1


	4
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой из материалов рулонных битумных кровельных и гидроизоляционных ТПП, наплавляемых, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2
	100 м2
	0,2

	5
	Установка аэраторов кровельных из ПВХ, устойчивых к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению диаметром патрубка: 280 мм
	шт
	2

	6
	Обеспыливание поверхности
	М2
	140

	7
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 при толщине слоя 0,20 мм. 
	100 м2
	1,4

	8
	Нанесение первого слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 
	100 м2
	1,4

	9
	Устройство армирующего слоя из стеклоткани плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм между первым и вторым слоем мастики
	100 м2
	1,4

	10
	Нанесение второго и третьего слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 
	100 м2
	1,4

	11
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для коррозийной защиты металлических конструкций и устройства, гидроизоляции кровельных покрытий и железобетонных конструкций
	100 м2
	1,4

	12
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,0804



Отделение ОПС 644121, г. Омск, ул. Котельникова д. 8, пом. 1П

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	0,1

	2
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами, материалами рулонными битумными кровельными и гидроизоляционными ТПП, наплавляемыми, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 с заменой 1 слоя
	100 м2
	0,1

	3
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм
	100 м2
	0,1

	4
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой из материалов рулонных битумных кровельных и гидроизоляционных ТПП, наплавляемых, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2
	100 м2
	0,2

	5
	Установка аэраторов кровельных из ПВХ, устойчивых к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению диаметром патрубка: 280 мм
	шт.
	2

	6
	Обеспыливание поверхности
	М2
	135

	7
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 при толщине слоя 0,20 мм.
	100 м2
	1,35

	8
	Нанесение первого слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2
	100 м2
	1,35

	9
	Устройство армирующего слоя из стеклоткани плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм между первым и вторым слоем мастики
	100 м2
	1,35

	10
	Нанесение второго и третьего слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 Нанесение первого и каждого последующего слоев толщиной по 0,2 мм мастики битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной (второй и третий слои мастики)
	100 м2
	1,35

	11
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для коррозийной защиты металлических конструкций и устройства, гидроизоляции кровельных покрытий и железобетонных конструкций
	100 м2
	1,35

	12
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,094



Отделение ОПС 646116, г. Омск, ул. 33 Северная, д. 40А, пом. 2П

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	0,1

	2
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами, материалами рулонными битумными кровельными и гидроизоляционными ТПП, наплавляемыми, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 с заменой 1 слоя
	100 м2
	0,2

	3
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм
	100 м2
	0,17

	4
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой из материалов рулонных битумных кровельных и гидроизоляционных ТПП, наплавляемых, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2
	100 м2
	0,2

	5
	Установка аэраторов кровельных из ПВХ, устойчивых к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению диаметром патрубка: 280 мм
	шт.
	1

	6
	Обеспыливание поверхности
	М2
	98

	7
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 при толщине слоя 0,20 мм.
	100 м2
	0,98

	8
	Нанесение первого слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2
	100 м2
	0,98

	9
	Устройство армирующего слоя из стеклоткани плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм между первым и вторым слоем мастики
	100 м2
	0,98

	10
	Нанесение второго и третьего слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2
	100 м2
	0,98

	11
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для коррозийной защиты металлических конструкций и устройства, гидроизоляции кровельных покрытий и железобетонных конструкций
	100 м2
	0,98

	12
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,128



Отделение ОПС 644083, г. Омск, ул. Менделеева д. 15

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	0,2

	2
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами, материалами рулонными битумными кровельными и гидроизоляционными ТПП, наплавляемыми, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 с заменой 1 слоя
	100 м2
	0,15

	3
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм
	100 м2
	0,2

	4
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой из материалов рулонных битумных кровельных и гидроизоляционных ТПП, наплавляемых, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2
	100 м2
	0,2

	5
	Установка аэраторов кровельных из ПВХ, устойчивых к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению диаметром патрубка: 280 мм
	шт.
	2

	6
	Обеспыливание поверхности
	М2
	202

	7
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 при толщине слоя 0,20 мм.
	100 м2
	2,02

	8
	Нанесение первого слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2
	100 м2
	2,02

	9
	Устройство армирующего слоя из стеклоткани плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм между первым и вторым слоем мастики
	100 м2
	2,02

	10
	Нанесение второго и третьего слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 
	100 м2
	2,02

	11
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для коррозийной защиты металлических конструкций и устройства, гидроизоляции кровельных покрытий и железобетонных конструкций
	100 м2
	2,02

	12
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,171




Отделение ОПС 644089, г. Омск, ул. 50 лет Октября, д. 116, пом. 1П

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	0,2

	2
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами, материалами рулонными битумными кровельными и гидроизоляционными ТПП, наплавляемыми, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 с заменой 1 слоя
	100 м2
	0,1

	3
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм
	100 м2
	0,1

	4
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой из материалов рулонных битумных кровельных и гидроизоляционных ТПП, наплавляемых, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2
	100 м2
	0,2

	5
	Установка аэраторов кровельных из ПВХ, устойчивых к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению диаметром патрубка: 280 мм
	шт.
	1

	6
	Обеспыливание поверхности
	м2
	125

	7
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 при толщине слоя 0,20 мм.
	100 м2
	1,25

	8
	Нанесение первого слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2
	100 м2
	1,25

	9
	Устройство армирующего слоя из стеклоткани плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм между первым и вторым слоем мастики
	100 м2
	1,25

	10
	Нанесение второго и третьего слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2
	100 м2
	1,25

	11
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью двухкомпонентной битумно-полимерной с содержаниемхлорсульфированного полиэтилена для коррозийной защиты металлических конструкций и устройства, гидроизоляции кровельных покрытий и железобетонных конструкций
	100 м2
	1,25

	12
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,154







Отделение ОПС 644106, г. Омск, ул. Дианова, д. 7В, пом. 3П

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	0,15

	2
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами, материалами рулонными битумными кровельными и гидроизоляционными ТПП, наплавляемыми, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 с заменой 1 слоя
	100 м2
	0,08

	3
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм
	100 м2
	0,17

	4
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой из материалов рулонных битумных кровельных и гидроизоляционных ТПП, наплавляемых, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2
	100 м2
	0,2

	5
	Установка аэраторов кровельных из ПВХ, устойчивых к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению диаметром патрубка: 280 мм
	шт.
	1

	6
	Обеспыливание поверхности
	м2
	200

	7
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 при толщине слоя 0,20 мм.
	100 м2
	2

	8
	Нанесение первого слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2
	100 м2
	2

	9
	Устройство армирующего слоя из стеклоткани плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм между первым и вторым слоем мастики
	100 м2
	2

	10
	Нанесение второго и третьего слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 
	100 м2
	2

	11
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для коррозийной защиты металлических конструкций и устройства, гидроизоляции кровельных покрытий и железобетонных конструкций
	100 м2
	2

	12
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,1172



Отделение ОПС 644119, г. Омск, ул. Степанца 10 к.1, пом. 2П

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	0,1


	2
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами, материалами рулонными битумными кровельными и гидроизоляционными ТПП, наплавляемыми, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 с заменой 1 слоя 
	100 м2
	0,1

	3
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм
	100 м2
	0,1

	4
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой из материалов рулонных битумных кровельных и гидроизоляционных ТПП, наплавляемых, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2
	100 м2
	0,2

	5
	Установка аэраторов кровельных из ПВХ, устойчивых к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению диаметром патрубка: 280 мм
	шт.
	1

	6
	Обеспыливание поверхности
	м2
	150

	7
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 при толщине слоя 0,20 мм.
	100 м2
	1,5

	8
	Нанесение первого слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2
	100 м2
	1,5

	9
	Устройство армирующего слоя из стеклоткани плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм между первым и вторым слоем мастики
	100 м2
	1,5

	10
	Нанесение второго и третьего слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 
	100 м2
	1,5

	11
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для коррозийной защиты металлических конструкций и устройства, гидроизоляции кровельных покрытий и железобетонных конструкций
	100 м2
	1,5

	12
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,124





Отделение ОПС 644117, г. Омск, ул. 3 Молодежная, д. 49, пом. 2П

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	0,2

	2
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами, материалами рулонными битумными кровельными и гидроизоляционными ТПП, наплавляемыми, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 с заменой 1 слоя
	100 м2
	0,1

	3
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм
	100 м2
	0,2


	4
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой из материалов рулонных битумных кровельных и гидроизоляционных ТПП, наплавляемых, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2
	100 м2
	0,2

	5
	Установка аэраторов кровельных из ПВХ, устойчивых к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению диаметром патрубка: 280 мм
	шт.
	2

	6
	Обеспыливание поверхности
	ш2
	200

	7
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 при толщине слоя 0,20 мм.
	100 м2
	2

	8
	Нанесение первого слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2
	100 м2
	2

	9
	Устройство армирующего слоя из стеклоткани плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм между первым и вторым слоем мастики
	100 м2
	2

	10
	Нанесение второго и третьего слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2
	100 м2
	2

	11
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для коррозийной защиты металлических конструкций и устройства, гидроизоляции кровельных покрытий и железобетонных конструкций
	100 м2
	2

	12
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,154




Отделение ОПС 644110, г. Омск, ул. Стрельникова,  д. 6, пом. 2П  
    
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	0,2

	2
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами, материалами рулонными битумными кровельными и гидроизоляционными ТПП, наплавляемыми, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 с заменой 1 слоя
	100 м2
	0,15

	3
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм
	100 м2
	0,15

	4
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой из материалов рулонных битумных кровельных и гидроизоляционных ТПП, наплавляемых, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2
	100 м2
	0,2

	5
	Установка аэраторов кровельных из ПВХ, устойчивых к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению диаметром патрубка: 280 мм
	шт.
	2

	6
	Обеспыливание поверхности
	м2
	171

	7
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 при толщине слоя 0,20 мм.
	100 м2
	1,71

	8
	Нанесение первого слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2
	100 м2
	1,71

	9
	Устройство армирующего слоя из стеклоткани плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм между первым и вторым слоем мастики
	100 м2
	1,71

	10
	Нанесение второго и третьего слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 
	100 м2
	1,71

	11
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для коррозийной защиты металлических конструкций и устройства, гидроизоляции кровельных покрытий и железобетонных конструкций
	100 м2
	1,71

	12
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,235




Отделение ОПС 644090, г. Омск, ул. Сергея Тюленина,  д. 5Б, пом. 2П

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	0,4

	2
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами, материалами рулонными битумными кровельными и гидроизоляционными ТПП, наплавляемыми, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 с заменой 1 слоя
	100 м2
	0,2

	3
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм
	100 м2
	0,25

	4
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой из материалов рулонных битумных кровельных и гидроизоляционных ТПП, наплавляемых, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2
	100 м2
	0,2

	5
	Установка аэраторов кровельных из ПВХ, устойчивых к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению диаметром патрубка: 280 мм
	шт.
	4

	6
	Обеспыливание поверхности
	м2
	400

	7
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 при толщине слоя 0,20 мм.
	100 м2
	4

	8
	Нанесение первого слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2
	100 м2
	4

	9
	Устройство армирующего слоя из стеклоткани плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм между первым и вторым слоем мастики
	100 м2
	4

	10
	Нанесение второго и третьего слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2
	100 м2
	4

	11
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для коррозийной защиты металлических конструкций и устройства, гидроизоляции кровельных покрытий и железобетонных конструкций
	100 м2
	4

	12
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,308




Отделение ОПС 644109, г. Омск, ул. ​Моторная, д.  11, пом. 2П

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	0,1

	2
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами, материалами рулонными битумными кровельными и гидроизоляционными ТПП, наплавляемыми, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 с заменой 1 слоя
	100 м2
	0,1

	3
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм
	100 м2
	0,1

	4
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой из материалов рулонных битумных кровельных и гидроизоляционных ТПП, наплавляемых, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2
	100 м2
	0,2

	5
	Установка аэраторов кровельных из ПВХ, устойчивых к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению диаметром патрубка: 280 мм
	шт.
	1

	6
	Обеспыливание поверхности
	м2
	120

	7
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 при толщине слоя 0,20 мм.
	100 м2
	1,2

	8
	Нанесение первого слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2
	100 м2
	1,2

	9
	Устройство армирующего слоя из стеклоткани плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм между первым и вторым слоем мастики
	100 м2
	1,2

	10
	Нанесение второго и третьего слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2
	100 м2
	1,2

	11
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для коррозийной защиты металлических конструкций и устройства, гидроизоляции кровельных покрытий и железобетонных конструкций
	100 м2
	1,2

	12
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,094



6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Требования к качеству Работ
Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ;
– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
– Федеральный закон от 17.07.1999 №176-ФЗ «О почтовой связи»;
– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
[bookmark: _Hlk200013303]– ГОСТ 22270-2018 «Межгосударственный стандарт. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования»
 – СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
– ГОСТ Р 59637-2021 «Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте.
– СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
– СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 С Изменением №1 от 11.06.2020 г.;
– Правила по охране труда в строительстве, утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте".


6.2. Условия выполнения работ
6.2.1.	Работы должны выполняться в рабочее время с 9:00 часов 
до 18:00 часов в рабочие дни, кроме дней, официально объявленных праздничными.
6.2.2.	Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте
только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.
6.2.3.	Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать 
и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).
6.2.4.	Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, невосстановлеными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающими высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.2.5.	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта 
(в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ 
от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).
6.2.6.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность 
на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками 
и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.2.7.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.2.8.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку 
и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.
Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором 
и другими предметами. 
По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.
6.3. Требования к безопасности
6.3.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 
– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
– Правила по охране труда в строительстве, утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте".
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
6.3.2. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.
Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты 
и сигналы, видимые в любое время суток.
Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной 
за эксплуатацию этих сооружений. 
6.4. Требования к конфиденциальности
Требования установлены в проекте договора.
6.5. Требования к сдаче-приемке работ
При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:
1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2.
2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат 
по унифицированной форме КС-3.
3.	Счет-фактуру.[footnoteRef:1] [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС.] 

4.	Сметную документацию на выполненные работы.
5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений).
6. Акты освидетельствования скрытых Работ.
7. Счет на оплату
6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических 
и иных документов (оформление результатов работ)
Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии 
с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок 
не более 1 (одного) рабочего дня с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре. 
7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять 
не менее 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.
Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.





