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Технические требования на поставку МТР


«ОКПД 2 27.32.13.190 Поставка кабельной продукции для нужд Бурейской ГЭС»
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1. [bookmark: _Toc1]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc2]Обозначения и сокращения
	АСДК
	Автоматизированная система диагностического контроля

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ГТС
	Гидротехнические сооружения

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ППР
	Проект производства работ

	РД
	Рабочая документация

	СНиП
	Строительные нормы и правила

	СП
	Свод правил






1.2. [bookmark: _Toc3]Наименование закупаемой продукции
	«ОКПД 2 27.32.13.190 Поставка кабельной продукции для нужд Бурейской ГЭС»
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc126749437][bookmark: _Toc152948062][bookmark: _Toc126749434]Цель использования закупаемой продукции
Цель поставки - реализация проекта модернизации системы мониторинга гидротехнических сооружений Бурейской ГЭС путем замены контрольно измерительной аппаратуры и системы сбора информации в составе информационной системы измерения уровней воды БурГЭС (новый объект).
Результаты работ должны обеспечивать:
· Увеличение производительности и надежности работы ИСИУВ за счет реализации современных технических решений и применения современного промышленного оборудования, линий связи и программного обеспечения;
· Повышение качества и оперативности в оценке состояния сооружения по контролируемым показателям; 
· Обеспечение автоматического информирования персонала о гидрологических параметрах сооружения;
· Обеспечение большей достоверности получаемых данных за счет дооснащения контрольно-измерительной аппаратурой, оборудования водоприемных труб системой, позволяющей компенсировать негативное влияние на результаты измерений внешних факторов. Снизить влияние гидравлического давления, создаваемого при пропуске воды через водоводы и водосбросы, на результаты измерений;
· Обеспечение информационного обмена данными с АСДК ГТС ;
· Поддержание исправного и работоспособного состояния системы во всех режимах и на всех стадиях ее эксплуатации, организация ее эффективного использования и развития.
1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc126749435]Существующее положение
Информационная система измерения уровней воды Бурейской ГЭС предназначена для измерения, расчета и регистрации контролируемых показателей на основных сооружениях Бурейской ГЭС. Контролируемые показатели – уровни воды в бьефах, температура воды в верхнем бьефе, объем водохранилища, приток и расход воды.
Оборудование системы находится в эксплуатации с 2004 года. За период эксплуатации система подвергалась незначительным изменениям, так в 2012 году датчики избыточного давления DMP-331 были заменены на датчики избыточного давления Метран-150.
В составе системы имеется три коммутационных шкафа. Первый коммутационный шкаф установлен в галерее №6 плотины, на отметке 181,00 м. секция №17, второй - установлен на отметке 131,40 м. здания ГЭС, сторона А, С9, третий – установлен в галерее №9 плотины на отметке 226,00 м. в секции №20. Внутри шкафов смонтировано идентичное оборудование: модуль сбора данных «НЕВОД+» и источник питания «AGP-24-1» (питание от сети ~220 в).
В качестве контрольно-измерительной аппаратуры полевого уровня используются датчики давления пьезометрические напорные «Метран-150». Датчики преобразуют физическую величину – напор водяного столба в аналоговый выходной сигнал 4-20 мА. Подключение к аналого-цифровому преобразователю происходит по двухпроводной схеме на основе интерфейса RS-485. Длины кабелей, соединяющих датчики в АЦП, имеют значения от 5 до 100 метров, в зависимости от расположения, и не превышают 350 метров суммарно. 
Датчики давления установлены на напорных закладных трубопроводах, расположенных в следующих местах:
· Для измерения уровня воды в нижнем бьефе -  в Здании ГЭС на отм. 131,4 м., сторона А, С9, С15. Всего 3 штуки.
· Для измерения уровня воды в верхнем бьефе -  в галереях плотины на отметке 181,00 м. секция №17 и отметке 226,00 м. секции № 17, 20 и 22. Всего 4 штуки.
Трубопроводы имеют выводы в нижний бьеф в непосредственной близости от отсасывающей трубы, а в верхний бьеф на сороудерживающих решетках.
[bookmark: _Toc191735711][bookmark: _Toc191908536]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место поставки МТР, производства работ, оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Информационная система измерения уровней воды БурГЭС
	Бурейская ГЭС, 676731, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан,
	Информационная система измерения уровней воды БурГЭС (новый объект)


1.5. [bookmark: _Toc126749436]Заказчик (подразделение Заказчика) 
		Заказчик: Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»
Покупатель: АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 195220, г. Санкт-Петербург, 
ул. Гжатская, д.21.
1.6. Иные требования и сведения общего характера
	А) Закупка осуществляется на основании 223-фз п. 3 ч. 6.1 ст. 3 а) Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 
Б) Поставка материально-технических ресурсов должна осуществляться в соответствии с рабочим проектом ДКРЕ.421459.029.А. Все изменения должны быть согласованы Покупателем.
В) Поставка материалов должна осуществляться до места поставки оборудования (Таблица №3).
Г) Поставщик обязан провести входной контроль материалов перед отправкой: внешний осмотр, проверка комплектации, проверка качества сборки и отсутствие внешних повреждений. 
[bookmark: __DdeLink__6676_20437396801]	Д) Доставка материалов должна осуществляться до места поставки. Погрузка, доставка, разгрузка осуществляется Поставщиком. Стоимость погрузки, доставки, разгрузки включена в стоимость Товара.
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2. [bookmark: _Toc7]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc8]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc9]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc10]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Кабель FTP-5e 4x2x0.51 Cu (outdoor)
	п.м.
	

	2. 
	Кабель Hyperline 9/125 (SMF-28)
	п.м.
	

	3. 
	Кабель ВВГнг (А)-LS 3х2,5
	п.м.
	

	4. 
	Кабель ВВГнг (А)-LS 3х4,0
	п.м.
	

	5. 
	Кабель ТехноКИПнг(А)-FRHF 2x2x0.9
	п.м.
	

	6. 
	Кабель ТехноКИПнг(А)-FRHF 4x2x0.9
	п.м.
	

	7. 
	Провод ПУГВ (ПВ-3) ж/зел.1х10
	п.м.
	

	8. 
	Провод ПУГВ (ПВ-3) ж/зел.1х6
	п.м.
	

	9. 
	Саморегулирующийся нагревательный кабель
	п.м.
	

	10. 
	Труба гофрированная DN23 мм с протяжкой стойкая к УФ излучению
	п.м.
	


2.1.2. [bookmark: _Toc11]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 1.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Согласно Таблице №1.1
	с даты, следующей за датой подписания Договора
	[bookmark: _Toc46743511]в течение 60 календарных дней





2.2. [bookmark: _Toc13]Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция № 1-10 Таблицы 1.1): Кабельная продукция

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Объем поставляемых материалов
	Объем, номенклатура и количество поставляемых материалов должно соответствовать Таблице №1.1

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	Требования к безопасности
	Поставка материалов должны соответствовать РД 153.-34.0-03.301-00 "Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий"

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1. 
	-
	-

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	4.1. 
	-
	-

	5. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	5.1. 
	Место поставки
	Бурейская ГЭС, 676731, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан

	5.2. 
	Условия транспортирования
	Организация доставки материалов и возможности их последующего хранения до начала монтажа должна учитывать сложные климатические условия района строительства Амурская область, Бурейский район, птг. Талакан в зимнее и летнее время. Транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и монтаж выполнять в соответствии с климатическим исполнением изделий по ГОСТ 15150-69 и требованием заводов-изготовителей.

	5.3. 
	Требования к маркировке и упаковке
	Материалы должны быть промаркированы и упакованы в тару, обеспечивающую сохранность, предотвращающую повреждения при транспортировке и хранении с учетом возможных перегрузок, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, в соответствии с требованиями ГОСТа 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение».

	5.4. 
	
	Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортировка, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 18620-86.

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации

	6.1. 
	-
	-

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	7.1. 
	[bookmark: _GoBack]Требования к гарантийным обязательствам
	36 (Тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Акта КС-11 Заказчиком и Подрядчиком (Покупателем по настоящему договору) по Генеральному договору, заключенному с ПАО «Колымаэнерго»

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	8.1. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	Поставляемые материалы должны сопровождаться полным комплектом технической и эксплуатационной документации на русском языке, в составе, необходимом для монтажа,  сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации.
Поставщик обязан одновременно с передачей материалов передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества; сертификаты соответствия;
руководства по эксплуатации (при наличии); протоколы испытаний (если требуется)
упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
товарно-транспортную накладную формы №1-Т; накладная ТОРГ-12/УПД в 2 экз.

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	9.1. 
	Поставка материалов должна осуществляться в соответствии, но не ограничиваясь:

	·  РД 153.-34.0-03.301-00 "Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий",
· Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
·  № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»,
· Федеральный закон № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха»,
· Требований ФЗ  (в действующей редакции)";
· Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023

	10. 
	Требования к экономическим параметрам

	10.1. 
	-
	-

	11. 
	Требования к сопутствующим услугам:

	11.1. 
	Требования к шефмонтажу

	11.1.1. 
	
	· 

	11.2. 
	Требования к шефналадке

	11.1.2. 
	-
	-

	11.3. 
	Требования к прочим услугам

	11.1.3. 
	-
	-

	12. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	12.1. 
	Требования к опыту Участника
	Участник закупки должен обладать подтвержденным опытом выполнения аналогичных работ не менее 3 лет, подтвержденный справками и отзывами. При этом Участником закупки должен быть исполнены обязательства в общем/совокупном объеме не менее 30%  НМЦ лота за последние 3 года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.
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3. Приложения
Приложение № 1  Спецификация.




Приложение № 2 к Техническим требованиям

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	№ партии/
этапа
	№ поз.
	Наименование Оборудования
	Артикул, тип, марка
	Завод изготовитель
	Страна происхождения Товара1
	Страна регистрации
производителя
Оборудования
	Код ОКПД 2 (с наименованием)
	Единица измерения
	Количество
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена, руб. без НДС
	НДС, руб.
	Стоимость, руб., с НДС
	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Оборудования)

	Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»

	1
	1. 
	Кабель FTP-5e 4x2x0.51 Cu (outdoor)
	FTP-5e 4x2x0.51 Cu (outdoor)
	
	643
	РФ
	27.32.13.190
	м
	20,00
	
	
	
	
	- сертификат качества в 1 экз.;
- паспорт качества на русском языке в 1 экз.;
-накладная ТОРГ-12/УПД в 2 экз.
-инструкция по эксплуатации на русском языке в 1 экз.;
-упаковочный лист в 1 экз.;
-иные документы (Сертификат соответствия, протоколы испытания и т.п.);
- товарно-транспортная накладная формы №1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма 
№ ГУ-27) в 2 экз.;


	
	2. 
	Кабель Hyperline 9/125 (SMF-28)
	Hyperline 9/125 (SMF-28)
	
	643
	РФ
	27.32.13.190
	м
	3400,00
	
	
	
	
	

	
	3. 
	Кабель ВВГнг (А)-LS 3х2,5
	ВВГнг (А)-LS 3х2,5
	
	643
	РФ
	27.32.13.190
	м
	590,00
	
	
	
	
	

	
	4. 
	Кабель ВВГнг (А)-LS 3х4,0
	ВВГнг (А)-LS 3х4,0
	
	643
	РФ
	27.32.13.190
	м
	1830,00
	
	
	
	
	

	
	5. 
	Кабель ТехноКИПнг(А)-FRHF 2x2x0.9
	ТехноКИПнг(А)-FRHF 2x2x0.9
	
	643
	РФ
	27.32.13.190
	м
	460,00
	
	
	
	
	

	
	6. 
	Кабель ТехноКИПнг(А)-FRHF 4x2x0.9
	ТехноКИПнг(А)-FRHF 4x2x0.9
	
	643
	РФ
	27.32.13.190
	м
	790,00
	
	
	
	
	

	
	7. 
	Провод ПУГВ (ПВ-3) ж/зел.1х10
	ПУГВ (ПВ-3) ж/зел.1х10
	
	643
	РФ
	27.32.13.190
	м
	140,00
	
	
	
	
	

	
	8. 
	Провод ПУГВ (ПВ-3) ж/зел.1х6
	ПУГВ (ПВ-3) ж/зел.1х6
	
	643
	РФ
	27.32.13.190
	м
	35,00
	
	
	
	
	

	
	9. 
	Саморегулирующийся нагревательный кабель
	Freezstop-S10
	ООО «Теплолюкс»
	643
	РФ
	27.32.13.190
	м
	50,00
	
	
	
	
	

	
	10. 
	Труба гофрированная DN23 мм с протяжкой стойкая к УФ излучению
	PA612329F0
	ООО «DKC», (Россия)
	643
	РФ
	27.32.13.190
	м
	7096,00
	
	
	
	
	

	Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб.
	
	
	
	



1В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.)
[В спецификацию при необходимости включаются требования к Оборудованию, таре/упаковке, перечень нормативных документов, которым должно соответствовать оборудование (ГОСТ, ТУ) и иные сведения, имеющие значение для Договора]
*По требованию Заказчика Поставщик обязан представить запрашиваемую информацию/документы, расчеты, обосновывающие стоимость доставки. 
