
















ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 28.14.13 Поставка запорной арматуры для выполнения работ на Новосибирской ГЭС
(Лот №0065-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)

















1. Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc75446569]Наименование закупаемой продукции
	ОКПД2 28.14.13 Поставка запорной арматуры для выполнения работ на Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569_Копия_1]Цель использования закупаемой продукции 
Исполнение обязательств по Договору подряда 8-ТПиР-2025 от 29.07.2025 «Монтаж и наладка оборудования системы маслохозяйства Новосибирской ГЭС в рамках инвестиционного проекта I_T-1260-022», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» и АО «Гидроремонт-ВКК».

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Кран шаровой муфтовый Ду 25; Ру 1,6МПа, КШ.М.025.016-00.00, ЗАО Гирас
	шт
	21

	2. 
	Кран шаровой фланцевый с редуктором Ду 80; Ру 1,6 МПа ВД2.611.44Ф3-ЕЛ с БКВ А 250 в комплекте с ответными фланцами исп.2, прокладками и крепежом, ЗАО АРМАТЭК
	комп.
	2

	3. 
	Кран шаровой фланцевый с рукояткой Ду 25; Ру 1,6МПа  в комплекте с ответными   фланцами исп.2, прокладками и крепежом ВД1.606.44Ф7-ЕU, ЗАО АРМАТЭК
	комп.
	7

	4. 
	Кран шаровой фланцевый с рукояткой Ду 80; Ру 1,6МПа в комплекте с ответными фланцами исп.2, прокладками и крепежом ВД1.611.44Ф7-ЕU, ЗАО АРМАТЭК
	комп.
	35

	5. 
	Кран трехходовой для манометра Ду 15; Ру 1,6 МПа, Модель 910.10, АО "ВИКА МЕРА"
	шт
	1

	6. 
	[bookmark: _GoBack]Кран шаровой фланцевый Ду 25; Ру 1,6МПа, КШ.Ф.025.016-00, ЗАО "ГИРАС"
	шт
	2

	7. 
	Кран шаровой фланцевый с редуктором Ду 50 Ру 1,6МПа  в комплекте с БКВ  А250 с ответными фланцами, исп.2, прокладками и крепежом, ВД2.609.44ФЗ-ЕЛ, ЗАО"АРМАТЭК"
	комп.
	2

	8. 
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]Клапан обратный фланцевый, 16нж10n, Ду 50; Ру 1,6 Мпа, в комплекте с ответными фланцами и крепежом, Пермский трубопроводный завод
	ком-т
	1

	9. 
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая   Ду100, Ру1,6 МПа 30с41нж в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом
	шт
	1

	10. 
	Кран шаровый спускной с наружной резьбой латунный  Ду 15; Ру 1,0 МПа с изогнутым спуском «Ридан», артикул 065B8300RG
	компл.
	2

	11. 
	Кран шаровой фланцевый с рукояткой, Ду 25; Ру 1,6МПа, КШ.Ф.025.016-01, ГИРАС
	шт
	3

	12. 
	Кран шаровой фланцевый Ду 50; Ру 1,6 МПа с рукояткой в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом  ВД1.609.44Ф7-ЕU, ЗАО АРМАТЭК
	компл.
	2

	13. 
	Кран шаровой фланцевый с редуктором Ду 50; Ру 1,6 МПа ВД2.609.44Ф7-EUс БКВ А250, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом, ЗАО АРМАТЭК
	комп.
	2






2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 28.14.13 Поставка запорной арматуры для выполнения работ на Новосибирской ГЭС
	С даты подписания договора
	В течение 210 дней с даты подписания договора
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2.2. Требования к качеству продукции 

     Наименование продукции (Таблицы 2.1):ОКПД2 28.14.13 Поставка запорной арматуры для выполнения работ на Новосибирской ГЭС
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам

	1.1
	Кран шаровой
	Производитель
	ЗАО Гирас
	

Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	
	
	Тип присоединения
	муфтовый
	
	-//-

	
	
	Обозначение
	КШ.М.025.016-00.00
	
	-//-

	
	
	Давление
	Ру 1,6 МПа
	
	-//-

	
	
	Диаметр
	Ду 25
	
	-//-

	1.2
	Кран шаровой с редуктором
	Производитель
	ЗАО АРМАТЭК
	
	-//-

	
	
	Тип присоединения
	Фланцевый
	
	-//-

	
	
	Обозначение
	ВД2.611.44Ф3-ЕЛ с БКВ А 250
	
	-//-

	
	
	Давление
	Ру 1,6 МПа
	
	-//-

	
	
	Диаметр
	Ду 80
	
	-//-

	
	
	Состав комплекта
	Ответные фланцы исп.2, прокладки и крепеж
	
	-//-

	1.3
	Кран шаровой с рукояткой
	Производитель
	ЗАО АРМАТЭК
	
	-//-

	
	
	Тип присоединения
	Фланцевый
	
	-//-

	
	
	Обозначение
	ВД1.606.44Ф7-ЕU
	
	-//-

	
	
	Давление
	Ру 1,6 МПа
	
	-//-

	
	
	Диаметр
	Ду 25
	
	-//-

	
	
	Состав комплекта
	Ответные фланцы исп.2, прокладки и крепеж
	
	-//-

	1.4
	Кран шаровой с рукояткой
	Производитель
	ЗАО АРМАТЭК
	
	-//-

	
	
	Тип присоединения
	Фланцевый
	
	-//-

	
	
	Обозначение
	ВД1.611.44Ф7-ЕU
	
	-//-

	
	
	Давление
	Ру 1,6 МПа
	
	-//-

	
	
	Диаметр
	Ду 80
	
	-//-

	
	
	Состав комплекта
	Ответные фланцы исп.2, прокладки и крепеж
	
	-//-

	1.5
	Кран трехходовой для манометра
	Производитель
	АО "ВИКА МЕРА"
	
	-//-

	
	
	Модель
	910.10
	
	-//-

	
	
	Давление
	Ру 1,6 МПа
	
	-//-

	
	
	Диаметр
	Ду 15
	
	-//-

	1.6
	Кран шаровой
	Производитель
	ЗАО Гирас
	
	-//-

	
	
	Тип присоединения
	Фланцевый
	
	-//-

	
	
	Обозначение
	КШ.Ф.025.016-00
	
	-//-

	
	
	Давление
	Ру 1,6 МПа
	
	-//-

	
	
	Диаметр
	Ду 25
	
	-//-

	1.7
	Кран шаровой с редуктором
	Производитель
	ЗАО АРМАТЭК
	
	-//-

	
	
	Тип присоединения
	Фланцевый
	
	-//-

	
	
	Обозначение
	ВД2.609.44ФЗ-ЕЛ в комплекте с БКВ  А250
	
	-//-

	
	
	Давление
	Ру 1,6 МПа
	
	-//-

	
	
	Диаметр
	Ду 50
	
	-//-

	
	
	Состав комплекта
	Ответные фланцы исп.2, прокладки и крепеж
	
	-//-

	1.8
	Клапан обратный
	Производитель
	Пермский трубопроводный завод
	
	-//-

	
	
	Маркировка
	16нж10n
	
	-//-

	
	
	Давление
	Ру 1,6 МПа
	
	-//-

	
	
	Диаметр
	Ду 50
	
	-//-

	
	
	Тип присоединения
	Фланцевый
	
	-//-

	
	
	Состав комплекта
	Ответные фланцы, прокладки и крепеж
	
	-//-

	1.9
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем
	Маркировка
	30с41нж
	
	-//-

	
	
	Тип присоединения
	Фланцевая
	
	-//-

	
	
	Давление
	Не ниже Ру 1,6 МПа
	
	-//-

	
	
	Диаметр
	Ду 100
	
	-//-

	
	
	Состав комплекта
	Ответные фланцы, прокладки и крепеж
	
	-//-

	1.10
	Кран шаровый спускной с изогнутым спуском

	Производитель
	Ридан
	
	-//-

	
	
	Артикул
	065B8300RG
	
	-//-

	
	
	Присоединение
	Наружная резьба
	
	-//-

	
	
	Давление
	Ру 1,0 МПа
	
	-//-

	
	
	Диаметр
	Ду 15
	
	-//-

	
	
	Материал корпуса
	Латунь
	
	-//-

	1.11
	Кран шаровой с рукояткой
	Производитель
	ЗАО Гирас
	
	-//-

	
	
	Тип присоединения
	Фланцевый
	
	-//-

	
	
	Обозначение
	КШ.Ф.025.016-01
	
	-//-

	
	
	Давление
	Ру 1,6 МПа
	
	-//-

	
	
	Диаметр
	Ду 25
	
	-//-

	1.12
	Кран шаровой с рукояткой
	Производитель
	ЗАО АРМАТЭК
	
	-//-

	
	
	Тип присоединения
	Фланцевый
	
	-//-

	
	
	Обозначение
	ВД1.609.44Ф7-ЕU
	
	-//-

	
	
	Давление
	Ру 1,6 МПа
	
	-//-

	
	
	Диаметр
	Ду 50
	
	-//-

	
	
	Состав комплекта
	Ответные фланцы, прокладки и крепеж
	
	-//-

	1.13
	Кран шаровой с редуктором
	Производитель
	ЗАО АРМАТЭК
	
	-//-

	
	
	Тип присоединения
	Фланцевый
	
	-//-

	
	
	Обозначение
	ВД2.609.44Ф7-EUс БКВ А250
	
	-//-

	
	
	Давление
	Ру 1,6 МПа
	
	-//-

	
	
	Диаметр
	Ду 50
	
	-//-

	
	
	Состав комплекта
	Ответные фланцы, прокладки и крепеж
	
	-//-

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск, 630056, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4 (территория Новосибирской ГЭС).
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	-//-

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	-//-

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД) на продукцию в 2-х экз., транспортную накладную.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	5.2
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	
	-//-


3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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