[bookmark: _GoBack]Техническое задание на оказание услуг
по техническому обслуживанию, освидетельствованию газовых баллонов газобаллонных автомобилей для нужд УФПС Челябинской области


1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
п/п
	Термин/ сокращение
	Расшифровка термина/ сокращения

	1
	Гарантия
	Обязательства исполнителя бесплатно осуществлять ремонт или замену детали, которая имеет заводской дефект или сломалась не по вине владельца, в течение установленного производителем срока. 

	2
	Гарантия на транспортные средства находящиеся на гарантии завода –изготовителя.
	Обязательства официального дилера бесплатно осуществлять ремонт или замену детали, которая имеет заводской дефект в течение срока, установленного заводом-изготовителем

	3
	Заказчик
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России»

	4 
	Исполнитель
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «№255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором

	5
	Общий срок оказания Услуг
	период, в который Заказчик подает заявки, а Исполнитель обязуется оказать Услуги

	6
	ГБО
	газобаллонное оборудование

	7
	Сервисная книжка
	документ, определяющий режим обслуживания ТС

	8
	СТО
	Станция технического обслуживания

	9
	ТЗ
	Техническое задание

	10
	ТО
	Техническое обслуживание.

	11
	ТС
	Транспортное средство

	12
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи, являющееся филиалом АО «Почта России»

	13
	КПГ
	компримированный (сжатый) природный газ

	14
	СПГ
	Сжиженный природный газ

	15
	АТП
	Автотранспортное подразделение



2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

Оказание услуг по техническому обслуживанию, освидетельствованию газовых баллонов газобаллонных автомобилей для нужд УФПС Челябинской области.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию, освидетельствованию газовых баллонов газобаллонных автомобилей для нужд УФПС Челябинской области (далее — Услуги), в количестве более 10 единиц. Перечень транспортных средств Заказчика, оборудованных двигателями, работающими на газовом топливе указан в Приложение №2 к ТЗ. Данное количество автотранспортных средств не является исчерпывающим в связи с постоянно изменяющимся количеством транспорта (ввод в эксплуатацию и вывода из эксплуатации транспорта). Данные услуги, осуществляется согласно нормам, правилам и процедурам по техническому обслуживанию, освидетельствованию ГБО ТС, которые установлены заводами-изготовителями с учетом условий эксплуатации данных ТС. 
Исполнитель обязан обеспечить оказание Услуг на СТО, оснащенной всем необходимым оборудованием, с использованием расходных материалов и запасных частей, рекомендованных для оказания такого вида услуг (работ). 

3.1. Цели и задачи Услуг
Целью оказываемых Услуг является техническое обслуживание, освидетельствование газовых баллонов газобаллонных автомобилей, выполнение производственных задач УФПС Челябинской области по перевозке почтовых отправлений и иных товарно-материальных ценностей, исполнение норм, правил и процедур ТО ГБО ТС, установленных заводом-изготовителем, а также продление эксплуатационного ресурса ГБО ТС и обеспечение безопасной эксплуатации ТС.
Все обязанности от имени Заказчика исполняет УФПС Челябинской области. Услуги по техническому обслуживанию, освидетельствованию газовых баллонов газобаллонных автомобилей, принадлежащих УФПС Челябинской области, проводится на основании заявок (дефектных ведомостей), согласованных уполномоченными специалистами АТП УФПС Челябинской области.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Место оказания Услуг: на СТО Исполнителя, оснащенной соответствующим оборудованием для проведения услуг по техническому обслуживанию, освидетельствованию газовых баллонов газобаллонных автомобилей, расположенной в пределах административной границы г. Челябинска, либо не далее 50 км от г. Челябинска.
Начало оказания Услуг – с даты подписания договора.
Срок оказания Услуг – в течение 12 месяцев с даты подписания договора.
Услуги оказываются на основании заявок (дефектных ведомостей) Заказчика.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

При оказании Услуги Исполнителем, комплекс мероприятий по техническому обслуживанию, освидетельствованию газовых баллонов газобаллонных автомобилей должен включать в себя следующий перечень видов работ/услуг:
· дегазация баллона;        
· демонтаж баллонов с транспортных средств;
· визуальный осмотр наружной поверхности баллона на наличие механических повреждений и проверка маркировки;       
· проведение гидравлических испытаний баллона;
· сушка внутренней поверхности;
· пневматические испытания на герметичность;
· монтаж освидетельствованных баллонов на транспортные средства Заказчика;
· испытания на герметичность соединения вентиль-баллон;
· опрессовка газобаллонного оборудования;
· оформление результатов технического освидетельствования               
· контрольно-диагностические работы;
· слесарно-механические работы;
· в случае выбраковки баллона установка нового баллона;
· мелкий ремонт ГБО; 
· наружная очистка баллона;
· хранение ТС на стоянках СТО; 
· проведение консультаций по вопросам ТО ГБО, хранения и эксплуатации.
· оформление дубликата паспорта на ГБО (при необходимости, по требованию Заказчика). 
Спецификация Услуг указана в Приложение №1 к ТЗ.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ

6.1 Требования к качеству оказываемых Услуг
6.1.1. Качество оказываемых Исполнителем Услуг должно соответствовать требованиям следующих нормативных правовых и нормативных документов:
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 
· постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
· приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»»; 
· приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020  № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (далее − приказ Ростехнадзора 15.12.2020  № 536);
· ГОСТ Р 58697-2019 «Автомобильные транспортные средства. Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного оборудования»;
· ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» (далее − ГОСТ 33997-2016);
· Технический регламент таможенного союза ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных транспортных средств» (далее − ТР ТС 018/2011).
Если нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены 
в действие вместо утративших силу.
6.1.2. Качество оказываемых Исполнителем Услуг должно соответствовать следующим требованиям:
−	освидетельствование ГБО должно быть проведено по методике, утвержденной разработчиком конструкции ГБО, в которой указаны периодичность освидетельствования и нормы браковки.
−	Исполнитель должен иметь зарегистрированный шифр клейма  на проведение технического освидетельствования баллонов вместимостью до 123 литров включительно с рабочим давлением до 32 МПа, присвоенный в соответствии с приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536. 
              6.1.3. Требования к качеству заменяемых частей, узлов, деталей
            Обеспечение материально-техническими ресурсами для оказания Услуг осуществляется Исполнителем в полном объеме (наличие вентилей и баллонов в случае замены в процессе выбраковки). 
            Материально-технические ресурсы должны соответствовать требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, ГОСТ 33997-2016, ТР ТС 018/2011. 
            ТС, прошедшие освидетельствование ГБО, должны отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование ТС, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения (постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения»).

6.2. Условия оказания услуг.
            Оказание Услуг должно осуществляться с возможностью приема ТС на СТО в рабочие дни с 9 до 17 часов. Исполнитель принимает на обслуживание не менее 2 (двух) единиц ТС Заказчика одновременно.
            Услуги включают в себя предварительное определение Исполнителем объемов оказания Услуг, а также количества и номенклатуры запасных частей, посредством внешнего осмотра ТС без разборки и применения диагностического оборудования. 
            Заявка на оказание Услуг направляется Заказчиком на адрес электронной почты Исполнителя, указанный в договоре. В Заявке Заказчик указывает марку (модель) и государственный номер ТС, перечень неисправностей, работ, подлежащих выполнению. Заявка должна быть подписана уполномоченным лицом Заказчика. 
            В случае если в процессе оказания Услуг будут выявлены дополнительные дефекты и(или) неисправности, требующие устранения, такие работы могут выполняться Исполнителем только с согласия Заказчика. Исполнитель обязан согласовать такие работы с Заказчиком по электронной почте, указанной в договоре, с обязательным указанием в теме электронного письма информации: номер заявки, номер регистрационного знака ТС. Информация о получении согласия на выполнение дополнительных работ и дополнительные работы в обязательном порядке заносятся Исполнителем в заказ-наряд, которая должна содержать следующее: перечень работ, дату согласования. Заказчик вправе не принимать и не оплачивать Работы, выполнение которых не было с ним согласовано.
             При оказании Услуг по Заявке Исполнитель обязан провести диагностику технического состояния ГБО ТС, по результатам которой определить все выявленные необходимые дополнительные работы, не указанные в Заявке Заказчика. Результаты диагностирования направить Заказчику на согласование в день окончания проведения диагностирования на электронный адрес Заказчика, указанный в договоре. В случае определения нецелесообразности восстановительного ремонта элементов ГБО по результатам проведенной диагностики Исполнитель подтверждает нецелесообразность такого ремонта предоставлением акта-дефектовки и сметой на ремонт ТС.
             Согласованные Заказчиком работы, выявленные после проведения диагностики (неисправности), заносятся Исполнителем в заказ-наряд и устраняются наряду с неисправностями, указанными в Заявке.
             Исполнитель приступает к выполнению работ, неуказанных в Заявке и заказ-наряде, только после согласования таких работ с Заказчиком по электронной почте, указанной в договоре.
             Исполнитель при оказании Услуг должен обеспечить сохранность, а также неиспользование и неприменение ТС и установленного на них специального оборудования Заказчика.
             Техническая мойка ТС перед оказанием Услуг осуществляется только при наличии такой необходимости и в объеме, необходимом для оказания Услуг, предусмотренных настоящим ТЗ, и входит в стоимость Услуг.
            В случае обнаружения в ходе приемки оказанных Услуг либо во время эксплуатации в гарантийный срок недостатков в оказанных Услугах, либо несоответствия качества используемых запасных частей / материалов, обнаруженные недостатки подлежат устранению силами Исполнителя в первоочередном порядке и за счет Исполнителя в срок не более двух дней со дня направления Заявки Заказчиком. 
           Баллоны для КПГ, ТС участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, допускаются к дальнейшей эксплуатации в составе ТС только после внеочередного освидетельствования.
           Исполнитель предоставляет Заказчику возможность осуществления контроля за оказываемыми Услугами с учетом соблюдения представителем Заказчика технологического регламента работ, правил техники безопасности, пожарной безопасности и санитарных норм
6.3. Контроль ТС, работающих на КПГ
После проведения ТО или ППР Исполнителем осуществляет испытания ТС на герметичность соединений агрегатов, на функционирование согласно инструкции по эксплуатации ТС.
После проведения работ по регулировке ГБО регулировочные элементы должны быть опломбированы или окрашены краской.
По результатам испытаний Исполнитель оформляет свидетельство о проведении периодических испытаний ГБО, установленного на ТС, по форме, утвержденной решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.11.2014 № 207 «Об утверждении единой формы свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на транспортном средстве, и правил его оформления».
Один экземпляр свидетельства остается у Исполнителя, проводившего обслуживание и ремонт ГБО, два экземпляра свидетельства о проведении испытаний ГБО выдаются Заказчику, в том числе для предъявления органам ГИБДД, при проведении ТО.
Отметка о прохождении сервисного обслуживания или проведения ТО и ППР фиксируется Исполнителем в сервисной книжке ТС.

6.4.  Требования к приемке ТС Заказчика СТО Исполнителя
            Исполнитель должен принять ТС Заказчика и разместить их на СТО для оказания Услуг в срок, не превышающий 1 (одного) часа с момента обращения Заказчика. При приемке ТС Исполнитель осуществляет:
−	проверку соответствия номерных данных ТС и комплектности ТС;
−	контрольный осмотр ТС в соответствии с заявленными Заказчиком видами услуг и осмотр с целью определения общего технического состояния ТС;
−	определение и согласование с Заказчиком объема, стоимости и сроков оказания Услуг, которые должны быть документально зафиксированы в предварительной смете;
−	оформление первичной документации: составление Акта приема-передачи ТС на СТО по форме, установленной договором. В целях получения объективной оценки технического состояния ТС и предстоящего объема оказания Услуг по требованию Заказчика ТС должны быть направлены на диагностирование с последующей выдачей контрольно-диагностической карты. Исполнитель представляет заключение и диагностическую карту, содержащие расшифровку объема и видов услуг в срок не более одного рабочего дня с момента окончания проведения диагностических работ.
- в случае отсутствия марки/модели транспортного средства из перечня ТС, основанием для оказания услуги является путевой лист со штампами Заказчика и свидетельством о регистрации транспортного средства с указанием собственника или лизингополучателя АО «Почта России».

6.5. Требования к приемке Услуг.
Выдача ТС производится Исполнителем после контроля полноты и качества Услуг, оказанных по Заявке Заказчика. Порядок приемки оказанных Услуг установлен договором.

6.6. Требования к передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных Услуг)
Исполнитель в течение 1 (одного) дня после завершения оказания Услуг по каждой Заявке передает Заказчику:
−	подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг по форме, установленной договором, в двух экземплярах;
−	иные документы, предусмотренные договором.
Исполнитель по требованию Заказчика должен предоставить в электронном виде нормативы трудозатрат на проведение ТО и ремонта ТС, установленные заводом-изготовителем, либо предоставить уполномоченному представителю Заказчика на СТО автоматизированное рабочее место для осуществления проверки нормирования оказанных Услуг и стоимости запасных частей, замененных в ходе оказания Услуг. 
             
6.7. Требования к передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных Услуг)
После завершения оказания Услуг по Заявке, Исполнитель передает Заказчику отчетные и иные документы, на основании которых осуществляется приемка, и оплата Услуг, нарочно. Факт получения документов должен подтверждаться подписью уполномоченного лица Заказчика. Отчетные документы должны передаваться Заказчику с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Челябинск, ул. Энгельса, 81А.
Исполнитель, по требованию Заказчика, по окончании оказания услуг должен:
- информировать Заказчика о завершении работ по каждой единице транспортного средства на электронный адрес Заказчика. Данная информация должна содержать: регистрационный номер автомобиля, дату окончания работ, дату и время передачи информации о готовности данного автомобиля ответственному лицу. 
- вести фотофиксацию или видеосъемку технического обслуживания (освидетельствована) газовых баллонов газобаллонных автомобилей каждой единицы автотранспорта Заказчика. Фотосъёмка должна производиться с ракурса, позволяющего идентифицировать автотранспорт Заказчика. Фото и видео файлы должны содержать информацию о фактически выполненных работах. Материалы Исполнитель хранит в любом формате, в течении всего гарантийного срока выполненных работ и установленных запасных частей по каждой дефектной ведомости. 
- хранить в базе данных Исполнителя и предоставлять Заказчику в течение 2 (двух) календарных дней, с даты получения запроса от Заказчика, (при отсутствии форматов, в которых представлены фото и(или) видео файл у Заказчика, Исполнитель обязан предоставить Заказчику программу для просмотра предоставленных материалов). Материалы должны предоставляться читаемыми, при технической неисправности файлов – он признается поврежденным и должен быть заменен. Материалы направляются в адрес Заказчика с сопроводительным письмом за подписью руководителя Исполнителя, с указанием в нем наименование организации и ее реквизиты. 
В случае, если материал не подтверждает выполненные услуг по техническому обслуживанию (освидетельствованию) ГБО, то оплата таких работ и запасных частей не производится
- исключить возможность передачи материалов третьим лицам без согласия Заказчика.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

 Гарантия качества оказанных услуг 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.
В случае ссылки Исполнителя на то, что недостатки (дефекты) ТС возникли по вине Заказчика и/или третьих лиц и связаны с нарушением правил эксплуатации ТС Заказчиком и/или дорожно-транспортными происшествиями по вине Заказчика, обязан подтвердить эти выводы в экспертной организации, согласованной с Заказчиком.
Замена вышедших из строя в установленный гарантийный срок запасных частей, деталей, узлов, агрегатов, производится за счет Исполнителя при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации ТС. Порядок исполнения гарантийных обязательств установлен договором.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Услуги оказываются Исполнителем, соответствующим требованиям, установленным к организациям, осуществляющим монтаж, ремонт, реконструкцию (модернизацию), наладку газобаллонного оборудования установленным приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536.
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                                                                                Приложение №1 к Техническому заданию
                                                                         
Перечень оказываемых услуг

	№
	Наименование работ /услуг
	Прогнозируемое количество
	Ед. изм.

	1
	Техническое освидетельствование баллонов КПГ I, II, III, IV типов, объёмом  100 л. и свыше, с демонтажем с транспортного средства и монтажом на ТС.
	
72
	Условная единица 
(«условной единицей» является 1 (одно) техническое освидетельствование баллонов КПГ I, II, III, IV типов, объёмом  100 л. и свыше, с демонтажем с транспортного средства и монтажом на ТС)

	2
	Услуги по замене вентиля заправочного (включая стоимость вентиля)
	8
	Условная единица
(«условной единицей» является 1 (одна) замена вентиля заправочного (включая стоимость вентиля)

	3
	Услуги по замене трубок стальных в оплетке, пруток 6 м, шт. (включая стоимость трубок)
	10
	Условная единица
(«условной единицей» является 1 (одна) замена трубок стальных в оплетке, пруток 6 м, шт. (включая стоимость трубок)

	4
	Услуги по замене соленоидов для вентиля (включая стоимость соленоидов)
	20
	Условная единица 
(«условной единицей» является 1 (одна) замена соленоидов для вентиля (включая стоимость соленоидов)

	5
	Услуги по замене баллона 123 литра, тип 3 (включая стоимость баллона) 
	8
	Условная единица
(«условной единицей» является 1 (одна) замена баллона 123 литра, тип 3 (включая стоимость баллона)



































Приложение № 2 к Техническому заданию

Перечень транспортных средств

	№ п/п
	Гос. номер
	  Марка ТС
	Год вып.
	Тип ТС
	Вид топлива
	Мощность (л.с.)
	Груз-ть
	VIN номер ТС 

	1. 
	М500АН774
	КАМАЗ 5490-5Р М1840
	2020
	Седельный тягач
	КПГ
	388,96
	18600
	XTC549005L2541228

	2. 
	М523АН774
	КАМАЗ 5490-5Р М1840
	2020
	Седельный тягач
	КПГ
	388,96
	18600
	XTC549005L2541111

	3. 
	М529АН774
	КАМАЗ 5490-5Р М1840
	2020
	Седельный тягач
	КПГ
	388,96
	18600
	XTC549005L2540876

	4. 
	М534АН774
	КАМАЗ 5490-5Р М1840
	2020
	Седельный тягач
	КПГ
	388,96
	18600
	XTC549005L2541075

	5. 
	М541АН774
	КАМАЗ 5490-5Р М1840
	2020
	Седельный тягач
	КПГ
	388,96
	18600
	XTC549005L2540959

	6. 
	М546АН774
	КАМАЗ 5490-5Р М1840
	2020
	Седельный тягач
	КПГ
	388,96
	18600
	XTC549005L2541736

	7. 
	М552АН774
	КАМАЗ 5490-5Р М1840
	2020
	Седельный тягач
	КПГ
	388,96
	18600
	XTC549005L2541749

	8. 
	М560АН774
	КАМАЗ 5490-5Р М1840
	2020
	Седельный тягач
	КПГ
	388,96
	18600
	XTC549005L2541230

	9. 
	М567АН774
	КАМАЗ 5490-5Р М1840
	2020
	Седельный тягач
	КПГ
	388,96
	18600
	XTC549005L2541115

	10. 
	М506АН774
	КАМАЗ 5490-5Р М1840
	2020
	Седельный тягач
	КПГ
	388,96
	18600
	XTC549005L2541670









Приложение № 3 к ТЗ

АКТ приема-передачи транспортного средства на СТО
УФПС___________________________                        «___» __________20__ г. 
Заказчик ________________________________________________________
Исполнитель ____________________________________________________
Сведения о передаваемом транспортном средстве:   
Марка, модель ________________________________________________________________
Тип ТС ____________________________________________, гос. номер_________________
VIN______________________________________________, год выпуска________________
Номер кузова_______________________________________, цвет______________________
Номер шасси (рамы)____________________________________________________________
Паспорт ТС, серия________ №_________________________, выдан __________________
___________________________________________, дата выдачи «___»___________20___г.
Свидетельство о регистрации ТС, серия_________ №____________________, выдано_____
_____________________________________________, дата выдачи «___»___________20___г.
Автомобиль укомплектован:                            Документы ТС:
	Запасное колесо
	
	
	Свидетельство о регистрации
	

	Знак аварийной остановки
	
	
	Полис ОСАГО
	

	Огнетушитель
	
	
	Руководство по эксплуатации
	

	Домкрат
	
	
	Сервисная книга
	

	Аптечка
	
	
	
	

	Сигнальный жилет
	
	
	
	

	Комплект инструментов:
	
	Условные обозначения:

	Комплект ключей зажигания
	
	
	В наличии
	V

	Ключ баллонный
	
	
	Отсутствует
	---

	Набор автомобилиста
	
	
	
	

	Тяговое устройство
	
	
	
	

	Противооткатные упоры
	
	
	
	



Показание спидометра__________ км, до очередного ТО ___________ км.
Остаток топлива ___________ литров.
Автошины 
	Марка, тип
	Размерность
	Дата установки/ приобретения
	Процент износа
	Количество
	Место нахождения (хранения)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


АКБ
	Марка
	Емкость
	Дата установки
	Полярность
	Количество
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




Транспортное средство сдал:                            Транспортное средство принял:

____________/__________/                       __________/________________/


(оборотная сторона)
Дополнительное оборудование, передаваемое вместе с транспортным средством
	Наименование
	Марка, тип
	Дата установки (приобретения)
	Количество
	Место нахождения (хранения)

	ГЛОНАСС
	
	
	
	

	Магнитола
	
	
	
	

	Колонки
	
	
	
	

	Антенна для магнитолы
	
	
	
	

	Коврики
	
	
	
	

	ТАХОГРАФ
	
	
	
	

	Гидроборт
	
	
	
	

	Спойлер
	
	
	
	


Внешний вид:                                                   Условные обозначения повреждений:
	Внешний вид
	хор.
	удовл.
	не удовл.
	
	Скол
	· 

	Чистота салона
	хор.
	удовл.
	не удовл.
	
	Царапина
	· 

	Бренд
	хор.
	удовл.
	не удовл.
	
	Вмятина
	· 


[image: ]Техническое состояние
	Автошины
	

	Ост. протектора, %
	

	Давление в шинах
	норма
	низкое

	Передние габаритные огни
	лев.
	
	прав.
	

	Фары – ближний свет
	лев.
	
	прав.
	

	Фары – дальний свет
	лев.
	
	прав.
	

	Задние габаритные огни
	лев.
	
	прав.
	

	Стоп-сигналы
	лев.
	
	прав.
	

	Освещение номерного знака
	исправно
	неисправно

	Ук. поворотов передние
	лев.
	
	прав.
	

	Ук. поворотов задние
	лев.
	
	прав.
	

	Лобовое стекло
	хор.
	скол.
	трещина

	Зеркала
	лев.
	
	прав.
	


Замечания: __________________________________________________________________
Транспортное средство сдал:                            Транспортное средство принял:

____________/__________/                       __________/________________/
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