«ОКПД2: 46.69.19 Поставка оборудования для замеров разности электрических потенциалов элементов технического водоснабжения».
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1.1 [bookmark: _Toc234483264]Общие требования
Оборудование должно производить замеры потенциалов и управляться с помощью встроенных микропроцессорных устройств и специализированного программного обеспечения. Оно должно иметь интерфейсы к рабочим станциям для передачи данных.
Продавец должен гарантировать продажу запасных частей по всей номенклатуре поставляемого оборудования в течение всего срока службы аппаратуры.
Оборудование систем связи должно быть выбрано с учетом действующих нормативных документов РФ. Приоритет должен отдаваться оборудованию, произведённому на территории Российской Федерации и имеющему статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства от 10.07.2019 № 878, включенного в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, и телекоммуникационным аппаратно-программным комплексам, программное обеспечение которых включено в Реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.09.2018 № 486 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу государственных компаний на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения».

1.2 [bookmark: _Toc234483265]Требования к оборудованию
Регистратор автономный долговременный
Регистратор обеспечивает:
· измерение напряжения постоянного тока на 3 каналах (режим регистратора);
· измерение поляризационного потенциала (режим ИПП);
· запись значений измеренных напряжений во внутреннюю энергонезависимую память с программируемой частотой;
· гальваническую развязку третьего канала;
· возможность привязки измерений ко времени и координатам в системе ГЛОНАСС/GPS (через коммуникатор/смартфон);
· автономную работу в течение 2 суток с питанием от встроенного аккумулятора;
· работу от внешнего источника питания напряжением 5 В.
Регистратор имеет компактные размеры, которые позволяют разместить его практически в любом месте, например, внутри стойки КИП. Корпус прибора обеспечивает степень защиты от внешних воздействий IP65 по ГОСТ 14254.

Корпус прибора оснащен клеммами для подключения к измеряемой цепи, разъемами USB и питания (зарядки), а также блоком из трех кнопок: - включение/отключение устройства, - включение/отключение Bluetooth, - старт/стоп измерений. Регистратор ИР-2М оснащен модулем Bluetooth, который обеспечивает беспроводной обмен информацией со смартфонами на базе Android. Это позволяет осуществлять управление, настройку и контроль работы регистратора с телефона.
Технические характеристики
	Параметр
	Значение

	Количество каналов измерений
	3

	Диапазон измерения:
- 1 канал, В
- 2 канал, В
- 3 канал, мВ
	
±1; ±10; ±100;
±1; ±10;
±100; ±1000

	Периоды записи измеренных напряжений
	0,25; 0,5; 1; 2; 5; 10;
20; 30 секунд;
1; 2; 10; 30; 60 минут

	Входное сопротивление, МОм, не менее:
- все каналы, кроме предела 100 В на первом канале
- первый канал на пределе 100 В
	
400
10

	Питание регистратора
	Li-Pol аккумулятор

	Время автономной работы, ч, не менее
	48

	Объем внутренней энергонезависимой памяти, Мбайт
	16

	Габаритные размеры регистратора (длина х ширина х высота), мм,
не более
	140 х 80 х 30

	Масса регистратора, кг, не более
	0,25

	Диапазон рабочих температур, °С
	-20 ... +55

	Срок службы, лет, не менее
	5



ПКВ установка для припайки катодных выводов
Установка ПКВ применяется для высокотемпературной припайки катодных, дренажных и измерительных выводов к трубопроводу как альтернатива термитной приварке. Благодаря автоматическому контролю процесса припайки получается надежное соединение кабеля с металлическим сооружением.

Пайку можно осуществлять на сооружениях с толщиной стенки от 2 мм. Для работы не требуется специальных навыков персонала, прибор практически исключает «человеческий фактор» и позволяет работать при различных погодных условиях. Используется совместно с электродами ЭВП.
Технические характеристики:
	Наименование
	Значение

	Номинальный диаметр трубопровода для припайки (аттестовано ВНИИГАЗ*)
	от DN80 до DN1400

	Номинальная толщина стенки трубопровода для припайки (аттестовано ВНИИГАЗ**), мм
	от 4 до 42

	Прочность пайки***, кН, не менее
	5

	Количество паек от одной зарядки аккумулятора при температуре окружающей среды 25±2 ºС, шт., не менее
	40

	Время зарядки, ч, не более
	5

	Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой
	IP20

	Рабочая температура окружающего воздуха
	от –20 до +40 ºС

	Относительная влажность воздуха, при температуре плюс 25 ºС, %, не более
	95

	Группа исполнения по стойкости к механическим факторам по ГОСТ 25467
	М2

	Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более
	440х250х350

	Масса установки, кг, не более
	16




ЭВП электроды для припайки катодных выводов
Электроды ЭВП предназначены для высокотемпературной припайки контактов к стальному сооружению. Пайка осуществляется установкой ПКВ или аналогичной.

Техническое описание
В зависимости от конструктивного исполнения различают два типа электродов:
ЭВП-Д8 – для пайки медных кабельных наконечников (ГОСТ 7386) без защитного металлопокрытия с контрольным отверстием под контактный стержень диаметром 8 мм (см. рисунок, поз. А);
ЭВП-М8 (М10; М12) – для резьбового подключения медных (ГОСТ 7386) и медно–алюминиевых (ГОСТ 9581) кабельных наконечников под контактный стержень диаметром 8 (10; 12) мм (см. рисунок, поз. Б).
