«ОКПД2: 46.69.19 Комплектующие к поставке оборудования для замеров разности электрических потенциалов элементов технического водоснабжения».
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Оборудование должно производить замеры потенциалов и управляться с помощью встроенных микропроцессорных устройств и специализированного программного обеспечения. Оно должно иметь интерфейсы к рабочим станциям для передачи данных.
Продавец должен гарантировать продажу запасных частей по всей номенклатуре поставляемого оборудования в течение всего срока службы аппаратуры.
Оборудование систем связи должно быть выбрано с учетом действующих нормативных документов РФ. Приоритет должен отдаваться оборудованию, произведённому на территории Российской Федерации и имеющему статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства от 10.07.2019 № 878, включенного в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, и телекоммуникационным аппаратно-программным комплексам, программное обеспечение которых включено в Реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.09.2018 № 486 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу государственных компаний на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения».
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Электроды сравнения ЭС-ТСТ-СТЭЛС-Р40-Ag
Электрод сравнения — это электрод с устойчивым и воспроизводимым потенциалом, который может быть использован для измерения других электродных потенциалов. Стационарные электроды сравнения используются для мониторинга и контроля уровня катодной защиты. 

Стационарный электрод сравнения СТЭЛС разработан для подземной работы и не требует специальной засыпки, а также для работы в воде (жидкости) и в затопленных зонах. При этом электрод сравнения будет сохранять стабильность работы в пустынных сухих почвах и в почвах с высоким содержанием влаги. Замерзание не влияет на производительность электродов сравнения.

	Площадь чувствительной поверхности
	838 мм2

	Площадь поверхности медного стержня
	123 мм2

	Средний размер пор сенсорной зоны
	17 мкм

	Стабильность при нагрузке 3 мкА
	5 мВ

	Внутреннее сопротивление
	48 Ом

	Диапазон рабочих температур
	— 18…+85 °С

	Диапазон температур хранения
	— 40…+85 °С

	Габаритные размеры, длина/диаметр
	20 см / 5,1 см

	Минимальный расчетный срок службы
	30 лет

	Срок хранения (без ограничения условий)
	Неограничен



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД:
· Площадь рабочей поверхности – 1 см2.
· Длина кабеля – 7 м
· Материал электрода – трубная сталь
· Параметры для контроля (в составе подсистем ПКМ-ТСТ):
· Поляризационный потенциал;
· Постоянный (защитный) ток сооружение – ВЭ;
· Переменный ток сооружение – ВЭ;
· Плотность постоянного и переменного токов;
· Сопротивление растеканию переменного тока.

Стойка стационарного контрольно-измерительного пункта (СКИП-1)
На стойках СКИП проводится контроль эффективности работы средств электрохимической защиты, замер величин защитного (разностного и поляризационного) потенциала, а также выполняется подключение диагностических средств и мониторинг защищаемых металлических сооружений, находящихся под землей.
Стойка СКИП предназначена для работы в условиях, когда температура окружающей среды колеблется от -50 до +50 градусов Цельсия, в атмосфере типа I и II (климатическое исполнение стойки У категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69).
Нормативный срок службы стоек составляет 20 лет.
Технические характеристики
	Параметры
	

	
	Норма параметров

	Габаритные размеры, мм
	H*x260x250

	Диаметр стойки, мм:

	наружный
	114

	внутренний
	107

	Масса, кг, не более
	27

	Сечение проводов, мм:

	измерительные
	до 2,5

	силовые
	до 35

	Количество клемм, шт.:

	измерительные
	до 24(2х12)

	силовые
	до 8 (2х4)

	измерительные вместе с силовыми
	12+4


*H - высота стойки СКИП-1 определяется глубиной заложения трубопроводов

