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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc236148548]Общие сведения
1.1.1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc236148549]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственный стандарт, национальный стандарт РФ

	ГОСТ Р
	Государственные стандарты, принимаемые только в России



1.2.1.1. [bookmark: _Toc236148550]Наименование закупаемой продукции
Поставка Печи сопротивления ЭПС-300/1300  для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
1.3.1.1. [bookmark: _Toc236148551]Цель поставки
Использование закупаемой продукции для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
1.4.1.1. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc236148552]Существующее положение
[bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509]В настоящее время в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» отсутствует лабораторная база по направлению исследований глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов.
Поставка закупаемой продукции осуществляются для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21.

[bookmark: _Hlk49857604_Копия_1][bookmark: _Toc46743509_Копия_1][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc236148553]Требования к продукции
1.5.1.1. [bookmark: _Toc236148554]Требования к объемам и срокам поставки
1.5.1.1.1. [bookmark: _Toc236148555]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc236148556]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Печь сопротивления ЭПС-300/1300
	шт.
	1

	2. 
	Доставка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21.
	Усл.ед.
	1



1.5.2.1.1. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc236148557][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc236148558][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Печь сопротивления ЭПС-300/1300
	С даты, следующей за датой заключения Договора.
	В течение 70 календарных дней с даты заключения договора
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1.6.1.1. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc236148559]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc236148560] Таблица 3. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc236148561]Наименование продукции: Печь сопротивления ЭПС-300/1300
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Объем литров
	300

	1.2. 
	Размер рабочей камеры (ВШГ): 
	780*550*770 мм

	1.3. 
	Макс. температура⁰С
	 1300 

	1.4. 
	Рабочая температура ⁰С
	1250

	1.5. 
	Мощность  кВт

	27

	1.6. 
	Напряжение  В
	 380

	1.7. 
	Терморегулятор 

	Термодат 16Е6-А, с поверкой

	1.8. 
	Термопреобразователь 
	тип S (платина родий) Россия, с поверкой

	1.9. 
	Материал камеры

	огнеупорный легковесный кирпич, марка 23

	1.10. 
	Материал теплоизоляции 
	 CERATERM BLANKET (Стекловолокно огнеупорное керамическое)

	1.11. 
	Материал двери

	огнеупорный легковесный кирпич

	1.12. 
	Нагреватели 

	суперфехраль Х23Ю5Т (открытые в пазах)


	1.13. 
	Нагрев 
	с 3х сторон (боковые и задняя стенка)

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	-
	-

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1. 
	-
	-

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Требования к транспортировке
	Транспортировка силами и средствами поставщика

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	5.1. 
	Срок гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	6.1. 
	Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества либо декларация соответствия;
Паспорт изделия;
руководства по эксплуатации;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД.

	7. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	7.1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120




