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Технические требования на поставку МТР
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[bookmark: _Toc236138086][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1.1.1. [bookmark: _Toc236138087][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственный стандарт, национальный стандарт РФ

	ГОСТ Р
	Государственные стандарты, принимаемые только в России



1.2.1.1. [bookmark: _Toc236138088]Наименование закупаемой продукции
Поставка Магнитного сепаратора ЭРГА МБС 500х500/Т10427  для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
1.3.1.1. [bookmark: _Toc236138089]Цель поставки
Использование закупаемой продукции для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
1.4.1.1. [bookmark: _Toc236138090][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604]В настоящее время в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» отсутствует лабораторная база по направлению исследований глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов.
Поставка закупаемой продукции осуществляются для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21.

[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc236138091][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc46743509_Копия_1][bookmark: _Hlk49857604_Копия_1]Требования к продукции
1.5.1.1. [bookmark: _Toc236138092]Требования к объемам и срокам поставки
1.5.1.1.1. [bookmark: _Toc236138093]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc236138094][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Магнитный сепаратор ЭРГА МБС 500х500/Т10427
	шт.
	1

	2. 
	Доставка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21.
	Усл.ед.
	1



1.5.2.1.1. [bookmark: _Toc236138095][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc236138096][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Магнитный сепаратор ЭРГА МБС 500х500/Т10427
	С даты, следующей за датой заключения Договора.
	[bookmark: _GoBack]В течение 75 рабочих дней с даты заключения договора
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1.6.1.1. [bookmark: _Toc236138097][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc236138098] Таблица 3. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc236138099]Наименование продукции: Магнитный сепаратор ЭРГА МБС 500х500/Т10427
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Характер извлекаемых включений
	Слабомагнитные

	1.2. 
	Производительность, до т/ч
	5

	1.3. 
	Температура окружающей среды,(о С)
	5…+40


	1.4. 
	Магнитная индукция регулируемая, мТл
	50-600

	1.5. 
	Материал магнитной системы
	Nd-Fe-B

	1.6. 
	Режим работы непрерывный
	Противоточный/прямоточный

	1.7. 
	Очистка магнитного сепаратора
	Автоматическая

	1.8. 
	Питающее напряжение
	380В (~ 3ф 50 Гц )

	1.9. 
	Потребляемая мощность, кВт, не более
	3

	1.10. 
	Масса, кг, не более
	500

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	-
	-

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1. 
	-
	-

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Требования к транспортировке
	Транспортировка силами и средствами поставщика

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	5.1. 
	Срок гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	6.1. 
	Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества либо декларация соответствия;
Паспорт изделия;
руководства по эксплуатации;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД.

	7. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	7.1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120




