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Технические требования
ОКПД2 28.13 Поставка агрегата электронасосного                                                                               для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» 
Лот № 




Общие сведения
1.1.  Наименование закупаемой продукции
 «ОКПД2 28.13 Поставка агрегата электронасосного ЦНС(Г)А 6-120  для нужд Волжского филиала»  (далее — Продукция)
1.2.  Цель использования закупаемой продукции 
[bookmark: _Toc184220614_Копия_1][bookmark: _Toc184220614_Копия_2]    Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ на Волжской ГЭС для исполнения Договора № 1050-237-2023/1-Рем-2023-ВолГЭС от 03.11.2023. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений Волжской ГЭС».

Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.  Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1.
	Агрегат электронасосный  ЦНС(Г)А 6-120
	шт.
	1



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Hlk50465284_Копия_1]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	
1.
	Агрегат электронасосный  ЦНС(Г)А 6-120
	С даты подписания договора
	
Не позднее 01.09.2026г.




[bookmark: _Toc75446580][bookmark: _Toc184220621][bookmark: _Toc46743511]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc184220622] Таблица 3.1  Требования к продукции 
«ОКПД2 28.13 Поставка агрегата электронасосного ЦНС(Г)А 6-120  для нужд Волжского филиала»  (далее — Продукция)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	
1. Агрегат электронасосный  ЦНС(Г)А 6-120


	1.1.
	Производитель
	Россия

	1.2.
	Условное обозначение 
	ЦНС(Г)А 6-120

	1.3.
	Подача м3/ч
	6

	1.4.
	Напор, м 
	120

	1.5.
	Мощность электродвигателя, кВт
	4,0

	1.6.
	Вес, кг 
(не более)
	
85

	1.7.
	Климатическое исполнение агрегата
	УХЛ4 по ГОСТ15150-69

	1.8.
	







Консервация 
	

Насос перед отправкой потребителю подвергается консервации по группе11-1,варианту временной защиты В3-2 по ГОСТ 9.0.14-78

	
	
	Внутренние поверхности насосов типа ЦНС и ЦНСГ консервируются смазкой К-17 по ГОСТ 10877-76.

	1.9.
	Общий вид насоса с габаритными и установочными размерами.
	[image: ]

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	



Гарантия, не менее
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 12 (двенадцати месяцев) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Паспорт; сертификат качества;
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (на русском языке);
Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.

	    4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	  4.1
	Маркировка товаров (деталей, узлов) должна быть:
    1.1. Четкой и разборчивой, выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету упаковки (изделия);
    1.2. Упаковка должна быть устойчивой к воздействию климатических факторов;
    1.3. Маркировка на упаковке должна содержать следующую информацию:
            1.3.1. наименование товара (детали, узла);
            1.3.2. наименование страны, производителя, его адрес;
            1.3.3. назначение (область использования);
            1.3.4. основные свойства и характеристики;
            1.3.5. правила и условия эффективного и безопасного использования;
            1.3.6. техническая и эксплуатационная документация должна быть упакована в пакет из водонепроницаемый пленки.
           1.3.6. клеймо ОТК
           1.3.7. маркировка должна быть нанесена методом глубокого фототравления и ударным способом по ГОСТ 14192. 
   1.4. Упаковка должна быть достаточной для обеспечения безопасного обращения с поставляемым оборудованием.
   1.5. Временную противокоррозионную защиту изделий выполнить согласно ГОСТ 9.014-78.
   1.6.  Транспортирование оборудования следует производить в крытых вагонах, закрытых автомашинах, воздушным, речным транспортом. (Условия транспортирования изделия по ГОСТ 23216-78)
   1.7. Изделия транспортируются на склад заказчика в транспортной упаковке предприятия-изготовителя выполненной с учетом особенностей изделия по (ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69)
    1.8.  Требования к сроку хранения в упаковке изготовителя 
  Не менее 1 года.

	4.2
	Место поставки
	404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А территория филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС».

	 4.3
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00

	4.4
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	    5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна соответствовать требованиям: Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011.
Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. ГОСТ 9.014-78: «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования». ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». ГОСТ 10877-76 «Масло консервационное К-17. Технические условия».  ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».
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