Приложение № 2

Форма для заполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

	№
п/п
	Наименование условий исполнения договора 
	Условия исполнения договора Заказчика
	Предложение поставщика (подрядчика, исполнителя)

	1.
	Предмет закупки: 
- оказание услуг по плановому техническому обслуживанию сплит-систем настенного типа
	смотреть техническое задание (Приложение № 1.1)  
	Представленное поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Техническое задание, соответствующее техническому заданию Заказчика.

	2.
	Сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	в течение 10 календарных дней с даты заключения договора
	

	3.
	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	625023, Россия, Тюмень, ул. Республики, д.169а корпус 1 (3 и 6 этажи)
	

	4.
	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Расчет осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика (подрядчика, исполнителя), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами товарной накладной или УПД
	

	5.
	Общая цена договора 
	Устанавливается поставщиком (подрядчиков, исполнителей). Цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора определяется на условиях, указанных в запросе.
	Цена указывается в таблице № 1

	6.
	Срок действия ценовой информации
	Устанавливается поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
	











Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование системы
	Перечень работ
	Цена, руб.

	1
	Сплит-система настенного типа LS/LU - H18KFA2(Lessar)  с низкотемпературным комплектом 
инв. № 41013400029
	Внутренний блок
· Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция;
· Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов;
· Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек.
Наружный блок
· Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха;
· Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций.
Диагностика и проверка
· Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости;
· Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение);
· Проверка надежности крепления кронштейнов;
Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ
	

	2
	Сплит-система LS - H09KPA2/LU-H09KPA2 с учетом монтажа
инв. № 41013400359

	Внутренний блок
· Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция;
· Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов;
· Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек.
Наружный блок
· Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха;
· Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций.
Диагностика и проверка
· Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости;
· Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение);
· Проверка надежности крепления кронштейнов;
Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ
	

	3
	Сплит-система GREEN GRI-09HH2/GRO-09HH3
инв. № 21013400394

	Внутренний блок
· Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция;
· Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов;
· Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек.
Наружный блок
· Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха;
· Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций.
Диагностика и проверка
· Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости;
· Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение);
· Проверка надежности крепления кронштейнов;
Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ
	

	4
	Сплит-система настенного типа LS/LU - H18KEA2(Lessar)  с низкотемпературным комплектом
инв. № 41013400001

	Внутренний блок
· Очистка фильтров: снятие, механическая очистка грубых фильтров и дезинфекция;
· Мойка элементов: чистка испарителя, вентилятора (крыльчатки) и жалюзи от пыли и плесени с применением антибактериальных составов;
· Дренажная система: прочистка и промывка дренажной трубки для предотвращения протечек.
Наружный блок
· Очистка теплообменника: удаление грязи, пуха и листьев с помощью аппарата высокого давления или сжатого воздуха;
· Проверка узлов: осмотр вентилятора и компрессора на наличие посторонних шумов и вибраций.
Диагностика и проверка
· Контроль давления: измерение уровня фреона (хладогента) в системе, дозаправка при необходимости;
· Тестирование: проверка работоспособности во всех режимах (охлаждение, обогрев, осушение);
· Проверка надежности крепления кронштейнов;
Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ
	

	Итого:
	



