ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 [27.90.3] Поставка сварочного инструмента для нужд Жигулевского филиала 

Лот №                  -2026-ГРВКК-ЖигФ
1.
Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 [27.90.3] Поставка сварочного инструмента для нужд Жигулевского филиала (далее – продукция)

1.2. Цель использования закупаемой продукции  
Реализация БП 2026 на закупку малоценного оборудования для Жигулевский филиал 
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№

п/п
	Наименование продукции
	ОКПД 2
	Единица измерения
	Количество
	

	1
	2
	
	4
	5
	

	1.1. 
	Редуктор углекислотный УР-6-6 ПТК
	27.90.31
	шт
	1
	

	1.2. 
	Баллон газовый для углекислоты 20л
	
	шт
	2
	

	1.3. 
	Наконечник сварочный прямой E-CU LED6510-08 (10 шт, М6, 0.8 мм) ПТК
	27.90.31
	шт
	1
	

	1.4. 
	Наконечник сварочный прямой E-CU LED6510-10 (10 шт; М6; 1 мм) ПТК
	27.90.31
	шт
	1
	

	1.5. 
	Набор комплектующих для горелки MW-15 Basic Оберон RV0687
	27.90.31
	шт
	1
	

	1.6. 
	Держатель электродов Aurora ERGO 200 (15-25 мм²)
	27.90.31
	шт
	2
	

	1.7. 
	Редуктор пропановый БПО-5М LR-137A Сварог 94478 
	27.90.31
	шт
	3
	

	1.8. 
	Клапан огнепреградительный ацетилен/пропан на резак и горелку КОГ ПТК 
	27.90.31
	шт
	2
	

	1.9. 
	Клапан огнепреградительный на редуктор кислород КОК ПТК
	27.90.31
	шт
	1
	

	1.10. 
	КЕДР Строгач для строжки угольным электродом С-1600
	27.90.31
	шт
	3
	

	1.11. 
	Резак REDIUS Р3П-32 пропан трехтрубн. L=535 мм
	27.90.31
	шт
	1
	

	1.12. 
	Мундштук пропановый внутренний P №4 Redius
	27.90.31
	шт
	2
	

	1.13. 
	Мундштук пропановый внутренний P №3 Redius
	27.90.31
	шт
	2
	

	1.14. 
	Мундштук пропановый наружный PNM №2 Redius
	27.90.31
	шт
	4
	

	1.15. 
	Электрододержатель ЭД-500 Brima
	27.90.31
	шт
	5
	

	1.16. 
	Кабель сварочный (10 м; 25 мм) Elitech 0606.015200
	27.90.31
	шт
	2
	

	1.17. 
	Электрододержатель Confort 300 (300 А) для MMA-сварки ESAB СВ000007796
	27.90.31
	шт
	2
	

	1.18. 
	Редуктор для газового баллона (кислород) БАМЗ БКО-50-4
	27.90.31
	шт
	2
	

	1.19. 
	Рукав газовый KRASS I класс Ø 9,0 мм ацетилен/пропан (красный, бухта 40м); 2921007SB
	27.90.31
	шт
	1
	

	1.20. 
	Рукав газовый KRASS III класс Ø 9,0 мм кислород/инертные газы (азот, аргон, воздух, углекислый газ и т.д.) (черный, бухта 40м); 2921031SB
	27.90.31
	шт
	1
	

	1.21. 
	Пропановый резак ПТК Р3П-02MУ L=750 00000037307
	27.90.31
	шт
	2
	

	1.22. 
	Зажим массы ЗМС-500 (500 А) Калибр 00000050818
	27.90.31
	шт
	2
	

	1.23. 
	Балластный реостат BRIMA РБ-306 0005036
	27.90.31
	шт
	2
	


2.1.1. Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.1
	Продукция в соответствии с Таблицей 1.
	С даты подписания договора
	В течении 20 (двадцати) календарных дней


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции.
Наименование продукции: в соответствие с данными таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Редуктор углекислотный УР-6-6 ПТК
	Тип газа
	углекислота

	
	
	Мах рабочее давление
	0.35 МПа

	
	
	Входное соединение
	G3/4

	
	
	Материал
	алюминий

	
	
	Входное давление
	200 бар

	1.2
	Баллон газовый для углекислоты 20л
	Обьем 
	20л

	
	
	Материал
	сталь

	
	
	Диаметр
	180

	
	
	Тип газа
	углекислота

	1.3
	Наконечник сварочный прямой E-CU LED6510-08 (10 шт, М6, 0.8 мм) ПТК
	Резьба
	М6

	
	
	Длина
	25 мм

	
	
	Количество
	10 шт

	
	
	Диаметр проволоки
	0.8 мм

	1.4
	Наконечник сварочный прямой E-CU LED6510-10 (10 шт; М6; 1 мм) ПТК
	Резьба
	М6

	
	
	Длина
	25 мм

	
	
	Количество
	10 шт

	
	
	Диаметр проволоки
	1.0 мм

	1.5
	Набор комплектующих для горелки MW-15 Basic Оберон RV0687
	Сопло 12,0 (МW-15 Basic) коническое 
	2 шт.

	
	
	Вставка наконечника М6*42 (MW-15AK Basic) с пружиной 
	1 шт.

	
	
	Наконечник М6x25х0,8 mm E-Cu (BS) 
	5 шт.

	1.6
	Держатель электродов Aurora ERGO 200 (15-25 мм²) 
	Тип
	пружинный (крокодил)

	
	
	Max ток
	200 А

	1.7
	Редуктор пропановый БПО-5М LR-137A Сварог
	Тип газа
	пропан

	
	
	Входное давление
	25 бар

	
	
	Максимальное рабочее давление
	0,3 МПа

	1.8
	Клапан огнепреградительный ацетилен/пропан на резак и горелку КОГ ПТК 
	Тип газа
	пропан/ацитилен

	
	
	Входное соединение
	М16х1,5LH

	
	
	Выходное соединение
	М16х1,5LH

	1.9
	Клапан огнепреградительный на редуктор кислород КОК ПТК 
	Тип газа
	Кислород

	
	
	Входное соединение
	М16х1,5

	
	
	Выходное соединение
	М16х1,5

	1.10
	КЕДР Строгач для строжки угольным электродом С-1600 
	Номинальный сварочный ток
	1600А

	
	
	Охлаждение
	Воздушное

	1.11
	Резак REDIUS Р3П-32 пропан трехтрубн. L=535 мм 
	Соединительная резьба
	М 16х1,5

	
	
	Тип
	Вентильный

	
	
	Диаметр ниппеля
	6/9 мм

	1.12
	Мундштук пропановый внутренний P №4 Redius 
	Тип 
	Внутренний для резаков

	
	
	Толщина разрезаемого металла
	125-175 мм

	
	
	Размер
	№4

	1.13
	Мундштук пропановый внутренний P №3 Redius 
	Тип 
	Внутренний для резаков

	
	
	Толщина разрезаемого металла
	75-125 мм

	
	
	Размер
	№3

	1.14
	Мундштук пропановый наружный PNM №2 Redius 
	Тип 
	Внутренний для резаков

	
	
	Толщина разрезаемого металла
	25-75 мм

	
	
	Размер
	№2

	1.15
	Электрододержатель ЭД-500 Brima 
	Тип
	Пружинный/крокодил

	
	
	Максимальный ток
	500А

	1.16
	Кабель сварочный (10 м; 25 мм) Elitech 0606.015200
	Длина
	10 м

	
	
	Сечение
	25 мм²

	1.17
	Электрододержатель Confort 300 (300 А) для MMA-сварки ESAB СВ000007796
	Тип  
	пружинный (крокодил) 

	
	
	Max ток, А
	300 

	1.18
	Редуктор для газового баллона (кислород) БАМЗ БКО-50-4
	Тип газа  
	кислород

	
	
	Мах рабочее давление, МПа
	1.25 

	
	
	Входное соединение
	G3/4 

	
	
	Выходное соединение
	М16х1.5

	
	
	Материал 
	латунь

	
	
	Количество манометров
	2 шт 

	
	
	Назначение 
	баллонные 

	
	
	Входное давление
	200 бар

	1.19
	Рукав газовый KRASS I класс Ø 9,0 мм ацетилен/пропан (красный, бухта 40м); 2921007SB
	Тип газа                              
	пропан/ацетилен

	
	
	Температура эксплуатацииот                                                         
	-30 до +50 °С     

	
	
	Длина, м
	40

	
	
	Проходной диаметр, мм                           
	9 

	
	
	Наружный диаметр, мм
	16 

	1.20
	Рукав газовый KRASS III класс Ø 9,0 мм кислород/инертные газы (азот, аргон, воздух, углекислый газ и т.д.) (черный, бухта 40м); 2921031SB
	Тип газа                              
	Кислород

	
	
	Температура эксплуатацииот                                                         
	-30 до +50 °С     

	
	
	Длина, м
	40

	
	
	Проходной диаметр, мм                           
	9 

	
	
	Наружный диаметр, мм
	16 

	1.21
	Пропановый резак ПТК Р3П-02MУ L=750 00000037307
	Тип                                             
	вентильный     

	
	
	Толщина реза, мм                                   
	15-100

	
	
	Длина, мм                                                      
	750

	
	
	Рабочее  горючее
	пропан-бутан     

	
	
	 Смешение                                     
	газаинжекторное 

	
	
	Соединительная резьба                       
	М16х1.5 LH 

	
	
	Диаметр ниппеля кислород, мм                       
	6/9 

	
	
	Диаметр ниппеля раб. Горючее, мм  
	6/9 

	1.22
	Зажим массы ЗМС-500 (500 А) Калибр 00000050818
	Тип                                                                      
	зажим

	
	
	Max ток, А                                                               
	500

	
	
	Тип зажима
	пружинный

	1.23
	Балластный реостат BRIMA РБ-306 0005036
	Напряжение, В
	380

	
	
	Max мощность, кВт
	11.8 

	
	
	Max ток, А
	315 

	
	
	Min ток, А
	6

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС

	2.2
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (84862) 71-6-40

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантийных обязательств завода-изготовителя.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную и иные документы, предусмотренные п.3.3 Договора

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	5.2
	Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
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