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1. ПЕРЕЧЕНЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращений

	1
	Исполнитель
	Юридическое или физическое лицо, которое обязуется выполнить работы в соответствии с заключенным договором

	2
	Заказчик 
	УФПС Иркутской области

	3
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель

	4
	Работа
	Демонтаж, замена, монтаж и пуско-наладка конвейеров и люковых окон

	5
	УФПС 
	Управление Федеральной почтовой связи

	6
	ОСП
	Обособленное структурное подразделение

	7
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	8
	УООП
	Участок обмена обработки почты

	9
	КТУ
	Конвейер телескопический универсальный

	10
	ООПУ
	Окно обмена почты универсальное

	11
	Оборудование
	Конвейеры и люковые окна

	12
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	13
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	14
	АОПП
	Авиационное отделение перевозки почты


2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
Выполнение работ по демонтажу, монтажу и пуско-наладке почтообрабатывающего оборудования в ОСП/ОПС УФПС Иркутской области.
3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
3.1. Цель и задачи выполнения работ:
Целью и задачами выполнения работ по демонтажу, монтажу и пуско-наладке почтообрабатывающего оборудования в ОСП/ОПС является демонтаж старого, выслужившего сроки оборудования, его утилизация, подготовка мест монтажа, перемещение нового оборудования со склада указанного в Приложении № 3, его монтаж и пуско-наладка для обеспечения безаварийной и бесперебойной работы почтообрабатывающего оборудования, повышение его надежности и увеличение срока службы, исключение случаев травматизма людей, а также причинение ущерба имуществу предприятия, сокращения сроков обработки почтовых отправлений.
3.2. Описание работ:
Оборудование предоставляет заказчик.
Работы включают в себя:
- демонтаж старого оборудования, в связи с его полным моральным и физическим износом,
- подготовка площадки для монтажа нового оборудования, 
- монтаж,
- пуско-наладка установленного оборудования, 
- полная утилизация демонтированного оборудования.
Место выполнения работ: Работы производятся на территории Заказчика по месту монтажа и пуско-наладки оборудования, согласно Приложения № 2 Технического задания.
Технические характеристики оборудования, подлежащего монтажу, указаны в перечне оборудования, планируемого к монтажу, в Приложении № 1 к Техническому заданию.
Планируемый объем работ указан в Приложении № 2 к Техническому заданию.
Все Работы должны выполняться в строгом соответствии с рекомендациями, технологиями заводов-изготовителей монтируемого оборудования.
Стоимость работ включает в себя: стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Исполнителя, в том числе транспортных расходов, необходимых для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств по договору, НДС и другие установленные налоги и сборы, а также все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора.
После проведения пуско-наладки оборудования производится сдача его эксплуатирующему персоналу почтамта.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
4.1.	Срок выполнения работ – 2 (два) месяца с момента подписания Договора. Работы должны проводиться без остановки действующего производства, с минимальным уровнем шума.
Складирование мусора, образующегося в следствии демонтажа и монтажа окон обмена почты универсальных, на Объекте и территории Заказчика, а также прилегающей территории не допускается.
Интенсивность и продолжительность рабочего дня Исполнителя согласовывает с Заказчиком.
[bookmark: _GoBack]4.2.	Оборудование передается Исполнителю в месте хранения указанному в Приложении № 3.
Погрузка в местах хранения, транспортировка до места монтажа и выгрузка оборудования осуществляется силами Исполнителя за его счёт. Прием оборудования требуется осуществить по согласованному за один рабочий день с представителями ОСП графику. Получение оборудования для выполнения работ должно выполняться в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 16:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:00 часов. 
4.3.	Работы производятся на объектах Заказчика, перечень объектов указан в Приложении № 2.
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
5.1.	Содержание работ и общие требования.
Конвейер ленточный телескопический:
5.1.1. Демонтаж старого оборудования:
- демонтаж старого оборудования, 
- подготовка площадки для монтажа нового оборудования, 
-демонтаж старой проводки при подготовке места монтажа нового оборудования.
5.1.2. Установка оборудования.
5.1.3. Пуско-наладочные (электромонтажные) работы
- электропитание поставляемых конвейеров осуществляется от трёхфазной электрической сети (380 В, 50 Гц). Шкаф управления конвейером устанавливается на расстоянии не более 3 метров от конвейера (расстояние ограничено длиной монтажных кабелей),
- выполнение пусконаладочных и регулировочных работ электроприводов выдвижения подвижной секции и движения транспортерной ленты,
- соединение запорного устройства переднего стола конвейера с устройством люкового окна и регулировка работы оборудования в полном составе с выполнением всех циклов работы при перемещении почтовых отправлений.
Окно обмена почты универсальное ООПУ:
5.1.4. Демонтаж старого оборудования.
5.1.5. При необходимости расширить оконные проемы.
5.1.6. Монтаж нового окна обмены почты, запенить щели между окном и проемом окна.
Прочие работы:
5.1.7. Доставка и разгрузка оборудования манипулятором (самопогрузчик)
- получение нового оборудования, 
- транспортировка к месту монтажа, 
- выгрузка нового оборудования, 
- перемещение через люковое окно,
- установка стационарной секции нового конвейера с неснятыми узлами в помещении на место старого оборудования, 
- для перемещения нового конвейера в помещение при необходимости произвести снятие узлов, не позволяющих этого.
5.1.8. Вывоз мусора с места проведения работ
- уборка и очистка места монтажа и установленного оборудования,
- вывоз мусора и отходов,
- утилизация старого оборудования.
5.2 Стоимость всех необходимых расходных материалов и запасных частей включена в стоимость работ.
5.3. Исполнитель самостоятельно за свой счет производит доставку оборудования со склада Заказчика, указанному в Приложении № 3, до места монтажа согласно п. 4.2 настоящего Технического задания. 
5.4. Исполнитель производит монтаж и пуско-наладку оборудования, согласно техническим условиям, указанным в паспортах завода - изготовителя, закрепляет оборудование к напольному перекрытию, а люковые окна к стене с утеплением контура. Работы проводятся по обязательному перечню работ, в соответствии с документами заводов-изготовителей и Регламентом работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в объектах почтовой связи (редакция № 2) от 27.03.2023г.
5.5. Монтажные и пуско-наладочные работы Оборудования производятся в помещениях объектов недвижимости Заказчика по адресам, указанным в п. 4.2 настоящего Технического задания.
5.6. Исполнитель за 2 (два) дня до начала выполнения работ по монтажу оборудования направляет представителю Заказчика уведомление о начале работ на объекте и список работников (с паспортными данными), которые будут задействованы на объекте. 
5.7. При проведении работ Исполнитель осуществляет монтажные и пуско-наладочные работы в соответствии с Техническим паспортом оборудования, Руководством по эксплуатации и указаниями по монтажу завода-изготовителя, а также в соответствии с расположением оборудования и с учетом геометрии стен, потолков и полов.
5.8. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования до приемки работ Заказчиком.
5.9. При наличии претензий по монтажу/пуско-наладке Исполнитель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней устраняет недостатки. В случае если Работы выполнены с существенными нарушениями, результаты работ не подлежат приемке.
6.ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Требования к качеству работ
Работы по монтажу и пуско-наладке должны осуществляться в соответствии с регламентирующими документами и стандартами РФ, в том числе.
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· ГОСТ 15.601-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения»;
· ГОСТ Р 27.013-2019 (МЭК 62308:2006) «Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Методы оценки показателей безотказности»;
· ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
· ГОСТ 12.2.007.0-75 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
· ГОСТ 12.1.019-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;
· ГОСТ 12.2.022-80 «Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности»;
· ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
· ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· ГОСТ 30971-2012 «Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
· СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288).
Исполнитель при выполнении работ должен: 
- Назначить квалифицированных специалистов, ответственных за выполнение работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.
- Организовать выполнение обязательств своим персоналом согласно требований настоящего Технического задания. 
Назначить работников из числа производственного персонала Исполнителя, возложив на них ответственность за выполнение работ по монтажу конвейеров и люковых окон. 
- Обеспечить персонал производственными, должностными инструкциями и по технике безопасности и нести ответственность за соблюдение указанным персоналом соответствующих инструкций. Технический персонал должен иметь соответствующую квалификацию и не иметь медицинских противопоказаний к выполнению работ. 
- Руководствоваться требованиями нормативных документов, действующих в РФ, иметь в наличие нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила выполнения работ персоналом.  
После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны и чистовая уборка помещений. 
Заказчик оставляет за собой право произвести запросы в соответствующие органы на предмет проверки подлинности представляемых Исполнителем документов. До получения Заказчиком подтверждений подлинности документов персонал Исполнителя на объект не допускается.
До начала выполнения работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику:
- приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за выполнение работ по монтажу конвейеров и люковых окон;  
-  список персонала, задействованного на объекте;
- список автотранспорта Исполнителя (марка, модель и государственный номер автотранспорта), осуществляющего доставку необходимого инвентаря, инструмента и специализированного оборудования, необходимого выполнения работ по монтажу конвейеров и люковых окон, на объект.
6.2. Условия выполнения работ
Исполнитель за один рабочий день до начала выполнения работ направляет Заказчику уведомление о начале работ на объекте и список работников с паспортными данными, которые будут задействованы на объекте.
Работы должны выполняться в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:45 часов. Исполнителем должны быть соблюдены правила пропускного режима сотрудников, выполняющих работы на объекте.
Режим выполнения работ может быть скорректирован по требованию службы безопасности Заказчика.
Вывоз мусора, который образовался при замене и установке оборудования, производится в рабочие дни: с 09:00 до 16:00.
6.3. Требования к безопасности. 
Исполнитель обязан соблюдать требования техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарных норм и правил, технологии производства при выполнении работ, действующих на территории РФ, в том числе требования следующих документов:
- 	Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями";
-	Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте";
-	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
-	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.»;
-	ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» и ГОСТ 12.2.007.6-75 «Система стандартов безопасности труда. Аппараты коммутационные низковольтные. Требования безопасности»;
-	Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 
6.4. Требования к конфиденциальности.
Конфиденциальной является информация об условиях, сроках и стоимости выполнения Работ.
Исполнитель не имеет права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную по данному виду Работ от Заказчика информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия Заказчика. 
Условия, изложенные в настоящем разделе, обязательны для Заказчика и Исполнителя как в период действия Договора, так и в течение трех лет с момента прекращения действия Договора по любым основаниям.
6.5. Требования к сдаче-приемке работ.
После полного окончания работ Исполнитель в течении 2 (двух) рабочих дней должен подать в адрес Заказчика уведомление об окончании Работ.
Заказчик обязан принять результат выполненных Работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления Исполнителя об окончании Работ, а также надлежащим образом оформленного Акта сдачи-приемки выполненных работ и справки № АНФ 02/17 или отказаться от приемки результата выполненных Работ.
При отказе Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ из-за обнаруженных в результатах Работ недостатков, Заказчик составляет мотивированный отказ от приемки выполненных Работ. 
Результат Работ считается принятым с момента подписания Заказчиком и Исполнителем Акта сдачи-приемки выполненных работ.
6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ) 
Исполнитель должен передать Заказчику сертификаты соответствия на применяемые материал.
7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
Исполнитель обязан:
- обеспечить выполнение работ по монтажу конвейеров и люковых окон строго в установленные сроки;
- гарантировать качество выполнения работ по монтажу конвейеров и люковых окон в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество выполнения работ определенного вида, а также в соответствии с условиями Договора; 
- гарантировать Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке результатов выполненных работ.
- гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение.
Гарантийный срок на выполненные работы: – 12 (двенадцать) календарных месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи- приемки выполненных работ.
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Исполнитель в рамках выполнения работ несет расходы на приобретение специализированного инструмента, оборудования, инвентаря и расходных материалов, а также транспортные расходы, и любые иные расходы, связанные с обеспечением выполнения работ, включая все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги и сборы.
Персонал Исполнителя должен иметь подготовку и обладать необходимыми профессиональными навыками, технологиями и оборудованием для выполнения профильных работ любой сложности. 
Исполнитель несет в соответствии с действующим законодательством РФ ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в монтируемом оборудовании.
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	12
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	13





Приложение № 1
к Техническому заданию

Перечень оборудования, планируемого к монтажу.
	№ п/п
	Наименование
	Модель
	Характеристики
	Кол-во, ед.

	1
	Конвейер ленточный
	КТУ2 2,5-1,5 
	Конвейер ленточные телескопический;
Механическое изменение угла наклона, град: 30;
Количество выдвижных секций - 1;
Длина с выдвинутой кареткой, мм: 4895;
Длина с убранной кареткой, мм: 3370;
Ширина конвейера, мм: 1020;
Приемный стол: один на выдвижной секции, одни на стационарной;
Ширина ленты, мм: 650;
Привод ленты: зубчатая передача;
Направление движения ленты: Реверсивное;
Привод выдвижной секции: зубчато-реечная передача;
Скорость движения ленты, м/с:0,6;
Электропитание: 380 В, 3-х фазное;
Выносной шкаф управления;
Пульт управления закрепленный на конвейере;
Звуковой сигнал начала выдвижения и задвижения;
Максимальная нагрузка на один погонный метр, кг: 50;
Порошковая окраска, цвет синий;
Масса конвейера, кг: 536;
Высота рабочей части конвейера, мм: 800;
Длина приемного стола, мм: 400;
Высота оградительного борта основной секции, мм; 50;
Устройство механизма сопряжения с окном обмена почтой.
	4

	2
	Конвейер ленточный телескопический 
	ТВС-5
	Ширина конвейера, мм	Не более 1200
Длина конвейера с убранной кареткой, мм 7 300 – 7 500 
Длина конвейера с выдвинутой кареткой, мм 11 800 – 11 900
Максимальный ход каретки, мм	4 400 – 4 500
Ширина каретки, мм	800 - 850
Погрузочная длина толкателя, мм	380 - 430
Длина столика, мм	400 - 450
Высота до рабочей поверхности столика, от уровня пола, мм	650 - 800 
Ширина ленты, мм	650±10
Направление движения ленты	реверсивное
Скорость движения ленты, м/с	0,6*
Скорость движения каретки, м/с	0,1*
Высота от уровня пола до погрузочной поверхности толкателя, мм	650 - 800
Мощность электродвигателя привода ленты, кВт	2,2*
Мощность электродвигателя привода каретки, кВт 0,37*
Высота от уровня пола до ленты, в районе приводного барабана, мм	650 - 800
Масса конвейера, кг:	1 250 – 1 300 
Привод ленты	Зубчатая передача
Привод каретки - Зубчато-реечная передача
Устройство механизма сопряжения с окном - Пружинный толкатель
	1

	3
	Окно обмена почты универсального
	ООПУ
	Окно обмена почты металлическое;
Смотровые окна: 2 шт (по одному в каждой створке);
Уплотнитель по контуру дверок;
Утеплитель в створке окна;
Толщина утеплителя, мм: 50; 
Ширина, мм: 1100;
Высота, мм: 1300;
Количество створок, шт: 2;
Запорное устройство валики, шт.: 2;
Створки автоматически открываются/закрыватся при выдвижении/задвижении секции телескопического конвейера;  
Запорное устройство окна совместимо с ответным запорным устройством на телескопическом конвейере
	4





Приложение № 2 
к Техническому заданию
Перечень объектов установки оборудования
	№ п/п
	Наименование оборудования
	АДРЕС
объекта монтажа 
	Кол-во оборудо-вания, ед.

	
	
	
	

	1
	Конвейер ленточный телескопический КТУ2 2,5-1,5
	Иркутская обл. г. Братск ул. Пихтовая, 44-б, 665798 Братский ЦСПП
	2

	2
	Конвейер ленточный телескопический ТВС-5
	Иркутская обл. г. Братск ул. Пихтовая, 44-б, 665798 Братский ЦСПП
	1

	3
	Конвейер ленточный телескопический КТУ2 2,5-1,5
	Иркутская обл., г. Братск, ул. Муханова, д. 12-а
	1

	4
	Конвейер ленточный телескопический КТУ2 2,5-1,5
	г. Иркутск, ул. 2-я Летчиков, д. 29-а, Иркутский МСЦ АОПП
	1

	5
	Окно обмена почты универсальное ООПУ
	Иркутская обл. г. Братск ул. Пихтовая, 44-б, 665798 Братский ЦСПП
	2

	6
	Окно обмена почты универсальное ООПУ
	Иркутская обл., г. Братск, ул. Муханова, д. 12-а
	1

	7
	Окно обмена почты универсальное ООПУ
	г. Иркутск, ул. 2-я Летчиков, д. 29-а, Иркутский МСЦ АОПП
	1




Приложение № 3 
к Техническому заданию
Место хранения оборудования
	№ п/п
	Наименование оборудования
	АДРЕС
объекта монтажа 
	Кол-во оборудова-ния, ед.

	
	
	
	

	1
	Конвейер ленточный телескопический КТУ2 2,5-1,5
	г. Иркутск, ул. Мельничная, д. 4
	4

	2
	Конвейер ленточный телескопический ТВС-5
	г. Иркутск, ул. Челнокова, д. 3
	1

	3
	Окно обмена почты универсальное ООПУ
	г. Иркутск, ул. Челнокова, д. 3
	4






Приложение № 4
к Техническому заданию
Наименование оборудования подлежащего демонтажу
	№ п/п
	Наименование оборудования
	АДРЕС
объекта демонтажа 
	Кол-во оборудования, ед.
	Инвентарный номер

	1
	Транспортер ТЛУ-3
	Иркутская обл. г. Братск ул. Пихтовая, 44-б, 665798 Братский ЦСПП
	2
	ЗБ01900500001843
ЗБ01900500001844

	2
	Транспортер ТВС-5-2
	Иркутская обл. г. Братск ул. Пихтовая, 44-б, 665798 Братский ЦСПП
	1
	019005010000902

	3
	Конвейер ленточный телескопический КТУ2 2,5-1,5
	Иркутская обл., г. Братск, ул. Муханова, д. 12-а
	1
	-

	4
	Транспортер ТВС 3,2
	г. Иркутск, ул. 2-я Летчиков, д. 29-а, Иркутский МСЦ АОПП
	1
	8300011302048

	5
	Типовое окно обмена почты ТООП-Р
	Иркутская обл. г. Братск ул. Пихтовая, 44-б, 665798 Братский ЦСПП
	2
	-

	6
	Люковое окно
	Иркутская обл., г. Братск, ул. Муханова, д. 12-а
	1
	-

	7
	Люковое окно
	г. Иркутск, ул. 2-я Летчиков, д. 29-а, Иркутский МСЦ АОПП
	1
	-





