



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _GoBack]на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Самарской области.

	Цель оказания услуг, выполнения работ: повышение безопасности дорожного движения, создание комфортных условий для участников дорожного движения путем оптимального регулирования режима очередности пропуска транспортных средств и пешеходов, мониторинг работы, поддержание в исправном, работоспособном состоянии светофорных объектов, и своевременное устранение дефектов.
	Место оказания услуг (выполнения работ): места расположения светофорных объектов указаны в приложении №8 к Техническому заданию.


1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ
0. Исполнитель обязан:
	- обеспечить наличие, надлежащее техническое и эксплуатационное состояние объектов, требуемых для нужд содержания объектов на автомобильной дороге.
	 - организовать предоставление представителям Заказчика информацию о состоянии объектов по запросу;
	- осуществлять контроль состояния светофорных объектов в целях профилактики работы оборудования, а также оперативного устранения выявленных недостатков.
0.1. 	Исполнитель должен обладать необходимыми материально-техническими ресурсами  специализированной техникой и аварийным запасом материалов и оборудования.
0.2. До начала выполнения работ Исполнитель разрабатывает, утверждает и согласовывает с Управлением Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области схемы организации дорожного движения и ограждения мест выполнения работ. При оказании услуг (выполнении работ), утвержденная и согласованная схема организации движения и ограждения мест производства работ должна находиться непосредственно на объекте. 
0.3. Исполнитель при оказании услуг (выполнении работ) должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и переустановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства работ. Знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ 32945-2014.
0.4. Исполнителем ведется вся первичная исполнительная документация при оказании услуг (выполнении работ) в соответствии с требованиями нормативных документов. Все факты выполнения работ по техническому обслуживанию каждого объекта должны фиксироваться в общем журнале производства работ, который ведется в электронном виде. Выявленные представителями Исполнителя и Заказчика в период действия договора дефекты светофорных объектов, а также сроки и методы их устранения должны быть указаны в журнале регистрации дефектов по форме, указанной в приложении №6 к Техническому заданию, который ведется в бумажном и электронном виде с возможностью удаленного редактирования. Доступ к электронной версии журнала регистрации дефектов в том числе предоставляется Заказчику.
0.5. Оказанные услуги/выполненные работы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 

2.1.  Настоящее Техническое задание устанавливает совокупность организационных и технических требований, обеспечивающих долговечность и постоянную работу светофорных объектов и иного оборудования в исправном состоянии в течение расчетного срока службы.
2.2. Услуги должны быть оказаны/работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, с соблюдением правил техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.
2.3. В соответствии с настоящим техническим заданием Исполнитель должен оказывать услуги (выполнять работы), указанные в приложении № 1 к Техническому заданию.
2.4. Исполнитель может привлекать к оказанию услуг (выполнению работ) соисполнителей (субподрядчиков) только по письменному согласованию с Заказчиком.
2.5. Работы по техническому обслуживанию оборудования, входящего в состав светофорных объектов, выполняются не менее 1 раза в месяц и включают в себя:
2.5.1.	Техническое обслуживание шкафа дорожного контроллера:
- осмотр шкафа, электрического и сетевого оборудования, дорожного контроллера, очистка от загрязнений, ржавчины, надписей, рекламы, снега, мусора;
- проверка сетевых и питающих кабельных линий, плотности соединения кабельных линий в разъемах, механической целостности корпусов оборудования, зачистка контактов (при необходимости), протяжка винтовых клемм, обработка разъемов аэрозольным очистителем контактов;
- обновление программного обеспечения дорожного контроллера (по мере выхода обновлений);
- проверка работоспособности электрического и сетевого оборудования, дорожного контроллера и встроенного программного обеспечения;
- восстановление работоспособности электрического и сетевого оборудования, дорожного контроллера и встроенного программного обеспечения при неисправностях;
- проверка герметичности вводов, уплотнителей. Обработка силиконовой смазкой и замена уплотнителей (при необходимости);
- проверка работы замков. Обработка замков антикоррозийной проникающей смазкой;
- проверка сетевого оборудования на предмет посторонних подключений (проводных и беспроводных);
- устранение мелких повреждений, зачистка и окраска локальных мест коррозии (при необходимости).
2.5.2. Техническое обслуживание шкафа источника бесперебойного питания:
- осмотр шкафа, электрического оборудования, очистка от загрязнений, ржавчины, надписей, рекламы, снега, мусора;
- проверка питающих кабельных линий, плотности соединения кабельных линий в разъемах, механической целостности корпусов оборудования, зачистка контактов (при необходимости), обработка разъемов аэрозольным очистителем контактов;
-  проверка работоспособности электрического оборудования;
- восстановление работоспособности электрического оборудования при неисправностях;
- зарядка аккумулятора источника бесперебойного питания (при необходимости);
- проверка герметичности вводов, уплотнителей. Обработка силиконовой смазкой и замена уплотнителей при необходимости;
- проверка работы замков. Обработка замков антикоррозийной проникающей смазкой;
- устранение мелких повреждений, зачистка и окраска локальных мест коррозии (при необходимости).
2.5.3. Техническое обслуживание светофора, знака переменной информации, информационной световой секции, пешеходного вызывного устройства, устройства звукового сопровождения пешеходов, повторителя сигналов светофора:
- осмотр, очистка от загрязнений, надписей, рекламы, снега, мусора, в том числе креплений. Мойка в летний период;
-  проверка и замена (при необходимости) бленд светофора в случае их повреждения;
- проверка плотности соединений кабельных линий, распайка и зачистка контактов кабеля, обработка разъемов аэрозольным очистителем контактов;
- протяжка и переопрессовка кабелей штыревыми наконечниками при необходимости;
- протяжка крепежных элементов, в том числе консоли. Восстановление положения оборудования и консолей (при необходимости);
- демонтаж и нанесение маски на светоблок (при необходимости);
- проверка герметичности вводов, уплотнителей. Обработка силиконовой смазкой и замена уплотнителей (при необходимости);
- проверка плотности соединения кабельных линий в разъемах, механической целостности корпусов оборудования, зачистка контактов, обработка разъемов аэрозольным очистителем контактов;
- зачехление и расчехление оборудования (по заданию Заказчика);
- изменение схемы подключения (по заданию Заказчика);
- устранение мелких неисправностей (при необходимости).
2.5.4. Техническое обслуживание кабельных линий светофорного объекта:
- осмотр кабельных линий;
- осмотр, очистка от загрязнений, надписей, рекламы, снега, мусора клеммных коробок, в том числе креплений. Проверка герметичности вводов, замена сальников и вводов при необходимости. Мойка в летний период;
- очистка от загрязнений, мусора, откачка воды из колодцев кабельной канализации;
- восстановление утраченных крышек колодцев;
- протяжка крепежных элементов;
- устранение мелких неисправностей (при необходимости).
2.5.5. Техническое обслуживание светофорной опоры, опоры рамной металлической П-образной:
- осмотр, очистка от загрязнений, надписей, рекламы, снега, мусора. Мойка в летний период, обработка опор антикоррозийными составами (при необходимости);
- выравнивание опоры (восстановление вертикального положения) без необходимости замены;
- восстановление утраченных крышек ревизионных лючков светофорной опоры.
2.5.6. Техническое обслуживание информационных табличек:
- осмотр, очистка от загрязнений, надписей, рекламы, снега, мусора. Мойка в летний период;
- корректировка положения информационной таблички;
- восстановление креплений информационной таблички.
2.6. Технические требования к выполнению работ по установке информационных табличек на светофорных объектах, в том числе требования к габаритным размерам и материалам таблички, представлены в приложении №7 к Техническому заданию.
2.7. При отсутствии электропитания на светофорных объектах в течение 3 часов с момента обнаружения неисправности или поступления заявки Исполнитель организует подключение оборудования к мобильным электростанциям на период устранения причин отсутствия электроснабжения.
2.8. При оказании услуг, выполнении работ Исполнитель должен обеспечивать объекты материалами, изделиями, и оборудованием по мере необходимости. Все применяемые исполнителем изделия, материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
2.9. Гарантии качества распространяются на все оказанные услуги, работы выполненные исполнителем, связанные с заменой оборудования, элементов и деталей, а также на используемые при этом материалы. Гарантийный срок на выполненные работы и примененные при этом оборудование, изделия и материалы составляет 2 года, гарантийный срок на информационные таблички и работы по их установке составляет 1 год. 
2.10. Если в период эксплуатации объектов обнаружатся дефекты, препятствующие их эксплуатации, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в сроки, предусмотренные нормативными документами, либо установленные Заказчиком.
2.11. Контроль качества содержания светофорных объектов осуществляется работниками из числа инженерно-технического персонала Исполнителя, а также путем регулярных проверок (не реже 1 раза в месяц), проводимых специалистами Заказчика, с учетом требований, указанных в приложении № 3 к Техническому заданию. Контроль качества используемых материалов осуществляется Исполнителем. Заказчику предоставляются акты испытаний материалов и сертификаты качества (при необходимости экологической сертификации).
2.12. Используемые материалы и применяемое оборудование, перечень которого представлен в Приложении №2, должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», ГОСТ и другой действующей нормативной документации.
2.13. Сетевое оборудование, дорожные контроллеры, указанные в Приложении №2 к  настоящему Техническому заданию, должны быть включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
2.14. Содержание светофорных объектов должно гарантировать их непрерывное функционирование в полностью работоспособном состоянии, которое включает в себя, в том числе:
- техническую работоспособность оборудования;
- передачу корректных данных с заданной периодичностью;
- наличие его постоянного электропитания от источников электроэнергии. Граница зоны ответственности Подрядчика по электропитанию определяется от автоматического выключателя, установленного в трансформаторной подстанции, распределительного шкафа или иной точке подключения, до оборудования светофорного объекта;
- целостность и нормативное расположение кабельного хозяйства и линий электроснабжения;
- взаимодействие компонентов оборудования всех уровней между собой с максимальным использованием стандартизованных процедур и протоколов.
2.15. Исполнитель должен в течение 72 часов производить изменение режимов работы светофорных объектов по требованию Заказчика.
2.16. Безопасность выполнения работ в электроустановках должна оказываться в строгом соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
2.17. Ответственность за безопасность при оказании услуг, выполнении работ по содержанию светофорных объектов несет Исполнитель.
2.18. Содержание должно обеспечивать непрерывное функционирование светофорных объектов. В процессе эксплуатации техническое состояние светофоров и оборудования должно отвечать требованиям ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 59105-2020. 
2.19. Услуги по содержанию не должны приводить к ухудшению взаимодействия оборудования между собой с максимальным использованием стандартизованных процедур и протоколов.
2.20. Оборудование на объекте и система в целом не должны терять работоспособность в случае возникновения сбоев, аварий и отказов, возникающих на автоматизированных рабочих местах. Система в целом должна сохранять работоспособность при некорректных действиях конечных пользователей.
2.21. Услуги по содержанию должны обеспечивать сохранение работоспособности оборудования и системы при отказе или выходе из строя по любым причинам одного из компонентов или части телекоммуникационной системы.
2.22. Работы по устранению непредвиденных отказов оборудования выполняются по мере необходимости в сроки, указанные в Приложении №3 к Техническому заданию.
2.23. В случае необходимости при ремонте выполнить замену отдельных элементов необходимо использовать материалы и оборудование, аналогичные ранее установленному или с лучшими техническими характеристиками, позволяющее обеспечить установленный режим работы объекта.
2.24. Исполнитель проводит также текущий ремонт кабельного хозяйства и линий электроснабжения объектов, устранение провисов на линиях.
2.25. При получении от уполномоченного представителя Заказчика вызова для устранения неисправностей на объекте представитель Исполнителя прибывает на объект в кратчайший срок.
2.26. Исполнитель несет ответственность за качество и сроки оказываемых услуг,  выполняемых работ соисполнителем по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту оборудования.
2.27. Демонтированное оборудование, материалы и металлоконструкции, признанные непригодными для дальнейшего использования, подлежат утилизации за счет исполнителя с предоставлением Заказчику акта об утилизации. Выручка от их утилизации подлежит перечислению на реквизиты, предоставляемые Заказчиком. Подтверждающие документы (акты приемки, платежные поручения) подлежат передаче Заказчику.
2.28. Расчеты за выполненные работы могут быть скорректированы с учетом Понижающего коэффициента на основании достигнутого уровня содержания (Приложение № 4 к Техническому заданию), в соответствии с Приложением № 3 к Техническому заданию. Оценка уровня содержания за отчетный период указывается в акте, по форме Приложения №5 к Техническому заданию. В отношении работ по ремонту оборудования понижающий коэффициент не применяется.
2.29. Отчетный период по договору принимается равным 1 календарному месяцу.
2.30. [bookmark: _Hlk190343073]Оплата за содержание 1 единицы оборудования производится однократно за отчетный период вне зависимости от фактического числа оказанных услуг по техническому обслуживанию.
2.31. Заказчик вправе в случае выявления дефектов, нарушения сроков устранения дефектов, не соответствия применяемой техники и материально – технических ресурсов требованиям настоящего Контракта, ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», отраслевому дорожному методическому документу «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» вносить в Журнал производства работ, направлять в письменной форме, а также посредством специализированного чат-бота, предписания, обязательные для исполнения Исполнителем.
2.32. Исполнитель обязан выполнять работы по ремонту оборудования в рамках выполнения технических требований предъявляемых к установленному оборудованию в рамках выполнения работ в сроки, установленные требованиями ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» и Приложения № 3 к Техническому заданию.
2.33. В рамках реализации настоящего технического задания в целях мониторинга работоспособности и устранения сбоев в работе оборудования Исполнитель обязан организовать удаленный доступ в соответствии с техническими условиями, предоставляемыми Заказчиком. Затраты на организацию удаленного доступа, в том числе приобретение программного обеспечения, оборудования и организация канала связи, возлагаются на Исполнителя и не возмещаются Заказчиком. Обеспечение информационной безопасности и ответственность за ее нарушение возлагается на Исполнителя в соответствии с действующим законодательством.
2.34. Светофорные объекты, в отношении которых оказывает услуги/выполняет работы Исполнитель, подключены к Интеллектуальной транспортной системе Самарской области, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Самарско-Тольяттинской агломерации (далее – ИТС). Применяемое при оказании услуг/выполнении работ оборудование, должно быть совместимо с ИТС и должно поддерживать интеграцию с программным обеспечением Интеллектуальной транспортной системы Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области (далее – Государственный заказчик), указанному в Приложении №9 к Техническому заданию, без необходимости доработок.
2.35. Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает пополняемый (при его снижении более 50 % от установленного настоящим пунктом размера) подменный фонд оборудования и материалов в размере 3% (трех процентов) от общего количества обслуживаемого оборудования в целях соблюдения сроков выполнения работ, установленных в Приложении №3 к настоящему Техническому заданию. В случае, если срок аварийно-восстановительных работ превышает срок, установленный в Приложении №3 к Техническому заданию, Исполнитель устанавливает оборудование и материалы из подменного фонда на период ремонта (замены) соответствующего оборудования. Исполнитель осуществляет отправку оборудования в ремонт за свой счет. Срок предоставления оборудования и материалов продолжается до момента получения Исполнителем заменённого (отремонтированного) оборудования. Все расходы по доставке и замене оборудования на оборудование из подменного фонда и все расходы по возвращению оборудования в подменный фонд, несет Исполнитель.
2.36. При выполнении работ по заявке Заказчика, технические решения по электроснабжению светофорных объектов Исполнитель должен согласовать с Заказчиком. Исполнитель должен получить согласования технических решений на размещение конструкций на отдельных элементах зданий (сооружений), прокладку кабельных трас, подключение к сетям электропитания от собственников помещений (зданий). Исполнитель за счет собственных средств должен получить согласования технических решений на подключение к электропитанию светофорных объектов у электросетевых организаций. Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить оформление технологического присоединения к сети материалами, необходимыми для создания выполнения действий в соответствии с требованиями Технического задания.
2.37. Действия Исполнителя при оформлении технологического присоединения к электрической сети:
	Выполнить обследование адреса размещения и электроснабжения оборудования. При наличии внешних источников подключения выполнить следующие действия:
· По адресу размещения оборудования определить потенциального собственника сети (предпочтение - официальные Сетевые компании);
· Подготовить и передать заявку в сетевую компанию на технологическое присоединение (стандартный бланк на сайте сетевой компании);
· Получить в сетевой компании Договор на технологическое присоединение, технические условия и счет за технологическое присоединение. Оплата счета за технологическое присоединение осуществляется Исполнителем;
· По полученным ТУ выполнить технологическое присоединение к электрическим сетям;
· Произвести замер сопротивления изоляции.
2.38. Указанные в п. 2.34-2.37 настоящего Технического задания требования являются существенными и в целях исполнения Договора.


3. ТРЕБОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1  Исполнитель осознаёт, что оказывает услуги, выполняет работы в отношении элементов Интеллектуальной транспортной системы Самарской области, являющейся значимым объектом критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ). 
3.2 Исполнителю запрещено привлекать к выполнению работ по настоящему договору субподрядчиков (соисполнителей) без письменного согласования Заказчика. 
3.3 В течении 10 (десяти) дней с даты начала договора Исполнитель представляет в адрес Заказчика исчерпывающий перечень лиц, задействованных в доступе к ЗО КИИ Заказчика. В случае изменений в перечне лиц в процессе исполнения Договора, Исполнитель обязан представить Заказчику актуализированный перечень в течении 3 (трех) дней с даты изменений.
3.4 При оказании услуг, выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации в области информационной безопасности и критической информационной инфраструктуры.
3.5. При оказании услуг, выполнении работ Исполнитель обязан обеспечить информационную безопасность ЗО КИИ, выполняя все установленные требования по защите информации в рамках зоны ответственности по настоящему Заданию, в том числе:
а) ведение журнала учета доступа сотрудников Исполнителя к ЗО КИИ в электронном и бумажном виде, включая ФИО сотрудника, дату и причину взаимодействия с ЗО КИИ;
б) инструктирование персонала Исполнителя в части информационной безопасности ЗО КИИ;
в) планирование мероприятий по обеспечению безопасности ЗО КИИ, в частности: 
- обновление программного обеспечения с целью удаления уязвимостей информационной безопасности;
- недопущение неконтролируемого доступа персонала Исполнителя в инфраструктуру ЗО КИИ;
- недопущение доступа к ЗО КИИ персонала Исполнителя, не имеющего на доступ оснований (полномочий) и не задействованного в исполнении данного договора;
- анализ угроз безопасности информации в рамках оборудования, программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов ЗО КИИ, последствий от их реализации и представление Заказчику предложений по устранению угроз информационной безопасности;
- обеспечение подготовки персонала Подрядчика в части действий в нештатных ситуациях в ходе технического обслуживания ЗО КИИ.
- реагирование на инциденты информационной безопасности в ходе технического обслуживания ЗО КИИ и незамедлительное информирование Заказчика о выявленных инцидентах информационной безопасности;
- общий контроль за обеспечением безопасности значимого объекта;
- обеспечение целостности и доступности данных.
д) организация идентификации и аутентификации персонала Исполнителя при доступе к ЗО КИИ;
е) при осуществлении удаленного доступа к ЗО КИИ применять сертифицированные средства защиты информации (СЗИ) соответствующего класса с действующим сертификатом и предъявлять Заказчику сертификаты ФСТЭК и ФСБ при запросе.
3.6 Исполнитель должен исключить подключение к общедоступной сети Интернет при оказании услуг/выполнении работ. Обновление программного обеспечения должно осуществляться в режиме оффлайн, либо с использованием сертифицированных средств защиты информации посредством защищенного подключения к сети передачи данных ИТС Самарской области с учетом п. 3.5.в настоящего Технического задания.
3.7 При реализации удаленного защищенного соединения Исолнитель обязан исключить подключение персонала Исполнителя к ЗО КИИ с использованием личных устройств (мобильных и стационарных).
3.8 Любые изменения в конфигурации ЗО КИИ, реализуемые Исполнителем, должны проходить процедуру согласования Заказчиком. Изменение конфигурации (сетевой, адресной, программной и аппаратной) без ведома Заказчика не допускается.
3.9 Исполнитель должен обеспечить стабильность функционирования оборудования, программного обеспечения и подсистем после обновления программного обеспечения. 
3.10 В рамках исполнения п. 2.34 Исполнитель должен руководствоваться нормативно-правовыми актами Российской федерации в сфере защиты связи и криптографической защиты в отношении ЗО КИИ, указанными в п. 4.1 настоящего технического задания, а также действующими на период исполнения договора.
3.11. При выполнении работ по обслуживанию шкафов дорожных контроллеров Исполнитель обязан проверять сетевое оборудование на предмет посторонних подключений (проводных и беспроводных).
3.12 В случае выявления Исполнителем признаков постороннего проникновения в шкаф (повреждение замка шкафа, признаки попыток взлома шкафа, подключение постороннего оборудования в шкафу и пр.) Исполнитель обязан незамедлительно информировать Заказчика.
3.13 Исполнитель не имеет права передавать рабочую, техническую информацию, в том числе о составе ЗО КИИ, принципах построения сети, программной и аппаратной архитектуре, протоколах передачи данных, сетевой адресации, данных аутентификации (логины и пароли) и применяемых средствах защиты информации третьим лицам без письменного согласия Заказчика. исполнитель несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.14 В случае выявления Заказчиком установленного по инициативе исполнителя оборудования, не находящегося на момент действия настоящего договора в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции, Исполнитель обязан за свой счет заменить оборудование на соответствующее требованиям п. 2.15 настоящего технического задания в течении срока действия государственного контракта.
3.15 Исполнитель несёт полную материальную и юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований по обеспечению информационной безопасности ЗО КИИ в границах зоны ответственности.
3.16 По факту окончания оказания услуг исполнитель направляет в адрес Заказчика АКТ об уничтожении информации, полученной от Заказчика в ходе выполнения работ, а также ставшей ему известной в процессе оказания услуг/выполнения работ, с направлением распорядительного документа исполнителя, о назначении ответственного лица за уничтожение информации в рамках данного Договора.
3.17 В рамках исполнения требований по информационной безопасности исполнитель ведет и представляет Заказчику по итогам отчетного периода следующую документацию:
- журнал регистрации резервного копирования;
- журнал доступа к ЗО КИИ ИТС;
- журнал учета паролей.

4. Нормативные требования
4.5. При выполнении работ необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:
ГОСТ 12.4.281-2014. «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования»;
ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний (с Поправкой)»;
ГОСТ Р 59105-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Автоматизированные системы управления дорожным движением, метеообеспечения, пункты весового и габаритного контроля. Технические правила содержания»; 
ГОСТ Р 59103-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Светофорные объекты. Технические правила содержания;
СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;
Приказ №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
Федеральный закон №187-ФЗ от 26.07.2017г. «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;
Приказ ФСТЭК №239 от 25.12.2017г. «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;
Приказ ФСТЭК №117 от 11.04.2025г. «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений»;
Указ Президента №250 от 01.05.2022г. «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации»;
Федеральный закон №126-ФЗ от 07.07.2003 «О связи». 






 


Приложение №1 к Техническому заданию

	№ п/п
	Виды услуг (выполняемых работ) 
	Ед. изм.

	
	
	

	
	
	

	I
	Виды услуг по содержанию светофорных объектов
	

	1. 
	Техническое обслуживание шкафа дорожного контроллера 
	ед.

	2. 
	Техническое обслуживание светофора 
	ед.

	3. 
	Техническое обслуживание светофорной опоры  
	ед.

	4. 
	Техническое обслуживание опоры рамной металлической П-образной 
	ед.

	5. 
	Техническое обслуживание информационной световой секции
	ед.

	6. 
	Техническое обслуживание пешеходного вызывного устройства 
	ед.

	7. 
	Техническое обслуживание информационных табличек 
	ед.

	8. 
	Техническое обслуживание знака переменной информации 
	ед.

	9. 
	Техническое обслуживание устройства звукового сопровождения пешеходов
	ед.

	10. 
	Техническое обслуживание повторителя сигналов светофора
	ед.

	11. 
	Техническое обслуживание шкафа источника бесперебойного питания
	ед.

	12. 
	Техническое обслуживание кабельных линий светофорного объекта
	компл.


	II
	Виды ремонтных и иных услуг (работ )
	

	1. 
	Демонтаж блока питания в шкафу контроллера
	ед.

	2. 
	Демонтаж розетки
	ед.

	3. 
	Демонтаж информационной таблички
	ед.

	4. 
	Демонтаж замка шкафа дорожного контроллера
	ед.

	5. д
	Демонтаж ручки двери шкафа дорожного контроллера
	ед.

	6. 
	Демонтаж выключателя автоматического
	ед.

	7. 
	Демонтаж внутренней подсветки шкафа контроллера
	ед.

	8. 
	Демонтаж шкафа контроллера навесного
	ед.

	9. 
	Демонтаж шкафа контроллера напольного
	ед.

	10. 
	Демонтаж обогревателя
	ед.

	11. 
	Демонтаж терморегулятора
	ед.

	12. 
	Демонтаж датчика открытия двери
	ед.

	13. 
	Демонтаж кабеля 
	м

	14. 
	Демонтаж опоры
	ед.

	15. 
	Демонтаж закладной детали
	ед.

	16. 
	Демонтаж выносной консоли
	ед.

	17. 
	Демонтаж светофора
	ед.

	18. 
	Демонтаж светоблока светодиодного
	ед.

	19. 
	Демонтаж дополнительной секции светофора
	ед.

	20. 
	Демонтаж табло обратного отсчета времени
	ед.

	21. 
	Демонтаж пешеходного вызывного устройства
	ед.

	22. 
	Демонтаж экрана светофора
	ед.

	23. 
	Демонтаж знака переменной информации 
	ед.

	24. 
	Демонтаж шкафа источника бесперебойного питания
	ед.

	25. 
	Демонтаж коробки клеммной
	ед.

	26. 
	Демонтаж платы управления дорожного контроллера
	ед.

	27. 
	Демонтаж дорожного контроллера
	ед.

	28. 
	Демонтаж платы ввода-вывода
	ед.

	29. 
	Демонтаж информационных световых секций
	ед.

	30. 
	Демонтаж коммутатора
	ед.

	31. 
	Демонтаж SFP-модуля
	ед.

	32. 
	Демонтаж блока питания медиаконвертера
	ед.

	33. 
	Демонтаж медиаконвертера
	ед.

	34. 
	Демонтаж повторителя сигнала светофора
	ед.

	35. Д
	Демонтаж АКБ источника бесперебойного питания
	ед.

	36. 
	Демонтаж зарядного устройства АКБ источника бесперебойного питания
	ед.

	37. 
	Прокладка и подключение кабеля по конструкции в трубе гофрированной ПНД 25 мм
	м

	38. 
	Прокладка и подключение кабеля в теле опоры
	м

	39. 
	Монтаж и подключение кабеля методом подвеса на тросу 
	м

	40. 
	Монтаж и подключение кабеля в шкафу дорожного контроллера 
	м

	41. 
	Прокладка и подключение оптического кабеля по конструкции в трубе гофрированной ПНД 25 мм
	м

	42. 
	Прокладка и подключение оптического кабеля в теле опоры
	м

	43. 
	Монтаж и подключение оптического провода методом подвеса
	м

	44. 
	Монтаж и подключение оптического кабеля в шкафу дорожного контроллера
	м

	45. 
	Монтаж опоры 
	ед.

	46. 
	Установка закладной детали:
1. Разработка грунта;
2. Устройство щебеночной подушки  h=200 мм, щебень фракции 20-40 мм, марки М600;
3. Монтаж закладной;
4. Бетонирование закладной, бетон тяжелый класса не менее В20 F200 W6.
	ед.

	47. 
	Монтаж выносной консоли 
	ед.

	48. м
	Монтаж информационной таблички
	ед.

	49. 
	Монтаж и подключение светофора 
	ед.

	50. 
	Монтаж и подключение знака переменной информации 
	ед.

	51. 
	Монтаж и подключение повторителя сигнала светофора
	ед.

	52. 
	Монтаж и подключение информационной световой секции 
	ед.

	53. 
	Монтаж дополнительной секции светофора 
	ед.

	54. 
	Монтаж и подключение светоблока светодиодного 
	ед.

	55. 
	Монтаж и подключение пешеходного вызывного устройства
	ед.

	56. 
	Монтаж и подключение блока питания в шкафу контроллера
	ед.

	57. 
	Монтаж и подключение розетки на DIN-рейку
	ед.

	58. 
	Монтаж и подключение выключателя автоматического
	ед.

	59. 
	Монтаж и подключение внутренней подсветки в шкафу контроллера
	ед.

	60. 
	Монтаж и подключение обогревателя
	ед.

	61. 
	Монтаж и подключение терморегулятора
	ед.

	62. 
	Монтаж и подключение датчика открытия двери
	ед.

	63. 
	Монтаж и подключение платы управления
	ед.

	64. 
	Монтаж, подключение и настройка коммутатора
	ед.

	65. М
	Монтаж и подключение SFP-модуля
	ед.

	66. 
	Монтаж и подключение блока питания медиаконвертера
	ед.

	67. 
	Монтаж и подключение медиаконвертера
	ед.

	68. м
	Монтаж замка шкафа дорожного контроллера
	ед.

	69. 
	Монтаж ручки двери
	ед.

	70. 
	Монтаж и подключение дорожного контроллера 
	ед.

	71. 
	Монтаж и подключение напольного шкафа дорожного контроллера 
	ед.

	72. 
	Монтаж и подключение навесного шкафа дорожного контроллера
	ед.

	73. 
	Монтаж и подключение платы ввода-вывода
	ед.

	74. 
	Монтаж коробки клеммной 
	ед.

	75. М
	Монтаж коробки оптической
	ед.

	76. м
	Монтаж и подключение шкафа источника бесперебойного питания
	ед.

	77. 
	Монтаж экрана светофора
	ед.

	78. 
	Монтаж и подключение АКБ источника бесперебойного питания
	ед.

	79. 
	Монтаж и подключение зарядного устройства АКБ источника бесперебойного питания
	ед.

	80. 
	Окраска шкафа дорожного контроллера навесного
	ед.

	81. 
	Окраска шкафа дорожного контроллера напольного
	ед.

	82. 
	Пуско-наладка дорожного контроллера
	ед.




Приложение №2 к Техническому заданию

	III
	Применяемые материалы и оборудования
	Ед. изм.

	1. 
	Кабель ПУГВ 1х10
	м

	2. 
	Кабель КВВГнг 2х1,5
	м

	3. 
	Кабель КВВГнг 3х1,5
	м

	4. 
	Кабель КВВГнг 4х1,5
	м

	5. 
	Кабель КВВГнг 5х1,5
	м

	6. 
	Кабель КВВГнг 7х1,5
	м

	7. 
	Кабель КВВГнг 10х1,5
	м

	8. 
	Кабель КВВГнг 14х1,5
	м

	9. 
	Кабель КВВГнг 19х1,5
	м

	10. 
	Кабель КВВГнг 27х1,5
	м

	11. 
	Трос стальной
	м

	12. 
	Труба гофрированная ПНД 25 мм
	м

	13. 
	Провод СИП-4 2х16
	м

	14. 
	Кабель КСВППэN-5е 4х2х0,52
	м

	15. 
	Кабель оптический 4 волокна с тросом
	м

	16. 
	Опора оцинкованная диаметром 159 мм, толщина стенки не менее 3,5мм, длиной не менее 6 м
	ед.

	17. 
	Опора оцинкованная диаметром 133 мм, толщина стенки не менее 3,5мм, длиной не менее 6 м
	ед.

	18. 
	Опора оцинкованная Г-образная граненная диаметром 219 мм, толщина стенки не менее 3 мм, длиной не менее 6 м, длина консоли 3,5 м
	ед.

	19. 
	Опора оцинкованная Г-образная граненная диаметром 219 мм, толщина стенки не менее 3 мм, длиной не менее 6 м, длина консоли 4,5 м
	ед.

	20. 
	Опора оцинкованная Г-образная граненная диаметром 250 мм, толщина стенки не менее 3 мм, длиной не менее 6 м, длина консоли 6 м
	ед.

	21. 
	Закладная деталь оцинкованная диаметром 159 мм, толщина стенки не менее 3,5мм, длиной не менее 1,5 м
	ед.

	22. 
	Закладная деталь оцинкованная диаметром 133 мм, толщина стенки не менее 3,5мм, длиной не менее 1,5 м
	ед.

	23. 
	Закладная деталь оцинкованная диаметром 219 мм, толщина стенки 
6 мм, длиной не менее 2 м
	ед.

	24. 
	Выносная консоль стальная оцинкованная с толщиной стенки не менее 3,5 мм, длина 2 м
	ед.

	25. 
	Выносная консоль стальная оцинкованная с толщиной стенки не менее 3,5 мм, длина 3 м
	ед.

	26. 
	Выносная консоль стальная оцинкованная с толщиной стенки не менее 3,5 мм, длина 4 м
	ед.

	27. 
	Выносная консоль стальная оцинкованная с толщиной стенки не менее 3,5 мм, длина 5 м
	ед.

	28. 
	Информационная табличка
	ед.

	29. 
	Светофор Т.1
	ед.

	30. 
	Светофор Т.1.лк
	ед.

	31. 
	Светофор Т.1.пк
	ед.

	32. 
	Светофор Т.1.плк
	ед.

	33. 
	Светофор Т.2
	ед.

	34. 
	Светофор Т.3
	ед.

	35. 
	Светофор Т.4
	ед.

	36. 
	Светофор Т.4.ж
	ед.

	37. 
	Светофор Т.5
	ед.

	38. 
	Светофор П.1
	ед.

	39. 
	Знак переменной информации 
	ед.

	40. 
	Повторитель сигнала светофора, длина 1 метр
	ед.

	41. 
	Информационная световая секция ИСС.п
	ед.

	42. 
	Информационная световая секция ИСС.л
	ед.

	43. 
	Дополнительная секция светофора л.к (Dаперт.= 300 мм)
	ед.

	44. 
	Дополнительная секция светофора п.к (Dаперт.= 300 мм)
	ед.

	45. 
	Светоблок светодиодный (Dаперт.=300 мм)
	ед.

	46. 
	Механическое пешеходное вызывное устройство
	ед.

	47. 
	Сенсорное пешеходное вызывное устройство
	ед.

	48. 
	Блок питания с мощностью от 5 Вт
	ед.

	49. 
	Розетка на DIN-рейку 16А  с заземлением
	ед.

	50. 
	Выключатель автоматический с6
	ед.

	51. 
	Выключатель автоматический с10
	ед.

	52. 
	Выключатель автоматический с16
	ед.

	53. 
	Led лампа 30 сантиметров 220 В
	ед.

	54. 
	Обогреватель мощностью не менее 100Вт, со степенью защиты не менее IP20
	ед.

	55. 
	Терморегулятор со степенью защиты не менее IP20
	ед.

	56. 
	Датчик открытия двери
	ед.

	57. 
	Плата управления дорожного контроллера «Синтез»
	ед.

	58. 
	Промышленный коммутатор PoE. Уровень доступа L3. Интерфейсы 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ (RJ-45) – 8 шт., 100BASE-FX/1000BASE-X (SFP) – 4 шт.
	ед.

	59. 
	SFP-модуль
	ед.

	60. 
	Блок питания медиаконвертера с мощностью от 40Вт
	ед.

	61. 
	Медиаконвертер с режимом работы от 1000 Мбит/с
	ед.

	62. 
	Замок (ключевой (цилиндрический) с ригелем) совместимый со шкафом ОЩН 572
	ед.

	63. 
	Сувальдный замок, совместимый со шкафом ШАН-ДК-2 120.60.40
	ед.

	64. 
	Навесной замок
	ед.

	65. 
	Ручка двери, совместимая со шкафом RITTAL
	ед.

	66. 
	Дорожный контроллер модульный (без плат управления) «Синтез»
	ед.

	67. 
	Дорожный контроллер моноблочный 12 групп «Синтез-Д»
	ед.

	68. 
	Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 4 группы
	ед.

	69. 
	Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 6 групп
	ед.

	70. 
	Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 8 группы
	ед.

	71. 
	Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 10 группы
	ед.

	72. 
	Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 12 группы
	ед.

	73. 
	Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 14 группы
	ед.

	74. 
	Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 16 группы
	ед.

	75. 
	Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 18 группы
	ед.

	76. 
	Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 20 группы
	ед.

	77. 
	Шкаф дорожного контроллера напольный в сборе с дорожным контроллером модульным 4 группы
	ед.

	78. 
	Шкаф дорожного контроллера напольный в сборе с дорожным контроллером модульным 6 групп
	ед.

	79. 
	Шкаф дорожного контроллера напольный в сборе с дорожным контроллером модульным 8 группы
	ед.

	80. 
	Шкаф дорожного контроллера напольный в сборе с дорожным контроллером модульным 10 группы
	ед.

	81. 
	Шкаф дорожного контроллера напольный в сборе с дорожным контроллером модульным 12 группы
	ед.

	82. 
	Шкаф дорожного контроллера напольный в сборе с дорожным контроллером модульным 14 группы
	ед.

	83. 
	Шкаф дорожного контроллера напольный в сборе с дорожным контроллером модульным 16 группы
	ед.

	84. 
	Шкаф дорожного контроллера напольный в сборе с дорожным контроллером модульным 18 группы
	ед.

	85. 
	Шкаф дорожного контроллера напольный в сборе с дорожным контроллером модульным 20 группы
	ед.

	86. 
	Плата ввода-вывода дорожного контроллера «Синтез»
	ед.

	87. 
	Коробка клеммная степень защиты не менее IP54, 10 зажимов
	ед.

	88. 
	Коробка клеммная степень защиты не менее IP54, 20 зажимов
	ед.

	89. 
	Коробка клеммная степень защиты не менее IP54, 30 зажимов
	ед.

	90. 
	Коробка клеммная степень защиты не менее IP54, 40 зажимов
	ед.

	91. 
	Экран светофора
	ед.

	92. 
	Коробка оптическая
	ед.

	93. ш
	Шкаф источника бесперебойного питания в сборе (2 АКБ 12В, 100 Ач)
	ед.

	94. 
	АКБ 12В, 100 Ач
	ед.

	95. Ш
	Шкаф дорожного контроллера напольный
	ед.

	96. 
	Шкаф дорожного контроллера навесной со степенью защиты не менее IP65 и размером не менее 85х60х35
	ед.














Приложение №3 к Техническому заданию

Требования заказчика для оценки качества услуг по содержанию светофорных объектов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Самарской области

	№ п/п
	Наименование дефекта
	Уровень содержания в зависимости от сроков устранения

	
	
	Высокий
	Допустимый
	Недопустимый

	1. 
	Неисправность (повреждение) кабельных линий, провисание кабеля над покрытием проезжей части ниже 5 м 
	1 сут.
	-
	свыше 1 сут.

	2. 
	Неработающий сигнал (сигналы) светофора, информационной секции,  знака переменной информации.
Утрата светофора, информационной секции, знака переменной информации, маски светофора.
Наличие внешних загрязнений лицевой поверхности светофора, информационной секции, знака переменной информации.
	1 сут.
	-
	свыше 1 сут.

	3. 
	Сбой в работе светофорного объекта (нарушение программы). 
Отказ в работе дорожного контроллера.
	1 сут.
	-
	свыше 1 сут.

	4. 
	Отказ в работе пешеходного вызывного устройства
	1 сут.
	2-3 сут.
	свыше 3 сут.

	5. 
	Повреждение корпуса светофора.
Повреждение информационной секции, экрана светофора, знака переменной информации.
	1 сут.
	2-10 сут.
	свыше 10 сут.

	6. 
	Изменение положения светофора, информационной секции, знака переменной информации.
	2 сут.
	3-5 сут.
	свыше 5 сут.

	7. 
	Наличие внешних загрязнений шкафа дорожного контроллера, корпуса (не лицевой поверхности) светофора, информационной секции, знака переменной информации
	4 сут.
	5-7 сут.
	свыше 7 сут.

	8. 
	Утрата, наличие внешних загрязнений информационной таблички
	15 сут.
	16-20 сут.
	свыше 20 сут.






Приложение №4 к Техническому заданию


Понижающие коэффициенты по оценке качества содержания светофорных объектов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Самарской области

	№
п/п
	Уровень содержания
	Коэффициент снижения 
стоимости работ 
по качеству

	1
	Высокий
	1,00

	2
	Допустимый
	0,50

	3
	Недопустимый
	0,00

	
	
	










 


Приложение № 5 к Техническому заданию

АКТ
проверки уровня содержания
«____» _________20___г.
Комиссия в составе
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
осуществила проверку уровня содержанию светофорных объектов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Самарской области
 за отчетный  период с «_____» ___________20___г. по «____» _____________20___г.
и установила следующее:
	№ п/п
	Объект
	Уровень содержания

	
	
	


	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



2. Нарушения, выявленные при приемке работ:__________________________________________________________________________________________________________________________
Члены комиссии:  ___________________________

  Приложение № 6 к Техническому  заданию




Журнал регистрации дефектов



















Журнал регистрации дефектов № _____
	по
	

	

	(наименование объекта)

	
Исполнитель
	

	(наименование организации,

	

	номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

	

	почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

	

	фамилия, имя, отчество застройщика,

	

	паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

	
	
	

	

	Начало оказания услуг (выполнения работ)
	

	(дата)

	

	Окончание оказания услуг (выполнения работ)
	

	(дата)

	
В настоящем журнале _____________ страниц.
Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью. В журнале содержится учет выявленных дефектов в период с ______________ по _____________

	
	
	
	
	
	





	Информация о возникновении неисправности

	Дата
	Время
	Элемент
	
Описание неисправности
	Результат диагностики

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	Информация об устранении неисправности

	Дата
	Время
	Способ устранения неисправности
	Описание нового элемента (в случае замены)
	Срок устранения

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	








 


Приложение №7 к Техническому заданию


Технические требования
к оказанию услуг/ выполнению работ по установке информационных табличек на светофорных объектах

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика оказывает услуги/выполняет работы по установке информационных табличек, в которые включают в себя:
изготовление информационных табличек;
монтаж информационных табличек на опору.
1.2. Конкретные места размещения уточняются Исполнителем и согласовываются с Заказчиком.
1.3. Монтаж информационной таблички осуществляется на существующую опору с использованием бандажной ленты и скрепы. 
1.4. Информационная табличка должна состоять из основы из алюминиевой композитной панели и пластины из прозрачного монолитного поликарбоната, закрепленной на основе вытяжными заклепками белого цвета диаметром 3,2 мм. Лицевая сторона алюминиевой композитной панели должна быть окрашена в белый цвет. На пластину посредством технологии ультрафиолетовой печати наносится изображение, эскиз которого представлен на рисунке 1. До начала работ по установке информационных табличек Подрядчик запрашивает у Заказчика информацию о внешнем виде QR-кода, который должен быть размещен в соответствующем поле. Табличка не должна иметь заостренных углов, заусенцев. 
1.5. Размеры основы и пластины (в миллиметрах) представлены на рисунке 2 и рисунке 3. Допускается отступление в размерах ±5%, но не более ±5 мм, и величины угла в месте сгиба не более чем ±5°.



















Рисунок 1
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Рисунок 2. Габаритные размеры пластины
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Рисунок 3. Габаритные размеры основы
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Приложение №8 к Техническому заданию


	№ п/п
	Местоположение светофорных объектов

	Реверсивные светофорные объекты

	Московское шоссе (от ул. Мичурина до а/д Подъезд к г. Самара от М-5 "Урал")

	1. 
	Московское шоссе / ул. Мичурина

	2. 
	Московское шоссе / ул. Коммунистическая (из центра)

	3. 
	Московское шоссе / ул. Коммунистическая (в центр)

	4. 
	Московское шоссе / ул. Киевская (из центра)

	5. 
	Московское шоссе / ул. Киевская (в центр)

	6. 
	Московское шоссе / ул. Луначарского

	7. 
	Московское шоссе / пр. Масленникова

	8. 
	Московское шоссе / ул. Революционная (из центра)

	9. 
	Московское шоссе /  ул. Революционная (в центр)

	10. 
	Московское шоссе / ул. Врубеля (из центра)

	11. 
	Московское шоссе / ул. Врубеля (в центр)

	12. 
	Московское шоссе / ул. Авроры (из центра)

	13. 
	Московское шоссе / ул. Авроры (в центр)

	14. 
	Московское шоссе / ул. Потапова (из центра)

	15. 
	Московское шоссе / ул. Потапова (в центр)

	16. 
	Московское шоссе / ул. Советской Армии (из центра)

	17. 
	Московское шоссе / ул. Советской Армии (в центр)

	18. 
	Московское шоссе / ул.22-го Партсъезда (из центра)

	19. 
	Московское шоссе / ул.22-го Партсъезда (в центр)

	20. 
	Московское шоссе / ул. Жигулевская (из центра)

	21. 
	Московское шоссе / ул. Жигулевская (в центр)

	22. 
	Московское шоссе / ул. Ново-Вокзальная (из центра)

	23. 
	Московское шоссе / ул. Ново-Вокзальная (в центр)

	24. 
	Московское шоссе ООТ "7-й микрорайон"

	Транспортно-пешеходные светофорные объекты

	Московское шоссе (от ул. Мичурина до а/д Подъезд к г. Самара от М-5 "Урал")

	25. 
	Московское шоссе /  ул. Мичурина

	26. 
	Московское шоссе / ул. Коммунистическая

	27. 
	Московское шоссе /  ул. Луначарского

	28. 
	Московское шоссе / пр. Масленникова

	29. 
	Московское шоссе / ул. Революционная

	30. 
	Московское шоссе / ул. Врубеля

	31. 
	Московское шоссе / ул. Авроры

	32. 
	Московское шоссе / ООТ "Центральный автовокзал"

	33. 
	Московское шоссе / ул. Потапова

	34. 
	Московское шоссе /  ул. Советской Армии

	35. 
	Московское шоссе / ул.22-го Партсъезда

	36. 
	Московское шоссе /  ул. Жигулевская

	37. 
	Московское шоссе /  ул. Ново-Вокзальная

	38. 
	Московское шоссе / пр. Кирова

	39. 
	Московское шоссе /  ул. Георгия Димитрова

	40. 
	Московское шоссе /  ул. Зои Космодемьянской

	41. 
	Московское шоссе /  ул. Ташкентская

	42. 
	Московское шоссе / ул. Дальняя

	43. 
	Московское шоссе /  ул. Алма-Атинская

	44. 
	Московское шоссе /  Ракитовское шоссе

	45. 
	Московское шоссе /  ТЦ «Letout»

	46. 
	Московское шоссе / ТЦ «Metro»

	47. 
	Московское шоссе / Северный переулок

	48. 
	Московское шоссе /  ул. Совхозная

	49. 
	Московское шоссе /  ул. Банная

	50. 
	Московское шоссе / ООТ «4-й квартал»

	51. 
	Московское шоссе / ООТ «1-й квартал»

	52. 
	Московское шоссе / ул. Николая Баженова

	Самара - Бугуруслан

	53. 
	Самара - Бугуруслан, г. Отрадный, ул. Железнодорожная/ул. Буровиков

	54. 
	Самара - Бугуруслан, г. Отрадный, ООТ СУ-2 "Востокмонтажгаз"

	55. 
	Самара - Бугуруслан, г. Отрадный, ул. Железнодорожная/ул. Сабирзянова

	Автомагистраль «Центральная»

	56. 
	пр. Карла Маркса/Ракитовское шоссе

	57. 
	пр. Карла Маркса / 12-ая улица

	58. 
	пр. Карла Маркса / 13-ая улица

	59. 
	Автомагистраль «Центральная»/ «Самара-Бугуруслан» - Петра-Дубрава

	Обход г. Самары

	60. 
	Обход г. Самары, п. Придорожный, ООТ "Яицкое"

	Подъезд к Самаре от М-5 «Урал»

	61. 
	Подъезд к Самаре от М-5 «Урал» ООТ «5-й километр»

	62. 
	Подъезд к Самаре от М-5 «Урал» ООТ «Поворот на Новосемейкино»

	63. 
	Подъезд к Самаре от М-5 «Урал» ООТ «КДП Новосемейкино»

	Мостовой переход "Фрунзенский" через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу 
"Автодорожный маршрут "Центр - Поволжье - Урал"городского округа Самара.
I этап (очередь):
от ул. Фрунзе до ул. Шоссейной, включая транспортные развязки

	64.
	мостовой переход "Фрунзенский", ул. Комсомольская / ул. Молодогвардейская

	65.
	мостовой переход "Фрунзенский", ул. Комсомольская / ул. Чапаевская

	66.
	мостовой переход "Фрунзенский", ул. Комсомольская / ул. Фрунзе

	67.
	мостовой переход "Фрунзенский", ул. Комсомольская / ул. Куйбышева

	68.
	мостовой переход "Фрунзенский", ул. Крупской / ул. Куйбышева

	69.
	мостовой переход "Фрунзенский", ул. Крупской / ул. Чапаевская

	70.
	мостовой переход "Фрунзенский", ул. Шоссейная / ул. Народная

	71.
	мостовой переход "Фрунзенский", ул. Шоссейная / ООТ «Улица Дарвина»

	72.
	мостовой переход "Фрунзенский", ул. Шоссейная / ООТ «Ростовский переулок»

	ул. Ново-Садовая (от ул. Полевой до пр. Кирова)

	73.
	ул. Ново-Садовая/ул. Полевая

	74.
	ул. Ново-Садовая/ул. Первомайская

	75.
	ул. Ново-Садовая/ул. Осипенко

	76.
	ул. Ново-Садовая/ул. Челюскинцев

	77.
	ул. Ново-Садовая/Северо-Восточная Магистраль/ул. Соколова/пр. Ленина

	78.
	ул. Ново-Садовая/пр. Масленникова

	79.
	ул. Ново-Садовая/ул. Николая Панова

	80.
	ул. Ново-Садовая/ул. Шмидта

	81.
	ул. Ново-Садовая/ул. Новомайская

	82.
	ул. Ново-Садовая/ООТ «Университет. Глазная больница» (в город)

	83.
	ул. Ново-Садовая/ООТ «Университет. Глазная больница» (из города)

	84.
	ул. Ново-Садовая/ООТ «Центральный парк культуры и отдыха» (в город)

	85.
	ул. Ново-Садовая/ООТ «Центральный парк культуры и отдыха» (из города)

	86.
	ул. Ново-Садовая/ООТ «Улица Гастелло» (в город)

	87.
	ул. Ново-Садовая/ООТ «Улица Гастелло» (из города)

	88.
	ул. Ново-Садовая/ООТ «Комплекс профилакториев»

	89.
	ул. Ново-Садовая/ООТ «Улица Советской Армии / ДК Современник»

	90.
	ул. Ново-Садовая/ООТ «ТЦ Апельсин»

	91.
	ул. Ново-Садовая/ООТ «Ново-Садовая улица» (ул. 22-го Партсъезда)

	92.
	ул. Ново-Садовая/ООТ «Завод им. Тарасова»

	93.
	ул. Ново-Садовая/ООТ «Завод им. Тарасова» (дублер ул. Ново-Садовая)

	94.
	ул. Ново-Садовая/ул. Шверника

	95.
	ул. Ново-Садовая/РЖД-Медицина

	96.
	ул. Ново-Садовая/ул. Ново-Вокзальная

	97.
	ул. Ново-Садовая/ул. Аминева/ул. Губанова

	98.
	ул. Ново-Садовая/ООТ «Сквер Солнечная Поляна»

	99.
	ул. Ново-Садовая/ООТ «Барбошина поляна»

	100.
	ул. Ново-Садовая/Пр. Кирова

	ул. Демократическая (от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой)

	101.
	ул. Демократическая/ул. Георгия Димитрова

	102.
	ул. Демократическая/ООТ «Демократическая улица» (ул. Ташкентская)

	103.
	ул. Демократическая/ООТ «Турбаза Дубки»

	104.
	ул. Демократическая/ООТ «Пионерлагерь им. Гагарина»

	105
	ул. Демократическая/ул. Арена 2018

	106
	ул. Демократическая/ООТ «Кладбище Сорокины Хутора»

	107
	ул. Демократическая/ООТ «Сорокины Хутора»

	Волжское шоссе

	108.
	Волжское шоссе/ул. Сергея Лазо

	109.
	Волжское шоссе/ООТ «Сорокины Хутора»

	110.
	Волжское шоссе/ООТ «Посёлок»

	111.
	Волжское шоссе/ул. 2-я Стадионная

	112.
	Волжское шоссе/ул. Арена 2018

	113.
	Волжское шоссе/10-й проезд

	114.
	Волжское шоссе/ООТ «18-й километр»

	Мостовой переход "Фрунзенский" через реку Самара с выходом на автомобильную дорогу "Автодорожный маршрут "Центр - Поволжье - Урал" городского округа Самара. II этап (очередь): от ул. Шоссейная до границы городского округа Самара

	115.
	ул. Шоссейная/ул. Казачья 

	116.
	Кряжское шоссе ООТ "Казачий переезд"

	117.
	Кряжское шоссе ООТ "4-я Кряжская"	

	118.
	Новокуйбышевское шоссе/Кряжское шоссе

	119.
	Новокуйбышевское шоссе ООТ "Ильинская церковь"

	120.
	Новокуйбышевское шоссе ООТ "Войкова"	

	121.
	Пугачевский тракт/Саратовский пер.

	122.
	Пугачевский тракт/Долотный пер.

	123.
	Пугачевский тракт ООТ "Бакинская"	

	124.
	Пугачевский тракт ООТ "Нефтянников"	

	125.
	Пугачевский тракт в районе д. 14

	126.
	Пугачевский тракт/ул. Калининградская 

	127.
	Стромиловское шоссе/ул. Грозненская

	128.
	Стромиловское шоссе в районе ООТ "Расширение"




Приложение №9 к Техническому заданию


Программное обеспечение Интеллектуальной транспортной системы Государственного заказчика включает в себя:
	 № п/п
	Наименование Программного обеспечения 
	Номер реестровой записи 

	
	
	

	1
	Модуль AdaptiveCoordination
	Запись в реестре № 11010 от 09.07.2021 

	2
	Модуль TrafficAnalizer
	Запись в реестре № 11157 от 21.07.2021

	3
	Модуль SmartArea
	Запись в реестре № 8459 от 30.12.2020

	4
	Модуль DigitalRoadNetwork
	Запись в реестре № 13277 от 11.04.2022 

	5
	NETVISION TRAFFIC
	Запись в реестре № 6749 от 09.06.2020

	6
	NETVISION FINDER
	Запись в реестре № 6721 от 09.06.2020

	7
	АСУДД SmartTraffic
	Запись в реестре № 8251 от 28.12.2020

	8
	Модуль конфигурации сценарных планов управления движением FlowManager
	Запись в реестре № 13519 от 11.05.2022

	9
	Модуль контроля эффективности ИТС SmartMonitoring
	Запись в реестре № 13527 от 11.05.2022

	10
	Модуль централизованного информирования участников дорожного движения SmartPanel
	Запись в реестре № 13522 от 11.05.2022

	11
	Подсистема косвенного управления транспортными потоками ContentGenerator
	Запись в реестре № 13442 от 29.04.2022

	12
	Геоинформационная подсистема GisManager
	Запись в реестре № 13868 от 07.06.2022

	13
	Интеграционная подсистема Единой платформы управления транспортной системы SmartDrive
	Запись в реестре № 11415 от 06.09.2021
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