 АНФ 02/09
	АО «ПОЧТА РОССИИ»	
УФПС Ярославской области
            (наименование структурного подразделения) 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
от «17» июня 2026 г.

1. Комиссия в составе:
Председатель:
- С.В. Леднев – руководитель отдела, отдел по имущественным вопросам;            		     
Члены комиссии:
- Д.А. Травина – руководитель направления, группа капитального строительства и эксплуатации; 
- О.А. Желовникова – ведущий специалист, группа капитального строительства и эксплуатации;
- Зыкова И.Н. – руководитель направления, группа имущественных отношений и коммерческого использования недвижимого имущества;
- Кузьмич В.В. - главный инженер, участок хозяйственного обслуживания,
 
назначенная распоряжением от 31.03.2026 г. № 24-р, произвела внеплановый осмотр технического состояния административного здания, расположенного по адресу: 150064 Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Бабича, д. 11 (инвентарный номер 08001200032246).

150064 Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Бабича, д. 11.
 (наименование подразделения (место нахождения объекта (основного средства)

2. В результате обследования данного объекта (основного средства) выявлена необходимость: ремонта входной группы административного здания.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Планируемые сроки устранения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	ДЕМОНТАЖ: Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	м2
	3,78
	
	 

	2
	ДЕМОНТАЖ: металлических перемычек в стенах существующих зданий
	т
	0,10224
	
	 

	3
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (швеллер 16П вес=14,2кг/м)
	т
	0,10224

	
	 

	4
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 12У-24У, № 12П-24П
	т
	0,1063296
	
	 

	5
	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150
	шт
	58,2768
	
	 

	6
	Обрамление проемов угловой сталью (прим.обвязка откосов полосовой сталью t=2мм шириной=0,3м -3шт.на откос, вес=15,7кг/м2)
	т
	0,080384

	
	 

	7
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	м2
	3,78

	
	 

	8
	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,51 до 2 м2
	м2
	3,78
	
	 

	9
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм
	шт
	2
	
	 

	10
	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 80 кг
	компл
	1
	
	 

	11
	Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками
	шт
	2

	
	 

	12
	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 4, диаметр ригеля 18 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле
	компл
	2
	
	 

	13
	Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися (прим. бронирующая пленка)
	м2
	3,78
	
	 

	14
	Бронирующая пленка (толщ. 300 мкм)
	м
	2,7
	
	 

	15
	Установка: дверного доводчика
	шт
	1

	
	 

	16
	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1600 мм, масса двери до 160 кг
	шт
	1
	
	 

	17
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2
	4,08

	
	 

	18
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
	м2
	4,08
	
	 

	19
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-205
	т
	0,0042432
	
	 

	20
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	м2
	0,84

	
	 

	21
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	м2
	0,84
	
	 

	22
	Смеси сухие строительные клеевые на цементной основе для укладки напольной и настенной плитки из керамики, мозаики, натурального камня и керамогранита, класс С2, В1.5, F50, расход 1,2-1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
	т
	0,00378
	
	 





Всего:             22                                        определяется на основании сметного расчета
                (кол-во дефектов)                                                  (сумма расходов)

[bookmark: _GoBack]                                                    ____________________двадцать два____________________
                                                                                                (прописью)

Подписи председателя и членов комиссии:
	Председатель:
	
	

	Руководитель отдела, отдел по имущественным вопросам
	_______________________
	С.В. Леднев

	
	
	

	Члены комиссии:

	
	

	Руководитель направления, группа капитального строительства и эксплуатации
	_______________________
	Д.А. Травина

	Ведущий специалист, группа капитального строительства и эксплуатации
	_______________________
	О.А. Желовникова

	Руководитель направления, группа имущественных отношений и коммерческого использования недвижимого имущества
	_______________________
	И.Н. Зыкова

	Главный инженер, участок хозяйственного обслуживания
	_______________________
	В.В. Кузьмич



