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[bookmark: _Toc54643694][bookmark: _Toc233731633]1. Обозначения и сокращения
	ГСО
	Гидро-силовое оборудование

	ГА
	гидроагрегат

	ГЭС
	гидроэлектростанция

	ГСМ
	горюче-смазочный материал

	ГПМ
	грузо-подъемный механизм



[bookmark: _Toc233731634]2. Общие сведения

[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]2.1. Наименование закупаемой продукции: оказание услуг по перевозке разукрупненных частей гидроагрегата, оказание услуг по перевозке оборудования по маршруту База ГСО ПАО «РусГидро», г. Кизилюрт —  Чиркейская ГЭС.и загрузки с Чиркейской ГЭС на базу ГСО в г. Кизилюрт.и перемещение грузов по объекту (Чиркейская ГЭС).

[bookmark: _Toc54643697][bookmark: _Toc46743507]2.2. Цель оказания услуг: выполнение работ в рамках исполнения договоров №1080-524-2023 от 23.11.2023 «Строительно-монтажные работы по техническому перевооружению гидроагрегатов №1-4 Чиркейской ГЭС, включая оборудования системы пневматического хозяйства и оборудования системы турбинного маслохозяйства».
[bookmark: _Toc233731635][bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Адрес погрузки 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Адрес выгрузки

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Чиркейская ГЭС
	Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина 50, База ГСО ПАО “РусГидро”
	ГА №4 Чиркейской ГЭС
	Республика Дагестан, Чиркейская ГЭС

	2. 
	Чиркейская ГЭС
	Республика Дагестан, Чиркейская ГЭС
	ГА №4 Чиркейской ГЭС
	Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина 50, База ГСО ПАО “РусГидро”

	3. 
	Чиркейская ГЭС
	Республика Дагестан, Чиркейская ГЭС
	ГА №4 Чиркейской ГЭС
	Республика Дагестан, Чиркейская ГЭС


[bookmark: _Toc54643700][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]2.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора): 
2.3.1. Наличие собственной техники или документально подтвержденной привлеченной техники (договор аренды или оказания услуг по перевозке грузов) со следующими характеристиками:
1. Габаритная перевозка груза весом до 20 тонн и шириной до 2,55 м
Тип перевозки: Габаритная.
Характеристики груза: вес ≤ 20 т, ширина ≤ 2,55 м.
Тягач: стандартный седельный тягач (4×2 или 6×2)
Платформа/прицеп: стандартный полуприцеп-платформа (высокорамный) или бортовой прицеп.
Характеристики платформы:
Грузоподъёмность: до 20 т.
Длина грузовой площадки: от 12 - 13,6 м (еврофура) или до 16 м (автопоезд).
Ширина платформы: 2,45–2,55 м (без уширителей).
Высота платформы от дороги: 1,2–1,4 м (стандартная).
Особенности: наличие съемных бортов, погрузка сверху, погрузка сбоку, погрузка сзади.  Наличие сцепных устройств (цепи и талрепы) г/п не менее 20 тонн.
2. Негабаритная перевозка груза весом до 20 тонн и шириной от 2,56 м до 3,0 м
Тип перевозки: негабаритная (только по ширине), тяжеловесной не является.
Груз: вес ≤ 20 т, ширина 2,56–3,0 м.
Тягач: седельный тягач, возможен полноприводный вариант.
Платформа/трал: лёгкий низкорамный трал с гидравлическим опусканием и выдвижными уширителями.
Характеристики трала:
Грузоподъёмность: до 20 т.
Длина платформы: от 12 м.
Базовая ширина: 2,5–2,55 м.
Ширина с уширителями: до 3,1 м (регулируется под груз до 3,0 м).
Высота платформы в опущенном состоянии: 0,6–0,9 м.
Особенности: наличие съемных бортов, погрузка сверху, погрузка сбоку, погрузка сзади. Наличие сцепных устройств (цепи и талрепы) г/п не менее 20 тонн.
3. Негабаритная (тяжеловесная) перевозка груза весом от 20 до 30 тонн и шириной от 2,56 до 3,0 м
Тип перевозки: негабаритная + тяжеловесная.
Груз: вес 20–30 т, ширина 2,56–3,0 м.
Тягач: повышенной мощности, колёсная формула 6×4 или 8×4.
Платформа/трал: средний низкорамный трал с гидравликой и телескопической рамой.
Характеристики трала:
Грузоподъёмность: до 30 т.
Длина платформы: 9–14 м (телескопическая до 16 м).
Базовая ширина: 2,55–2,8 м.
Ширина с уширителями: до 3,1 м (под груз до 3,0 м).
Высота платформы: 0,5–0,8 м.
Особенности: погрузка сверху, погрузка сбоку, погрузка сзади. Наличие сцепных устройств (цепи и талрепы) г/п не менее 20 тонн.
4. Негабаритная (тяжеловесная) перевозка груза весом от 30 до 40 тонн и шириной от 2,56 до 3,0 м
Тип перевозки: негабаритная + тяжеловесная.
Груз: вес 30–40 т, ширина 2,56–3,0 м.
Тягач: мощный тягач, 8×4 или 6×6, с гидравлической подвеской.
Платформа/трал: тяжёлый низкорамный трал с усиленной рамой.
Характеристики трала:
Грузоподъёмность: до 40 т.
Длина платформы: 10–16 м (телескопическая до 18 м).
Базовая ширина: 2,7–3,0 м.
Ширина с уширителями: до 3,1 м (под груз до 3,0 м).
Высота платформы: 0,4–0,7 м (заниженная).
Количество осей: 4–5.
Особенности: погрузка сверху, погрузка сбоку, погрузка сзади. Наличие сцепных устройств (цепи и талрепы) г/п не менее 20 тонн.
5. Негабаритная (тяжеловесная) перевозка груза весом от 40 до 50 тонн и шириной от 2,56 до 3,5 м по территории Чиркейской ГЭС
Тип перевозки: негабаритная + тяжеловесная (крупногабаритная).
Груз: вес 40–50 т, ширина 2,56–3,5 м.
Тягач: сверхмощный тягач, полноприводный, с балластной платформой для увеличения сцепного веса.
Платформа/трал: тяжёлый трал с усиленной многоколёсной ходовой частью.
Характеристики трала:
Грузоподъёмность: до 50 т.
Длина платформы: 12–18 м (телескопическая до 20 м).
Базовая ширина: 3,0–3,2 м.
Ширина с уширителями: до 3,6 м (регулируется под груз до 3,5 м).
Высота платформы: 0,3–0,6 м (очень низкая).
Количество осей: 5-6.
6. Негабаритная (тяжеловесная) перевозка груза весом от 50 до 60 тонн и шириной от 2,56 до 3,5 м по территории Чиркейской ГЭС
Тип перевозки: негабаритная + тяжеловесная (особо крупногабаритная).
Груз: вес 50–60 т, ширина 2,56–3,5 м.
Тягач: специальный тягач-тяжеловоз с гидромеханической трансмиссией, усиленной рамой.
Платформа/трал: сверхтяжёлый модульный трал с гидравлической системой выравнивания нагрузки.
Характеристики трала:
Грузоподъёмность: до 60 т.
Длина платформы: 14–20 м (составная, модульная).
Базовая ширина: 3,0–3,5 м.
Ширина с уширителями: до 3,6 м (под груз до 3,5 м).
Высота платформы: 0,3–0,5 м (минимальная).
Количество осей: 6–8 (с независимой подвеской и системой поворота всех колёс).

2.3.2. Исполнитель обязан нести все расходы, связанные с оказанием услуг по перевозке.

2.3.3. Предоставляемая техника должна находиться в технически исправном состоянии с заправкой ГСМ и необходимой документацией (в т.ч. путевым листом оформленным в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона № 259-ФЗ от 08.11.2007 г.), укомплектованная необходимыми вспомогательными средствами: огнетушителем, аварийным знаком, аптечкой с медикаментами, в соответствии с согласованными Сторонами в Заявке временем и местом подачи. Исполнитель несет ответственность за техническое состояние техники. Исполнитель должен обеспечить соблюдение водителями (машинистами) правил и инструкций по охране труда, безопасности дорожного движения, пожарной и электробезопасности во время оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за соблюдение действующих норм и правил при работе с ГПМ
2.3.4. Лица, управляющие техникой, должны иметь действующие квалификационные удостоверения на работу с техникой в действующих электроустановках и водительское удостоверение с разрешенной категорией.
2.3.5. Исполнитель должен соблюдать требования технологической, производственной и трудовой дисциплины.
2.3.6. Исполнитель несет ответственность за сохранность груза с момента загрузки на базе ГСО в г. Кизилюрт и выгрузки на Чиркейской ГЭС, загрузки на Чиркейской ГЭС и выгрузки на базу ГСО в г. Кизилюрт и перемещение грузов по объекту (Чиркейская ГЭС).
2.3.7 После окончания работ, копии путевых листов сдаются заказчику.
2.4. Исполнитель обязан возместить ущерб, причиненный третьим лицам
транспортным средством, его механизмами, устройствами и оборудованием, в случае если ущерб причинен по вине сотрудников Исполнителя (или привлеченных соисполнителей).
[bookmark: _Toc233731636][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]3. Требования к продукции
[bookmark: _Toc54643703]3.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc233731637][bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Маршрут
	Единица измерения
	Ориентировочное Количество*

	1
	2
	
	3
	4

	1. 
	Габаритная перевозка груза весом до 20 тонн и шириной до 2,55 метров
	Таблица 1, п.1, 2
	маш/час
	320

	2. 
	Негабаритная перевозка груза весом до 20 тонн и шириной от 2,56 метров до 3,0 метров
	Таблица 1, п.1, 2
	маш/час 
	160

	3. 
	Негабаритная (тяжеловесная) перевозка груза весом от 20 до 30 тонн и шириной от 2,56 метров до 3,0 метров
	Таблица 1, п.1, 2
	маш/час
	176

	4. 
	Негабаритная (тяжеловесная) перевозка груза весом от 30 до 40 тонн и шириной от 2,56 метров до 3,0 метров
	Таблица 1, п.1, 2
	маш/час
	136

	5. 
	Негабаритная (тяжеловесная) перевозка груза весом от 40 до 50 тонн и шириной от 2,56 метров до 3,5 метров
	Таблица 1, п.3
	маш/час
	48

	6. 
	Негабаритная (тяжеловесная) перевозка груза весом от 50 до 60 тонн и шириной от 2,56 метров до 3,5 метров
	Таблица 1, п.3
	маш/час
	48


*Количество часов по указанным категориям перевозок из Таблицы 2 может меняться в соответствии с потребностями Заказчика. Итоговое количество часов по каждой категории из таблицы 2 будет сформировано на основании заявок Заказчика.
[bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]
[bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc233731638][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Габаритная перевозка груза весом до 20 тонн и шириной до 2,55 метров
	С даты подписания договора
	Не позднее 30.12.2027г.

	2. 
	Негабаритная перевозка груза весом до 20 тонн и шириной от 2,56 метров до 3,0 метров
	С даты подписания договора
	Не позднее 30.12.2027г.

	3. 
	Негабаритная (тяжеловесная) перевозка груза весом от 20 до 30 тонн и шириной от 2,56 метров до 3,0 метров
	С даты подписания договора
	Не позднее 30.12.2027г.

	4. 
	Негабаритная (тяжеловесная) перевозка груза весом от 30 до 40 тонн и шириной от 2,56 метров до 3,0 метров
	С даты подписания договора
	Не позднее 30.12.2027г.

	5. 
	Негабаритная (тяжеловесная) перевозка груза весом от 40 до 50 тонн и шириной от 2,56 метров до 3,5 метров
	С даты подписания договора
	Не позднее 30.12.2027г.

	6. 
	Негабаритная (тяжеловесная) перевозка груза весом от 50 до 60 тонн и шириной от 2,56 метров до 3,5 метров
	С даты подписания договора
	Не позднее 30.12.2027г.


[bookmark: _Toc467435101]3.1. Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc233731639][bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc141969504][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc50125131]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3

	1. 
	Требования к оказанию услуг

	
	Требование к предоставляемой технике
	Исполнитель должен иметь технику для исполнения договора в собственности или на праве аренды материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) на оказание услуг по предмету закупки.

	2. 
	Требования к процедурам оказания услуг

	
	Ответственность Исполнителя в части оказания услуг
	Исполнитель несет ответственность за сохранность груза с момента загрузки на базе ГСО в г. Кизилюрт  и выгрузки на Чиркейской ГЭС,и с погрузки с Чиркейской ГЭС на базу ГСО в г.Кизилюрт.

	
	
	Исполнитель оказывает Услуги, в соответствии с потребностью Заказчика, на основании соответствующей заявки

	
	
	Исполнитель производит страхование Техники и несет ответственность за возможный ущерб, причиненный Заказчику, в случае ненадлежащей эксплуатации Исполнителем ТС

	3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам

	
	Соответствие техники законодательству РФ
	Используемые ТС должны соответствовать требованиям безопасности, общим требованиям, установленным «ГОСТ 25646-95. Эксплуатация строительных машин. Общие требования», ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»

	
	Требования к техническому состоянию Техники
	Допускается выпускать на маршрут технически исправную Технику, прошедшую в установленном порядке государственный технический осмотр.

	
	
	Содержание (мойка (по мере необходимости), техническое обслуживание и ремонт, в том числе приобретение запасных частей, шин, расходных материалов) заправка топливом и смазочными материалами автотранспорта и спецтехники осуществляется силами и средствами Исполнителя, в том числе все виды обязательного страхования, предусмотренные законодательством РФ для оказания вышеперечисленных услуг.

	4. 
	Требования к персоналу исполнителя

	
	Требования к персоналу Исполнителя
	Лица, управляющие техникой, должны иметь действующие квалификационные удостоверения на работу с техникой и водительское удостоверение с разрешенной категорией

	
	
	Разрешается допускать к управлению, только специально обученных и имеющих опыт работы на ТС операторов-водителей, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших стажировку и медицинское освидетельствование, пред рейсовый, после рейсовый медосмотр собственным лицензированным медицинским работником или, при наличии договора на данный вид услуг, медицинским учреждением согласно рекомендациям Минздрава РФ и Минтранса РФ от 29.01.02 г и требованиями ФЗ от 10.12.1995 № 96-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

	5. 
	Требования к результатам услуг

	5.1. 
	Общие требования к результатам услуг

	
	Требования к соблюдению Исполнителя технологической, производственной и трудовой дисциплин
	Исполнитель должен соблюдать требования технологической, производственной и трудовой дисциплины

	6. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)

	
	Соответствие ТС законодательству РФ
	Исполнитель должен соблюдать законодательство РФ при эксплуатации, обслуживании и предоставлении техники предоставляемых Заказчику.

	7. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя

	
	Обязанности Исполнителя
	Исполнитель обязан нести все расходы, связанные с эксплуатацией техники, включая, но не ограничиваясь расходы на заработную плату членам экипажей, оплату топлива, горюче-смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей, оплату ремонта и запасных частей для спецтехники, оплату стоимости налоговых пошлин, страховых сборов, оплату штрафов, и иных расходов, возникающих в связи с эксплуатацией спецтехники.

	8. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	
	Обязанности Исполнителя
	Исполнитель обязан при невозможности предоставления спецтехники, согласованной в Заявке (ДТП, постановка в ремонт / на техническое обслуживание, угон ТС, иные причины) незамедлительно уведомить об этом Заказчика и по согласованию с Заказчиком предоставить подменную технику с аналогичными техническими характеристиками, соответствующими условиям Договора и на условиях, согласованных в Заявках. 

	9. 
	Прочие требования к оказанию услуг

	
	Стоимость за 1 машино-час
	Стоимость 1 машино-часа является фиксированной и постоянной на протяжении всего срока действия договора

	
	Конфиденциальность
	Исполнитель должен гарантировать наличие у персонала необходимых допусков и разрешений для оказания услуг, соблюдение установленных на объекте режимных требований при входе и выходе персонала, въезде, выезде Техники и ввозе материалов, условий конфиденциальности и неразглашения информации, а также других требований, описанных в данном техническом задании.



[bookmark: _Toc233731640]4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки:
1.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по стоимости перевозки по каждой позиции из Таблицы 2.
1.2. Критерием оценки предпочтительности является суммарная стоимость расчетного заказа.





