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Технические требования

ОКПД2 33.14.11.000 Выполнение работ по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок для нужд Волжского филиала АО "Гидроремонт-ВКК"


лот № 0006-ТО ДОХ-2026-ГРВКК-ВолФ
[bookmark: _Toc126151296][bookmark: _Toc51339692]1. Общие сведения
[bookmark: _Toc126151297][bookmark: _Toc46743506]1.1. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 33.14.11.000 Выполнение работ по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок для нужд Волжского филиала АО "Гидроремонт-ВКК".
[bookmark: _Toc54646398][bookmark: _Toc126151298][bookmark: _Toc46743507]1.2. Цель выполнения работ
[bookmark: _Toc54643698_Копия_1][bookmark: _Toc46743508_Копия_1][bookmark: _Toc189229039_Копия_1]Исполнение договора подряда 1050-403-2023/1-ТО-БПД-2024-ВолГЭС от 19.12.2023 г. «Техническое обслуживание зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС им.Ф.Г. Логинова» заключённого между АО «Гидроремонт-ВКК» (Генеральный подрядчик) и ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС им.Ф.Г. Логинова» (Заказчик). 
[bookmark: _Toc75446570][bookmark: _Toc46743508]1.3. Существующее положение 
Таблица1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта
(место выполнения работ )
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Территория ГЭС
	ПАО «РусГидро» -«Волжская ГЭС им.Ф.Г. Логинова», Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, проспект Ленина 1а
	Дизель-генераторная установка MTU 10V1600G20F — 2 шт
	Волжский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Волжский



[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc126151303]2.Требования к продукции
[bookmark: _Toc126151304]2.1 Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. Требования к видам и объему работ
[bookmark: _Toc126151306][bookmark: _Toc124516419][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Техническое обслуживание дизель-генераторной установки MTU 10V1600G20F №1

	1. 
	Замена масла в двигателе
	уе
	1

	2. 
	Проверка всех защитных устройств системы управления с помощью электронной имитации неисправностей
	уе
	1

	3. 
	Проверка и при необходимости протяжка соединений выпускной системы
	уе
	1

	4. 
	Протяжка электрических соединений и проверка
	уе
	1

	5. 
	Измерение состояния изоляции и заземления с составлением протоколов
	уе
	1

	6. 
	Замена воздушного, масляного, топливного, топливного грубой очистки фильтров
	уе
	1

	7. 
	Замена и регулировка приводных ремней
	уе
	1

	8. 
	Проверка и регулировка клапанных зазоров
	уе
	1

	9. 
	Замена датчиков
	уе
	1

	Техническое обслуживание дизель-генераторной установки MTU 10V1600G20F №2

	10. 
	Замена масла в двигателе
	уе
	1

	11. 
	Проверка всех защитных устройств системы управления с помощью электронной имитации неисправностей
	уе
	1

	12. 
	Проверка и при необходимости протяжка соединений выпускной системы
	уе
	1

	13. 
	Протяжка электрических соединений и проверка
	уе
	1

	14. 
	Измерение состояния изоляции и заземления с составлением протоколов
	уе
	1

	15. 
	Замена воздушного, масляного, топливного, топливного грубой очистки фильтров
	уе
	1

	16. 
	Замена и регулировка приводных ремней
	уе
	1

	17. 
	Проверка и регулировка клапанных зазоров
	уе
	1

	18. 
	Замена датчиков
	уе
	1



[bookmark: _Toc129872071_Копия_1]2.2. Требования к материалам
[bookmark: _Toc129872072_Копия_1]2.2.1 Требования к материалам для выполнения работ
[bookmark: _Toc51339695_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc129872073_Копия_1]Таблица 3. Перечень материалов

	№
п/п
	Наименование материалов
	Единица измерения
	Количество на 1шт
	Количество, всего

	1
	2
	3
	4
	

	1
	Масло дизельное MTU-2 (10W40 for diesel enerines) или аналог
	л
	55,0
	110,00

	2
	Воздушный фильтр для двигателя MTU 10V1600G20F или аналог
	шт
	1,0
	2,00

	3
	Топливный фильтр для двигателя MTU 10V1600G20Fили аналог
	шт
	1,0
	2,00

	4
	Топливный фильтр грубой очистки для двигателя MTU 10V1600G20Fили аналог
	шт
	1,0
	2,00

	5
	Смазка графитовая ГОСТ 3333-80-24 ГОСТ 21150-87-80-24
	кг
	0,1
	0,20

	6
	Ветошь ГОСТ 4643-75
	кг
	1
	2,00

	7
	Растворитель Р-4 (1л=0,85кг)
	кг
	0,425
	0,85

	8
	Антифриз BASF AG или аналог
	л
	12,50
	25,00

	9
	Масляный фильтр для двигателя MTU 10V1600G20F или аналог
	шт
	1,00
	2,00

	10
	Датчик МПД-07
	шт
	1,0
	2,00

	11
	Ременный привод для двигателя MTU 10V1600G20F (генератора, насоса, вентилятора)
	комплект
	1,0
	2,00



[bookmark: _Toc126151307][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc126151306_Копия_1][bookmark: _Toc124516419_Копия_1][bookmark: _Toc51339695_Копия_1]2.3. Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc126151308][bookmark: _Toc124516421][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 33.14.11.000 Выполнение работ по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок для нужд Волжского филиала АО "Гидроремонт-ВКК"
	С даты заключения договора
	Не позднее 30.09.2026


[bookmark: _Toc126151309][bookmark: _Toc126151309]
[bookmark: _Toc46743511_Копия_1][bookmark: _Toc51339698_Копия_1][bookmark: _Toc54643708_Копия_1][bookmark: _Toc54643709_Копия_1]2.4. Требования к качеству работ
Таблица 5. Требования к качеству работ 
 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Генподрядчика

	[bookmark: _Toc53499667_Копия_1]1
	2
	3

	1
	Требования к выполнению работ

	1.1
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Субподрядчик выполняет работы в соответствии с заявками Генерального подрядчика.
При выполнении работ должны выполняться требования следующих документов с дополнениями и изменениями, действующими на момент выполнения работ:
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» от 26.11.2020 № 461;
· Правила устройства электроустановок (ПУЭ, действующее издание);
· Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий ВППБ 01-02-95 *;
· Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020 № 835н);
· Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 11.12.2020 № 883н);
· Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;
· «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях» СО 153-34.03.305-2003, ПРИКАЗ от 30 июня 2003 г. N 263;
· СО 153-34.03.307 (СО 153-34.03.307) «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ на объектах Минэнерго СССР»
· Техническая политика Группы РусГидро;
· Экологическая политика Группы РусГидро;
· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89 «Об отходах производства и потребления» (в действующей редакции);
· Федеральный закон от 04.05.1999 № 96 «Об охране атмосферного воздуха» (в действующей редакции);
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в действующей редакции);
· Федеральный закон от 03.06.2006 № 74 «Водный кодекс Российской федерации» (в действующей редакции);
· Федеральный закон от 04.05.2011 №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в действующей редакции).
· Организация допуска персонала Субподрядчика на территорию филиала ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС им.Ф.Г. Логинова» и материальных пропусков на перемещение МТР в соответствии с «Инструкцией по пропускному и внутри объектовому режимах». Назначение уполномоченных лиц Субподрядчика для оформления заявок на пропуск посетителей и на перемещение материальных ценностей в соответствии с «Инструкцией по пропускному и внутри объектовому режимах».
· Субподрядчик должен гарантировать, что выполненные работы, сданные Генеральному подрядчику, соответствуют заявке Генерального подрядчика, Техническому заданию, техническим условиям и нормативным документам.

	1.1.2
	Соблюдение при выполнении работ норм и технологии производства работ

	· Работы будут производиться при работающем гидроузле, поэтому необходимо выполнить все меры по безопасности труда, предусмотренные для производства работ в этих условиях. Работы выполняются в соответствии с указаниями СНиП, ведомственными техническими условиями, действующими инструкциями и инструкциями, приведёнными в проекте реконструкции. Строительные механизмы и оборудование при работе вблизи действующих электроустановок необходимо заземлить.
· При производстве работ организация должна выполнять требования Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ. При введении на объекте эксплуатационного режима обеспечение пожарной безопасности является обязанностью Филиала ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС им.Ф.Г. Логинова».

	2
	Требования к организации работ

	2.1
	Требования к порядку выполнения работ

	2.1.1
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя
	Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» утвержденным приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023 года ; Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте утв. Приказом №883 от 11 декабря 2020 года с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков на производство работ в местах действия вредных и (или) опасных производственных факторов. При проведении работ Субподрядчик должен иметь право работы по нарядам-допускам и быть ответственным за организацию безопасного проведения работ (выдающий наряд-допуск, руководитель работ, член бригады).

	2.2
	Требования к безопасности работ и охране труда

	2.2.1
	Требования к безопасности выполняемых работ
	· Субподрядчик должен при производстве работ соблюдать:
· Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"
· - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Министерство труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. № 903н, зарегистрированных в Минюсте России 30.12.2020 N 61957;
· - Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, зарегистрированных в Минюсте России 24.12.2020 N 61787;
· - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80, зарегистрированных в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862;
· - СП 49.13330.2017 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда России от 11 декабря 2020 г. № 883н;
· - Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. № 753н, зарегистрированных в Минюсте России 15.12.2020 N 61471;
· - ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности», утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 23.03.1976 N 670;
· - Постановление Правительства РФ от 10.09.2020 N 1391 "Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов";
· - ФЗ № 7 от 10.01.2002 г «Об охране окружающей среды»;
· - Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;
· - РД 34.21.526-95 «Инструкция по эксплуатации металлических резервуаров для хранения жидкого топлива и горячей воды. Строительные конструкции.»
· - приказ Минстроя России от 02.12.2022 №1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведётся учёт выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;
· - Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждённых Приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. № 835н, зарегистрированных в Минюсте России 11.12.2020 N 61411;

	3
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, инструментам, техническим средствам

	3.1
	Требования к используемым материалам
	Материалы, необходимые для выполнения работ (Таблица № 3 ТЗ)

	4
	Требования к персоналу исполнителя

	4.1
	Квалификация персонала субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ

	Выполнение работ должно осуществляться силами:
· Испытательной лабораторией, имеющей право на выполнение испытаний с соответствующей областью аккредитации (перечень областей аккредитации (сертификации) персонала независимых органов по аттестации №96 – БНС 26.02.2020г.)
· квалифицированного рабочего персонала с присвоенными группами по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 15 декабря 2020 года N 903н; (не ниже 2 группы) и прошедшие проверку знаний требований ПТЭЭСС;
· административно-технический персонал с присвоенными группами по электробезопасности (не ниже 3 группы) в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 15 декабря 2020 года N 903н; и прошедшие проверку знаний требований ПТЭЭСС – не менее 1 человек;
· в соответствии с Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте утв. Приказом №883 от 11 декабря 2020 года к участию в строительном производстве допускаются работники, прошедшие подготовку по охране труда и стажировку на рабочем месте под руководством лиц, назначаемых работодателем. Работники, занятые на работах, выполнение которых предусматривает совмещение профессий (должностей), должны пройти подготовку по охране труда по видам работ, предусмотренных совмещаемыми профессиями (должностями). Работники, занятые на работах, выполнение которых предусматривает совмещение профессий (должностей), должны пройти подготовку по охране труда по видам работ, предусмотренных совмещаемыми профессиями (должностями). К работникам, участвующим в строительном производстве в условиях действия опасных производственных факторов, связанных с условиями и характером работы, предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда. Работники, допускаемые к участию в строительном производстве, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, должны периодически проходить специальное обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда. Перечень работ, профессий и должностей работников, в отношении которых проводится специальное обучение по охране труда, а также порядок, форма, периодичность и продолжительность специального обучения устанавливаются работодателем с учетом характера профессий (должностей), видов работ, специфики производства, условий труда и требований Правил
· сведения о лицах из указанного перечня, подтверждающие принадлежность данных лиц к Субподрядчику (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу);
· копию страниц паспорта;
· справку об отсутствии судимости;
· заполненную анкету;
· Согласие на обработку персональных и иных охраняемых законном данных.
· копии удостоверений по ЭБ
· копии протоколов по ЭБ
· копии удостоверений и протоколов по охране труда
·  копии заключений о прохождении обязательного медицинского освидетельствования и психиатрического освидетельствования, заверенные директором субподрядчика.
До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Субподрядчик направляет в адрес Генерального подрядчика Письмо о допуске персонала к производству работ с указанием сведений о профессии и квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности  с приложением копий  удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей)

	5
	Требования к результатам работ

	5.1
	Требования к приемке результата работ

	5.1.1
	Результат работ
	100% выполнение работ по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок в количестве 2х штук, расположенных на территории ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС им.Ф.Г. Логинова»

	5.1.2
	Приемка работ
	Перед передачей Генеральному подрядчику результатов работ Субподрядчик обязан передать Генеральному подрядчику отчёт о выполненных работах.

	6
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя

	6.1
	Гарантийный срок на результат работ
	1. Субподрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ;
2. Гарантийный срок на выполняемые работы 12 месяцев с даты подписания Сторонами акта приема-сдачи оказанных услуг

	7
	Требования к оформлению документации

	7.1
	Документы, передаваемые Генеральному подрядчику по результатам выполненных работ
	Субподрядчик обязан одновременно с передачей актов приёмки выполненных работ Генеральному подрядчику передать Отчёт о выполненных работах.

	8
	Прочие требования к выполняемым работам

	8.1
	Стоимость выполняемых работ
	[bookmark: _Toc125982018_Копия_1]Стоимость работ является фиксированной на протяжении всего срока действия договора

	8.2
	Требования к субсубподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субсубподрядных организаций Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ
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[bookmark: _Toc189229056][bookmark: _Toc54643711][bookmark: _Toc54281228]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
3.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора).
3.2. Сметная документация составляется Субподрядчиком в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к Техническим требованиям, согласовывается с Генподрядчиком и включается в состав договора.
                  3.3. Требования к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг приведены в Приложении № 1 к Техническим требованиям.
 



[bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]
[bookmark: _Toc189229057][bookmark: _Ref40301253]5. Приложения
Приложение №1 - Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе научно-исследовательских работ.




Приложение №2 - Регламента процесса “Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО “РусГидро
[bookmark: P2527][bookmark: P2945][bookmark: P2522][bookmark: P2523][bookmark: P2526][bookmark: P2530][bookmark: P2529][bookmark: P2746][bookmark: P2524][bookmark: P3258][bookmark: P2528][bookmark: P2531][bookmark: P2546][bookmark: P2506][bookmark: P2736][bookmark: P2525][bookmark: P2616][bookmark: P2566]Приложение №1 к техническим требованиям 
на оказание услуг по техническому 
обслуживанию дизельно-генераторных установок

Требования к оформлению и составлению
смет или расчетов на выполнение услуг
по программе научно-исследовательских
 работ.

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости научно-исследовательских работ (далее по тексту–НИР).
2. Сметы или расчеты на НИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.
3. Стоимость НИР (обследований, обмерных работ и т.д.), определяется на основе Справочников базовых цен и других нормативных сборников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН).
4. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
5. Пересчет сметной стоимости НИР по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
6. При определении стоимости НИР, затраты организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 № 9-10-17/40, дополнительно учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Указывать размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.
7. Стоимость НИР, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в ФРСН, определять сметным расчетом по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) по согласованию с Заказчиком.
8. Средства на выполнение НИР определяются отдельными расчетами в 
соответствии с видом выполняемых работ и включаются (по необходимости) в сводную смету (Приложение №3).
9. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), сводную смету необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах сводной сметы в накопительной форме(справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой сводной сметы в накопительной форме очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма сводной сметы в накопительной (образец приложение № 3.1) ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. 
ЛС являются приложениями к сводной смете в накопительной форме. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в Сводную смету в накопительной форме - по порядку.
10. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные округляются до целых рублей 
·  графа 5 «Стоимость» (образец 2П приложения 2); 
·  графа 7 «Оплата труда (всего)» (образец 3П приложения 2).
Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных расчетах, (сметах), приводятся в рублях,
-при базисно-индексном методе, с округлением до целых рублей;
-при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;
в сводной смете - в рублях с округлением до двух знаков после запятой.
11. Сметы предоставляются в 2-х вариантах: бумажном и электронном (в формате «Excel»).
12. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с действующим законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации. 
13. Лимиты командировочных расходов при производстве НИР по статьям затрат следующие не более:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
14. В случае учета строительно-монтажных работ в рамках исполнения работ при производстве НИР необходимо руководствоваться соответствующими требованиями к оформлению и составлению сметной документации при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении.
15. В случае применения понижающего коэффициента к итогу смет или расчетов, корректирующего их стоимость в меньшую сторону, величину данного коэффициента необходимо учитывать с округлением до 3 знаков после запятой.
16. Стоимость субподрядных работ (в случае наличия таковых) следует отразить отдельной строкой в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов. 
17. Стоимость материальных ресурсов и комплектующих, необходимых для создания опытных образцов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3).
18. Стоимость строительно-монтажных работ, выполняемым в целях создания опытных образов и макетов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов (в случае наличия таковых).

