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Технические требования на поставку МТР
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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc236237129]Общие сведения
1.1.1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc236237130]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственный стандарт, национальный стандарт РФ

	ГОСТ Р
	Государственные стандарты, принимаемые только в России



1.2.1.1. [bookmark: _Toc236237131]Наименование закупаемой продукции
Поставка машины флотационной лабораторной для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева.
1.3.1.1. [bookmark: _Toc236237132]Цель поставки
Использование закупаемой продукции для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
1.4.1.1. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc236237133]Существующее положение
[bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509]В настоящее время в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» отсутствует лабораторная база по направлению исследований глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов.
Поставка закупаемой продукции осуществляются для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21.

[bookmark: _Hlk49857604_Копия_1][bookmark: _Toc46743509_Копия_1][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc236237134]Требования к продукции
1.5.1.1. [bookmark: _Toc236237135]Требования к объемам и срокам поставки
1.5.1.1.1. [bookmark: _Toc236237136]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc236237137]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	машина флотационная лабораторная ФМЛ-0.025
	шт.
	1

	2. 
	Доставка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21.
	Усл.ед.
	1



1.5.2.1.1. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc236237138][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc236237139][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	машина флотационная лабораторная ФМЛ-0.025
	С даты, следующей за датой заключения Договора.
	В течение 90 рабочих дней с даты заключения договора



3

1.6.1.1. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc236237140]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc236237141] Таблица 3. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc236237142]Наименование продукции: машина флотационная лабораторная ФМЛ-0.025
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. [bookmark: _GoBack]
	Вместимость камеры м3
	0,025

	1.2. 
	Диаметр импеллера мм не более
	115

	1.3. 
	Мощность двигателя импеллера квт
	0,55

	1.4. 
	Мощность мотор-редуктора привода пеногона ,квт
	0,12

	1.5. 
	Число оборот ов выходноговала привода пеногона,мин
	17

	1.6. 
	Габаритные размеры 2-х камерной машины, мм не более
	В-1223
Ш-690
Д-939

	1.7. 
	Количество камер
	2

	1.8. 
	Масса не более,кг
	140

	1.9. 
	
	

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	-
	-

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1. 
	-
	-

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Требования к транспортировке
	Транспортировка силами и средствами поставщика

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	5.1. 
	Срок гарантийного обслуживания
	12 месяцев с момента поставки

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	6.1. 
	Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества либо декларация соответствия;
Паспорт изделия;
руководства по эксплуатации;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД.

	7. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	7.1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120




