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 Техническое задание

 Испытания на механическую и сдвиговую прочность с показателями по морозостойкости материалов упорных призм, подвергающихся сезонному замораживанию и оттаиванию в грунтовых сооружениях МГУ

ОКПД2 71.12.39— НПК Выполнение работ по специальным исследованиям характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных. в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc209683168]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc209683169]Обозначения и сокращения
	МГУ
	Майнский гидроузел

	ГТС
	Гидротехнические сооружения

	НИР
	Научно-исследовательские работы

	ТЗ
	Техническое задание

	ТЗ
	Техническое задание

	КИА
	Контрольно-измерительная аппаратура

	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»

	СМГТС
	Служба мониторинга гидротехнических сооружений






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc209683170]Наименование закупаемой продукции
Испытания на механическую и сдвиговую прочность с показателями по морозостойкости материалов упорных призм, подвергающихся сезонному замораживанию и оттаиванию в грунтовых сооружениях МГУ
1.3. [bookmark: _Toc209683171][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ
· Определение физико-механических характеристик грунтов с показателями по морозостойкости пород низовых упорных призм грунтовых плотин МГУ.
· Оценка современного состояния грунтов низовых упорных призм грунтовых плотин МГУ по результатам испытаний образцов материалов и определения их физико-механических свойств.
1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc209683172]Существующее положение
В состав Майнского гидроузла входят:
Характеристики сооружений, входящих в комплекс обследуемого ГТС
Правобережная грунтовая плотина протяженностью 294 м расположена на правобережной пойме и первой надпойменной террасе и непосредственно примыкает к правобережному склону. Основанием плотины служат аллювиальные отложения мощностью 4.5÷10.5 м, подстилаемые сланцами. Упорные призмы отсыпаны из гравийно-галечниковых грунтов с переходными слоями из гравийно-песчаного грунта. Противофильтрационным элементом в теле плотины является ядро из суглинисто-супесчаного грунта с отметкой подошвы 310 м. Сопряжение ядра с коренными скальными породами выполнено в виде трехрядной инъекционной завесы из бентонитового глинопорошка и цемента. Ширина плотины по гребню 12 м, наибольшая высота плотины 26.0 м. Верховой откос закреплен монолитными железобетонными плитами толщиной 30 см, низовой откос - каменной наброской. По гребню плотины проходит автомобильная дорога с шириной проезжей части 7 м.
Русловая грунтовая плотина протяженностью 210 м является продолжением правобережной грунтовой плотины и имеет аналогичную конструкцию поперечного профиля. Сопряжение русловой плотины с водосбросной осуществляется с помощью сопрягающего устоя и примыкающих к нему верховой и низовой подпорных стенок. Для исключения контактной фильтрации сопрягающий устой имеет железобетонную шпору длиной 2.85 м, высотой 24.15 м. Основанием русловой плотины служат коренные породы (сланцы) в переуглублениях (отм. 295-305 м), покрытые слоем аллювия. В цокольной части, отсыпанной из гравийно-галечниковых грунтов и находящейся между подошвой ядра и основанием плотины, выполнена противофильтрационная завеса, аналогичная завесе правобережной плотины.
Левобережная грунтовая плотина протяженностью 126 м примыкает с одной стороны к левобережному склону долины, а с другой – к блоку монтажной площадки и левобережной верховой стенке. С низовой стороны на большей части длины плотина ограничена бетонной стенкой служебно-технологического комплекса (СТК). Конструкция поперечного профиля левобережной плотины аналогична конструкции правобережной плотины. Основанием плотины являются коренные скальные породы, в которых выполнена однорядная цементационная завеса, заглубленная под ядро до 5 м.
В соответствии с нормативными документами: 
1. Приказ Ростехнадзора от 08.05.2024 г № 151 Об утверждении федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений «Требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений» п.32.
2. СП 58.13330.2019. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНИП 33-01-2003 п. 6.20  (утв. и введён в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2019 № 811/пр) и приказ Федеральной службы по экологическому‚ технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 08.05.2024 № 151 Об утверждении федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений «Требования по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», п. 32 - «крупнообломочный материал упорных призм в зонах, подвергающихся сезонному замораживанию и оттаиванию, должен отвечать нормативным(проектным) показателям по морозостойкости».
3.  СТО 02.01.80-2012 п.5.4.3.18 где указывается, что крупнообломочный материал упорных призм грунтовых плотин, подвергающийся сезонному замораживанию и оттаиванию, должен отвечать нормативным (проектным) показателям по морозостойкости и через каждые 10-15 лет эксплуатации испытываться на механическую и сдвиговую прочность.

[bookmark: _Toc209683173]Таблица 1. Перечень объектов Заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Плотина МГУ
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего», РФ, Республика Хакасия, рп. Майна, «Майнский гидроузел»
	802


1.5. [bookmark: _Toc209683174][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора.
[bookmark: _Hlk48209761]1. Заказчик предоставляет в порядке, предусмотренном Договором, следующую документацию:
1.1 Планы и разрезы по грунтовым плотинам МГУ.
1.2 Сведения о проектных характеристиках грунтов тела и основания плотин.
1.3 Данные о современных характеристиках грунтов, полученные по результатам исследований, проведенных в 2013-2021 гг. 
2. Следующие виды ресурсов:
2.1 Электроэнергия.
2.2 Вода.
2.3 Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий.
2.4 Складские помещения и / или площадки для погрузки / разгрузки / / складирования / хранения МТР, оборудования подрядчика.
Заказчик не предоставляет жилые помещения для проживания персонала подрядчика.

2. [bookmark: _Toc209683175][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc209683176]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc209683177]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc209683178][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ

	1
	2

	1. 
	1.1. Разработка Программы исследований и согласование её с Заказчиком.
1.2. Изучение проектной документации и результатов ранее проведенных исследований современных характеристик грунтов на грунтовых плотинах МГУ;
1.3. Выполнение работ на низовом откосе русловой и правобережной грунтовых плотин МГУ (Приложение 1): отбор проб и определение плотности сложения грунтов призм в естественном состоянии (метод замещения объёма), отбор проб грунтов в количестве необходимом для выполнения лабораторных испытаний, упаковка грунтов и транспортировка их в стационарную лабораторию. Замещение изъятого для исследований грунта низовой призмы плотины аналогичным по составу грунтом.
1.4. Лабораторные исследования;
1.5. Обработка результатов полевых и лабораторных исследований; 
1.6. Выпуск технического отчёта по результатам исследований, расчёт основных физико-механических характеристик и характеристик по морозостойкости проб грунта плотин . 




2.1.2. [bookmark: _Toc209683179][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc209683180][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
Работы выполняются в один этап.
Сроки выполнения работ:
Начало: с даты, следующей за датой заключения Договора; окончание: 30.03.2027. 

	№ п/п
	Наименование работ
	Требования к началу срока выполнения работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ 

	1
	2
	3
	4

	1. 
	· Изучение проектной документации и результатов ранее проведенных исследований современных характеристик грунтов на грунтовых плотинах  МГУ.
· Составление программы исследований и утверждение у Заказчика.

	С даты, следующей за датой заключения договора
	24.08.2026

	2. [bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]
	Полевые работы: 
- отбор проб и определение плотности сложения грунтов призм в естественном состоянии (метод замещения объёма);
- отбор проб грунтов в количестве необходимом для выполнения лабораторных испытаний, упаковку грунтов и транспортировку их в стационарную лабораторию. 
	25.08.2026
	09.10.2026

	3. 
	Лабораторные исследования 

	12.10.2026
	13.11.2026

	4. 
	Обработка результатов полевых и лабораторных исследований
	16.11.2026
	21.12.2026

	5. 
	Подготовка технического отчёта по результатам исследований, расчёт основных физико-механических характеристик и характеристик по морозостойкости проб грунта плотин и сравнение их с проектными значениями
	21.12.2026
	01.02.2027

	6. 
	Рассмотрение и согласование отчета с Заказчиком
	01.02.2027
	30.03.2027



0

2

2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc209683181]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc209683182]Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ: Испытания на механическую и сдвиговую прочность с показателями по морозостойкости материалов упорных призм, подвергающихся сезонному замораживанию и оттаиванию в грунтовых сооружениях МГУ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ 

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Содержание Работ
	Работы выполняются в один этап:
1.1.1. Ознакомление с проектной документацией, проектными показателями физико-механических характеристик грунтов и показателей. Разработка и утверждение программы работ с указанием мест отбора проб.
1.1.2. Полевые работы: На русловой и правобережной плотинах в районе пьезометрических створов №№2,4,5,6,7,8 (Приложение 1) проводится отбор проб в количестве 12 шт. общим объёмом около 5 м3, а также нужно определить плотность сложения грунтов призм в естественном состоянии (метод замещения объёма). Определение объёмного веса в естественном залегании. Провести отбор проб грунтов в количестве необходимом для выполнения лабораторных испытаний. Замещение изъятого для исследований грунта низовой призмы плотины аналогичным грунтом по составу.  Упаковка грунтов и транспортировка их в стационарную лабораторию.
1.1.3. Лабораторные исследования: Испытания крупнообломочных грунтов в приборе трёхосного сжатия. Обработка и грохочение валовых проб валунно-галечных и гравийно-галечных отложений (отборка валунов, квартование, сокращение, грохочение, рассев пробы и взвешивание по фракциям, составление гранулометрического описания по фракциям). Определение гранулометрического состава грунтов ситовым методом. Определение общей весовой влажности грунтов. Определение влажности заполнителя грунтов. Определение показателей морозостойкости грунтов. Подготовка отчета с прочностными и физическими-механическими характеристиками грунтов, в том числе с показателями морозостойкости крупнообломочного материала, уложенных в упорные призмы грунтовых плотин МГУ и выводами об современном состоянии по сравнению с данными в проекте.

	1.1.2. 
	Область исследований
	Низовая призма русловой и правобережной грунтовых плотин МГУ. На русловой плотине 6 точек отбора грунта в пьезометрических створах №№2,4,5. На правобережной плотине 6 точек отбора проб в пьезометрических створах №№ 6,7,8 (Приложение 1)

	1.1.3. 
	Требования к конфиденциальности
	Соблюдать меры конфиденциальности в соответствии с Договором и законодательством РФ в области защиты информации ограниченного и для служебного пользования по отношению к исходным данным предоставляемым Заказчиком, а также данным полученным в результате выполнения Работы.

	1.2. 
	Требования к персоналу Исполнителя

	1.3.1
	Квалификация
	До начала выполнения работ по договору Исполнитель должен представить список персонала, который будет привлечен для выполнения работ на территории Филиала (Приложение 3), с указанием ФИО, должности, образования и групп по электробезопасности.
В состав лиц, привлекаемых для выполнения Работ обязательно должны входить:
- ведущий специалист (ведущий научный сотрудник) по направлению 
- руководитель работ;
- сотрудники (ИТР), имеющие соответствующую квалификацию в области исследований грунтовых гидротехнических сооружений.
- специалисты, привлекаемые для проведения обследования на объекте должны быть обеспечены СИЗ, соответствующими характеру выполняемой работы, а также быть годными по состоянию здоровья (Приложене 4,5,6).

	1.3.2
	Опыт
	Приложение 7 к ТТ

	1.3.3
	Требования к аттестации 
	 Приложение 3, 7 к ТТ

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1
	Отчет о выполнении
	По итогам проведенной НИР составляется Технический отчет о результатах выполненной Работы, включающий:
1. Результаты полевых и лабораторных испытаний физических характеристик и прочности грунтов, уложенных в упорные призмы русловой и правобережной грунтовых плотин МГУ.
2. Сравнительный анализ с проектными значениями прочности и морозостойкости.


	2.1.2
	Иные условия выполнения работ
	- Исходными данными для выполнения работ является проектная документация по грунтовым плотинам МГУ и физико-механические характеристики грунтов плотин, отчетная документация по проведенным исследованиям грунтовых плотин Майнского гидроузла в период эксплуатации, предоставляемая по запросу Исполнителя после заключения Договора при условии соблюдения им требований законодательства в области получения, защиты и обработки информации, в порядке, предусмотренном условиями Договора.
- Работы считаются выполненными после выполнения требований, указанных в п. 2 настоящего Технического задания и подписания сторонами Акта сдачи – приемки выполненных Работ.


	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 

	2.2.1
	Порядок приемки отчета.
	Технический отчет предоставляется Заказчику:
- на предварительное согласование не позднее, чем за 30 календарных дней до даты окончания срока выполнения Работ;
- для утверждения Заказчиком после согласования сторонами – не позднее указанного в настоящих Технических требованиях срока выполнения Работ.
Технический отчет предоставляется в двух экземплярах с подписями на бумажном носителе (оригиналы), в 1 экземпляре на электронном (магнитном или оптическом носителе, или USB-флеш-накопителе) в сканированном виде с подписями в формате *.PDF и *.DOC. Допустимо часть таблиц представить в формате *.XLS.

	2.3. 
	Требования к оформлению документации

	2.3.1
	Подготовка Технического отчета по результатам выполнения Работ.
	Результаты исследований должны быть отражены в Техническом отчете, выполненном по форме, указанной в ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 
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3. [bookmark: _Toc209683183][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Toc207878164]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с указанием в приложении единого коэффициента снижения K (%) (определяется по установленной в инструкции формуле).
[bookmark: _Toc207878165]3.2. Коэффициент снижения служит только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующему ценовому (стоимостному) критерию оценки в соответствии с Приложением №2 к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок» (в договоре закрепляются единичные расценки услуг, предложенные в заявке Победителем).
[bookmark: _Toc207878166]3.3. 	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.


4. [bookmark: _Toc209683184]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

[bookmark: _Toc207878169]4.1 Сметная документация включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).
[bookmark: _Toc207878170]4.2 Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.2., не допускается.
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[bookmark: _Toc207878171]4.3 В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

[bookmark: _Toc209683185][bookmark: _Hlk48224758][bookmark: _Ref40301253][bookmark: _Toc46743519_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc51339699_Копия_1_Копия_1]Приложения

Приложение №1 «Схема размещения контрольно-измерительной аппаратуры и отбора проб для исследовательских работ»;
Приложение №2 «Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию» (Далее в ТТ стр.16); 
Приложение №3 «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества»;
Приложение №4 «Требования к организации безопасного выполнения работ на объектах Филиала»;
Приложение №5 «Перечень основных мероприятий по обеспечению безопасного выполнения работ на объектах филиала»;
Приложение №6 «Кардинальные правила безопасности труда».
Приложение №7 «Специальные и квалификационные требования к участнику»

	Заказчик:

	Исполнитель:
































Приложение №2 – 
Требования к оформлению и 
составлению документации 
по ценоборазованию

[bookmark: _Toc54451385][bookmark: _Toc209683186]Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию
1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости научно-исследовательских, экспериментальных и опытно-конструкторских работ (далее по тексту–НИР/НИОКР).
2. Сметы или расчеты на НИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.
3. Стоимость НИР (обследований, обмерных работ и т.д.), определяется на основе Справочников базовых цен и других нормативных сборников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН).
4. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
5. Пересчет сметной стоимости НИР по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
6. При определении стоимости НИР, затраты организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 № 9-10-17/40, дополнительно учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Указывать размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.
7. Стоимость НИР, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в ФРСН, определять сметным расчетом по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) по согласованию с Заказчиком.
8. Средства на выполнение НИР определяются отдельными расчетами в соответствии с видом выполняемых работ и включаются (по необходимости) в сводную смету (Приложение №3).
9. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), сводную смету необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах сводной сметы в накопительной форме(справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой сводной сметы в накопительной форме очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма сводной сметы в накопительной (образец приложение № 3.1) ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. 
ЛС являются приложениями к сводной смете в накопительной форме. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в Сводную смету в накопительной форме - по порядку.
10. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные округляются до целых рублей 
·  графа 5 «Стоимость» (образец 2П приложения 2); 
·  графа 7 «Оплата труда (всего)» (образец 3П приложения 2).
Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных расчетах, (сметах), приводятся в рублях,
-при базисно-индексном методе, с округлением до целых рублей;
-при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;
в сводной смете - в рублях с округлением до двух знаков после запятой.
11. Сметы предоставляются в 2-х вариантах: бумажном и электронном (в формате «Excel»).
12. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с действующим законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации. 
13. Лимиты командировочных расходов при производстве НИР по статьям затрат следующие:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
14. В случае учета строительно-монтажных работ в рамках исполнения работ при производстве НИР необходимо руководствоваться соответствующими требованиями к оформлению и составлению сметной документации при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении.
15. В случае применения понижающего коэффициента к итогу смет или расчетов, корректирующего их стоимость в меньшую сторону, величину данного коэффициента необходимо учитывать с округлением до 3 знаков после запятой.
16. Стоимость субподрядных работ (в случае наличия таковых) следует отразить отдельной строкой в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов. 
17. Стоимость материальных ресурсов и комплектующих, необходимых для создания опытных образцов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3).
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18. Стоимость строительно-монтажных работ, выполняемым в целях создания опытных образов и макетов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов (в случае наличия таковых).

                                                  Приложение №1
к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы №3п
при составлении смет на НИР/НИОКР.

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей НИР/НИОКР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН)
3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в Образце 3П Приложения №2.
4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.
5. Особенности заполнения формы 3П.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости, с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2;
· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;
· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ:
· в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30% – уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.
· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);
· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы.
Стоимость проезда необходимо указывать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.
Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета. Форма расчета приведена в Приложении 4.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при производстве НИР/НИОКР по статьям затрат следующие не более:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс –эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований. 
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ).
При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.
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Приложение №1
к пояснительной записке по заполнению формы 3П


СПРАВКА от _______________________________(Образец)
Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-


	
Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых собственными /силами____ (%)

Рентабельность предприятия_______ (%)


(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		
(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)
м.п

(Главный бухгалтер)[footnoteRef:2]		 [2:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор – ставится только его виза.
*Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика)________________ (ФИО)
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м.п
Приложение № 2
к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР

Образцы оформления сметной документации на НИР/НИОКР

Образец 2П
	Приложение №_____
к договору, дополнительному соглашению №____от _______

	СОГЛАСОВАНО:
_________________(Подрядчик)
_________________Ф.И.О.

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О.



СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы (НИР/НИОКР)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида 
НИР/НИОКР___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование подрядной организации_________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика_________________________________

 Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
руб.
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: 
(a + bx)  Ki, или (объем строительно-монтажных работ)  проц.
	Стоимость

	
	
	
	100
или
количество  цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 



Составил:_________/должность, организация/____________/подпись/____________/расшифровка подписи/

Проверил:_____________/должность, организация/____________ /подпись/____________/расшифровка подписи/
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Образец 3п

	Приложение №_____
к договору, дополнительному соглашению №____от _______

	
СОГЛАСОВАНО:
_________________ (Подрядчик)
_________________ Ф.И.О

	
УТВЕРЖДАЮ:
________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О



СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы (НИР/НИОКР)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида
НИР/НИОКР___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации__________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика_________________________________

 Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
1. Расчет заработной платы								руб.
	№ п.п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Итого заработной платы, в руб. ______________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________
2.2 Себестоимость работ____________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________
Итого:__________________________________________________________
3 Командировочные расходы (по расчету)____________
Всего (руб.) ______________________________________________________
_________________________________________________________________
(сумма прописью)
Составил:_______/должность, организация/________________/подпись/___________/расшифровка подписи/

Проверил:__________/должность, организация/____________________/подпись/_________/расшифровка подписи/

	

	

	



Приложение № 3
к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР
Образец
Приложение №_____
к договору, дополнительному соглашению №____от _______

	СОГЛАСОВАНО:
_________________(Подрядчик)
_________________Ф.И.О.

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О



СВОДНАЯ СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы (НИР/НИОКР)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида 
НИР/НИОКР___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование подрядной организации_________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика_________________________________
__________________________________________________________________
Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
руб.
	№ п.п.
	Перечень (наименование) выполняемых работ
	Ссылка на № смет и расчетов
	Стоимость работ


	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 



Итого по смете ___________________________________________________
(сумма прописью)
Составил:_________/должность, организация/___________/подпись/_____________/расшифровка подписи/
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Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/___________/расшифровка подписи/
Приложение № 3.1
к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР
Образец сводной сметы в накопительной форме
Приложение №_____
к дополнительному соглашению №____от договор №___от___

	СОГЛАСОВАНО:
_________________(Подрядчик)
_________________Ф.И.О.

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О



СВОДНАЯ СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы (НИР/НИОКР)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида 
НИР/НИОКР___________________________________________________________
Наименование подрядной организации_________________________________
Наименование организации заказчика_________________________________
Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
руб.
	№ п.п.
	Перечень (наименование) выполняемых работ
	Ссылка на № смет и расчетов
	Стоимость работ


	1
	2
	3
	4

	Сметы основного договора 

	1
	
	
	

	2
	
	
	 

	
	Итого по сметам основного договора
	
	

	Исключено ДС №1

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	
	Итого исключено дополнительным соглашением № 1
	
	

	Включено ДС №1

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	
	Итого включено дополнительным соглашением № 1
	
	

	
	
	
	

	
	ВСЕГО по договору подряда с учетом ДС №… без НДС:
	
	

	
	Справочно:
	
	

	
	Сумма основного договора, без НДС
	
	

	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС
	
	

	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС
	
	



Итого по смете ___________________________________________________
(сумма прописью)
Составил:_________/должность, организация/___________/подпись/_____________/расшифровка подписи/
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Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/___________/расшифровка подписи/
Приложение № 4
к пояснительной записке по заполнению формы 3п

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __
Расчет командировочных расходов
	№ пп.
	Пункт назначения 
(туда / обратно)
	

Вид транспорта 
	Стоимость проезда, руб. (без НДС)
	Кол-во дней
	Стоимость суточных, руб./сут. 
(без НДС)
	Стоимость проживания, руб./сут. 
(без НДС)
	Кол-во командировок
	Кол-во командированных человек
	Итого стоимость командировочных расходов, руб. 
(без НДС)
	

	
	Из пункта 1 в пункт 5

	1
	Из пункта 1 в пункт 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Из пункта 2 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	

	5
	Из пункта 4 в пункт 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5
	
	

	
	Из пункта 5 в пункт 1

	6
	Из пункта 5 в пункт 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Из пункта 4 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	

	9
	Из пункта 2 в пункт 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1
	
	

	
	Всего стоимость командировочных расходов
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