
	
















ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 27.90.70.000 Поставка шлагбаума антивандального для нужд Богучанской ГЭС
[bookmark: _GoBack]




1.	Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
1.1.1. Шлагбаум антивандальный Препона-R3000 6м ДАБР.425712.003 (либо эквивалент)

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение доходного договора:
 - Договор № 13663-24-ПЭГ-СШФ/под-24 «Сервисное обслуживание, выполнение ремонтов, НИР и ПИР, услуг производственного характера для нужд Богучанская ГЭС»;

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Шлагбаум антивандальный Препона-R3000 6м ДАБР.425712.003 (либо эквивалент)
	шт
	2


	

[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1.2 Требования по срокам поставки продукции

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции
	№п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Шлагбаум антивандальный Препона-R3000 6м ДАБР.425712.003 (либо эквивалент)
	С даты подписания договора
	30 дней




2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581]Требования к качеству продукции
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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[bookmark: _Toc54785622]         Таблица 3. Требования к продукции
	Наименование продукции (позиции № 1-7 Таблицы 1)

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	
	Шлагбаум антивандальный Препона-R3000 6м ДАБР.425712.003 (либо эквивалент)
	Длина стрелы
	6м.
	Указание технических
характеристик
	-//-
	

	
	
	Высота от дорожного полотна до стрелы
	От 0,75 до 0,9м.
	Указание технических
характеристик
	-//-
	

	
	
	Скорость поднимания/опускания стрелы
	Не более 10с.
	Указание технических
характеристик
	-//-
	

	
	
	Интенсивность использования
	Не менее 50%
	Указание технических
характеристик
	-//-
	

	
	
	Потребляемая мощность, Вт
	300
	Указание технических
характеристик
	-//-
	

	
	
	Класс защиты двигателя
	IP54
	Указание технических
характеристик
	-//-
	

	
	
	Напряжение, В
	220+/-10%
	Указание технических
характеристик
	-//-
	

	
	
	Частота
	50+/-1Гц 
	Указание технических
характеристик
	-//-
	

	
	
	Управление
	От существующего общего шкафа управления
	Указание технических
характеристик
	-//-
	

	
	
	Ручное управление
	С помощью спецключа
	Указание технических
характеристик
	-//-
	

	
	
	Подключение фотоэлементов
	Да
	Указание технических
характеристик
	-//-
	

	
	
	Комплектация
	Шлагбаум, стрела, стойка фиксации, монтажный комплект, паспорт, инфракрасные датчики, светосигнальная лампа оповещающая о работе шлагбаума руководство по эксплуатации
	Указание технических
характеристик
	-//-
	

	
	
	Вес (без учета стрелы)
	65 кг
	Указание технических
характеристик
	-//-
	

	
	
	Диапазон рабочих температур
	От -40°С до 60°С
	Указание технических
характеристик
	-//-
	

	
	
	Габаритные размеры корпуса (без учета стрелы), мм
	280х325х940
	Указание технических
характеристик
	-//-
	

	
	
	
	
	
	-//-
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1
	Место поставки
	Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск,  ул. Промышленная, здание 3..
	
	

	2.2
	Приемка продукции
	Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00.
	
	

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по телефону
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами 
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
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3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]	3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]	3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

	

1Эквивалентным товаром считается товар, который по своим характеристикам, функциям и качеству аналогичен характеристиками, указанными в технических требованиях (указанные ниже технические характеристики – параметры эквивалентности).
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