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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ОКПД 25.72.14 Поставка бридж-фитингов для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
Лот № 



























1.1.	Наименование закупаемой продукции
ОКПД 25.72.14 Поставка бридж фитингов для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» далее - Продукция.
[bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]1.2 	Цель использования закупаемой продукции  
Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ на Волжской ГЭС для исполнения Договора № 1050-237-2023/1-Рем-2023-ВолГЭС от 03.11.2023 года «Работы по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС» и Волжским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».

[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]2.1 Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№ п.п.
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Партия №1

	1.1
	Бридж-фитинг
	шт
	40





2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Партия №1
	С даты заключения договора
	В течении 15 календарных дней с даты 

	*срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п.1.2. Технических требований





	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД 25.72.14 Поставка бридж-фитингов для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
	С даты заключения договора
	В течении 15 календарных дней с даты подписания договора


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: ОКПД 25.72.14 Поставка бридж фитингов для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Бридж-фитинг
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	-//-


	1.1. 
	Совместимость со всеми контейнерами типа ISO
	да
	
	

	1.2. 
	Длина, мм
	380
	
	

	1.3.
	 Диаметр шпилки, мм
	32
	
	

	1.4.
	Шаг резьбы
	TR * 6
	
	

	1.5.
	
	
	
	

	1.6.
	
	
	
	

	1.7.
	
	
	
	

	1.8.
	
	
	
	

	1.9.
	
	
	
	

	1.10
	
	
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	36 (Тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Паспорт; сертификат качества;
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (на русском языке);
Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
	
	

	4
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1
	Место поставки: 404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А территория филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС».
	
	

	4.2
	Приемка продукции:
Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00
	
	

	4.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1
	Продукция должна соответствовать требованиям: Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011. Продукция должна быть новой не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	
	


[bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


