Техническое задание 
на поставку и установку комплекта датчиков на АПВГК

Сокращения: 

АИС ВГК - автоматизированная информационная система «Весовой и габаритный контроль»;
АПВГК - автоматический пункт весового и габаритного контроля транспортных средств;
ГРЗ - государственный регистрационный знак;
ДИТ - динамическое информационное табло;
СВК - система дорожная весового и габаритного контроля «СВК»;
СПО - специализированное программное обеспечение;
ТЗ - техническое задание;
ТКТС - тяжеловесное и (или) крупногабаритное транспортное средство;
ТС - транспортное средство.


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет закупки: на поставку и установку комплекта датчиков на автоматических пунктах весового и габаритного контроля..
1.2. Поставка и установка комплекта датчиков оборудования СВК
1.3. Место выполнения работ: 
· Республика Саха (Якутия), ГО «Город Якутск», км. 16+900 а/д «Нам»;
· [bookmark: _GoBack]Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, км. 65+730 а/д «Умнас». 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПУНКТА ВЕСОГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Под автоматизированным пунктом весогабаритного контроля транспортных средств (далее - «Комплекс») понимается совокупность стационарно установленного оборудования и программных средств, которые обеспечивают измерение весогабаритных параметров транспортного средства (далее ТС) без снижения скорости движения транспортных средств, установленных на данном участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения, а также информирование водителей о выявленных нарушениях посредством динамического информационного табло (ДИТ)..
Комплекс предназначен для решения следующих задач:
· Обеспечение транспортного контроля всех полос движения, в каждом из направлений;
· Повышение качества контроля проезда транспортных средств, перевозящих тяжеловесные и крупногабаритные грузы;
· Обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования путем:
· Недопущения несанкционированного проезда транспортных средств, с превышением предельно допустимых норм весогабаритных параметров транспортных средств, установленных на территории РФ;
· Принятия необходимых мер по поддержанию эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, на основе обобщения и анализа полученных данных о суммарной нагрузке, создаваемой транспортными средствами в процессе жизненного цикла автомобильных дорог;
· Увеличения срока службы дорожного покрытия и искусственных сооружений;
· Повышения уровня безопасности дорожного движения.

Комплекс обеспечивает выполнение следующих функций:

· Оперативное круглосуточное измерение весовых и габаритных параметров грузовых транспортных средств и выявление транспортных средств, движущихся с превышением предельно допустимых норм по весовым и габаритным параметрам, установленных законодательством на территории Российской Федерации;
· Сбор, обработку и хранение сведений о нарушении, установленных действующим законодательством Российской Федерации ограничений в области перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов;
· Однозначное определение местоположения государственного регистрационного знака (далее -- ГРЗ) на передней части ТС и полное распознавание комбинации цифр и букв ГРЗ независимо от государственной принадлежности ТС;
· Распознавание категории ТС в соответствии с классификацией стандарта EUR13 / РУС 12;
· Фотофиксацию общего вида ТС, позволяющую однозначно идентифицировать ТС и его категорию в момент проезда через весоизмерительные датчики;
· Передачу данных о распознанном ГРЗ, фактических весогабаритных параметрах ТС и иных результатах мониторинга движения транспортного средства в базу данных «База данных мониторинга и выявленных нарушений» информационной системы «Автоматизированная система «Мониторинг интенсивности и состава транспортного потока в части транспортных средств, осуществляющих перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов на стационарных пунктах весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах федерального значения Российской Федерации»;
· Проведение процедуры самодиагностики с отправкой сообщений о неисправностях ответственным за эксплуатацию Комплекса лицам.

Режим работы: круглосуточный - 24/7/365-366.

В процессе измерения весогабаритных параметров ТС в автоматическом режиме осуществляется:

1) измерение нагрузки на каждую ось транспортного средства;
2) определение массы транспортного средства;
3) определение количества осей транспортного средства;
4) измерение межосевых расстояний транспортного средства;
5) определение количества колес (скатности) на осях транспортного средства;
6) измерение габаритных параметров транспортного средства;
7) фотофиксация и распознавание государственного регистрационного номера транспортного средства;
8) фотофиксация фронтального изображения транспортного средства;
9) фотофиксация общего вида транспортного средства (вид сбоку) в момент проезда через весоизмерительные датчики (получение обзорной фотографии транспортного средства, на которой отражены его контуры и количество осей);
10) измерение и передача в центр обработки данных владельца автомобильной дороги зафиксированных параметров транспортных средств посредством канала связи, обеспечивающего криптографическую защиту передаваемой информации.

3. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

3.1. Состав и содержание работ:

3.1.1. Безопасность дорожного движения и проводимых работ осуществляется Исполнителем на основании схем организации дорожного движения применяемых при содержании АПВГК. Указанные схемы заказчик предоставляет исполнителю перед началом производства работ.
3.1.2. Демонтаж поврежденного/ых модуля/ей СВК (при наличии неисправного).
3.1.3. Поставка оборудования, предусмотренного разделами 4 и 7 настоящего Технического задания.
3.1.4. Монтаж оборудования измерения нагрузок на оси транспортных средств (модулей СВК) в дорожном полотне.
3.1.5. Выполнение работ по пуско-наладке установленного оборудования.
3.1.6. Проверка метрологических характеристик системы дорожной весового и габаритного контроля «СВК» с использованием контрольного транспортного средства, при необходимости.

3.2. Требования к монтажным и пусконаладочным работам

        3.2.2. Безопасность движения автомобильного транспорта и специалистов во время проведения работ на (или вблизи) проезжей части должна быть организована и обеспечена соответствующими дорожными знаками и другими специальными средствами в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной владельцем автомобильной дороги.
        3.2.3. Подрядчик обязан обеспечить сохранность находящихся в зоне производства работ коммуникаций (электрических кабелей). В случае повреждения коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик восстанавливает за свой счет повреждения, произошедшие по его вине.
        3.2.4. Монтажные и пусконаладочные работы, связанные с доступом к оборудованию СВК, в целях обеспечения штатной работы должны выполняться в присутствии специалистов производителя или их представителей, либо с их письменного разрешения. Подрядчик несет ответственность за повреждение оборудования СВК при проведении монтажных и пуско-наладочных работ, при этом Подрядчик компенсирует Заказчику понесенные убытки в результате не надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.
        3.2.6. Подрядчик обеспечивает уборку строительных отходов после окончания выполнения работ.

4.  ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ, УСТАНАВЛИВАЕМОМУ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

    4.1. Общие требования к совместимости оборудования:
        4.1.1. Совместно с оборудованием поставляется письмо от производителя СВК, существующего у Заказчика, АО «ВИК «Тензо-М» о допустимости применения в качестве заменяемого модуля, для замены вышедшего из строя оборудования с сохранением потребительских свойств СВК (далее - «Письмо»).
        4.1.2. Письмо Исполнитель должен предоставить в течение 3 рабочих дней после подписания Договора.
        4.1.3. Монтаж СМ в дорожном полотне должен быть выполнен в соответствии с требованием приказа Министерства транспорта РФ 31 августа 2020 г. № 348 "Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств".

5.  ТРЕБОВАНИЯ К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, СЕРТИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Метрологическое обеспечение соответствует требованиям федерального закона Российской федерации от 26 июня 2008 года №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и ГОСТ 8.021-2015 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерения массы».

    Оборудование весового и габаритного контроля сертифицировано в качестве средства измерения органами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (с не истекшим сроком действия Свидетельства).

6.  ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ СВК

    Оборудование должно обеспечивать бесперебойное функционирование автоматического пункта весового и габаритного контроля в соответствии с приказом Минтранса России от 31.08.2020 N 348 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств».

    Установка оборудования измерения нагрузок на оси транспортных средств на всю ширину проезжей части с захватом краевой полосы у обочины и разделительной полосы (не менее 0,25 метра от краевой разметки), а при наличии барьерного ограждения - с захватом краевой полосы до барьерного ограждения. На введенных в эксплуатацию АПВГК до 1 марта 2024 г. допускается не устанавливать оборудование измерения нагрузок на оси транспортных средств до барьерного ограждения на период до капитального ремонта, реконструкции соответствующего участка автомобильной дороги, в случае невозможности установки такого оборудования в рамках работ по ремонту или содержанию участка автомобильной дороги. Также должна быть обеспечена совместимость с системой дорожной весового и габаритного контроля СВК, производитель АО «ВИК «Тензо-М», установленной на площадке, указанной в п. 1.4 настоящего технического задания.

7.  ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Поставляемое оборудование, изделия и материалы должны быть новыми, ранее не использованными.

    Комплекс должен функционировать в круглосуточном и бесперебойном режиме работы оборудования.

8.  СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

    Срок службы оборудования должен составлять не менее 12 месяцев.

    Подрядчик гарантирует соответствие технических характеристик оборудования требованиям, приведенным в настоящем ТЗ, в течение всего срока службы при условии выполнения лицом, выполняющим работы по содержанию оборудования, требований эксплуатационной документации и к метрологическому обеспечению.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ СДАЧИ РАБОТ ЗАКАЗЧИКУ:

    9.1. Перечень документации:

    - Ведомость использованных при выполнении работ оборудования и материалов;
    - Паспорта на оборудование и материалы (в случаях, предусмотренных заводом изготовителем);
    - Схема установки оборудования и элементов инфраструктуры на участке АПВГК;
    - Комплект эксплуатационных документов и паспортов на поставляемое оборудование;
    - Фото-видео материалы проведения этапов работ, с отображением даты и времени на материалах фиксации.

    9.2. Результатом выполненных работ является получение Заказчиком полного перечня документации.

	№
	Наименование оборудования
	Кол-во 
	Единица измерения

	3
	Поставка датчиков оборудования СВК АПВГК а/д "Нам"км 16+900, а/д "Умнас"км 65+730
	2
	штуки

	4
	Демонтажные, строительно-монтажные, пуско-наладочные работ
	2
	усл. ед.



10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ:

	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Характеристики предлагаемые участником

	Определение весовых параметров транспортного средства без снижения его скорости движения, с сохранением существующей погрешности измерений СВК на скорости в его максимальном диапазоне
	≥ 140
	Километр в час
	140

	Определение весовых параметров транспортного средства без снижения его скорости движения, с сохранением существующей погрешности измерений СВК на скорости в его минимальном диапазоне, (км/ч)
	≤ 1
	Километр в час
	1

	При измерении в движении общей массы транспортных средств ТС, дискретность отсчета измерения общей массы ТС
	≤ 10
	Килограмм
	10

	При измерении в движении общей массы транспортных средств ТС, пределы допускаемой относительной погрешности при измерении полной массы ТС ±
	≤ 5
	Процент
	5

	При измерении в движении осевых нагрузок транспортных средств, пределы допускаемой относительной погрешности измерений осевой нагрузки ТС ±
	≤ 10
	Процент
	10

	При измерении в движении осевых нагрузок транспортных средств, дискретность отсчета осевой нагрузки ТС
	≤ 10
	Килограмм
	10

	При измерении в движении осевых нагрузок транспортных средств, тип детекторов измерения осевых нагрузок
	Тензорезисторные
	

	Тензорезисторные

	При измерении в движении осевых нагрузок транспортных средств, материал детекторов измерения осевых нагрузок
	Нержавеющая сталь
	

	Нержавеющая сталь

	При измерении в движении межосевых расстояний, максимальный диапазон измерений межосевых расстояний ТС
	≥ 32
	Метр
	32

	При измерении в движении межосевых расстояний, минимальный диапазон измерений межосевых расстояний ТС
	≤ 0.5
	Метр
	0.5

	При измерении в движении межосевых расстояний, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений межосевых расстояний ТС ±
	≤ 0.03
	Метр
	0.03

	При измерении в движении межосевых расстояний, определение количества осей транспортного средства
	наличие
	

	наличие



