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Технические требования
Поставка токоподводов к грейферу плоскочелюстному L 4700 для маневрирования краном полукозловым и к грейферу плоскочелюстному L 6000 для маневрирования краном козловым, шеф-монтаж и пусконаладка для комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС.

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
Поставка токоподводов к грейферу плоскочелюстному L 4700 для маневрирования краном полукозловым и к грейферу плоскочелюстному L 6000 для маневрирования краном козловым, шеф-монтаж и пусконаладка для комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС.
2. ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)
АО «ЧиркейГЭСстрой».
Место нахождения / Почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Целью закупки является разработка рабочей документации на предмет внедрения токоподводов к грейферам плоскочелюстным L 4700 и L6000 для предусмотрения возможности управления вышеперечисленным оборудованием кранами. А также поставка, проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ в целях комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ПРОЕКТИРОВАНИЮ)
4.1. Разработанная техническая документация передается в электронном виде в формате PDF, и редактируемом формате DWG.
4.2. Право использования разработанной технической документации переходит Заказчику. Заказчик должен быть обеспечен документацией, необходимой и достаточной для применения токоподвода к грейферу плоскочелюстному L 4700 271ЩН 356080 для маневрирования им краном полукозловым КМ-2х25-6.5, а также оснащен требуемыми данными для создания возможности управления грейфером плоскочелюстным L 6000 ОЗиМ-431 ОЗиМ-445.000.00.00.00.000 с помощью крана козлового QM2x8-15t-5.5m. К тому же, Подрядчик обязан снабдить Заказчика необходимой документацией для проведения закупки, шеф-монтажа и выполнению пуско-наладочных работ в соответствии с приложениями к настоящим Техническим требованиям.
4.3. Вся рабочая документация должна быть разработана по ГОСТам системы ЕСКД. Другие разделы документации выполнены в соответствии с ГОСТ Р 21.1101 – 2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
4.3.1. Вся рабочая и проектная документация разрабатывается в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») и АО «Трест Гидромонтаж») нормативно-техническими документами:
4.3.2. ГОСТ 15150-69 (с изменением 4.12. - 99). Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов, категорий, условия хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;
4.3.3. ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»;
4.3.4. ГОСТ 12.1.038-82 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжения прикосновения и токов»;
4.3.5. ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;
4.3.6. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 №461, в ред. Приказа Ростехнадзора от 22.01.2024 №16);
4.3.7. Методическими указаниями (МУ) по технологическому проектированию гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций», утвержденных приказом № 857 от 16.08.2019 г Министерства энергетики РФ
4.3.8.  Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н;
4.3.9. Правила устройства электроустановок (действующее издание);
4.3.10.  СТО 70238424.27.140.013-2010 Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования;
4.3.11.  СТО 70238424.27.140.017-2010 Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования;
4.3.12. Спецификация на материалы, изделия и детали;
4.3.13. Другие документы на усмотрение Разработчика.
4.4. Разработанная рабочая документация, передается заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах. На электронном носителе в 2-х экземплярах (1-н экземпляр на DVD-R, 1-н экземпляр на USB-флеш-накопителе) в форматах специализированных программных продуктах, позволяющих редактировать указанные документы, и в формате «.pdf» (с возможностью копирования текста) в срок по установленному в договоре графику работ. Бумажная и электронная версии должны быть абсолютно идентичны, электронная версия должна быть структурирована в соответствии с бумажным носителем.
4.5. Все расчеты должны быть выполнены в соответствии с нормативной базой и документами, действующими на территории РФ.
4.6. Участник самостоятельно выполняет согласование рабочей документации с генеральным проектировщиком АО «Институт Гидропроект».

5. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ)
5.1. Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями и изготавливаться в соответствии с согласованной Генеральным Проектировщиком рабочей документацией.
5.2. Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, а также должен обладать статусом «аккредитован» в соответствии с Положением об аккредитации ПАО «РусГидро».
5.3. Перечень, объем и технические характеристики закупаемого оборудования, материалов и работ приведены в Таблице 1 и рабочей документации (Приложения к настоящим техническим требованиям)

Таблица 1
	№ п.п
	Наименование продукции
	Марка
	Кол-во жил и сечен., мм2
	Кол-во

	Грейфер плоскочелюстной L 4700

	1
	Кабельный барабан (силовой, с кабелем КГРПУ 7х2,5 мм2, рабочая длина 40м, токосъемник 7х30 А)
В составе:
	1

	
	1) Кабели гибкие с изоляцией из резины для подъемных и конвейерных систем
ТУ 16. К01-58-2007
2) Привод медный гибкий ТУ 16-705.466-87
	
КГРПУ-1
КГРПУ-1
КГРПУ-1
МГ 4
	
7х2.5 мм2
7х1.5 мм2
5х2.5 мм2
1х4мм2
	Уточняется при разработке рабочей документации

	2
	Пульт управления в составе:
	
	
	1

	
	1) Корпус под кнопочный пост МС-06
2) Головка плоской кнопки М22P-FMWP
3) Монтажное основание М22МF
4) Контактный блок без подсветки НО МС-NOPS
5) Контактный блок без подсветки НЗ МС-NCPS
6) Плоский сигнальный индикатор М22L-F220GPP зеленый 220В
7) Плоский сигнальный индикатор М22L-F220GPP синий 220В
	Уточняется при разработке рабочей документации

	Грейфер плоскочелюстной L 6000

	1
	Кабельный барабан БК355, специсполнение (три пружины, с кабелем КГРПУ 7х2,5мм2, рабочая длина кабеля 30м, общая длина кабеля 35м, токосъемник 7х30А)
В составе:
	1

	
	1)   Кабели гибкие с изоляцией из резины для подъемных и конвейерных систем ТУ 16. К01-58-2007
2)   Привод медный гибкий ТУ 16-705.466-87
	КГРПУ-1
КГРПУ-1
КГРПУ-1
МГ 4
	7х2.5 мм2
7х1.5 мм2
5х2.5 мм2
1х4мм2
	Уточняется при разработке рабочей документации

	2
	Пульт управления в составе:
	1

	
	1) Корпус под кнопочный МС-06
2) Головка плоской кнопки M22P-FMWP
3) Монтажное основание М22МF
4) Контактный блок без подсветки НО MC-NOPS
5) Контактный блок без подсветки НЗ MC-NСPS
6) Плоский сигнальный индикатор M22L-F220GPP зеленый 220В
7) Плоский сигнальный индикатор M22L-F220BPP синий 220В
	Уточняется при разработке рабочей документации

	3
	Шкаф управления
В составе:
	1

	
	1) Щит с монтажной панелью ЩМП-3-0-74 У1 IP65 GARANT
	1

	
	2) Реле мини-контакторное OptiStart K-MR-22-A230
Ограничитель перен. OptiStart K-MR-22A230
	2

	
	3) 
	2

	
	4) Реле мини-контакторное OptiStart K-MR-40-А230
Блок контактный OptiStart К-МХ-1031 3НО+1НЗ
Ограничитель перен. OptiStart
	2

	
	5) 
	2

	
	6) 
	2

	
	7) Реле мини-контакторное OptiStart К-MR-22-А230
Ограничитель перен. OptiStart
	3

	
	8) 
	3

	
	5) Реле перегрузки для контакт. OptiStart TF-UAP38-10
	1

	
	6) Контактор OptiStart K-F-18-30-10-A230, 7,5кВт, кат. 230В
Блок контактный OptiStart боковой
Приставка OptiStart пневм. С зад. ВКЛ, К-FX-48515, 1HO
	1

	
	
	1

	
	
	1

	
	7) Выключатель автомат. OptiStart MP-32RH-14-T2
	1

	
	8) Выключатель автомат. модульный ВМ63-2С2-УХЛ3
	1

	
	9) Выключатель автомат. модульный ВМ63-1С3-УХЛ3
	1

	
	10) Трансформатор однофазный ОСМ1-0,4 У3, 380/5-220, 0,4кВА
	1

	
	Н51 Дверь:
	1

	
	11) Н51 Дверь: Переключатель OptiSignal D22 металл
	1

	
	12) Переключатель OptiSwitch 1-0-2, 10A
	1

	
	13) Кнопка OptiSignal D22 черная металл С4-Р-210
	2

	
	14) Кнопка ав. ост. возв. пов. OptiSignal D22 С4-ESTR-11
	1

	
	15) Лампа сигнальная OptiSignal D22 C4-L-M3 зеленая
	1

	
	16) Лампа сигнальная OptiSignal D22 синий
	2



6. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
6.1. Начало поставки Товара – с даты заключения договора, по заявкам заказчика.
6.2. Окончание поставки Товара – не более 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты заключения договора.
6.3. Срок оказания услуг – не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты передачи строительной готовности.

7. ТРЕБОВАНИЕ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ
7.1. Гарантийный срок на Продукцию, составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12 / УПД.

8. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
8.1. Место поставки и оказания услуг: ПК 47-й километр Большого Ставропольского канала на территории Карачаево-Черкесской Республики, площадка работ по комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС, близ пос. Водораздельный.
8.2. Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12.
8.3. Доставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Субподрядчика или привлеченной транспортной компанией.
8.4. Требования к технике безопасности при выполнении работ, оказании услуг:
- Субподрядчик обязан выполнять работы / оказывать услуги в соответствии с техническими решениями, согласованными Заказчиком (Подрядчиком), договором, Федеральными законами, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативно-техническими актами, национальными и международными стандартами, регламентами, строительными нормами и правилами, правилами безопасности, стандартами АО «РусГидро»;
- Требования охраны труда и безопасности выполнения услуги должны обеспечиваться Порядком в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, Правилами безопасности, стандартами безопасности труда, техническими регламентами и другими НТД, включая: СПиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СПиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-04», СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в НОС и ППР», ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных- крапов», ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», ПОТ I1 М-016-2001 (РД 153- 34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране груда (Правила безопасности) при эксплуатации электро-установок», РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузоразгрузочных работ»;
- Пожарная безопасность при выполнении работ, оказании услуг должна обеспечиваться Субподрядчиком в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в ред. От 10.07.2012 № 117-ФЗ;
- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;
8.5. Требования к приемке работ/услуг:
- Контроль за сроками и качеством выполнения работ / оказания услуг производится представителем Заказчика.
- По окончании выполнения работ / оказания услуг Субподрядчик предоставляет Заказчику акт приема сдачи выполненных работ / оказанных услуг.
- Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта выполненных работ / оказанных услуг обязан подписать акт и один экземпляр вернуть Исполнителю или направить мотивированный отказ от приёмки.
- В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем дефектов и сроков их устранения. Исполнитель обязан устранить указанные недостатки своими силами и за свой счёт в срок, установленный сторонами.
- В период оказания услуг, а также в период устранения недостатков в оказанных услугах Исполнитель должен обеспечивать сохранность имущества, материалов и оборудования Заказчика.
- Субподрядчик должен гарантировать высокое качество оказания услуг и оперативность их проведения.
- Услуги и сдача их результата в гарантийную эксплуатацию будут производиться в соответствии с законодательством РФ в области строительства;
- Результат завершенных в полном объеме Услуги считается принятыми с момента подписания сторонами Акта приемки услуг.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
9.1. Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.
9.2. Лицо, подавшее предложение, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих технических требованиях, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
Рабочая документация
- Грейфер плоскочелюстной L 4700 271ЩН 356080 (здание ГАЭС).
- Кран полукозловой КМ-2х25-6.5 (Здание ГАЭС).
- Грейфер плоскочелюстной L 6000 ОЗиМ-445.000.00.00.00.000 (здание Водоприемника ГАЭС).
- Кран козловой QM2x8-15t-5.5m (здание Водоприемника ГАЭС).
